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Liepājas valstspilsētas pašvaldība 
Iepirkumu komisija
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63422336, e-pasts: iepirkumi@liepaja.lv, www.liepaja.lv




APSTIPRINĀTS
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas
 2026.gada 10.jūnijā sēdē, protokols Nr.2

Par atklāta konkursa "Remontmateriālu un apgaismes ierīču iegāde Liepājas Sociālā dienesta vajadzībām" (LVP 2026/93) nolikuma grozījumiem.

	

	Jautājums
	Lūdzam precizēt prasību 20. pozīcijai “Alkīda emalja vai ūdens dispersijas krāsa”, norādot konkrēto pielietojumu un virsmu veidu (piemēram, sienām/griestiem, fasādēm, kokam, metālam u.c.), jo pēc dotajiem parametriem (iekšdarbi/ārdarbi, balta matēta, 2–10 L) iespējams piedāvāt būtiski atšķirīgus produktus ar dažādām tehniskajām īpašībām.
dispersijas krāsa → sienām/fasādēm
emalja → kokam/metālam
ārā/iekšā prasība būtiski maina produktu tipu un matēta emalja tirgū ir ierobežota
Lūdzam precizēt tehnisko specifikāciju un apsvērt tās formulējumu šādā redakcijā:
“Ūdens dispersijas krāsa sienām un griestiem, balta, matēta vai pusmatēta, paredzēta iekšdarbiem (un, ja nepieciešams, arī ārdarbiem), iepakojums 2–10 L.”
Šāds formulējums nodrošinātu viennozīmīgu produkta izvēli un piedāvājumu salīdzināmību.

	Grozījums 1
	Veikt grozījumus atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija / Tehniskais un finanšu piedāvājums” 20.pozīciju “Alkīda emalja vai ūdens dispersijas krāsa” izsakot šādā redakcijā:

	
	20
	Alkīda emalja vai ūdens dispersijas krāsa
	Sienām un griestiem. Paredzēta iekšdarbiem un, ja nepieciešams, arī  ārdarbiem.  Balta, matēta vai pusmatēta, iepakojumā 2 – 10 litri.

	Jautājums
	Lūdzam pārskatīt prasību 71 .pozīcijā LED iebūvējamo paneļu specifikāciju, jo prasītais izmērs 595×595×30 mm var būt nepamatoti ierobežojošs, ņemot vērā tirgū pieejamos standarta paneļu izmērus.
Lai nodrošinātu plašāku konkurenci un vienlaikus saglabātu funkcionālās prasības, ieteicams specifikāciju noteikt šādi:
“LED iebūvējamais panelis, gaismas plūsma 3600–4800 lm, 4000 K, izmērs 595×595 mm vai ekvivalents standarta panelis, biezums līdz 30 mm.”

	Grozījums 2
	Veikt grozījumus atklāta konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija / Tehniskais un finanšu piedāvājums” 71.pozīciju “Led iebūvējamie paneļi” izsakot šādā redakcijā:

	
	71
	Led iebūvējamie paneļi
	Jauda 3600-4800 lm, 4000 K, izmēri mm 595x595 vai ekvivalents standarta panelis. x30 biezums līdz 30 mm.

	Jautājums
	Iepirkumā ir noteikts: “EKSPLUATĀCIJAS LAIKS Spuldzēm, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas spuldzēm, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādam ekspluatācijas laikam, kas nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h.”
Vēršam uzmanību, ka atšķirībā no industriālajiem līniju gaismekļiem vai prožektoriem ar atsevišķiem, lieliem barošanas blokiem un dzesēšanas radiatoriem, E14 un E27 spuldzēm ir ļoti kompakts korpuss. Tajā ir integrēti gan LED čipi, gan vadības elektronika (draiveris). Šādā izmērā nav fiziski iespējams nodrošināt tādu siltuma izkliedi, kas ļautu sasniegt, piemēram, L80B10 vai L90B50 pie 50 000 stundām. Prasība nodrošināt L80B10 vai L90B50 pie 50 000 h spuldzēm ar E14 un E27 cokolu nozīmē, ka neviens no vadošajiem ražotājiem nevar piedāvāt šādu produktu, jo tie vienkārši netiek ražoti. Tas padara tehnisko specifikāciju neizpildāmu.
Lūdzam neattiecināt iepirkuma dokumentācijā noteikto prasību par ekspluatācijas laiku (L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h, L70B50 pie 100 000 h vai L80B50 pie 100 000 h) uz 73. un 74. pozīciju (E14 un E27 LED spuldzēm).

	73
	Led spuldzes
	Jauda 450-4000 lm, 2000-4000 K, spuldzes ligzda E14, spuldzes tips LED

	74
	Led spuldzes
	Jauda 700-4500 lm, 2000-4000 K, spuldzes ligzda E27, spuldzes tips LED




	Grozījums 3
	Veikt grozījumus atklāta konkursa nolikuma 6.pielikumā “Līguma projekts” 4.15.punktu izsakot šādā redakcijā:
“4.15. Spuldzēm, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas spuldzēm, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādam ekspluatācijas laikam, kas nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h (prasība neattiecas un tehniskās specifikācijas 73. un 74.pozīciju).”

	Grozījums 4
	Veikt grozījumus atklāta konkursa nolikuma 1.16.punktā, prasību attiecībā uz ekspluatācijas laiku izsakot šādā redakcijā:
“EKSPLUATĀCIJAS LAIKS
Spuldzēm, kas paredzētas jaunām un renovētām ierīcēm, un nomaiņas spuldzēm, kas paredzētas esošajām ierīcēm, jābūt tādam ekspluatācijas laikam, kas nav mazāks par L80B10 pie 50 000 h, L90B50 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000 h, L80B50 pie 100 000 h (prasība neattiecas un tehniskās specifikācijas 73. un 74.pozīciju).”

	Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktā noteiktajam. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

	


Visi veiktie grozījumi marķēti ar zaļas krāsas ierakstu.
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