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	LATVIJAS KARA MUZEJA
Klātienes tikšanās ar būvniekiem, lai veiktu iepirkuma “Latvijas Kara muzeja konferenču zāles un vestibilu vienkāršotā atjaunošana” objekta apskati un atbildēšanu uz būvnieku jautājumiem.

	Rīgā, 2026. gada 18. jūnijā no plkst. 14:00 – 15:15
Tikšanos vada: [..]	

	Protokolē: [..]


Piedalās:

[..]

Tikšanās sarunas atklāšana:  LKM konferenču zālē. LKM juriste [..] tikšanās dalībniekus iepazīstina ar komisijas locekļiem un paredzamo apspriedes kārtību un informē, ka tiek veikts tikšanās audioieraksts.

LKM Iepirkumu komisijas vadītājs [..] lūdz visus jautājumus uzdot skaļi, lai visi tikšanās dalībnieki tos skaidri dzird, un tos var precīzi ieprotokolēt. Tikšanās gaitā nav pieļaujama situāciju, ka tiek uzdoti individuāli jautājumi komisijas locekļiem vai kādam no pieaicinātajiem un tos nedzird pārējie tikšanās dalībnieki. Vērš  klātesošajiem uzmanību, ka visa iepirkuma “Latvijas Kara muzeja konferenču zāles un vestibilu vienkāršotā atjaunošana” dokumentācija ir ievietota Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

	Izrunātās tēmas, jautājumi
	Atbildes, secinājumi

	Kā projektā ir aprēķināts griestu laukums konferenču zālē un vestibilos?
	Visas iedobes, riģeļu laukumi,  visi izbīdījumi ir ierēķināti kopējā laukumā.

	Restaurējamā lustra. Vai to iespējams apskatīt?
	Restaurējamā lustra tika atnesta un parādīta visiem. 

	Grīdas segums konferenču zālē. Par to vairāki jautājumi, jo grīda ir nedaudz nelīdzena, ieklājot masīvkoka parketu tā nedaudz (3-4 cm) pacelsies uz augšu. Konferenču zālē centrā grīda ir nedaudz paaugstināta ar slīpumu uz malām, ko ar to dara?





Kādi būs jautājumi par kvalitātes prasībām pie nodošanas?

	Grīdas vēsturiskais pamats jāsaglabā. Ieklātajai grīdai jābūt demontējamai. Slīpums var palikt. Jāmeklē risinājumi grīdas ieklājumam pie durvīm, lai tas būtu ar slīpumu. Šajās vietās nevis salīmē ieklājumu, bet izgreb pēc fakta. Visas konferenču zāles durvis veras uz ārpusi. Apspriežams ir arī pielaiduma vietu risinājums ar misiņa salaidumu pie durvīm. Grīdai apakšklājā jāliek mīkstais oderējums, kas izlīdzina sīkos nelīdzenumus. Bet celtniekiem pašiem ir jāmeklē risinājums masīvkoka parketa apakšklāja /izlīdzinošā slāņa veidošanai.
Vēršam uzmanību, ka Aizsardzības ministrijas resorā  izmanto tās pašas kvalitātes prasības kādas esam pievienojuši iepirkuma līgumā. Taču šīs jautājums vēl var tikt izskatīts papildus. Muzeja galvenā prasība ir, lai darbs būtu kvalitatīvi izdarīts. Arhitekts norāda, ka esošo grīdas kritumu uz vienu vai otru konferenču zāles galu var saglabāt, ja tas vizuāli ar aci nav konstatējams, bet citādi grīda ir gluda. Grīdas kritums var tikt saglabāts. 

	Ugunsdrošības stends, vai tas ir pie papildus darbiem? Vai apdrošināšana arī iekļaujas papildus darbos? Tāmē neietilpst būvtāfele un ugunsdrošības stends?
	Šos darbus var iekļaut virsizdevumos. Arhitekti ir izstrādājuši Darba organizācijas plānu, kur šie nosacījumi ietverti. Tāmē tiešām tas nav ietverts.

Šos jautājumus lūgums uzdod EISS sistēmā, jautājumus iesūtīt laicīgi. Uz tiem tiks sniegtas atbildes rakstiski.

	Iepirkuma termiņš ir 25.06.2026?
	Iespējams, ka termiņš tiks pagarināts līdz 30.06.2026.

	Līguma izpildes termiņš 6 mēneši?
[..]  kā reālāko redz 9 mēnešu termiņu.






Kas jāatspoguļo laika grafikā?



Vai iespējams remontdarbus uzsākt visās zonās vienlaikus?


	Remontdarbi  sadalīti divos etapos (zonās). Remontdarbu 6 mēnešu termiņš ir kritiski svarīgs muzeja darbības nodrošināšanai. Visas remontējamās zonas nav iespējams sākt remontēt vienlaikus. Muzejam jāpilda savas tiešās funkcijas un tādēļ maksimāli jānodrošina  jēgpilna, pamatota muzeja slēgšana remontdarbu otrajā etapā. Pirmajā etapā (darbības zonā) notiek konferenču zāles un 1.stāva vestibila remontdarbi. 
Laika grafikā jāatspoguļo 2 etapi 6 mēnešu laikā.  Jo ātrāk pabeidz 1.etapu, jo ātrāk sāk 2.etapu. Otrā etapa (2.,3. un 4.stāva vestibila) laikā viss muzejs apmeklētājiem būs slēgts.  Muzejam nav papildu telpu materiālu uzglabāšanai, tāpēc ir paredzēts vagoniņš ārpusē. Nauda ir iedalīta šajā gadā un tā jāapgūst šogad, lai nākamo posmu varētu plānot nākamajā gadā.

	
Ja būvdarbi paredzēti divos darba etapos, tad kur ir redzami katra darba etapa atsevišķie darbu apjomi?



	
Arhitekta [..] atbilde: darba veikšanas projekts ir celtnieku ziņā. Būvniekiem pašiem tas ir jāsarēķina, jo dots ir kopējais darba apjoms.


	

Projekts ir grūti saprotams. Dažas lietas ir specifikācijā, bet nav plānā. Piemēram, tabulā nav norādīti durvju izmēri.
	
Plānos visas durvis ir sanummurētas. Būvdarbi paredzēti divos darba etapus. Durvis ir paredzēts labot uz vietas. Visas durvis nav pamatīgi jāatjauno. Jāskatās no apstākļiem. Lielākā problēma durvīm ir slēdzenes un fiksatori, dažviet arī eņģes. Vislielākā uzmanība jāpievērš furnitūrai. Lakošana pārsvarā paredzēta atjaunotajām atdurlīstēm, kapiteļiem, protezētajām daļām. 
Uz šo rakstiski iesniegto jautājumu arī tiks sniegta rakstiska atbilde.
Tikšanās mērķis ir, lai būvnieki varētu visas telpas izpētīt. Ja nepieciešama papildus telpu apskate, tad to var sarunāt ar muzeja Saimniecības nodaļas darbiniekiem.

	Kādi ir griestu  dekora izmēri 1.,2. un 3.stāva vestibilā? 
	Šis jautājums tiks precizēts. Bet pašlaik uzrādītais dekora apjoms – 4 m2 tiešām projektā domājams ir neprecīzs.

	
	Tika parādīta telpa iepretim MP postenim, kas arī iekļauta projektā, parādītas otrās ( vienkāršotās) margas, ieejas durvis. Izrunāts jautājums par ieplānoto stikloto starpsienu 1.stāva vestibilā, kas norobežos administrācijas kabinetus. Tai jābūt līdz grieztiem. Izrunāts jautājums par padusu, nojaucamo podestu daļu pie kāpnēm un grīdas seguma atjaunošanas zonu. 

	
	Tika apskatītas ekspozīciju zāļu durvis, parādītas detaļas, kam jāpievērš uzmanība remontdarbu laikā. Apskatītas kāpnes, izstaigāti un apskatīti 1.,2.,3. un 4.stāva vestibili. Būvniekiem tika norādīts par nepieciešamību uzturēt kārtību un, ja iespējams, nosūkt putekļus pēc kārtējiem ikdienas darbiem, lai tas atvieglotu ģenerāltīrīšanu noslēgumā. 
Katrs savā piedāvājumā var rakstīt, ka vēlas uzsākt darbus visos posmos vienlaicīgi. Varbūt tad šo jautājumu varēs skatīt papildus, taču muzejs vēlētos, lai  līdz septembra vidum vai beigām muzejs apmeklētājiem tomēr būtu atvērts.
Visi pretendenti ir aicināti kopā ar saviem ekspertiem vēlreiz izstaigāt telpas, visu izpētīt un tad sagatavot savu piedāvājumu. Visus jautājumu lūgums iesniedziet rakstiski, ja vēl ir kas precizējams.





Pielikumā : tikšanās audioierakstu 4 daļās ar kopējo garumu 67 min. 25 sek.     

                      https://failiem.lv/u/4p4hmracex












Tikšanās vadītājs	___________________		[..]

Protokolētājs		___________________		[..]
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LATVIJAS KARA MUZEJA   Klātienes tikšanās ar būvniekiem, lai veiktu iepirkuma “Latvijas Kara muzeja  konferenču zāles un vestibilu vienkāršotā atjaunošana” objekta apskati un  atbildēšanu uz būvnieku jautājumiem.  

Rīgā , 202 6 . gada   1 8 .   jūnijā   no plkst.  1 4 : 0 0   –   1 5 : 1 5   Tikšanos   vada:   [..]    

Protokolē:   [..]  

P iedalās:     [..]     Tikšanās sarunas atklāšana:  LKM konferenču zālē. LKM juriste  [..]   tikšanās dalībniekus iepazīstina ar  komisijas locekļiem un paredzamo apspriedes kārtību   un informē, ka tiek veikts tikšanās audioieraksts.     LKM Iepirkumu komisijas vadītājs  [..]   lūdz visus jautājumus uzdot  skaļi , lai visi tikšanās dalībnieki tos  skaidri dzird,  un  tos var precīzi ieprotokolēt. Tikšanās gaitā nav pieļaujama situāciju, ka tiek uzdoti  individuāli jautājumi komisijas locekļiem vai kādam no pieaicinātajiem   un tos   nedzird pārējie tikšanās  dalībnieki.   Vērš  klātesošajiem uzmanību, ka visa iepirkuma “Latvijas Kara muzeja konferenču zāles un  vestibilu vienkāršotā atjaunošana” dokumentācija ir ievietota Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.    

Izrunātās tēmas , jautājumi  Atbi ldes , secinājumi  

Kā projektā ir aprēķināts griestu laukums  konferenču zālē un vestibilos?  Visas iedobes,   riģeļu laukumi,    visi izbīdījumi ir  ierēķināti kopējā laukumā.  

Restaurējamā lustra. Vai to iespējams apskatīt?  Restaurējamā lustra tika atnesta un parādīta  visiem.   

Grīdas segums konferenču zālē. Par to  vairāki   jautājumi, jo grīda ir nedaudz nelīdzena, ieklājot  masīvkoka parketu tā nedaudz (3 - 4 cm) pacelsies  uz augšu. Konferenču zālē centrā grīda ir nedaudz  paaugs tināta ar slīpumu uz malām, ko ar to dara?             Kādi būs j autājumi par kvalitātes prasībām pie  nodošanas ?    Grīdas vēsturiskais pamats jāsaglabā. Ieklātajai  grīdai jābūt demontējamai. Slīpums var palikt.  Jāmeklē risinājumi grīdas ieklājumam pie  durvīm, lai  tas būtu ar slīpumu. Šajās vietās  nevis salīmē ieklājumu, bet izgreb pēc fakta.  Visas konferenču zāles durvis veras uz ārpusi.  Apspriežams ir arī pielaiduma vietu risinājums  ar misiņa salaidumu   pie durvīm . Grīdai  apakšklājā  jāliek mīkstais oderējums, kas  i zlīdzina sīkos nelīdzenumus.   Bet celtniekiem  pašiem ir jāmeklē risinājums masīvkoka parketa  apakšklāja /izlīdzinošā slāņa veidošanai.   Vēršam uzmanību, ka  Aizsardzības ministrij as  resorā    izmanto tās pašas kvalitātes prasības   kādas esam pievienojuši iepirku ma līgumā .  Taču  šīs jautājums vēl  v ar tikt izskatīts papildus.  Muzeja galvenā prasība ir, lai darbs būtu  kvalitatīvi izdarīts.  Arhitekts norāda, ka esošo  grīdas kritumu uz vienu vai otru konferenču  zāles galu var saglabāt, ja tas vizuāli ar aci nav  konstat ējams, bet citādi grīda ir gluda. Grīdas  kritums var tikt saglabāts.   

Ugunsdrošības stends, vai tas ir pie papildus  darbiem? Vai apdrošināšana arī iekļaujas papildus  darbos? Tāmē neietilpst būvtāfele un ugunsdrošības  stends?  Šos darbus var iekļaut  virsizdevumos. Arhitekti  ir izstrādājuši Darba organizācijas plānu, kur šie  nosacījumi ietverti. Tāmē tiešām tas nav ietverts .     Šos jautājumus lūgums uzdod EISS sistēmā,  jautājumus iesūtīt laicīgi. Uz tiem tiks sniegtas  atbildes rakstiski.  

Iepirkuma t ermiņš ir 25.06.2026?  Iespējams, ka termiņš tiks pagarināts līdz  30.06.2026.  

