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Jautājums:
Lūdzam precizēt Nolikuma 1. pielikuma 2.6. punkta prasību attiecībā uz dokstacijas uzlādes indikatoriem. 
Vēršam uzmanību, ka atsevišķi ražotāji izmanto atšķirīgus tehniskos risinājumus akumulatora uzlādes statusa attēlošanai. 
Piemēram: kameras ievietošanas laikā dokstacijā uzlādes process tiek attēlots ar kameras LED indikatoru (uzlādes laikā LED mirgo, pēc pilnas uzlādes deg nepārtraukti);
pēc kameras izņemšanas no dokstacijas lietotājs, nospiežot konfigurējamu pogu uz kameras korpusa, var apskatīt akumulatora uzlādes līmeni pēc LED indikācijas (zaļš/dzeltens/sarkans);
kameras uzlādes statuss ir redzams arī VideoManager centrālās pārvaldības programmatūrā.
Minētā funkcionalitāte nodrošina iespēju jebkurā brīdī pārliecināties par kameras uzlādes statusu, taču tā tiek realizēta ar kameras LED indikatoriem un centrālās pārvaldības programmatūru, nevis ar atsevišķiem indikācijas elementiem uz dokstacijas.
Lūdzam apstiprināt, ka par atbilstošu tiks uzskatīts arī šāds tehniskais risinājums, ja tas nodrošina nepārprotamu informāciju par kameras uzlādes statusu un atbilst pārējām tehniskās specifikācijas prasībām.

Atbilde:

Pasūtītājs Nolikuma 1. pielikuma 2.6. punkta prasībā Indikatori norādījis, ka uz Dokstacijas speciāli tam paredzēta indikatorā vai/un uz PVK ekrāna, jāattēlo akumulatora uzlādes stāvokli.
Tas nozīmē, ka Indikatoram par Akumulatora uzlādi jāatrodas uz Dokstacijas vai/un uz PVK un jāattēlo Akumulatora uzlādes stāvoklis.

