3.pielikums iepirkuma 
Nr.PSKUS 2026/120 nolikumam

Finanšu piedāvājums
	1. A1 korpusa apkalpošanas izmaksas

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Cena mēnesī, EUR bez PVN
	Cena gadā,
EUR bez PVN

	1.
	Automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) sistēma un iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma
	
	

	2.
	Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēma
	
	

	3.
	Automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un dūmu lūku sistēma
	
	

	KORPUSS A1, Kopā, EUR bez PVN (A)
	0.00

	PVN 21%
	0.00

	Kopā, EUR ar PVN
	0.00



	1.1. Papildus darbu izmaksas *

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Cena, EUR bez PVN

	1.
	Izsaukums
	1 reize
	

	2.
	Instrukciju izstrāde
	1 instrukcija
	

	3.
	Sistēmu remonta stundas likme
	1 h
	

	Kopā, EUR bez PVN (B)
	0.00

	[bookmark: _Hlk106103930]PVN 21%
	0.00

	Kopā, EUR ar PVN
	0.00


*Pakalpojums būs nepieciešams pēc pieprasījuma.




2. Materiālu izmaksas *
2.1. Automātiskās ūdens ugunsdzēsības (sprinkleru) un iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām:
	NR.
P. K.
	NOSAUKUMS
	TIPS, MARKA
	MĒRVIENĪBA
	SKAITS
	CENA PAR VIENU VIENĪBU
EUR BEZ PVN

	1. 
	Ugunsdzēsības sūknis ar elektrisko piedziņu
	NKF 65-200/215, GRUNDFOS
	Kompl.
	1
	

	2. 
	Ugunsdzēsības sūkņu komplekts ar vadības automātiku  80-200/202 37kW
	Grundfos
	Kompl.
	1
	

	3. 
	Elektrokontakta manometrs EKM
	0-16 Bar, M160R
	Kompl.
	1
	

	4. 
	Elektrokontakta manometrs
	0-16Bar
	Kompl.
	1
	

	5. 
	Manometrs
	0-16Bar
	Kompl.
	1
	

	6. 
	Sprinkler slēpts RFII ½” K80, 68oC, balts
	TY3531, TYCO
	Kompl.
	1
	

	7. 
	Sprinkler augšup vērsts ½” K80, 68oC, misiņš, upright
	TY3131, TYCO
	Kompl.
	1
	

	8. 
	Sprinkler lejup vērsts TY-FRB, ½” K80(5.6), 68oC, balts, pendent
	TY3231, TYCO
	Kompl.
	1
	

	9. 
	Sprinkler sānu TY-FRB 3/4”, K115, 68oC, balts, sidewall
	TY4332, TYCO
	Kompl.
	1
	

	10. 
	Ugunsdzēsības krāna DN50 kaste HW-52-20 ar šļūteni L=20m un regulējamo stobru, uzgalis 13 mm
	GRAS
	Kompl.
	1
	

	11. 
	Ugunsdzēsības krāna iebūvējamā/virssienas nerus. tērauda kaste ar šļūteni 20 m, stobru un krānu DN25  HW-25N/W-20 GRAS
	GRAS
	Kompl.
	1
	

	Kopā, EUR bez PVN (C1)
	0.00



2.1.1. Manometru ikgadējā pārbaude
	NR.
	MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS
	MĒRVIENĪBA
	SKAITS
	CENA PAR VIENU VIENĪBU
EUR BEZ PVN

	1
	Manometru ikgadējā pārbaude (16 Bar, 1/2)
	gab. 
	17
	

	Kopā, EUR bez PVN (C2)
	0.00




2.1.2. Automātiskās gāzes ugunsdzēsības sistēmai:
	NR.
	MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS
	MĒRVIENĪBA
	DAUDZUMS
	CENA PAR VIENU VIENĪBU EUR BEZ PVN

	1
	Gāzes dzēšanas balons 147 l
	gab. 
	1
	

	2
	Gāze NOVEC1230
	kg
	1
	

	4
	Kontrolpanelis “Sigma XT”
	gab. 
	1
	

	5
	Dūmu detektors DOR-40
	gab.
	1
	

	6
	Gaismas-skaņas signalizātors 
	gab. 
	1
	

	7
	Poga gazes aptūrešanai
	gab.
	1
	

	8
	Akumulators 12 V 7 A/h
	gab. 
	1
	

	9
	Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8
	m
	1
	

	Kopā, EUR bez PVN (C3)
	0.00



2.1.3. Gāzes ugunsdzēsības sistēmas spiediekārtu hidrauliskā pārbaude – 2 telpas
	NR.
	MATERIĀLU/DARBU NOSAUKUMS
	MĒRVIENĪBA
	SKAITS
	CENA PAR VIENU VIENĪBU EUR BEZ PVN

	[bookmark: _Hlk223964064]1
	Sistēmas balonu uzpildes pakalpojumi
	komplekts
	2
	

	2
	Gāzes uzturēšanas / atkārtotas uzpildes pakalpojumi
	komplekts
	2
	

	3
	Vārstu atjaunošanas komplekts (ieskaitot O-gredzenus un vārstu elementus)
	komplekts
	2
	

	4
	Augstspiediena gāzes ugunsdzēsības sistēmas mezglu pārbaude un detaļu nomaiņa
	komplekts
	2
	

	5
	Ugunsdzēsības gāze NOVEC1230
	kg
	24
	

	6
	Spiediena slēdža nomaiņa (25 bar)
	komplekts
	2
	

	7
	Gāzes ugunsdzēsības sistēmas atslēgšana / pieslēgšana / palaišana
	komplekts
	2
	

	8
	Transporta pakalpojumi
	komplekts
	2
	

	9
	Rezerves baloni, lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību
	komplekts
	2
	

	Kopā, EUR bez PVN (C4)
	0.00





2.1.4. Automātisko aizkaru (dūmu, uguns) un Dūmu lūku sistēmai
	NR. P.K.
	MATERIĀLU VAI/ UN IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU NOSAUKUMS AR TEHNISKAJIEM RĀDĪTĀJIEM
	TIPS/ MARKA
	MĒRVIENĪBA
	SKAITS
	CENA PAR VIENU VIENĪBU EUR BEZ PVN

	1. 
	Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-01, kontroles panelis CBM-3
	SUPRFIFE EI 120 (3440 x 2910 mm)
	gab.
	1
	

	2. 
	Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-02, kontroles panelis CBM-3
	BACHFIRE EW (2810 x 3110 mm)
	gab.
	1
	

	3. 
	Automātiskais ugunsdrošais aizkars UA-04, kontroles panelis CBM-3
	SUPRFIFE EI 120 (5380 x 6600 mm)
	gab.
	1
	

	4. 
	Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6
	BACHSMOKE DA (10230 x 1100)
	gab.
	1
	

	5. 
	Automātiskā dūmu barjera, kontroles panelis CBM-6
	BACHSMOKE DA (2700 x 1100)
	gab.
	1
	

	6. 
	Dūmu aizkars 
	Fibershield E Heliotex 1540x1540 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3
	gab.
	1
	

	7. 
	Dūmu aizkars 
	Fibershield E Heliotex 1780x1780 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3
	gab.
	1
	

	8. 
	Dūmu aizkars 
	Fibershield E Heliotex 820x820 (PxA), karba 220x200 (AxD), tips3
	gab.
	1
	

	9. 
	Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A 
	Prolight C100
	gab.
	
	

	10. 
	Dūmu novadīšanas rokas poga
	RPO-1
	gab.
	1
	

	11. 
	Dūmu novadīšanas lūka mcr, kontroles panelis mcr 9705-5A 
	Prolight C120
	gab.
	1
	

	12. 
	 CO2 Balons 46 ml, 24g
	
	gab.
	1
	

	13. 
	Spirta drošinātāji (kapsualas), 680c 
	
	gab.
	1
	

	14. 
	Svina akumulatori 12v 7,2Ah
	Izmēri 150x90x60
	gab.
	1
	

	Kopā, EUR bez PVN (C5)
	0.00


*Pakalpojums būs nepieciešams pēc pieprasījuma.
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