3A pielikums
Atklāts konkurss 
[bookmark: _Hlk171330618]“Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde SIA “Ādažu ūdens” vajadzībām” 
(Iepirkuma identifikācijas Nr. AU2026/10)
Finanšu piedāvājums

	Pozīcija
	KOPĀ EUR bez PVN

	Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju 
ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu (datu pārraide, datu platforma),
izmantojot IoT (Internet of Things) piegāde,
integrācija ar grāmatvedības programmu "Horizon" (1.tabulas kopsumma)
	



Abonēšanas maksas 12 (divpadsmit) gadu periodā 
	Pozīcija
	EUR bez PVN

	Ikmēneša abonomenta maksa par 3900 ūdens skaitītājiem 2026. gada cenās. Par programmatūras uzturēšanu un datu pārraidīšanu caur IoT tīklu.
	



Piedāvājuma kopsumma (preču piegāde un pakalpojums): EUR ______________ 

Pretendents apliecina, ka piedāvājuma cenā ietverti visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
Pretendentam ir jāpiegādā Pasūtītājam šādi aukstā ūdens skaitītāji ar Internet of Things tīkls (IoT) datu pārraides iespēju:
1.tabula
	N.p.k.
	Piegādājamie skaitītāji/ antenas
	Skaitītāja diametrs, DN
	Pasūtītāja noteiktā specifikācija
	Daudzums, gab.
	
Cena EUR bez PVN par vienu mērvienību
	
Kopējā cena EUR bez PVN par norādīto apjomu

	1
	Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli
	15
	Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R3/4 collas),
L=80/170 mm, Q3≥1.6/2.5 m³/h.
Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl ūdensizturīgākam.
	3000
	
	

	2
	Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli
	20
	Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R3/4 collas),
L=105/190 mm, Q3≥4 m³/h.
Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam.
	500
	
	

	3
	Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli
	25
	Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 colla),
L=260 mm, Q3≥6.3 m³/h.
Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam.
	250
	
	

	4
	Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli
	32
	Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 ¼ colas), L=260 mm, Q3≥10 m³/h.
Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam.
	70
	
	

	5
	Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski  iebūvētu IoT datu pārraides moduli
	40
	Skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 ½ collas), L=300 mm, Q3≥16 m³/h.
Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam.
	40
	
	

	6
	Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski  iebūvētu IoT datu pārraides moduli
	50
	Skaitītājs ar vītņu un atloka  pieslēgumu (R1 ½ collas), L=200 mm, Q3≥25 m³/h.
Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam.
	40
	
	

	7
	Programmatūra 
	-
	Skaitītāju datu sasaiste ar SIA “Ādažu ūdens” grāmatvedības programmu- Horizon.
	1
	
	

	
	
	
	
	KOPĀ:
	



