Jautājumi un atbildes par atklātu  konkursu
"Bērnu rotaļu laukuma iekārtu piegāde un uzstādīšana Rēzeknes valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām" (ID Nr. RVP 2026/33)

Atbildes uz 03.07.2025.uzdotajiem jautājumiem


2026.gada 3.jūlijā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisija saņēma jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma " Bērnu rotaļu laukuma iekārtu piegāde un uzstādīšana Rēzeknes valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām" ar id.Nr. RVP 2026/33 tehniskās specifikācijas prasībām 1., 2. un 4.daļā. 
1) Iepirkuma 1. daļa “Āra konstrukciju piegāde un uzstādīšana Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vajadzībām”:
[bookmark: _Hlk173400967][bookmark: _Hlk234570497][bookmark: _Hlk234583531]Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Pozīcija Nr. 2 “Kāpelēšanas un karāšanās kupols”. Iekārtas tehniskajā specifikācijā minēts, ka elementam jāatbilst standarta EN-71 “Rotaļlietu drošība” prasībām. EN-71 standarts nosaka vispārējas prasības bērnu rotaļlietām, tajā skaitā, rotaļlietu ķīmisko sastāvu, mehānisko un fizikālo īpašību prasības (asi stūri, asas malas, mazas detaļas, aizrīšanās riski u.c.), prasības attiecībā uz uzliesmojamību u.c. prasības attiecībā uz mājas apstākļos (privātmāju teritorijās) lietojamām rotaļlietām un rotaļu iekārtām. Lūdzam skaidrot, kāpēc atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā ir prasība, kas nekādā veidā neattiecas uz publiskas pieejamības (tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijā uzstādītām) rotaļu iekārtām.
Atbilde: Iepirkuma 1.daļas Pozīcija Nr. 2 “Kāpelēšanas un karāšanās kupols”. tehniskajā specifikācijā standarts EN-71 minēts kļūdaini. Līdz ar to tehniskajā specifikācijā tiks veikts precizējums, izņemot prasību par atbilstību standartam EN-71.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Pozīcija Nr. 2 “Kāpelēšanas un karāšanās kupols”. Iekārtas tehniskajā specifikācijā minēts: neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), TÜV vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāts, sertifikātā ir norādīts iekārtas kods. Balstoties uz tehniskajā specifikācijā pievienoto iekārtas tehnisko aprakstu, šī prasība nav izpildāma, jo šī prasība ir pretrunā ar prasību par atbilstību standarta EN-71 prasībām.
Atbilde: Iepirkuma 1.daļas Pozīcija Nr. 2 “Kāpelēšanas un karāšanās kupols” tehniskajā specifikācijā standarts EN-71 minēts kļūdaini. Prasība iekārtas atbilstībai standartam NE-1176 netiek mainīta.

2) Iepirkuma 2. daļa “Āra rotaļu konstrukciju piegāde Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vajadzībām”:
[bookmark: _Hlk234581857]Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Pozīcija Nr. 1 “Koka āra namiņš”. Iekārtas tehniskajā specifikācijā minēts, ka elementam jāatbilst standarta EN-71 “Rotaļlietu drošība” prasībām. EN-71 standarts nosaka vispārējas prasības bērnu rotaļlietām, tajā skaitā, rotaļlietu ķīmisko sastāvu, mehānisko un fizikālo īpašību prasības (asi stūri, asas malas, mazas detaļas, aizrīšanās riski u.c.), prasības attiecībā uz uzliesmojamību u.c. prasības attiecībā uz mājas apstākļos (privātmāju teritorijās) lietojamām rotaļlietām un rotaļu iekārtām. Lūdzam skaidrot, kāpēc atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā ir prasība, kas nekādā veidā neattiecas uz publiskas pieejamības (tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijā uzstādītām) rotaļu iekārtām.
[bookmark: _Hlk234582288][bookmark: _Hlk234583503]Atbilde: Iepirkuma 2.daļas Pozīcija Nr. 1 “Koka āra namiņš” tehniskajā specifikācijā standarts EN-71 minēts kļūdaini. Līdz ar to tehniskajā specifikācijā tiks veikts precizējums, izņemot prasību par standartu EN-71.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Pozīcija Nr. 1 “Koka āra namiņš”. Iekārtas tehniskajā specifikācijā minēts, ka iekārtai jānodrošina vismaz 2 gadu garantijas termiņš. Balstoties uz pievienoto iekārtas tehnisko specifikāciju, šī prasība nav izpildāma, jo tehniskajā specifikācijā prasīta iekārta, kura piemērota lietošanai mājās, nevis publiskas pieejamības rotaļu laukumā.
Atbilde: Iepirkuma 2.daļas Pozīcija Nr. 1 “Koka āra namiņš” tehniskajā specifikācijā standarts EN-71 minēts kļūdaini. Iekārtai, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīt, jāatbilst standartam EN-1176, līdz ar to garantijas termiņa prasības netiek mainītas,

Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Pozīcija Nr. 1 “Koka āra namiņš”. tehniskajā specifikācijā minēts: Iekārtai ir jābūt sertificētai - neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāts, sertifikātā ir norādīts iekārtas kods. Balstoties uz tehniskajā specifikācijā pievienoto iekārtas tehnisko aprakstu, šī prasība nav izpildāma.
[bookmark: _Hlk234583565]Atbilde: Iepirkuma 2.daļas Pozīcija Nr. 1 “Koka āra namiņš” tehniskajā specifikācijā standarts EN-71 minēts kļūdaini. Prasība iekārtas atbilstībai standartam NE-1176 netiek mainīta.

[bookmark: _Hlk234582666]Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Pozīcijas Nr. 5 “Koka rotaļu laukums – kāpelēšanas konstrukcija” tehniskajā specifikācijā minēts: Iekārtai ir jābūt sertificētai - neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāts, sertifikātā ir norādīts iekārtas kods. Universāls pielietojums: gan iekštelpās, gan ārā. Balstoties uz tehniskajā specifikācijā pievienoto iekārtas tehnisko aprakstu, minētās prasības nav izpildāmas, jo ir pretrunā viena ar otru. Standarts EN1176 nosaka, ka iekārtai ir jābūt stabili nostiprinātai – ieraktai un/vai iebetonētai zemē, stiprinātai pie betona pamatnes, stiprinātai pie cietas virsmas – asfalta, bruģa u.tml. Tehniskajā specifikācijā minētais apraksts liek noprast, ka Pasūtītājs vēlas iegādāties iekārtu, kura ir pārvietojama – lietojama, gan iekštelpās, gan ārā, kā arī nav norādījis ne iekārtas stiprināšanas veidu (ārā – iekārta stiprināma zemē vai pie cieta pamata, iekštelpās – stiprināma pie cieta pamata (piemēram, grīdas)), ne arī plānoto iekārtas izmantošanas veidu (iekštelpās vai ārā). Lūdzam precizēt tehnisko specifikāciju.
Atbilde: Iepirkuma 2.daļas Pozīcijas Nr. 5 “Koka rotaļu laukums – kāpelēšanas konstrukcija” tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi, precizējot, ka pieprasītā iekārta ir paredzēta lietošanai tikai ārā un nostiprinot tās pamatus zemē – iebetonējot (*iekārtas uzstādīšanu veic pasūtītājs).

3) Iepirkuma 4. daļa “Rotaļu laukuma iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” rotaļu laukumos”: 
[bookmark: _Hlk234573385]Ieinteresētā piegādātāja jautājums: Pozīcija Nr. 5 “3-vietīgas plastmasas līdzsvara šūpoles” tehniskajā specifikācijā minēts: Iekārtai ir jābūt sertificētai - neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam atbilst EN-71 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību) vai neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts rotaļu ierīču ražotājam par rotaļu ierīces atbilstību standartam EN 1176 (standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību), vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāts, sertifikātā ir norādīts iekārtas kods. Minētās prasības nav izpildāmas, tās ir pretrunā viena ar otru. EN-71 standarts nosaka vispārējas prasības bērnu rotaļlietām, tajā skaitā, rotaļlietu ķīmisko sastāvu, mehānisko un fizikālo īpašību prasības (asi stūri, asas malas, mazas detaļas, aizrīšanās riski u.c.), prasības attiecībā uz uzliesmojamību u.c. prasības attiecībā uz mājas apstākļos (privātmāju teritorijās) lietojamām rotaļlietām un rotaļu iekārtām. Lūdzam skaidrot, kāpēc atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā ir prasība, kas nekādā veidā neattiecas uz publiskas pieejamības (tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijā uzstādītām) rotaļu iekārtām.
Atbilde: Iepirkuma 4.daļas tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi, izņemot no tehniskās specifikācijas pozīciju Nr.5 “3-vietīgas plastmasas līdzsvara šūpoles”, jo iekārta neatbilst publiskas pieejamības bērnu rotaļu laukumu iekārtām piemērojamajam standartam EN-1176.
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