APSTIPRINĀTS 
2026.gada 3.jūlija 
Iepirkumu komisijas sēdē 
(protokols nr. SIA PS 2026/03M – 2)

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes Nr.1
uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem iepirkuma “Sausās hidromasāžas iekārtas piegāde”, 
identifikācijas Nr.  SIA PS 2026/03M, ietvaros:

Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma „ Sausās hidromasāžas iekārtas piegāde”, id.nr. SIA PS 2026/03M, nolikuma (turpmāk – Nolikums) sastāvdaļa, to jāņem vērā un tas attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu.  
Komisija sniedz šādus skaidrojumus par iepirkuma Nolikumu:
	Nr.
	Piegādātāja jautājums
	Komisijas atbilde

	1.
	Par tehniskās specifikācijas prasībām: 

	2.2.
	Masējamās ķermeņa zonas: kakls, mugura, jostasvieta, kājas



Vai Plecu zona Jums ir pieņemama kā kakla zonas aizvietotājs, vai prasība ir tieši kakla masāža?
	Tehniskās specifikācijas prasība tiks izteikta jaunā redakcijā:
2.2. Masējamās ķermeņa zonas: kakls, pleci, mugura, jostasvieta, kājas

	2.
	Par tehniskās specifikācijas prasībām: 

	2.3.
	Ne mazāk kā 2 (divas) mobilas ūdens sprauslas, kas veic masāžu



Vai prasība “mobilas ūdens sprausla” ir obligāta?
	Jā, prasība “mobilas ūdens sprausla” ir obligāta.

	3.
	Par tehniskās specifikācijas prasībām: 

	2.6.
	Ūdens iepriekšējas sildīšanas iespēja, temperatūras iestatīšanas diapazons vismaz no 25 līdz 40 °C



Lai paplašinātu pretendentu loku un nodrošinātu iespēju piedalīties kvalitatīvām un saimnieciski izdevīgām iekārtām, lūdzam izteikt temperatūras iestatīšanas diapazonu šādā redakcijā:
Ūdens iepriekšējas sildīšanas iespēja, temperatūras iestatīšanas diapazons vismaz no 30 līdz 40 °C vai ar pielaidi ±5 °C.“  d
	Tehniskās specifikācijas prasība tiks izteikta jaunā redakcijā:
2.6. Ūdens iepriekšējas sildīšanas iespēja, temperatūras iestatīšanas diapazons vismaz no 30 līdz 40 °C

	4.
	Par tehniskās specifikācijas prasībām: 

	2.8.
	Iespēja iestatīt procedūras ilgumu no 1 līdz vismaz 60 minūtēm



Lielākajā daļā klīnisko gadījumu sausās hidromasāžas procedūras ilgums ir 20–30 minūtes, kas ir optimāls terapeitiskais laiks. Lai paplašinātu pretendentu loku un nodrošinātu iespēju piedalīties kvalitatīvām un saimnieciski izdevīgām iekārtām, lūdzam punktu sekojošā redakcijā:
Iespēja iestatīt procedūras ilgumu no 1 līdz vismaz 30 minūtēm, ar iespēju procedūru atkārtot. 
	Tehniskās specifikācijas prasība tiks izteikta jaunā redakcijā:
2.8. Iespēja iestatīt procedūras ilgumu no 1 līdz vismaz 30 minūtēm

	5.
	Par tehniskās specifikācijas prasībām: 

	2.9.
	Skaņas signāls, kad procedūra ir beigusies



Lūdzam izteikt šo punktu sekojošā redakcijā „Automātiska procedūras beigu indikācija (vizuāla un/vai skaņas).“
Šāda korekcija ļautu paplašināt pretendētu loku, kas var piedāvāt kvalitatīvas iekārtas, kas pilnībā atbilst specifikācijai, nezaudējot funkcionalitāti.
	Tehniskās specifikācijas prasība netiek mainīta.
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