TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
atklātā konkursā “Koksnes granulu piegāde Nautrēnu apvienības pārvaldes iestādēm”

	Prasības

	1. Vispārējās prasības:

	1.1. Kokskaidu granulām jābūt ražotām no tīras skaidas bez mizas, smiltīm,  līmes un citiem ķīmiskiem un mehāniskiem piejaukumiem, mehāniski cietām, noturīgām pret sadrupšanu, atsijātām no skaidu smalkumiem.

	2. Tehniskie rādītāji:

	2.1. Ģeometriskais lielums:
2.1.1. Diametrs-  6 mm 
2.1.2. Garums- līdz 40 mm


	2.2. Tilpumsvars: 600 – 750 kg/m3

	2.3. Siltumspēja: ne mazāk par 4600 kcal/kg

	2.4. Pelnu saturs: ≤ 0,7 %

	2.5. Pelnu kušanas temperatūra: ≥ 1200° C

	2.6. Mitrums: ≤ 10%

	2.7. Nobirzums: ≤ 3%

	2.8.Iepakojums: hermētiski, mitrumizturīgi iepakojumi (maisi) līdz 20 kg. Iepakojums nedrīkst būt bojāts. Preces piegāde bojātā iepakojumā tiks uzskatīta par neatbilstību tehniskajai specifikācijai.

	3. Piegādes nosacījumi:

	3.1. Pretendents ar savu autotransportu un tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu piegādi un Piegādātājs nodrošina to izkraušanu pasūtītāja pārstāvja norādītā vietā.

	3.2. Katrs vienā reizē piegādātais granulu apjoms jānodrošina ar konkrētajai granulu partijai kvalitātes analīžu rezultātu pavaddokumentiem, vai Piegādātāja apliecinājumu par konkrētā apjoma granulu kvalitātes atbilstību tehniskajiem rādītājiem, vai arī granulu kvalitātes analīžu rezultāti jāuzrāda preču piegādes pavadzīmē. Ja pasūtītājam rodas šaubas par granulu atbilstību uzrādītajam dokumentam, tad tiek veikta granulu laboratoriskā testēšana, lai pārbaudītu to atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, neatbilstības gadījumā testēšanas izdevumus apmaksā Piegādātājs.

	3.3. Kopējais piegādes apjoms 575 tonna:
1. Liepu aleja 1 un Krasuhas iela 6, Audriņi, Audriņu pag – 170 t
2.”Angārs”, Rasnupļi, Nautrēnu pag. – 40 t
3.”Katlu māja”, Sondori-Šķeņeva, Verēmu pag.- 25 t
4.Makašānu amatu skola, Makašāni, Vērēmu pag – 40 t
5.Adamovas muiža, Adamova, Vērēmu pag. – 150 t
6.Rītupes 40, Bērzgale, Bērzgales pagastā – 150 t


	3.4. Granulu piegādes termiņi:

Visās iepirkuma daļās piegāde tiek uzsākta ar 1.oktobri.
Piegāde tiek veikta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma
Piegādes apjomi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju, ne vairāk kā 24 t vienā reizē.
Piegādātājs nodrošina granulu izkraušanu no transporta Pasūtītāja norādītajā laukumā.



	3.5. Piegādes vietas:
1.Liepu aleja 1 un Krasuhas iela 6, Audriņi, Audriņu pag.
2.”Angārs”, Rasnupļi, Nautrēnu pag.
3.”Katlu māja”, Sondori-Šķeņeva, Verēmu pag.
4.Makašānu amatu skola, Makašāni, Vērēmu pag 
5.Adamovas muiža, Adamova, Vērēmu pag. 
6.Rītupes 40, Bērzgale, Bērzgales pagastā




Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
