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Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2024.gada 26.novembrī Nr.1.38/24/245

Ieinteresētajiem piegādātājiem

[bookmark: _Hlk179984434]	Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumu iepirkumā "Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 2.kārta” ID Nr. KNP 2024/59-EK/EKII, turpmāk - Iepirkums, un sniedz šādus skaidrojumus:

1. jautājums:
Atklātā konkursa “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 2.kārta” ID Nr. KNP 2024/59-EK/EKII (turpmāk – Konkurss) Pielikumā “Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums Kopējās prasības visiem LED gaismekļu tipiem” (faila nosaukums “6_2_tehnpied_prasibas gaismekl_”) (turpmāk – TS)  ir noteikts: 
	N.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvātais

	[..]
	
	
	

	2.3.6.
	LVS EN 61547:2010
	Jā
	

	2.3.7.
	LVS EN 55015:2013
	Jā
	

	2.3.8.
	LVS EN 61000-3-2:2015
	Jā
	

	2.3.9.
	LVS EN 61000-3-3:2013
	Jā
	

	[..]
	
	
	


Paskaidrojam, ka starptautiskās atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas ir akreditētas atbilstoši augstāk minētiem  standartiem (LVS EN [..]) un var veikt produktu testēšanu atbilstoši šiem standartiem, ir tiesīgas atsaukties tikai uz starptautiskiem (ISO/IEC) vai Eiropas (EN) standartiem, bet ne nacionāliem (piem. LVS) standartiem, līdz ar ko gan ENEC sertifikātā, gan, attiecīgi, CE deklarācijā, var tikt iekļauta atsauce tikai uz EN [..]  standartu. Līdz ar to lūdzam Pasūtītāju veikt grozījumus augstāk minētajos punktos, svītrojot apzīmējumu “LVS”.
Atbilde: Šie standarti, kuriem ir "LVS EN" prefikss, ir Latvijas standarti, kas ir ekvivalenti Eiropas standartiem (EN). LVS norāda uz Latvijas valsts standartiem, bet "EN" apzīmē, ka tie ir Eiropas standarti.
Šie standarti tiek pieņemti, lai tie būtu identiski Eiropas standartiem, nodrošinot vienotu pieeju normatīvajai bāzei visā Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. Tātad:
LVS EN 61547:2010 - Ekvivalents Eiropas standartam EN 61547:2010.
LVS EN 55015:2013 - Ekvivalents Eiropas standartam EN 55015:2013.
LVS EN 61000-3-2:2015 - Ekvivalents Eiropas standartam EN 61000-3-2:2015.
LVS EN 61000-3-3:2013 - Ekvivalents Eiropas standartam EN 61000-3-3:2013.
Standarti tiek nacionāli pārņemti bez izmaiņām, ja tie norādīti ar šo apzīmējumu.
Attiecīgi pretendenti var iesniegt standartu LVS EN 61547:2010 vai EN 61547:2010.

2.jautājums:
Atklātā konkursa “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā 2.kārta” ID Nr. KNP 2024/59-EK/EKII (turpmāk – Konkurss) nolikuma pielikumā “Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums (turpmāk – TS) (faila nosaukums “6_3_Tehnpied_prasibas_kontrolieri_vadibas sist”) 1.tabulā “Kopējās prasības visām apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcēm (kontrolieriem)” ir noteikts: 
	N.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvātais

	4
	Jāapliecina darbības saderība ar esošo apgaismojuma vadības sistēmu citylight.net vai ekvivalents*. Kontrolieriem jādarbojas tīklā (2G/3G/LTE-M). 
	
	


 
Piezīme * nosaka, ka, ja netiek piedāvāta esošā apgaismojuma sistēma, tad Pretendents nodrošina ekvivalentās sistēmas atbilstību 2.punktā “Apgaismes kontroles un vadības sistēmas prasības” minētajām prasībām.

Ņemot vērā TS 1.tabulas “Kopējās prasības visām apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcēm (kontrolieriem)” 4.punktā un tās piezīmē norādītās prasības, Pretendenti piedāvātajām apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcēm (kontrolieriem) var nodrošināt darbības saderību ar esošo apgaismojuma vadības sistēmu citylight.net vai piedāvāt alternatīvu apgaismes kontroles un vadības sistēmu, kas atbilst TS 2.tabulā “Apgaismes kontroles un vadības sistēmas prasības” prasībām. Līdz ar to, prasība, ka Kontrolieriem (konkrētāk, gaismekļu kontrolieriem) jādarbojas tīklā (2G/3G/LTE-M) ir konkurenci ierobežojoša, kā arī pretrunā ar TS 2.tabulā “Apgaismes kontroles un vadības sistēmas prasības” izvirzītajām prasībām.
T.i., TS 2.tabulā “Apgaismes kontroles un vadības sistēmas prasības” norādītās prasības nenosaka kontrolieru darbību, līdz ar to lūdzam Pasūtītāju precizēt TS prasības, ļaujot piedāvāt alternatīvu risinājumu, kur kontrolieri izmanto brīvi pieejamu zem-gigahercu frekvenci Eiropas ISM frekvenču joslā (frekvenču josla < 1 GHz), vai bezvadu RF (Radio Frequency) tehnoloģiju, sazinoties ar vārteju (gateway). Minētās tehnoloģijas nodrošina līdzvērtīgu (ekvivalentu) apgaismojuma vadības sistēmas savietojamību un funkcionalitāti, neietekmējot iekārtas darbību, kas ir būtiski efektīvam un kvalitatīvam sniegumam, turklāt  paplašina konkurentu loku, veicina inovācijas un ekonomiski izdevīgākus risinājumus. 
Ņemot vērā minēto un lai nodrošinātu Pašvaldības līdzekļu efektīvāku izlietošanu un plānošanu turpmākajiem periodiem, lūdzam Pasūtītāju veikt TS 1.tabulas “Kopējās prasības visām apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcēm (kontrolieriem)” 4.punkta grozījumus, izsakot to redakcijā, kādu izmanto citi Latvijas pašvaldību pasūtītāji, piemēram, Gulbenes  novada pašvaldība iepirkumā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/119144:  
	N.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvātais

	4
	Jāapliecina darbības saderība ar esošo apgaismojuma vadības sistēmu citylight.net vai ekvivalents*.
	
	

	4.1
	Gaismekļu kontrolieru darbības nodrošinājumam izmantot brīvi pieejamu zem-gigahercu frekvenci brīvajā Eiropas ISM frekvenču joslā n < 1 GHz datu apmaiņai starp gaismekļu kontrolieri un gaismekļu segmenta kontrolieri vai nodrošināt datu apmaiņu starp gaismekļu kontrolieri un apgaismojuma vadības sistēmu, izmantojot mobilo sakaru tīklu (2G/3G/LTE-M). 
Sakaru izmaksām, izmantojot mobilo tehnoloģiju 5 gadu periodā jābūt ietvertām piedāvājuma izmaksās.
	
	



Atbilde: Kontrolieriem jādarbojas tīklā (2G/3G/LTE-M) vai citā komunikācijas tīklā, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku datu pārraides stabilitāti, drošību un uzticamību, kā arī pilnīgu savietojamību ar uzstādāmo infrastruktūru. 


Komisijas priekšsēdētāja			* (paraksts)				I. Ozola

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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