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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs
	Varakļānu novada pašvaldība

	Iepirkuma nosaukums
	[bookmark: _Hlk138773006]“Asfalta seguma atjaunošana Varakļānu novadā”, identifikācijas Nr. VNP 2025/4

	Pretendenta nosaukums
	SIA “Pamatceļš”

	Reģistrācijas Nr.
	52403043011



Esam iepazinušies ar iepirkuma “Asfalta seguma atjaunošana Varakļānu novadā”, identifikācijas Nr. VNP 2025/4, dokumentāciju un piedāvājam sniegt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:
	 

	Nr. p.k.
	Veicamie darbi
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena (euro)
	Kopējās izmaksas     (euro)
	Piezīmes

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Rēzeknes ielas posms, Varakļānos
	

	Ielu krustojumā veidojusies ieplaka un bojāts asfalta segums. Līguma ietvaros plānots veikt esošā seguma frēzēšanu bojātajā laukumā, sagatavojot pieslēguma vietas, veikt pamata kārtas remontu un profilēšanu ar karsto asfaltu, asfaltbetona virskārtas būvniecība. Veicot darbus jānodrošina ceļu satiksmes organizācija un drošība.
	

	1
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, pieslēgumu sagatavošana
	m²
	900 
	5,62
	5058,00
	Pieslēgumi pie esošajām ielām un vienslīpu profila veidošana
	

	2
	Seguma apakškārtas remonts, profila veidošana ar karsto asfaltu 
	m³
	18 
	96,78
	1742,04
	 Frēzēto materiālu izmantot apakškārtas seguma izlīdzināšanai
	

	3
	Kanalizācijas, ūdensvada aku regulēšana
	gab
	2
	259,78
	519,56
	 Esoši peldošie aku vāki
	


	4
	Ūdensvada aizbīdņa čuguna peldošās kapes LG160 uzstādīšana un ieregulēšana
	gab
	2
	204,64
	409,28
	Ieskaitot materiālu
	

	5
	Karstā asfaltbetona AC 11surf virskārtas ieklāšana, vidēji h-5cm
	m²
	1553 
	15,94
	24754,82
	Darbu gaitu saskaņot ar pasūtītāju
	

	Līvānu ielas posms, Murmastiene
	

	Ielas segums stipri bojāts. Līguma ietvaros plānots veikt esošā seguma frēzēšanu pilnā apjomā, veidojot ielas profilu, sagatavot pieslēguma vietas ar Pils, Kosmonautu ielu un iebrauktuvi,  veikt pamata kārtas remontu un profilēšanu ar karsto asfaltu, asfaltbetona virskārtas būvniecība. Veicot darbus jānodrošina ceļu satiksmes organizācija un drošība.
	

	1
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, pieslēgumu sagatavošana
	m²
	65 
	21,42
	1392,30
	 Pieslēgumi pie esošajām ielām un vienslīpu profila veidošana
	

	2
	Seguma apakškārtas remonts, profila veidošana ar karsto asfaltu
	m³
	6 
	96,79
	580,74
	 Frēzēto materiālu izmantot apakškārtas seguma izlīdzināšanai
	

	3
	Karstā asfaltbetona AC 11surf virskārtas ieklāšana, vidēji h-5cm
	m²
	757
	16,03
	12134,71
	 Darbu gaitu saskaņot ar pasūtītāju
	

	1.Maija laukums, Varakļānos (ielas posms)
	

	1
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, pieslēgumu sagatavošana
	m²
	 60
	21,42
	1285,20
	Pieslēgumi pie esošajām ielām un profila veidošana
	

	2
	Seguma apakškārtas remonts, profila veidošana ar karsto asfaltu 
	m³
	6
	96,79
	580,74
	Frēzēto materiālu izmantot apakškārtas seguma izlīdzināšanai
	

	3
	Kanalizācijas, ūdensvada akas uzstādīšana un regulēšana
	gab
	1
	952,51
	952,51
	Ieskaitot materiālu, akas groda vāka nomaiņa un teleskopisko lūku ar blīvi, slodze 40t
	

	4
	Karstā asfaltbetona AC 11surf virskārtas ieklāšana, vidēji h-5cm
	m²
	460
	16,06
	7387,60
	Darbu gaitu saskaņot ar pasūtītāju
	

	Pils iela 25A, Varakļāni
	

	1
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, pieslēgumu sagatavošana
	m²
	36
	21,42
	771,12
	Pieslēgumi pie esošajām ielām un profila veidošana
	

	2
	Seguma apakškārtas remonts, profila veidošana ar karsto asfaltu

	m³
	6

	96,79
	580,74
	Frēzēto materiālu izmantot apakškārtas seguma izlīdzināšanai
	

	3
	Karstā asfaltbetona AC 11surf virskārtas ieklāšana, vidēji h-5cm

	m²
	780
	16,05
	12519,00
	Darbu gaitu saskaņot ar pasūtītāju
	

	Rīgas iela 4,  Varakļānos
	

	1
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, pieslēgumu sagatavošana

	m²
	12
	21,42
	257,04
	Pieslēgumi pie esošajām ielām un profila veidošana
	

	2
	Seguma apakškārtas remonts, profila veidošana ar karsto asfaltu

	m³
	6
	96,79
	580,74
	Frēzēto materiālu izmantot apakškārtas seguma izlīdzināšanai
	

	3
	Karstā asfaltbetona AC 11surf virskārtas ieklāšana, vidēji h-5cm

	m²
	208
	20,33
	4228,64
	Darbu gaitu saskaņot ar pasūtītāju
	

	Jaunatnes iela 2, Varakļāni
	

	1
	Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, pieslēgumu sagatavošana

	m²
	27
	21,42
	578,34
	Pieslēgumi pie esošajām ielām un profila veidošana
	

	2
	Seguma apakškārtas remonts, profila veidošana ar karsto asfaltu 

	m³
	2
	96,78
	193,56
	Frēzēto materiālu izmantot apakškārtas seguma izlīdzināšanai
	

	3
	Kanalizācijas, ūdensvada akas uzstādīšana un regulēšana

	gab
	1
	952,51
	952,51
	Ieskaitot materiālu, akas groda vāka nomaiņa un teleskopisko lūku ar blīvi, slodze 40t
	

	4
	Karstā asfaltbetona AC 11surf virskārtas ieklāšana, vidēji h-5cm

	m²
	190
	20,74
	3940,60
	Darbu gaitu saskaņot ar pasūtītāju
	

	Summa kopā
	81399,79
	 
	



Apliecinām, ka šajā Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma un Tehniskās specifikācijas pilnīgu un kvalitatīvu izpildi – darbaspēka, transportēšanas izmaksas, valstī noteiktās nodevas un nodokļi (izņemot PVN), pārējās izmaksas (ar peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas), u.c.
Apzināmies, ka Pasūtītājs nemaksās nekādus papildus izdevumus, kas nav iekļauti Finanšu piedāvājumā.

	Vārds, uzvārds, amats: 
(Pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas)
	Ivo Keišs, valdes loceklis

	Paraksts:
	Dokuments parakstīts ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu

	Datums:
	2025.gada 14.maijā




