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Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2024. gada 30. augustā Nr.1.38/24/177

Ieinteresētajiem piegādātājiem


Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja 23.08.2024. jautājumu par iepirkumu “Iekārtu piegāde un uzstādīšana projektā “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas novadā””, ID Nr. KNP 2024/53-EK/AF, turpmāk - Iepirkums, un sniedz sekojošu skaidrojumu:

1. Jautājums: Lūdzu noradiet kontaktpersonu ar kam var apsekot objektus un aprunāt uzstādīšanas detaļas.

Atbilde: Kontaktpersona ir Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas Attīstības Aģentūra" vecākā projektu vadītāja Madara Liekmane, tel. 29811238.

2. Jautājums: Pacēlājam jāveic tehnisko apkopi vismaz reiz gadā, vai piedāvājuma cenā jāiekļauj apkopes izmaksas?

Atbilde: Iekārtu tehniskā apkope nav iekļauta iepirkuma priekšmetā, iekārtu apkopes izmaksas piedāvājuma cenā nav jāiekļauj.

Par konkursa 1. daļu:
3. [bookmark: _Hlk175648801]Jautājums: Lūdzu norādiet konkursam svarīgos iekārtu tehniskos parametrus.

Atbilde: 
• Celtspēja ne mazāka kā 130 kg 
• Pacelšanas augstums ne mazāk kā 400 pakāpieni
• Ātrums ne mazāk kā 5,8 m/min
• Uzlādes laiks pilnībā izlādētam akumulatoram ne mazāk kā 9 stundas
• Svars ne vairāk kā 58 kg
• Par gabarītiem, ņemt vērā, ka iekšējo un ārējo durvju brīvās vērtnes platums 72 cm
• Apdares materiāli pēc ražotāja specifikācijas, pasūtītājam svarīgi lai tie ir ilgmūžīgi un viegli kopjami

Par konkursa 2. daļu:
4. Jautājums: Lūdzu norādiet kādiem jābūt pacēlāja izmērus, celtspēju, pacelšanās augstumu, ātrumu, drošības elementus, apdares materiālus.

Atbilde: 
• Celtspēja ne mazāka kā 135 kg 
• Pacelšanas augstums līdz 4 stāvam 
• Ātrums ne vairāk kā 0,15 m/s
• Aprīkots ar drošības jostu
• Vadāms ar pulti un/vai kursorsviru
• Par gabarītiem, pasūtītājs neizvirza īpašas prasības, bet norāda, ka iekšējo durvju brīvās vērtnes platums ir 83 cm
• Apdares materiāli pēc ražotāja specifikācijas, pasūtītājam svarīgi, lai tie ir ilgmūžīgi un viegli kopjami

5. Jautājums: Izpildītājam nav tiesību saskaņot iekārtu uzstādīšanu kopīpašuma kāpņutelpā to var izdarīt tikai mājas īpašnieks vai viņa pārstāvis. Lūdzu noskaidrot.

Atbilde: Precizējam, Izpildītājam nav jāskaņo iekārtu uzstādīšanu kopīpašuma kāpņutelpā, tas ir dzīvokļa īpašnieka pienākums informēt dzīvokļu īpašnieku kopību (dzīvojamās mājas pārvaldnieku).

Dzīvokļa īpašniekam, lai nodrošinātu viņam vai viņa ģimenes loceklim mājokļa un vides pieejamību, ievērojot būvniecības prasības, kā arī iepriekš informējot dzīvokļu īpašnieku kopību (dzīvojamās mājas pārvaldnieku), ir tiesības:
1) uzstādīt pacēlāju dzīvojamās mājas kāpņu telpā;
2) izbūvēt uzbrauktuvi pie dzīvojamās mājas ieejas vai pie dzīvokļa īpašuma, ja tam ir atsevišķa ieeja;
3) veikt citāda veida dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pielāgošanu, lai nodrošinātu sava mājokļa un vides pieejamību.

Ņemot vērā, ka tiek sniegta papildus informācija par Iepirkuma tehnisko specifikāciju, tiek veikti grozījumi Iepirkuma dokumentācijā un tiek pagarināts Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš.

Sakarā ar iepriekš minēto, Komisija publicē pasūtītāja profilā šo skaidrojumu.


Komisijas priekšsēdētāja			* (paraksts)				I. Ozola


*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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