

LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316
tel. 65307250, www.livani.lv e-pasts pasts@livani.lv 

Līvānos
Datums skatāms laika zīmogā
DARBA UZDEVUMS
PROJEKTĒŠANAS DAĻA
Projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšana objektam 
“Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot vertikālo ratiņkrēslu pacēlāju dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā” 
	Pasūtītājs:
	[bookmark: _Hlk83210195][bookmark: _Hlk83210214]Līvānu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

	Objekts:
	“Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot vertikālo ratiņkrēslu pacēlāju dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā”

	Projektējamā objekta adrese:
	Ausekļa iela 10, Līvāni, Līvānu novads

	Nekustamā īpašuma īpašnieks:
	Ar 24.01.2023. Ģenerālpilnvaru Nr. 167 pilnvarota fiziska persona 

	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti: 
	Zemesgrāmatu apliecība  

	Kadastra apzīmējumi:
	76110050129, 76110050117

	Projekts:
	“Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Līvānu novadā” 

	Būvniecības veids:
	Jaunbūve

	Būvniecības stadija:
	Paskaidrojuma raksts

	Būvvalde:
	Līvānu novada būvvalde 

	Pielikumi:
	Pielikums Nr. 1 – Kadastrālās uzmērīšanas lietas stāvu plānu kopija;
Pielikums Nr. 2  - Ergoterapeita atzinums par ārējās vides pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

	Sasniedzamais rezultāts:
	Veikt projektēšanas darbus objekta Ausekļa iela 10, Līvānos projekta “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot vertikālo ratiņkrēslu pacēlāju dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā” izbūvei. 
Nodrošināt kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi saskaņā un vides pieejamības prasībām personām ar funkcionāliem traucējumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem ministru kabineta noteikumiem un būvnormatīviem.
Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar labo praksi. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visu nepieciešamo informāciju, tas ir, izbūvējamā vertikālā pacēlāja specifikācijas, sarežģītākos mezglus, norādot visas nozīmīgākās nianses u.c. informāciju, kas ir būtiska gan būvdarbu izmaksu noteikšanā, gan būvdarbu veikšanā. Specifikācijās detalizēti aprakstīt un atspoguļot paredzamo konstrukciju, tās tehniskos parametrus un to risinājumus, lai būvdarbu laikā, ja nepieciešams, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumus ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem vai ekonomiskākiem parametriem, bet ne sliktākiem.

	Darba uzdevuma nosacījumi

	Objekta izpēte:
	1. Veikt objekta detalizētu apsekošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pretendentam kopā ar Pasūtītāja pārstāvi pirms piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā noteikts apsekot objektu dabā. 
1. Izpildītājam par objekta apskati jāpaziņo vismaz vienu dienu iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pastu: evita.vasaraudze@livani.lv vai zvanot pa tālruni 25686379.
1. Pretendentiem pašiem jāpārbauda būvdarbu apjomu atbilstība situācijai objektā. Iespējamo neatbilstību risku Izpildītājs iekļauj piedāvājuma izcenojumos.

	Situācijas apraksts: 
	1. Personai ir traucēts līdzsvars un kustību koordinācija, samazināts  muskuļu spēks, aktīvais un pasīvais locītavu kustību apjoms visās ekstremitātēs, izteiktāk - kājās.
2. Persona ir modificēti neatkarīgs īsās un garās distancēs izmantojot ratiņkrēslu ar kopējo platumu 66cm. Persona ir totāli asistējams dažādu līmeņu virsmu pārvarēšanā, neatkarīgi nespēj pārvarēt sliekšņus, pakāpienus un kāpnes. Totāli asistējams, lai iekļūtu mājoklī, un no tā izkļūtu, lai apmeklētu darbu, medicīnas pakalpojumus un piedalītos citās sociālās aktivitātēs. 
3. Persona dzīvo kopā ar ģimeni, ir noformēts asistents, kas ikdienā palīdz pārvarēt fizikās barjeras.


	Vispārējie norādījumi:
	1. [bookmark: _Hlk83809178]Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Līvānu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem - Būvniecības likums, MK not. Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK not. Nr. 259 “Ēku  būvnoteikumi”  u.c. normatīvie akti, kas nepieciešami pilnvērtīgai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.
1. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar likumdošanā paredzētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām fiziskajām un juridiskajām personām (t.sk. nekustamo īpašumu īpašniekiem, ja risinājumi skar to teritoriju). Būvniecības ieceres dokumentāciju jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tas tiktu akceptēts būvvaldē un pēc tās varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi veikt būvdarbus.
1. Būvniecības ieceres dokumentācijas tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.
1. Visiem objektā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt ilgtspējīgiem, jāizmanto ekonomiski izdevīgākais un tehniski racionālākais projekta risinājums, ciktāl iespējams.
1. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus attiecīgajās institūcijās pieprasa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs.
1. Nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojumus nodrošina Izpildītājs. 
1. Projektēšanas laikā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs nodrošina un protokolē nepieciešamās sanāksmes par projektēšanas gaitu. Šādas sanāksmes tiek rīkotas abām pusēm vienojoties, Pasūtītāja administrācijas norādītajās telpās vai ar videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) palīdzību. Projektēšanas sanāksmēs tiek apspriesta projektēšanas gaita un jaunākie risinājumi, kā arī risinātas problēmsituācijas, ja tādas rodas.
1. Izpildītājam ņemt vērā Projektēšanas uzdevuma pielikumā Nr. 2 pievienotā Ergoterapeita atzinuma par ārējās vides pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem norādīto informāciju.
1. Izpildītājam jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija, lai tiktu nodrošināta pilnvērtīga vides pieejamība dzīvojamajai mājai.
1. Izpildītājam izstrādājot risinājumus jāņem vērā dzīvojamās mājas specifika, tas ir, ēkas augstums, balkons, durvju un loga aila (tehniskie parametri), kā arī reljefa slīpums.
1. Izpildītājam jāparedz risinājumi, lai tiktu pārbūvēts vides pieejamībai atbilstošs pirmā stāva balkona ieejas mezgls ar atbilstošiem grīdu augstumiem (minimālais sliekšņa augstums 1,5cm) manevrēšanas laukumiem, durvju platumiem (samazinot sliekšņa augstumu durvīm), attiecīgi pielāgojot vertikālo pacēlāju esošajai situācijai. 
1. Dzīvojamā mājas ārpusē uzstādīt vertikālo invalīdu pacēlāju no balkona (augstums ~250cm). Iespēju robežās pacēlājam paredzēt jumtiņu. 
1. Veikt durvju un loga nomaiņu un izveidot jaunas balkona izejas durvis ar vismaz, minimālo durvju vērtnes platumu 90cm, ar maksimāli pieļaujamo slieksni 1,5cm.
1. Izpildītājam jāinformē Pasūtītāju par darba izpildes gaitu atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam. Izpildītājs var lūgt termiņa pagarinājumi tikai tad, ja tas ir racionāli pamatots un noformēts rakstiski, tas ir, iesūtīts Pasūtītājam elektroniski vai papīra formātā.
1. Visi iesniedzamie dokumenti iesniedzami Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un sanāksmēs un/vai Pasūtītāja dotajiem norādījumiem, kur Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja sniegtos risinājumus apstiprina tehniski un ekonomiski pamatotākos un atbilstošākos projektēšanas mērķim. Pasūtītāja dotie norādījumi ir saistoši Izpildītājam kā projektēšanas uzdevums. Dotie norādījumi Izpildītājam ir saistoši visā Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā. Pasūtītajam ir tiesības mainīt sanāksmēs dotos projektēšanas norādījumus visā Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā.

	Provizoriskie darbu apjomi
	1. Vertikālā pacēlāja uzstādīšanas darbu apjomi: 
	1
	Vertikālā pacēlāja montāža
	kpl
	1,00

	2
	Margu remonts un papildus stiprināšana
	m
	14,00

	3
	Pārseguma pastiprināšana un nesošo balstsienu remonts no celtniecības ķieģeļiem un apmešana ar apmetumu
	m2
	2

	4
	Betonētas pamatnes izbūve pacēlājam, kopā ar veidņiem un stiegrojumu
	m3
	0,70

	5
	Esošā loga un balkona durvju demontāža un durvju ailes paplašināšana
	kpl
	1,00

	6
	Jauna PVC loga un durvju bloka montāža, ailes apdare no iekšpuses un ārpuses
	gab
	1,00

	7
	Esošā radiatora no iekšpuses demontāža un jauna radiatora montāža pie esošās apkures sistēmas
	gab
	1,00

	8
	Balkona virsmas pielāgošana iekštelpu grīdas līmenim
	m2
	13,10

	9
	Pacēlāja elektroapgādes pieslēguma izbūve
	kpl
	1,00

	10
	Izbūvēt bruģētu celiņu no pacēlāja līdz robežai ar ielu
	m2
	5,00

	11
	Demontēt esošā žoga posmu 1000mm platumā 
	m
	1,00

	12
	Uzstādīt jaunus vārtiņus demontētā žoga vietā 1000mm platumā
	m
	1,00

	13
	Būvgružu izvēšana un utilizācija
	m3
	1,00


*Apjomi ir provizoriski un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā tie tiks precizēti.

	Materiāli:
	1. Projekta pielietotajiem materiāliem, norādītajām materiālu preču zīmēm (zīmoliem), standartiem jābūt saskaņā ar Latvijas un ES spēkā esošajiem standartiem, normatīviem un prasībām. 
1. Visiem būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajiem materiāliem jāsakrīt ar BA un T norādītajiem materiāliem. Nav pieļaujams divi vai vairāki materiālu veidi, jeb nesakritības dokumentācijā. 
1. Ja rodas materiālu nesakritības dokumentācijā, par primārajiem materiāliem tiek uzskatīti tie materiāli, kas norādīti būvniecības ieceres dokumentācijā. 

	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs

	 Vispārīgā daļa:
	SA – Skaidrojošais apraksts (atbilstoši visām noteikumu un normatīvo aktu prasībām)

	Arhitektūras daļa:
	GP – Ģenerālplāns 
Būvniecības ieceres dokumentācijas ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

	
	AR – Arhitektūras risinājumi
Vertikālā pacēlāja balkona augstuma atzīmes, izmēri, specifikācijas u.c.)

	Inženierrisinājumu daļa:
	EL vai ELT – Elektroapgāde
Vertikālā ratiņkrēslu pacēlāja elektroapgādes pieslēguma risinājumi

	
	

	Ekonomikas daļa:
	BA – Būvdarbu apjomu saraksts

	
	T – Izmaksu aprēķins

	
	DOP – Darbu organizēšanas projekts
Norādīt informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai  būvdarbu organizēšanai. Darba aizsardzības plāns. 

	Papildus nosacījumi:
	1. Būvniecības ieceres dokumentācijā jāiekļauj shēmas, griezumi, detalizētas specifikācijas, skaidrojoša informācija u.c.
2. Rasējumos jāattēlo visas būtiskās detaļas, visi izmēri – garums, platums, diametrs, rādiuss, u.c.
3. Rasējumos risinājumu apzīmējumiem, tas ir, konstrukcijām, elementiem u.c. jābūt labi saprotamiem.
4. Visiem risinājumiem jābūt aprakstītiem tā, lai tie ir konstruktīvi, secīgi un saprotami. 

	Noformējums:
	1.	Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" noteikumiem elektroniski vienā eksemplārā, paredzot elektronisku saskaņošanu un pievienošanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
2.	Visi būvniecības ieceres dokumentācijas sējumi (aprēķini, grafiskie materiāli un teksta dokumenti) iesniedzami elektroniskā formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD, USB u.c.) DWG, Word, Excel un citos izmantotos formātos.
3.	Lokālajās tāmēs vertikālajā kolonā “Darba nosaukums” jāsniedz pēc iespējas pilnīgāks veicamā darba apraksts; definētajiem būvmateriālu, izstrādājumu, iekārtu nosaukumiem jābūt identiskiem ar būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto informāciju.
4.	Visās sagatavojamās tabulās pielietot mērvienības un to saīsinājumus atbilstoši LBN 501-17 un MK noteikumiem Nr. 1186 “Mērvienību noteikumi”. Nav pieļaujama darbu apjomu noteikšana ar mērvienību “komplekts” (ja ir iespējams aprēķināt mērvienību skaitu, garumu, laukumu, tilpumu, svaru, u.c. aprēķināmus lielumus), izņemot LBN 501-17 punktā 8.2. noteikto mērvienību “izstrādājumu vai iekārtu komplekts – kpl” vai nosakot palīgmateriālu un montāžas materiālu daudzuma apjomu, kas aprēķināms kā % no veicamā darba kopējām izmaksām. 
5.	Izmantot visās tabulās viena veida fontus (ieteicams Times New Roman, Arial vai Calibri).
6.	Rasējumi jānoformē, jāizstrādā un jāiesniedz saskaņā ar LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" un pasūtītāja prasībām.
7.	Darba rasējumi jāiesniedz parakstīti un noformēti atbilstoši LBN 202-18, kā arī ierakstītiem digitālā formātā (dokumenti - MS Word, Excel; Adobe Reader; rasējumi –dwg formātā zwCAD vai autoCAD).

	Autoruzraudzība:
	1. Paredzēt autoruzraudzību būvniecības procesa kvalitatīvai nodrošināšanai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
2. Veikt autoruzraudzību atbilstoši MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosacījumiem un citiem spēkā esošajiem būvnormatīviem.

	Termiņi:
	1. Projekta izstrādes termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. 
1. Autoruzraudzību būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.




DARBA UZDEVUMS
BŪVDARBU DAĻA
Būvniecības darbu veikšana objektam
“Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot vertikālo ratiņkrēslu pacēlāju dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā”
PRASĪBĀS IESNIEDZOT PIEDĀVĀJUMU:
1. Piedāvājumi jāsagatavo un būvdarbi jāizpilda saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju “Ārējās vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem izbūvējot vertikālo ratiņkrēslu pacēlāju dzīvojamajai ēkai Ausekļa ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā” un ievērojot Būvniecības likumu un 19.08.2014. MK noteikumus Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 25.09.2018. MK noteikumus Nr. 599 “Ēku būvnoteikumi” un spēkā esošo LBN, Latvijas un ES standartu prasības, ievērojot arī citus saistošos MK noteikumus un normatīvos aktus.
2. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu konkursam, tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz sekojoša informācija un to apliecinoši dokumenti:
2.1. Piedāvājumā, tabulas veidā, jānorāda darbu apjomu sarakstā minēto galveno darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un specifikācijās noradītajām prasībām - Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks; 
2.2. Piedāvājuma kopējā līguma cenā jāietver visi nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam (būvmateriālu, iekārtu, transporta, plānotās peļņas, virsizdevumu, sociālā nodokļa, PVN, neparedzēto darbu, u.c. izmaksas, kuras varētu rasties Izpildītājam būvdarbu gaitā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 239 - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība");
2.3. Izpildītājam pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas jāapseko objekts darbā un ņemot vērā Ergoterapeita atzinumu (Darba uzdevuma Pielikums Nr. 2) jāiesniedz atbilstošs finanšu piedāvājums. Iesniegtā finanšu piedāvājuma summa par ko tiks noslēgts līgums starp Pasūtītāju un Izpildītāju, bez ekonomiski pamatota iemesla nevar tikt mainīta. 

BŪVLAUKUMA UZTURĒŠANAS PRASĪBAS:
1. Izpildītājs ir atbildīgs par Objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildītajiem darbiem visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
2. Aizkavēta materiālu piegāde nekādā gadījumā nebūs uzskatāma par pamatu termiņa pagarinājumam.
3. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina glābšanas dienestu t.sk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības, Latvijas Valsts policijas, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta u.c. dienestu piekļuve blakus esošajiem īpašumiem 24h diennaktī;
4. Izpildītāja rīcībā nodotais objekts, pabeidzot darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms darba uzsākšanas. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam, būvuzraugam un Pasūtītāja atbildīgajai personai jāapseko objekts, tam pieguļošās teritorijas, sastādot konstatācijas aktu. 
5. Būvdarbu laikā objekts tiks ekspluatēts. Izpildītājam visu būvdarbu laiku, t.sk laiks kad būvdarbi nenotiek, būvdarbi dienas beigās jāpabeidz tā, lai izbūvētie darbi neapdraudētu ēkas iemītnieku veselību un to dzīvību.

KVALITĀTE UN PĀRBAUDES:
1. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt darbu apjoma izpildi, kvalitāti un veikt citas pārbaudes, lai noteiktu darbu atbilstību līguma noteikumu prasībām. Šādas pārbaudes nemazina līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā darbi vai daļa no tiem atbilst līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā, ko paraksta Pasūtītājs, Būvuzraugs un Izpildītāja pārstāvis.
2. Izpildītājs ievēro darba kvalitātes prasības un veic kvalitātes pārbaudes, kas noteiktas Latvijas republikas būvnormatīvos un standartos, kā arī būvniecības ieceres dokumentācijā.
3. Ja pārbaude, Pasūtītājs vai Būvuzraugs atklāj defektu, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem to novērš.
4. Ja Pasūtītājs secina, ka defekta novēršana nav lietderīga tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ un tā neizslēdz būves nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā, Pasūtītājs var pieņemt paveikto darbu, vienlaicīgi piemērojot šādus preventīvus pasākumus, kas var tikt piemēroti visi kopā vai jebkurā to kombinācijā, vai arī tikai viens no tiem: noteikt darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, noteikt būves defekta posmam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību, noteikt defekta posmam veicamo pasākumu kopumu kā papildu garantijas saistības, kas Izpildītājam jāveic, neatkarīgi no defekta rašanās cēloņa.

PRASĪBAS PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS UN TO IZPILDES LAIKĀ:
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas, Izpildītājam izmantojot izstrādāto darbu organizācijas projektu, jāizstrādā detalizēts darbu veikšanas projekts, ievērojot Latvijas būvnormatīvos noteiktās prasības.
2. Izpildītājam, pirms būvdarbu uzsākšanas, savlaicīgi jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, atzīmes saņemšanai būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
3. Būvdarbi jāizpilda kvalitatīvi ievērojot LVS un Eiropas standartus. Būvdarbu izpildē jāizmanto tikai tādi būvmateriāli un būvizstrādājumi, kuri ir sertificēti un atbilst Latvijas vai Latvijā adaptētajiem Eiropas standartiem.
4. Būvdarbos izmantojamo materiālu tehniskie dati nevar būt zemāki par būvniecības ieceres dokumentā norādītajiem un tehniskajās specifikācijās noteikto.
5. Ja rodas pretruna starp būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem un būvdarbu apjomiem, tad par prioritāti tiek uzskatīti būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautie risinājumi.
6. Jebkuru atkāpi no būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem saskaņot ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.
7. Izpildītājam objekts jāuztur kārtībā visu būvdarbu laiku. Ja objekts netiks uzturēts kārtībā Pasūtītājs būs tiesīgs Izpildītājam piestādīt līgumsodu saskaņā ar būvdarbu līgumu.
8. Būvdarbu laikā tiks rīkotas būvdarbu sanāksmes par norises gaitu, šādas sanāksmes tiks rīkotas pēc Pasūtītāja norādījumiem. 
9. Izpildītājam samaksa par darbu izpildi tiek veikta pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 
10. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam un trešajām personām (tajā skaitā īpašniekiem un lietotājiem) visus zaudējumus un kaitējumu, kas radušies  Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā, tajā skaitā, Garantijas periodā. Gadījumā, ja Pasūtītājs trešajām personām jau ir atlīdzinājis šādus zaudējumus vai kaitējumu, tad Izpildītājs tos atlīdzina Pasūtītājam regresa kārtībā.
BŪVDARBU GARANTIJA:
1. Izpildīto būvdarbu minimālais garantijas termiņš, kurā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, – ne mazāks kā 5 (pieci) gadi jeb 60 (sešdesmit) mēneši.

OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ:
1. Pēc šajā iepirkumā noteikto būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam jāsagatavo izpildīto būvdarbu izpilddokumentācija, jāsaņem pozitīvi atzinumi par izpildītajiem būvdarbiem no iestādēm, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus un jānodod objekts ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2. Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš – 8 (astoņas) nedēļas no atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

Sagatavoja:
Līvānu novada Centrālās pārvaldes 
Plānošanas un attīstības nodaļas Būvinženiere                                                 E. Vasaraudze
 
Pārbaudīja:
Līvānu novada Centrālās pārvaldes 
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja                                                         J. Pabērza
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