[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2. DAĻA “MINI CENTRIFŪGA”

	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR bez PVN


	Komplektācija un tehniskās prasības
	Mini-centrifūga, paredzēta paraugu sagatavošanai laboratorijā
1) Kompakta, viegli vadāma galda Mini Spin plus tipa centrifūga
2) Iebūvēts rotors ar aizsargvāku un disbalansa sensoru
3) Kapacitāte: 12 vietas 1,5/2 ml mēģenēm
4) [bookmark: _Hlk213858346]Apgriezienu regulēšanas diapazons 100-14500 apgr./min. (solis 100 apgr./min.)
5) [bookmark: _Hlk213858360]Maks. apgriezienu ātrums (RCF) 14100 apgr./min.
6) Rotora apstāšanas laiks, ne vairāk kā 10 sek.
7) Ar taimeri un skaņas signālu
8) LCD displejs ar iespēju redzēt centrifugēšanas laiku, iestatītā un pašreizēja ātruma vērtību un relatīvo centrbēdzes spēku
9) [bookmark: _Hlk213858114]Izmēri: 200 mm (± 10 mm) x 240 mm (±10 mm) x 125 mm (±10 mm) (platums x dziļums x augstums)
10) Svars līdz 4 kg
11) Ieejas strāva/jauda: 24V, 2,5A/60W
12) Ārējās barošanas bloks: ieeja AC 100-240V; 50/60 Hz; izeja DC 24V
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	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	

	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES standartiem: 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	Iekārtas apkope garantijas termiņa laika jānodrošina bez atsevišķas samaksas
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
	
	
	


[bookmark: _Hlk75838324]
*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.
