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IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS NR. 8


Rīgā,							       2026. gada 23.janvārī plkst.10.00 


Sēdē piedalās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Aivars Zalcmanis
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Vilnis Čamanis

Iepirkuma komisijas, turpmāk arī “komisija”, locekļi:
Jānis Brakmanis
Vitālijs Račinsks
Jānis Faltiņš
Pēteris Rozentāls
Laine Gailīte


Sēdi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs– A.Zalcmanis
Sēdi protokolē iepirkuma komisijas locekle – L.Gailīte

Komisijas izveidošanas pamatojums: valdes priekšsēdētāja 2025.gada 1.jūlija rīkojums Nr. 01-05-01/2025/84

Sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu.

Darba kārtība:
1. Saņemto jautājumu izskatīšana, atbildes sniegšana.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 26.panta pirmo daļu iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi (ņemot vērā, ka komisijā ir 8 (astoņi) balsstiesīgi locekļi, tad ne mazāk kā 6 (seši) locekļi). Tiek konstatēts, ka sēdē piedalās 7 (septiņi) balsstiesīgi komisijas locekļi, līdz ar to iepirkuma komisija ir lemttiesīga.

Par darba kārtības 1. punktu
Iepirkumu komisija 2026.gada 20.janvārī saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma “RRTS telpu pārbūves projekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. LVRTC 2025/27 (turpmāk – Iepirkums) nolikumu.
Komisijas locekļi apspriež uzdoto jautājumu un sagatavo atbildi uz to:

	Jautājums
	Atbilde

	Kādi ir BIM izmantošanas mērķi šajā iepirkumā (piem., tikai koordinācija, apjomi/tāmes, ekspluatācijas dati, 4D/5D, energoanalīze u.c.)?  [Atsauce: PU 3. stāvs – “BIM Izstrāde”; PU zona A – 7. “BIM Izstrāde”]

	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav sevi ierobežojis ar konkrētu BIM izmantošanas mērķi, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā.

	Vai BIM prasības ir identiskas abām projektēšanas daļām (3. stāvs un pagrabstāva zona A), vai arī atšķiras pēc apjoma un detalizācijas?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Jā, identiskas.

	Lūdzu precizēt, kāds detalizācijas līmenis (LOD) tiek prasīts katrai disciplīnai (AR/BK/ŪK/AVK/ELT/ESS/UGS u.c.), un vai prasības attiecas uz visu modeli vai tikai uz konkrētām zonām/sistēmām.  [Atsauce: PU 3. stāvs – “BIM Izstrāde”; PU zona A – 7. “BIM Izstrāde”]
	Detalizācijas līmenis ir noteikts Tehniskajā specifikācijā: Inženierkomunikācijas sadaļām tiek noteikts LOD 350  Sasniedzamais detalizācijas līmenis arhitektūras un būvkonstrukcijas sadaļā (ja tāds tiek izstrādātas) modeļa elementu detalizācijas pakāpei kā minimums ir jābūt LOD100. Prasības attiecās uz visu modeli, visām būvniecības iecerē iekļautajām zonām/sistēmām.


	Vai Pasūtītājs paredz arī informācijas detalizācijas prasības (LOI) – t.i., obligātie parametri/atribūti elementiem (iekārtas, jaudas/caurplūdes, ugunsdrošības klase, sistēmu kodi u.tml.)?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav sevi ierobežojis ar konkrētām BIM detalizācijas prasībām, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā.

	Kā jāveido modeļu sadalījums (atsevišķi failos pa disciplīnām/zonām/stāviem) un kādi ir vienotie noteikumi (līmeņu, assu, telpu un sistēmu nosaukumi)?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav sevi ierobežojis ar konkrētu BIM sadalījumu, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā.

	Kāda ir Pasūtītāja norādītā elektroniskā vide (CDE) un piekļuves nosacījumi? Vai ir prasības mapju struktūrai, failu nosaukšanai, revīzijām un statusiem (piem., ISO 19650 principi)?  [Atsauce: Tehniskā specifikācija – vispārīgie nosacījumi; PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis elektronisko vidi (CDE), piekļuves nosacījumus, prasības mapju struktūrai, failu nosaukumus, revīzijas un statusus, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo elementu specifikācijai.

	Kāda ir prasītā problēmu/kolīziju uzskaite un koordinācijas kārtība (BCF/Issue log, termiņi, atbildīgie, pieņemamie tolerances sliekšņi)?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis konkrētus BIM  problēmu/kolīziju uzskaites un koordinācijas kārtību, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo elementu specifikācijai.


	Vai papildus pdf/dwg/doc/xls jānodod arī BIM apmaiņas formāts (piem., IFC – norādīt versiju un eksportēšanas noteikumus)?  [Atsauce: Tehniskā specifikācija – formāti; PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis specifiskus noteikumus BIM failu apmaiņas formātam, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo elementu specifikācijai.


	Vai jānodod arī projektēšanas programmu oriģinālfaili (native), un ja jā – kādā apjomā (modeļi, bibliotēkas, ģimenes/objekti)?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis specifiskus noteikumus BIM orģinālfailu  nodevumam, to apjomam un kārtībai, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo elementu specifikācijai.


	Vai BIM modeļiem nepieciešams elektroniskais paraksts (vai pietiek ar e-parakstītu pavadvēstuli un failu versiju fiksāciju CDE)?  [Atsauce: Tehniskā specifikācija – elektroniska iesniegšana]
	Saskaņošanai ar Pasūtītāju elektroniski parakstīts projekts iesniedzams Pasūtītāja norādītajā elektroniskajā  vidē, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. Projekts jāiesniedz Pasūtītājam elektroniski parakstīts Pasūtītāja norādītajā elektroniskajā vidē  (pdf, dwg un doc formātā teksta daļu, xls formātā,). Ņemot vērā minēto, norādām, ka projektam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu.

	Kāda koordinātu sistēma jālieto (LKS-92/TM, lokāla ēkas sistēma vai LVRTC iekšējā), un kurš nodrošina atskaites datus (reperi, asis, augstuma atzīmes)?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis specifiskus noteikumus koordinātu sistēmas pielietošanai. Tehniskās specifikācijas punktā Nr. 6. "Nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli" ir noteikti galvenie noteikumi kam atbilstoši ir jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija, kādus izejas datus izsniegs Pasūtītājs un ko sagatavo Projektētājs. Projektētājs var izmantot objektā esošos reperus u.c. izejas datus, bet Pasūtītājs neatbild par  to atbilstību normatīvajiem aktiem un standartiem, koordinātu sistēmas izvēle un atskaites datu izmantošana ir Projektētāja atbildība.





	Vai ir prasība par “shared coordinates” starp disciplīnām un starp abām projekta daļām (3. stāvs un zona A), lai nodrošinātu viennozīmīgu salāgošanu?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis specifiskas prasības “shared coordinates” starp disciplīnām un starp abām projekta daļām, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo koordinātu salāgošanai.



	Vai Pasūtītājam ir noteikta elementu klasifikācijas sistēma (kodi, grupas), vai Projektētājs var piedāvāt savu klasifikāciju?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis specifiskas prasības elementu klasifikācijas sistēma (kodi, grupas), tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus elementu klasifikācijas sistēmas izstrādei.


	Vai nepieciešams sagatavot ekspluatācijas vajadzībām paredzētu iekārtu sarakstu/asset register (piem., Excel/COBie/veidne), un kāds ir obligāto lauku saraksts?  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis specifiskas prasības iekārtu un obligāto lauku sarakstam, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo elementu detalizācijai.


	Lūdzu definēt BIM modeļu pieņemšanas kritērijus: (a) kolīziju pieļaujamība, (b) informācijas pilnīgums, (c) failu struktūra/nosaukumi, (d) koordinātu atbilstība, (e) validācijas pārbaudes un kontrolsaraksts.  [Atsauce: PU 3. stāvs; PU zona A]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis papildus specifiskas prasības BIM pieņemšanas kritērijiem, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo kritēriju detalizācijai.


	Kādi esošie materiāli tiks izsniegti pēc līguma noslēgšanas (as-built rasējumi, shēmas, telpu numerācija, inženiertīklu inventarizācija)? Vai ir pieejami digitāli dati, kas atvieglo modeļa piesaisti?  [Atsauce: Tehniskā specifikācija – “Izsniegs pasūtītājs…”]
	Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izsniegs iepirkuma līguma izpildītājam šādus dokumentus, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto: 
1. Kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija
2. Zemes robežu plāns
3. Īpašuma dokumenti.

	Telpu uzmērīšana ir Projektētāja pienākums. Lūdzu precizēt prasīto uzmērījumu precizitāti un rezultāta formātu (2D plāni, 3D skenējums/point cloud, atskaites punkti).  [Atsauce: Tehniskā specifikācija – “Telpas plāna uzmērīšanu veic projekta izstrādātājs”]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis specifiskas prasības uzmērījumu precizitātei un formātam, Projektētām uzmērījumi jāveic ar tādu precizitāti un formātos lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā norādīto detalizācijas līmeni, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo uzmērījumu veikšanai.


	Vai būvdarbu (autoruzraudzības) laikā Pasūtītājs sagaida BIM modeļu aktualizēšanu līdz as-built stāvoklim? Ja jā – kāds ir atjaunināšanas biežums un nodošanas forma?  [Atsauce: Tehniskā specifikācija – AU prasības; PU 3. stāvs; PU zona A]
	Projektētājs nodrošina autoruzraudzību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, nepieļaujot atkāpes no apstiprinātā projekta. BIM modeļa aktualizācijas līdz as-built stāvoklim biežumu un nodošanas formu piedāvā Projektētājs izstrādājot BIM īstenošanas plānu, kuru, saskaņojot Vispārīgajā vienošanās noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo aspektu precizēšanai.

	Pagrabstāva zonai A: patvertnes prasību izpilde var prasīt papildu AR/BK un MEP risinājumus. Lūdzu precizēt mērķa lietotāju skaitu, telpu programmu un autonomijas (12h) parametru interpretāciju, lai korekti nofiksētu apjomus un BIM saturu.  [Atsauce: PU zona A – prasības patvertnei (8. sadaļa)]
	Pasūtītājs šajā iepirkumā nav norādījis Pagrabstāva zonas A: patvertnes mērķa lietotāju skaitu, telpu programmu un autonomijas (12h) parametru interpretāciju, Pretendentam jāievēro spēkā esošo normatīvu prasības attiecībā uz būvniecības ieceres izstrādāšanu un esošie konstruktīvie ierobežojumi, tas paļaujas uz Pretendentu, kā nozares ekspertu un sagaida, ka tā izstrādātais BIM spēs nodrošināt maksimāli plaši izmantojamu BIM Pasūtītāja vajadzībām tālākai būves ekspluatācijai un būvniecības ieceres pārbaudei tā saskaņošanas procesā. Pasūtītājs vērš uzmanību, ka atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem saskaņojot Uzņēmēja izstrādāto BIM īstenošanas plānu, Pasūtītājs var sniegt norādījumus šo aspektu precizēšanai.




Iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 7 (septiņām) balsīm “par” nolēma:
1. Apstiprināt sagatavoto atbildi uz uzdoto jautājumu.
1. Ievietot šī protokola izrakstu EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.
1. Uzdot komisijas loceklei L.Gailītei nodrošināt protokola 1.2. punktā norādīto lēmumu izpildi.


Pielikumā: [..]


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	personiskais paraksts			A.Zalcmanis

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks personiskais paraksts	V.Čamanis	

Iepirkuma komisijas loceklis	personiskais paraksts				J.Brakmanis

Iepirkuma komisijas loceklis	personiskais paraksts				V.Račinsks 

Iepirkuma komisijas loceklis	personiskais paraksts				J.Faltiņš

Iepirkuma komisijas loceklis	personiskais paraksts				P.Rozentāls

Iepirkuma komisijas locekle, protokolētāja	personiskais paraksts		L.Gailīte

							


Protokols parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Sēdes datums un laiks norādīts protokola ievaddaļā.
IZRAKSTS PAREIZS
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Rīgā, Iepirkumu komisijas locekle Laine Gailīte

Šis dokuments ir apliecināts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Apliecinājuma datums ir parakstītāja laika zīmoga datumu.
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