[bookmark: _Hlk124406586]APSPRIEDES ZIŅOJUMS
atklātā konkursā
[bookmark: _Hlk149651422][bookmark: _Hlk115345264]“Transportlīdzekļu Vieglais kravas universāls (4x4) piegāde” 
identifikācijas Nr. VALIC 2025/151/TN-P-AK 
Rīgā, 2026. gada 23. februārī

1. Apspriedes rīkotājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Biksēres iela 6, Rīga.
2. Apspriedes termiņš: no 2026. gada 20. janvāra līdz 2026. gada 4. februārim.
3. Apspriedes priekšmets: Transportlīdzekļu Vieglais kravas universāls (4x4) piegāde.
4. Apspriedes dalībnieki: “Amserv Motors” SIA un “AT Baltic” SIA .  
5. Par kvalifikācijas prasībām: nav izteikti priekšlikumi.
6. [bookmark: _Hlk200638345]Par tehniskās specifikācijas projektu: ir izteikti priekšlikumi. Norādītas tikai tās prasības, par kurām ir izteikti priekšlikumi.
7. Par termiņiem ir izteikti priekšlikumi: ir izteikti priekšlikumi. Norādīta tikai tā informācija, par kuru ir izteikti priekšlikumi.

Par tehniskās specifikācijas projektu 

	Nr.
p.k.
	Tehniskās specifikācijas prasība 
	Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi, komentāri
	Komisijas galvenie secinājumi un vērtējums

	
	Amserv Motors SIA

	1.
	Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
	Tehniskajā specifikācijā nav skaidri definēta aizsargpārklājuma uzklāšanas tehnoloģija un objektīvi, izmērāmi kvalitātes kritēriji, lai konstruktīvi izvērtētu  atbilstību 20 gadu garantijas  prasību izvirzīšanai.
	Izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība atbilst pasūtītāja vajadzībām un netiks mainīta.
Autoražotāju rūpnīcas krāsojums nav pietiekami izturīgs militāro transportlīdzekļu ekspluatācijas apstākļiem. Militārajiem transportlīdzekļiem krāsojumu nosaka STANAG 4360 (SPECIFICATION FOR PAINT SYSTEMS, RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND DECONTAMINANTS, FOR THE PROTECTION OF LAND MILITARY EQUIPMENT). Latvijas apstākļiem lietderīgāk izmantot pārklājumu uz ražotāja krāsojuma. 
Atbilstība 20 gadu garantijai tiek pamatota ar prasību pēc ražotāja autorizēta izpildītāja un materiāla fizikāli mehāniskajiem rādītājiem (stiepes izturība, nodilumizturība, slāņa biezums), kas apliecina sistēmas ilgmūžību paaugstinātas slodzes apstākļos. Konkrēta zīmola definēšana netiek piemērota, lai nodrošinātu brīvu konkurenci starp ekvivalentiem augstākās klases polimēru pārklājumiem. 

	
	AT Baltic SIA

	1.
	Iepirkuma priekšmeta 1. daļa

	
	
4. Dzinējs – jauda, ne mazāka, kā 120 kW
	Lūdzam precizēt dzinēja jaudas prasību, nosakot minimālo jaudu ne mazāku kā 110 kW, vienādojot to ar iepirkuma priekšmeta 2. daļā noteikto prasību.

Norādām, ka šāda jauda ir pietiekama iepirkuma priekšmeta mērķa sasniegšanai, nodrošina nepieciešamo vilkmes un pārvietošanās spēju sarežģītos ceļa apstākļos, kā arī ir raksturīga plašākam N1 kategorijas 4x4 transportlīdzekļu klāstam, tādējādi veicinot konkurenci, vienlaikus nemazinot transportlīdzekļa funkcionālo efektivitāti.
	Šī prasība par motora jaudu ir pamatota un balstās uz pieredzi par dažādas jaudas militāro pikapu izmantošanu. 
Izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība atbilst pasūtītāja vajadzībām un netiks mainīta.

	
	4. Dzinējs – jānodrošina griezes moments, ne mazāks, kā 410 Nm, apgriezienu diapazonā no 1500 apgr./min. līdz 3200 apgr./min.
	Lūdzam precizēt dzinēja griezes momenta prasību, nosakot, ka minimālais griezes moments ir ne mazāks kā 380–390 Nm, sasniedzams ne vēlāk kā pie 2000 apgr./min, neierobežojot augšējo apgriezienu diapazonu.

Šāda prasība nodrošina pietiekamu vilkmes spēju un ekspluatācijas efektivitāti, ir atbilstoša N1 kategorijas 4x4 transportlīdzekļu tehniskajām īpatnībām, kā arī ļauj piedalīties iepirkumā plašākam ražotāju lokam, saglabājot iepirkuma mērķa sasniegšanu.
	Šī prasība par motora griezes momentu ir pamatota un balstīta uz pieredzi.
Izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība atbilst pasūtītāja vajadzībām un netiks mainīta.

	2.
	Iepirkuma priekšmeta 2. daļa

	
	
Kravas kaste – Kravas kastes bortu augstums: ne mazāks kā 470 mm (bez cietā pārsega).
	Lūdzam precizēt kravas kastes bortu augstuma prasību, nosakot to ne mazāku kā 440 mm, saglabājot funkcionālo atbilstību kravas pārvadāšanai un aprīkojuma nostiprināšanai.
Norādītais kravas kastes bortu augstums nodrošina pietiekamu kravas ietilpību un drošu aprīkojuma nostiprināšanu, vienlaikus samazinot transportlīdzekļa pašmasu un saglabājot labākas manevrēšanas un stabilitātes īpašības, kas ir būtiski transportlīdzekļa ekspluatācijā sarežģītos ceļa apstākļos.
	Izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība atbilst pasūtītāja vajadzībām un netiks mainīta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	
	Dzinējs – Griezes moments – ne mazāks kā 390 Nm, sasniedzams ne vēlāk kā pie 2000 apgr./ min..
	Lūdzam vienādot dzinēja griezes momenta prasības iepirkuma priekšmeta 2. daļā ar iepirkuma priekšmeta 1. daļu, nosakot minimālo griezes momentu ne mazāku kā 380–390 Nm, sasniedzamu ne vēlāk kā pie 2000 apgr./min.

Vienādotas prasības nodrošinās konsekventu tehnisko pieeju visam iepirkuma priekšmetam, vienlaikus saglabājot nepieciešamo transportlīdzekļa veiktspēju un ekspluatācijas drošību.
	Militāro transportlīdzekļu prasības par dzinēju minimālo jaudu un motora griezes momentu nevaram mazināt.
Izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība atbilst pasūtītāja vajadzībām un netiks mainīta.



[bookmark: _Hlk200638318][bookmark: _Hlk184819722]Par termiņiem 
	Nosaukums
	
Ieinteresēto piegādātāju norādītie 
termiņi

	Komisijas galvenie secinājumi un vērtējums

	[bookmark: _Hlk221252210]Amserv Motors SIA

	Piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamais termiņš kalendārajās dienās.
	Vismaz 30 kalendārajās dienās
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks noteikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam.

	Preces piegādes termiņš kalendārajās dienās no pasūtījuma veikšanas brīža:
	

	iepirkuma priekšmeta 1. daļā
	Vismaz 300 kalendārajās dienās
	365 kalendārās dienas.

	iepirkuma priekšmeta 2. daļā
	Vismaz 300 kalendārajās dienās
	365 kalendārās dienas.

	Preces garantijas laikā konstatēto trūkumu novēršanas laiks no pasūtītāja transportlīdzekļa saņemšanas dienas autorizētajā servisā:
	

	iepirkuma priekšmeta 1. daļā
	Vismaz 5-7 dienas
	10 kalendāro dienu laikā.

	iepirkuma priekšmeta 2. daļā
	Vismaz 5 dienas
	10 kalendāro dienu laikā.

	AT Baltic SIA

	Piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamais termiņš kalendārajās dienās.
	14 – 30 kalendārās dienas
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks noteikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam.

	Preces piegādes termiņš kalendārajās dienās no pasūtījuma veikšanas brīža:
	

	iepirkuma priekšmeta 1. daļā
	270 kalendārās dienas (9 mēneši)
	365 kalendārās dienas.

	iepirkuma priekšmeta 2. daļā
	180 kalendārās dienas (6 mēneši)
	365 kalendārās dienas.

	Preces garantijas laikā konstatēto trūkumu novēršanas laiks no pasūtītāja transportlīdzekļa saņemšanas dienas autorizētajā servisā:
	

	iepirkuma priekšmeta 1. daļā
	Līdz 10 kalendārajām dienām, atkarībā no konstatētā defekta rakstura un rezerves daļu pieejamības.
	10 kalendāro dienu laikā.

	iepirkuma priekšmeta 2. daļā
	Līdz 10 kalendārajām dienām, atkarībā no konstatētā defekta rakstura un rezerves daļu pieejamības.
	10 kalendāro dienu laikā.



1. Vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem ieinteresēto piegādātāju priekšlikumiem: visi saņemtie priekšlikumi ir izvērtēti un iespēju robežās tiks ņemti vērā, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju.
2. Iespējamā konkurence iepirkumā: iepirkumā tiks nodrošināta brīva konkurence starp ieinteresētajiem piegādātājiem, pretendentu kvalifikācijas prasībās un iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā nav noteikti konkurenci ierobežojoši nosacījumi, tādejādi nodrošinot vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                   								Aivars Meikšāns


Linda Stafecka, 29330162
Linda.stafecka@valic.gov.lv
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