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Par iepirkuma LVC 2026/43/AC nolikumu

Jautājums
Iepirkuma 1.daļas “Mergupes caurtekas jaunbūve valsts vietējā autoceļa V60 Mālpils - Zaube - Kliģene km 4,90” darbu daudzumu sarakstā dota pozīcija:
	Izmaksu pozīcija
	Kods
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Rasējuma, saraksta Nr.
	Mērvienība
	Darba apjoms

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	 
	 
	Betona darbi
	 
	 
	 

	3.6
	 
	 
	Saliekama betona konstrukciju elementu izgatavošana, piegāde un montāža
	 
	 
	 

	3.6.1
	K041104
	S4.6, S7.2, S4.5.5, S7.1.5
	Saliekamā dzelzsbetona caurtekas izbūve
	BK-01; BK-03
	m
	8.50


Vai iespējams saliekamo caurteku aizstāt ar uz vietas betonētu caurteku, kas atbilst projekta specifikācijās norādītajām prasībām?
Atbilde uz jautājumu
Pieļaujams izgatavot saliekamu uz vietas betonētu caurtekas konstrukciju. Būvdarbu veicējs drīkst piedāvāt alternatīvu saliekamo betona elementu. Tā laidums drīkst būt ne mazāks par 4.55m, minimālais šķērsgriezuma laukums 5.75m2, lai tiktu nodrošināts normāls upes hidroloģiskais režīms (lai A.A.Ū.L pie 2% uzstādinājuma nepārsniegtu atzīmi 143.49). Alternatīvajam saliekamajam blokam jāiesniedz aprēķini (a = 0,8), ko ir apstiprinājis sertificēts tiltu projektētājs.
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