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	02.07.2026.
	Nr. 2.5/2026/2884

	Uz 
	Nr. 


 
	Ieinteresētajiem piegādātājiem



Atbilde uz jautājumu iepirkuma procedūrā ID Nr. AST 2026/62
[bookmark: _Hlk155783143][bookmark: _Hlk147751677]Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – Pasūtītājs) veic atklātu konkursu " M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu piegāde un tehniskā apkope" (ID Nr. AST 2026/62) (turpmāk – Iepirkums).
Atbildot uz 2026. gada 1. jūlijā uzdoto jautājumu par Iepirkumu, Pasūtītājs sniedz atbildi, vienlaikus šo informāciju ievietojot arī Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pircēja profilā, kur ir pieejami Iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
Jautājums: 
 Iepirkuma 1. daļa "Kravas automobiļu ar paaugstinātu caurgājamību (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) piegāde un tehniskā apkope" 
	Tehniskās specifikācijas 
punkts: 4
	Piedāvājuma cenā iekļaujamais papildaprīkojums 
	Obligātā prasība: 

	4.2. 
	Motora telpas apakšējās daļas un kartera aizsargs pret mehāniskiem bojājumiem (akmeņi u.tml.) 
	Motora telpas apakšējās daļas
un kartera aizsargs pret 
mehāniskiem bojājumiem 
(akmeņi u.tml.) 


 Lūdzam precizēt tehniskās specifikācijas punkta 4.2 prasību par motora telpas apakšējās daļas un kartera aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem (akmeņi u.tml.). 
Vai minētā prasība tiks uzskatīta par izpildītu ar transportlīdzekļa ražotāja standarta (oriģinālo) apakšas aizsardzību, kas izgatavota no plastmasas vai plāna metāla, vai arī ir paredzēta pastiprinātas aizsardzības uzstādīšana, piemēram, 3–5 mm bieza metāla aizsargplāksne, kas piemērota ekspluatācijai paaugstinātas caurgājamības un bezceļu apstākļos? 
Atbilde: 
Prasība tiks uzskatīta par izpildītu, ja motora telpas apakšējās daļas un kartera aizsardzība ir funkcionāla un paredzēta agregātu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem. Dekoratīvi vai aerodinamiskie pārsegi, kuru primārā funkcija nav aizsardzība pret triecieniem un svešķermeņu iedarbību, netiks uzskatīti par atbilstošiem šai prasībai. Papildu 3–5 mm metāla aizsargplāksnes uzstādīšana nav obligāta, ja ražotāja risinājums nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības funkciju.

	Iepirkumu daļas vadītājas p.i.
	Dāvis Kalniņš
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ilze.strika@ast.lv
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