Nolikuma 3. pielikums
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

_____________________________________
/pretendenta nosaukums/

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
atklātā konkursā 
“Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2026. gadā (atkārtots)”
(iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM_2026_86_Ak)



Pretendents piedāvā nodrošināt Pasūtītāja prasībām atbilstoša enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla 135 t (viens simts trīsdesmit piecu tonnu) (neto svars) apjomā piegādi atbilstoši normatīvo aktu, Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un Iepirkuma līguma projektam saskaņā ar Pretendenta tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu:

1. tabula:
	Tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums 
(jānorāda, vai pretendents nodrošina – jā/nē, vai konkrēta vērtība)

	Daudzslāņu materiāla struktūra pa slāņiem:

	1. Mitrumnoturīgs celulozes papīrs;
2. Polietilēns;
3. Armējums;
4. Mitrumnoturīgs celulozes papīrs.
	

	Kopējas svars:
	līdz 260 g/m2
	

	Mitrumnoturīga celulozes papīra svars:
	min. 80% no kopējā svara
	

	Ruļļa platums:
	4000 mm (+40 mm/–100 mm)
	

	Iekšējais (čaulas) diametrs:
	60 - 100 mm
	

	Iekšējais (čaulas) materiāls:
	kartons
	

	Pretdeformācijas korķi (2 gab. uz katru rulli): 
	Katra ruļļa iekšējās čaulas abos galos jābūt ievietotiem vairākkārt lietojamiem pretdeformācijas korķiem, kurus izmanto ruļļu uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Pretdeformācijas korķa izmērs – atbilstošs iekšējās čaulas diametram (60 - 100 mm).
	

	Ruļļa svars:
	100 – 350 kg
	

	Nostiepuma noturība:
	garenvirzienā: 18 - 25 kN/m
šķērsvirzienā: 15 - 20 kN/m
	

	Mitrumcaurlaidība (WVTR):
	1 - 4 g/m2 (24 h)
	


	

	Uz daudzslāņu materiāla virsmas katram rullim abās malās tām paralēli visā ruļļa garumā ir uzdrukāts Pasūtītāja logo, kurš pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā www.lvm.lv sadaļā „Par mums” (apakšsadaļā - Logo un vizuālās vadlīnijas) ar šādiem parametriem:
	1. Izmērs (min.): 320 mm x 150 mm (garums x  platums);
2. Logo skaits – vismaz 2 (divi) logo uz 3 m;
3. Krāsa – melna;
4. Uzdruka – mitrumizturīga.

	



2.tabula
	Pretendentam jānorāda konkrēta valsts (-is):

	Daudzslāņu materiāla izcelsmes valsts
	

	Valsts(-is), no kuras(-ām) pretendents veiks daudzslāņu materiāla piegādes
	



3.tabula (aizpildīt pēc nepieciešamības (skat. Iepirkuma nolikuma 6.2.2 punktu)):	
	Jautājumi
	Pretendenta plānotās daudzslāņu materiāla piegādes ķēdes apraksts

	1. Transportlīdzekļa(-u) veids(-i), ar kādu(-iem) pretendents veiks daudzslāņu materiāla piegādes.
2. Piegādājamā daudzslāņu materiāla atmuitošanas procesa Latvijas Republikā nodrošināšanas apraksts (t.sk. norādot ar atmuitošanas procesu Latvijas Republikā saistītās izmaksas un to, kura persona tās segs).
3. Procedūru un pasākumu sistēmas apraksts, kādā pretendents ir veicis daudzslāņu materiāla likumības pārbaudi, ievērojot Regulas Nr. 995/2010 un Regulas Nr. 607/2012 prasības.
	



Pretendenta pārstāvja paraksts uz šī dokumenta apliecina, ka:
1. Pretendenta piedāvātais daudzslāņu materiāls pilnībā atbilst Pretendenta iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam;
2. Pretendentam ir iespējas nodrošināt visa Iepirkuma priekšmeta apjoma piegādi Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā paredzētajā kārtībā un termiņos;
3. daudzslāņu materiāla piegāde tiks veikta, nodrošinot tā kvalitātes saglabāšanu transportēšanas laikā.


Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).




LATVIJAS VALSTS MEŽI AS LVM_2026_86_Ak
