Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
iepirkuma “Zāles pļaušanas tehnikas piegāde” (ID. Nr. BIOR 2026/24/AK/EJZAF) nolikuma
2.pielikums

Tehniskā specifikācija sagatavota 08.06.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk175749742]1. DAĻA „ZĀLES PĻĀVĒJS-RAIDERS”
	Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvāto svaru apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz svaru raksturojošās dokumentācijas lpp. vai saiti, kur atrodama informācija par svaru atbilstību katrai prasībai.

	Komplektācija un tehniskās prasības:
	1) Zāles pļāvējs - raiders Husqvarna R216T AWD vai ekvivalents modelis; 
2) Aprīkots ar vismaz 100 centimetrus platu tērauda Combi pļaušanas mehānismu, ar iespēju mulčēt BioClip® režīmā;
3) Pļaušanas platums: ne mazāks kā 95 cm. Pļaušanas augstums regulējams: aptuveni 25 – 75 mm vai plašākā diapazons. Asmeņu skaits: 3. Pļaušanas augstuma soļi: ne mazāk kā 8. Nažu ieslēgšana: automātiska;
4) Četrtaktu benzīna dzinējs, ko ražo Husqvarna vai ekvivalents ražotājs. Dzinēja cilindru skaits: 2. Dzinēja jauda: ne mazāk kā 11kW. Degvielas tvertnes tilpums: ne mazāk kā 10 litri;
5) Transmisijas veids: hidrostatiskā (automātiskā ātrumkārba);
6) Riteņu piedziņa: visu riteņu piedziņa. Aizmugurējo riepu izmēri: 165-170/60-8. Priekšējo riepu izmēri: 165-170/60-8;
7) Regulējams stūres mehānisms;
8) CE marķējums. 
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	Citas prasības:
	Instrumentu komplekts ikdienas apkopei (ja paredzēts ražotāja komplektācijā)
	

	
	Lietošanas instrukcija
	

	
	Ražotāja tehniskā dokumentācija  
	

	
	Garantijas laiks vismaz 1 (viens) gads (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Garantijas remonts
	

	
	Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa
	

	
	Piegādes laiks: pēc līguma noslēgšanas 2-4 nedēļas
	

	
	Piegādes vieta: Zivju audzētava “Brasla”, Straupes pagasts, Cēsu novads
	



