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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: OLE_LINK2]2.daļa. Būvniecības ieceres dokumentācijas “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā, Imantas – Cietokšņa ielu krustojums” risinājumu aktualizācija un  būvdarbu veikšana

1. Uzdevums:
1.1 Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – Būvprojekts) “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā, Imantas – Cietokšņa ielu krustojums” risinājumu aktualizāciju un  būvdarbu veikšanu saskaņā ar p.4. „Projektēšanas uzdevums” un p.5. “Būvdarbu izpilde”.
1.2 Būvprojekta izstrādes procesā pielietot 2019. gada izstrādātā būvprojekta “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā, Imantas - Cietokšņa ielu krustojums” risinājumus. Aktualizēt risinājumus atbilstoši skicei “Ģenplāns, savietotais plāns, skice” TN prasībām un normatīvo aktu regulējumam. 

2. Izvietojuma shēma: 
[image: ]


Piezīmes:
1. Zonējums/robežas attiecās tikai un vienīgi uz VN infrastruktūru. Inženierkomunikāciju projektēšana jāveic atbilstoši institūciju tehniskiem noteikumiem, TN norādītajās robežās.
1. Skatīt kopā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu.
1. Neuzskatīt šo shēmu par viennozīmīgi pareizo un galīgo.

3. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Izpētes darbu veikšana

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana līkuma noteiktā kārtībā
	objekts
	1

	Būvprojekta izstrāde

	2.
	ELT sadaļas projektēšana (saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām, videonovērošanas sistēmas un to elementu elektrības pieslēgumu projektēšana saskaņā ar KSP un pašvaldības policijas prasībām)
	kompl.
	1

	
3.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana (videonovērošana sistēmas t.sk. arī novērošanas posteņa programmatūras un aprīkojuma projektēšana saskaņā ar pašvaldības policijas prasībām)
	kompl
	1

	4. 
	Ekonomiskas daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes)
	kompl.
	1

	Būvdarbi

	5. 
	ELT sadaļas izbūves darbi (videonovērošanas sistēmas un to elementu elektrības pieslēgumi)
	kompl.
	1

	6. 
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūve (Videonovērošana) (t.sk. programmatūra un novērošanas sistēmas aprīkojums)
	kompl.
	1

	7. 
	Teritorijas labiekārtošana 
	kompl.
	1




1. Projektēšanas uzdevums:
	1. 
	Objekta nosaukums
	“Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā, Imantas un Cietokšņa ielu krustojums”

	2. 
	Objekta adrese
	Daugavpils, Imantas un Cietokšņa ielu krustojums

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000014908, 05000014005, 05000015207

	4. 
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve

	5. 
	
	X
	
	

	6. 
	Pasūtītājs
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	7. 
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Sņežana Afanasjeva, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere tālr.: 654 76 325, snezhana.afanasjeva@daugavpils.lv.

	8. 
	Projektēšanas stadija
	būvniecības ieceres dokumentācija 

	9. 
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē

	10. 
	[bookmark: _GoBack]Tipveida risinājuma pielietojums
	Nē

	11. 
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā
Pielietot 2019. gada izstrādātā būvprojekta “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā, Imantas un Cietokšņa ielu krustojums” (turpmāk – Esošais projekts) risinājumus. Aktualizēt (turpmāk tekstā arī izstrādāt un/vai projektēt) risinājumus un apjomus atbilstoši skicei “Ģenplāns, savietotais plāns, skice”,  TN prasībām un normatīvo aktu regulējumam.

	12. 
	Projekta mērķis
	Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanu Daugavpils pilsētā.

	13. 
	Prasība  izstrādāt

	13.1. 
	Būvprojekta risinājuma
variants
	1) Aktualizēt būvniecības ieceres dokumentāciju, (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar KSP, pilsētas pašvaldības policiju);
2) Būvprojekta ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem. Paredzēt modernu videonovērošanas sistēmu un IP tehnoloģiju izmantošanu;
3) Paredzēt videonovērošanas sistēmas izbūvi un pieslēgšanu pie esošajām novērošanas punktam. Videokameru izvietojumu ņemt no skices “Ģenplāns, savietotais plāns, sķice”;
4) Kameru izvietojumu un tehniskus parametrus iepriekš saskaņot ar pašvaldības policijas pārstāvjiem;
5) Videonovērošanas attēla kvalitātei stacionārajai videokamerai jābūt vismaz 4K Ultra HD izšķirtspējai (3840x2160) un PTZ kamerai – vismaz 4 MP (2688x1512), panoramiskajai kamerai – vismaz 5 MP (2592x1944). Visām videokamerām jābūt pieslēgtām 220V maiņstrāvas elektrotīklam (barošanas bloks). Elektrisko pieslēgumu projektēt no ST sadalnes K168305 (Lāčplēša ielā), paredzēt bezuzskaites pieslēgumu;
6) Piedāvātām kamerām ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr.397 “ Minimālās kiberdrošības prasības”; 
7) Visa videoinformācija automātiski jāsaglabā serverī [serveri – datori/datu glabātuve, kas atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas telpās Muzeja ielā 6, Daugavpilī. HDD disku ietilpībai jānodrošina datu glabāšana vismaz 3 mēnešus, ņemot vērā ierakstītās informācijas apjomu; projektā paredzēt cieto disku iegāde nepieciešama apjomā. Saglabājamā videoattēla kvalitātei jābūt maksimāli iespējamajā kvalitātē, ņemot vērā kameras uzstādījumus;
8) Projektā paredzēt iegādāties licences programmatūrai LUXRIOT (LXR-EVO-GL-1 Evo GlobalAdd-on 1 channellicense – esošas licences paplašināšanai) nepieciešamajā daudzumā; ja ir panorāmkamera (ar 4 lēcām), tad 1 kamerai jābūt 4 licencēm. Ja projektā ir ANPR videokameras, jāparedz arī LPR LUXRIOT licences;
9) Videonovērošanas sistēmas projektu saskaņot ar visiem iesaistītajiem dienestiem un institūcijām, t.sk., ar DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde un pašvaldības policiju (kameru modeļus, servera modeļus utt.);
10) Paredzēt datu pārraides pieslēgumu (datu pārraide vismaz 150Mbps IN, 60Mbps OUT); Nodrošināt attālinātu piekļuvi un pilnu aprīkojuma savienojamību ar esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmu; (informāciju par datu pārraides pakalpojumu sniedzēju precizēt pašvaldības policijā).

	13.2. 
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	Izvērtēt atrašanās vietu. Pēc nepieciešamības veikt citas nepieciešamās izpētes kvalitatīva projekta izstrādei.

	13.3. 
	Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus
	nē

	13.4. 
	Nestandarta iekārtu darba zīmējumus
	nē

	14. 
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	14.1. 
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	14.2. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo izpildītājs

	14.3. 
	Situācijas plāns
	sagatavo izpildītājs

	14.4. 
	Būves inventarizācijas materiāli
	nē

	14.5. 
	Būves tehniskās apsekošanas dati
	sagatavo izpildītājs (pēc nepieciešamības)

	14.6. 
	Ietekmes uz vidi novērtējums
	nē

	14.7. 
	Sanitāri higiēniskais uzdevums
	nē

	14.8. 
	Esošās apbūves nojaukšanas atļauja
	nē

	14.9. 
	Koku un krūmu izciršanas atļauja
	sagatavo izpildītājs (risinājumus iestrādāt BIDā)

	14.10. 
	Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi
	nē

	14.11. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	nē

	14.12. 
	Būvprojekta ekspertīze
	nē

	14.13. 
	[image: ]Ceļu satiksmes drošības audits
	nē

	15. 
	[image: ][image: ][image: ]Tehniskie  noteikumi (tehnisko noteikumu sarakstu izpildītājām jāpapildina un TN jāpieprasa no visām instancēm)
	sagatavo izpildītājs

	16. 
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2026. – 2026.g.

	17. 
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, pašvaldības policiju, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	18. 
	Būvprojekta
eksemplāru skaits
	1 papīrveidā cietajos vākos + digitālā veidā uz USB datu nesēja  (.pdf, .dwg, .docx, .xlsx)

	19. 
	Īpašie  nosacījumi

	19.1. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas ir jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	19.2. Tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents". Ekonomiskajā daļā (t.sk. būvdarbu apjomu sarakstā) jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”). Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorada, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.

	Nodrošināt teritorijas vides pieejamību.

	Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

	Izstrādes termiņi:

	· Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas termiņš – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (līguma terminā neskaitās citu instanču vai iestāžu būvprojekta izskatīšana un saskaņošana)


1. Būvdarbu izpilde
	0. Darbu izmaksas
1.1 Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu un būvobjekta nodošanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus un nodrošinātu to garantiju.
1.2 Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu apjomu sarakstā.
1.3 Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu apjomi, aktuālie BID rasējumi un “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā, Imantas - Cietoksņa ielu krustojums” būvprojekta rasējumi. Darbu apjomus un risinājumus precizēt atbilstoši skicei “Ģenplāns, savietotais plāns, sķice”.
1.4 Dabas resursu nodoklis – Izpildītājam darbu izmaksās jāparedz dabas resursu nodokļa izmaksas un to segšana  (saskaņā ar likumiem “Dabas resursu nodokļa likums”, “Par zemes dzīlēm” un to pielikumiem)

	2 Izmantojamie būvizstrādājumi
2.2 Būvkomersantam jāpielieto būvprojektam un tehniskajai specifikācijai atbilstošie būvizstrādājumi vai ekvivalentie būvizstrādājumi. Būvkomersantam, piedāvājot uz saskaņošanu ekvivalentus būvizstrādājumus, ir pienākums iesniedz arī pilnvērtīgu un detalizētu informāciju un dokumentus, kas apliecina būvizstrādājumu ekvivalenci.
2.3 Būvkomersants prioritāri darbu izpildē izmanto tos būvizstrādājumus, kas norādīti BID.
2.4 Ekvivalents (līdzvērtīgs) būvizstrādājums ir būvizstrādājums, kurš pēc tehniskajiem, ekonomiskajiem, uzturēšanas parametriem ir  līdzvērtīgs vai labāks par tehniskajā specifikācijā un būvprojektā norādītajam būvizstrādājumam.

	3 Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi
3.2 Būvkomersants ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no PN  (projektēšanas nosacījumi)  izpildes dienas Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. 
3.3 Būvkomersants Darbus uzsāk pēc iespējas īsāka termiņā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu  laikā no veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemot rakšanas atļauju un parakstot būves vietas nodošanas aktu būvdarbiem.
3.4 Būvkomersants nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā nepārtraukti visu Darbu izpildes laiku. 
3.5 Būvkomersants nodrošina specializēto (atsevišķo) būvdarbu vadītāju atrašanos Būvobjektā tad, kad notiek specializēto Darbu izpilde. Nepieciešamības gadījumā tiem jāierodas Būvobjektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pieprasījuma.
3.6 Būvkomersants izstrādā Darbu veikšanas projektu katram Darbu veidam saskaņā ar Būvprojekta risinājumiem. Darbu veikšanas projektu izstrādā ņemot vērā turpmāk minēto:
3.6.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.6.2 Darbu veikšanas projektu saskaņo ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu un pārējām Darbu procesā iesaistītajām iestādēm un personām;
3.6.3 Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Autoceļu un ielu būvnoteikumu 121.1 punktā noteiktie nosacījumi.
3.7 Visu ar Darbu uzsākšanu, izpildi, pabeigšanu, nodošanu saistīto dokumentāciju Būvkomersants sagatavo, izstrādā, saskaņo un iesniedz pats, ja nav noteikts pretējais.
3.8 Būvkomersants pirms jebkuru Darbu veidu uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāju un atbildīgo būvdarbu vadītāju pielietojamās metodes un tehnoloģijas, kā arī izmantojamos būvizstrādājumus.
3.9 Darbu pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvprojektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.10 Būvkomersants ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, un pieprasīt atzinumus par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.
3.11 Būvkomersants pēc Darbu pabeigšanas paraksta būvdarbu pabeigšanas aktu un nodod Būvobjektu Pasūtītājam, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju, t.sk., bet ne tikai, būvdarbu žurnālu, būvdarbu apjomu sertifikātus, segto un nozīmīgu darbu pieņemšanas aktus, būvizstrādajumu atbilstības apliecinošus dokumentus, alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu saskaņošanas un/vai apstiprināšanas dokumenti, izpilduzmērījumi, testēšanas pārskati, u.c.). Dokumentācija nododama pasūtītājām uz USB datu nesēja.
3.12 Būvkomersants pēc pēdējās bitumenizētās asfaltbetona kārtas izbūves Pasūtītāja klātbūtnē veic:
3.12.1 urbumus paraugu iegūšanai; 
3.12.2 pārbauda un izvērtē iegūtos paraugus uz biezumu, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.
3.13 Būvkomersants iesniedz visus nepieciešamos dokumentus (Darbu izpildes dokumentāciju pilnā apjomā papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā un/vai elektroniskā formātā, ierakstot USB datu nesējā) būvobjekta nodošanai ekspluatācijā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas. Izpildītājam jāiesniedz izpilddokumentācijas komplekts pilnā apjomā papīra formātā 1.eks. un/vai digitālā formātā uz digitālā datu nesēja (USB atmiņas ierīce).
3.14 Būvkomersants veic būvobjekta nodošanu ekspluatācijā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
3.15 Būvkomersants nodrošina gala izpildmērījumu apjomu sadalīšanu atbilstoši ielu posmiem, kārtām, segumu un inženierkomunikāciju tipiem.
3.16 Būvkomersants ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
3.17 Būvkomersants ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai nodrošina visu būvgružu izvešanu no Būvobjekta, Būvobjekta teritorijas sakārtošanu, Būvobjekta atbrīvošanu no Būvkomersanta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju personāla, rīkiem, iekārtām, transporta.
3.18 Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura būvizstrādājuma ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.

	4 Īpašie Darbu izpildes nosacījumi
4.2 Demontāžas un citu būvdarbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, Būvkomersantam jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un to noteiktajā kārtībā, izņemot turpmāk minētos gadījumus. 
4.3 Demontāžas darbus pirms to uzsākšanas Būvkomersantam obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Vienlaikus Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Būvkomersantam ir pienākums nodod iepriekš minēto atgūto materiālu apjomu, sastādot atgūto materiālu nodošanas - pieņemšanas aktu. 
4.4 Darbu izpildes rezultātā radušies celmi un ciršanas atlieku jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un to noteiktajā kārtībā.
4.5 Darbu izpildes rezultātā iegūto derīgo koksni Būvkomersantam, saskaņojot ar Pasūtītāju, jānogādā uz kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī (adresi precizēt pirms transportēšanas), sastādot koksnes nodošanas - pieņemšanas aktu. Koksnes nogādāšanas izmaksas Būvkomersantam jāierēķina Darbu izmaksās.

	5 Darbu apjomu grozījumi
5.2 Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, Darbu apjomu sarakstā noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.
5.3 Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu, var uzdot neveikt vai var atļaut neveikt Darbus, kas tika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, taču zuda nepieciešamība pēc šiem Darbiem.
5.4 Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo Darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot Būvprojekta tehniskus risinājumus, transporta būves funkcionalitāti, uzlabot energoefektivitāti, izmaiņas, kas skar, jaunu progresīvu būvizstrādājumu ienākšanu Latvijas tirgū). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Darbu apjomu sarakstā, bet papildus Darbiem, kam analogu Darbu apjomu sarakstā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Darbu apjomu sarakstā noteiktās, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Darbu apjomu sarakstā noteiktās nav, pēc Būvkomersanta iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Darbu cenām tirgū.
5.5 Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas tika iekļauti Būvprojektā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Darbu apjomu sarakstā, bet papildus Darbiem, kam analogu Darbu apjomu sarakstā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Darbu apjomu sarakstā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Darbu apjomu sarakstā nav, pēc Būvkomersanta iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Darbu cenām tirgū.
5.6 Būvkomersants nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvuzraugu aizvietot būvprojektā norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas un/vai nav pieejami tirgū, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Būvkomersants iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas un/vai nepieejamību  tirgū (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija, būvizstrādājuma ražotāja rakstveida apliecinājums u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no tehniskajā piedāvājumā norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Būvkomersantam jāsagatavo būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs un būvuzraugs to saskaņo, tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Darbu izmaksu vai Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas ietvaros.

	6 Darbu garantija
6.2 Darbu garantijas laikā Būvkomersants novērš radušos Darbu defektus un/vai neatbilstības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Būvkomersanta nekvalitatīva Darba vai pieļauto kļūdu rezultātā, kā arī izmantojot nekvalitatīvus būvizstrādājumus. Gadījumā, ja šie atklātie Darbu defekti un/vai neatbilstības bija par iemeslu citu objektu bojājumiem, Būvkomersantam ir pienākums ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt attiecīgas darbības bojājumu novēršanai.
6.3 Gadījumā, ja Būvkomersants atsakās uz sava rēķina novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu defektus un/vai neatbilstības Darbu garantijas laikā, tad tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.
6.4 Gadījumā, ja Būvkomersants Pasūtītājs noteiktajā termiņā neveic vai sākotnēji atsakās veikt Darbu defektu un/vai neatbilstību vai objektu bojājumu, kas ar ekspertīzes slēdzienu atzīts par garantijas gadījumu, novēršanu, Pasūtītājs iepriekš minēto darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt citu komersantu, bet Būvkomersantam ir pienākums apmaksāt komersanta darbu, bet ja tas sākotnēji atsakās veikt vai neveic apmaksu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Darbu defektu un/vai neatbilstību vai objektu bojājumu novēršanas izmaksas ieturēt no Garantijas laika nodrošinājuma.

	7 Darbu izpildes termiņš
Darbu izpildes termiņš – 2 mēneši no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) atzīmes.

	8 Darbu garantijas termiņš
Darbu garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izdošanas dienas.



Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 21.04.2026., pēdējās aktualizācijas datums –27.05.2026..

Sagatavotājs 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 
iestādes „Komunālā saimniecības pārvaldes” 
elektroinženiere							         Sņežana Afanasjeva
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