9.pielikums
atklāta konkursa Nolikumam 
„ Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā”, identifikācijas numurs DVP 2026/110
3., 4., 5.Daļai

SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

1. Iepirkuma komisija izvēlēsies šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks, ņemot vērā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā zemāk norādītos kritērijus.
2. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu (lielāko punktu skaitu).
3. Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālās skaitliskās vērtības

	1.
	[bookmark: _GoBack]Kopējā cena (K1)
	85

	4.
	TEHNISKIE UN ZPI KRITĒRIJI (K2)
	15


4. Piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu, atbilstoši kritērijam K1, tiks piešķirti 85 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 85 x (zemākā līgumcena / izvērtējamā piedāvājuma līgumcena);
5. TEHNISKIE UN ZPI KRITĒRIJI atbilstoši kritērijam K4, tiks izvērtēts sekojoši:
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālās skaitliskās vērtības

	1.
	Atbilstība RoHS direktīvai
	5

	1.1.
	5 punkti — Pretendents ir iesniedzis ražotāja apliecinājumu vai atbilstības deklarāciju par kameras atbilstību RoHS direktīvai (2011/65/EU vai jaunākai).
0 punkti — Dokumentācija nav iesniegta vai kamera neatbilst direktīvai.
	x

	2.
	Stacionāro kameru maksimālā jauda
	5

	2.1.
	Vērtē pēc ražotāja oficiālajā specifikācijā norādītās maksimālās (Peak) jaudas (ieskaitot IR un sildītājus):
• 5 punkti — ne vairāk kā 13 W
• 3 punkti — ne vairāk kā 15 W
• 0 punkti — ne vairāk kā 18 W (virs 18 W — neatbilstība tehniskajai specifikācijai, ja noteikts kā limits).
	x

	3.
	Vadāmo (PTZ) kameru maksimālā jauda
	5

	3.1.
	Vērtē pēc ražotāja oficiālajā specifikācijā norādītās maksimālās (Peak) jaudas (ieskaitot IR, motorus un sildītājus):
• 5 punkti — ne vairāk kā 30 W
• 3 punkti — ne vairāk kā 33 W
• 0 punkti — ne vairāk kā 36 W (virs 36 W — neatbilstība tehniskajai specifikācijai, ja noteikts kā limits).
	x

	Kopā maksimālais punktu skaits
	15


Piezīmes: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā skaidri jānorāda piedāvāto iekārtu tehniskie parametri. 

