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PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Kuldīgā, Kuldīgas novadā
2026. gada 2. jūlijā  Nr.1.38/26/262






Ieinteresētajam piegādātājam
Kuldīgas novada domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi  ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Kuldīgas novadā” ID Nr. KNP 2026/34-K, turpmāk - Iepirkums, nolikumu, sakarā ar ko Pasūtītāja speciālisti sniedz šādu skaidrojumu:

Jautājums: Ņemot vērā, ka šobrīd pieejami tikai esošo gaismekļu vati, ar to ir nepietiekami, lai konstatētu kāds ir pašreizējais gaismas daudzums, ko izstaro esošie gaismekļi. Pie šādiem apstākļiem pretendentiem nav iespējas iesniegt savstarpēji salīdzināmus piedāvājumus. Gaismekļa vati paši par sevi nenosaka kāds ir izstarotās gaismas daudzums, jo tehnoloģijas ir atšķirīgas un vienādu vatu gaismekļi var izstarot atšķirīgu gaismas daudzumu jeb lumenus.

Attiecīgi, lai nodrošinātu piedāvājumu savstarpēju salīdzināmību, aicinām pasūtītājam noteikt vismaz teorētisku izstarotās gaismas daudzumu katras jaudas gaismeklim. 

Pēc publiski pieejamās informācijas nātrija spuldzēm priekš datu salīdzināšanas tiek pieņemts, ka tiek izstarots šāds gaismas daudzums jeb lumeni:

· 70 vati ~ 6600 lumeni         6000

· 100 vati ~10 600 lumeni  10700

· 150 vati ~ 17 800 lumeni  15000

Lūdzam pasūtītāju apstiprināt un iepirkuma dokumentācijā noteikt, ka pašreizējais gaismas daudzums, ko izstaro esošie gaismekļi ir iepriekšminētajā līmenī 

(70 vati ~ 6600 lumeni, 100 vati ~10 600 lumeni, 150 vati ~ 17 800 lumeni).
Atbilde: Pasūtītājs norāda, ka ieinteresētajiem piegādātājiem ir zināms, ka esošie gaismekļi ir nātrija (Na) tipa spuldzes, kā arī iepirkuma dokumentācijā ir norādītas to jaudas, kas attiecģii arī redzams no uzdotajiem jautājumiem.
 Līdz ar to pretendenti, balstoties uz savu profesionālo pieredzi un publiski pieejamo tehnisko informāciju var sagatavot piedāvājumus. Indikatīvās gaismas plūsmas vērtības esošajiem gaismekļiem ir vispārzināms, proti:
Jauda    Lm (pieņemtā vērtība)

· 70 W     = 6 000 lm

· 100 W   = 10 700 lm

· 150 W   = 15 000 lm

Attiecīgi Pretendenta piedāvātajam LED gaismeklim jānodrošina vismaz līdzvērtīga gaismas plūsma. Minētās vērtības ir indikatīvas un izmantojamas piedāvājumu salīdzināšanai.
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks


*(paraksts)

A.Tjagunovičs
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


