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Jēkabpils novadā

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums Nr.1-30/84
Uz EIS 07.07.2026. uzdoto jautājumu

Visiem pretendentiem

Par iepirkumu
ar identifikācijas numuru JKNP 2026/20

SIA JK Namu pārvalde iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta jautājumus par iepirkuma „Būvmateriālu piegāde”, identifikācijas numurs JKNP 2026/20, nolikuma pielikuma Nr.4 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājuma iepirkumam” skaidrošanu un precizēšanu, izskatījusi tos un sniedz šādas atbildes:

Jautājums Nr.1
Preces nosaukumā tiek prasīta SMOOTH – gluda krāsa, bet aprakstā ir prasīts ar grubuļainu faktūru. Kāda konkrēti krāsa jums ir nepieciešama?
	19
	Krāsa metālam Hammerite SMOOTH tumši brūna 2,5L
	[image: ]Metāla aizsargkrāsa, kas rada grubuļainu faktūru, nodrošina ilglaicīgu izturību pret rūsu, triecieniem un skrāpējumiem. Izstrādājums ir piemērots arī koka un plastmasas virsmām. Var klāt tieši uz sarūsējušas virsmas. Parasti nav nepieciešams lietot gruntēšanas līdzekli un gruntskrāsu. Nodrošina ilgstošu aizsardzību pret koroziju. Veido uz metāla virsmas īpaši necaurlaidīgu hidroizolāciju gan iekšējos, gan ārējos apstākļos.

	l

	20
	Krāsa metālam Hammerite SMOOTH finish, aerosols, tilpums ne mazāks kā 400ml
	Metāla aizsargkrāsa, kas rada grubuļainu faktūru, nodrošina ilglaicīgu izturību pret rūsu, triecieniem un skrāpējumiem. izstrādājums ir piemērots arī koka un plastmasas virsmām. Var klāt tieši uz sarūsējušas virsmas. Parasti nav nepieciešams lietot gruntēšanas līdzekli un gruntskrāsu. līdzekli un gruntskrāsu. Nodrošina ilgstošu aizsardzību pret koroziju. Veido uz metāla virsmas īpaši necaurlaidīgu hidroizolāciju gan iekšējos, gan ārējos apstākļos.
[image: ]
	l


Atbilde:
Iepirkuma pielikuma Nr.4 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums iepirkumam”:
· tabulas rindā Nr.19 ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, proti, preces nosaukuma “Krāsa metālam Hammerite SMOOTH tumši brūna 2,5L” vietā jābūt “Krāsa metālam Hammerite Hammered  tumši brūna 2,5L”.
· tabulas rindā Nr.20 ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, proti, preces nosaukuma “Krāsa metālam Hammerite SMOOTH finish, aerosols, tilpums ne mazāks kā 400ml” vietā jābūt “Krāsa metālam Hammerite Hammered finish, aerosols, tilpums ne mazāks kā 400ml”.

Jautājums Nr.2
Ekvivalenti citu ražotāju produkti ir fasēti citos tilpumos. Varat lūdzu mainīt mērvienību uz litrs?
	45
	Špakteļtepe kokam  Tikkurila PUUKITTI priede 0,5 L
	Ar ūdeni atšķaidāma, lietošanai gatava špakteļtepe koka virsmām iekštelpās. Pēc nožūšanas špakteļtepe iegūst koksnes dabīgo toni. Piemērota stacionārām mēbelēm, durvīm, paneļu sienām, griestiem un citām koka virsmām zaru vietām. 
[image: ]
	gab.

	46
	Špakteļtepe kokam  Tikkurila PUUKITTI bērzs 0,5 L
	[image: ]Ar ūdeni atšķaidāma, lietošanai gatava špakteļtepe koka virsmām iekštelpās. Pēc nožūšanas špakteļtepe iegūst koksnes dabīgo toni. Piemērota stacionārām mēbelēm, durvīm, paneļu sienām, griestiem un citām koka virsmām zaru vietām. 
	gab.


Atbilde:
Iepirkuma pielikuma Nr.4 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums iepirkumam” tabulas rindās Nr.45 un Nr.46 ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, norādot preces mērvienību, proti, mērvienības “gab.” vietā jābūt “l” (litrs).



Jautājums Nr.3
Acīmredzot nosaukumā ir radusies drukas kļūda. Varat lūdzu precizēt preces nosaukumu?
	80
	81
	[image: ]Paredzēts ēku, būvju jumtu hidroizolacijas virsējās kārtas ierīkošanai. Izmantojams jaunbūvēs, ēku rekonstrukcijās vai jumtu remontiem. Nav paredzēts izmantot kā vienslāņa hidroizolācijas jumtu segumu un konstrukciju hidroizolācijai. Piestiprināšanas veids – piekausēšana.
	m2


Atbilde:
Iepirkuma pielikuma Nr.4 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums iepirkumam” tabulas rindā Nr.80 ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, proti, preces nosaukuma “81” vietā jābūt “Ruberoīds Technobit Flex EKP 4.0 kg /10 m2 (biezums ne mazāks par 4.0 mm)”.

Jautājums Nr.4
Konkrētais šamota ķieģeļu marķējums "ŠA-8" (pēc GOST standarta un specifiskajiem izmēriem 250x124x65 mm) vēsturiski un pēc pašreizējās tirgus situācijas pamatā identificē produktu, kura izcelsmes valsts ir Baltkrievijas Republika (vai Krievijas Federācija). Lūdzam mainīt izmērus.
	201
	Šamota ugunsdrošais ķieģelis ŠA-8 250x124x65
	[image: ]Ugunsizturīgais ķieģelis, ar specifiskām īpašībām, kas tiek ražots no sasmalcināta ugunsizturīga māla un šamota pulvera. Krāšņu un kamīnu mūrēšanai.
	gab.


Atbilde:
Iepirkuma pielikuma Nr.4 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums iepirkumam” tabulas rindā Nr.201 ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, proti, preces nosaukuma “Šamota ugunsdrošais ķieģelis ŠA-8 250x124x65” vietā jābūt “Šamota ugunsdrošais ķieģelis Bsz 230x114x64”.

Atbilstoši veiktajiem precizējumiem tiks aktualizēts iepirkuma pielikums Nr.4 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums iepirkumam”.

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem un grozījumi iepirkuma dokumentācijā tiks publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profilā. 






SIA JK Namu pārvalde valdes loceklis							            J.Antonovs
									             	(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.






B.Balule, 65231206
baiba.balule@jknp.lv

D.Baumane, 65231206
dace.baumane@jknp.lv 

A.Osipovs, 65231206
anatolijs.osipovs@jknp.lv 

J.Kārkliņš, 65231206
janis.karklins@jknp.lv
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