[bookmark: _Hlk232171549]Vecružinas ciema, Silmalas pagastā Rēzeknes novadā ielu apgaismojuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Projektējamo objektu nosaukumi
	Parka ielas apgaismojuma pārbūve Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā;
Lakstīgalu  ielas apgaismojuma pārbūve Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā;
Ābeļu ielas apgaismojuma pārbūve Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā.

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Rēzeknes novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

	3.
	Būvniecības veids
	Pārbūve, I grupas būve

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts

	5.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumi, ⁠Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. 

	6.
	Kontaktpersona 
	Gatis Pučka, tālr.: 20221846, e-pasts: gatis.pucka@malta.lv 
Projektēšanas laikā visus arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	7.
	Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo ielu apgaismojumu
	-Parka ielas kad.apz.Nr. 78880040204; 78880040278; 78880040285 (pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās);
-Lakstīgalu ielas kad.apz.Nr. 78880040066; 78880040363; 78880040344; 78880040057 (pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās);
-Ābeļu ielas kad.apz.Nr. 78880040204 (pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās);
-Projektētājs būvprojektēšanas laikā veic ielas topogrāfisko uzmērīšanu; 
- Pielikumā aptuvena apgaismojuma plāna skice.

	8.
	Vispārīgi norādījumi par ielas pārbūves ieceres risinājumiem
	- Atbilstoši normatīviem aktiem veikt ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūvi aptuveni 1,05 km garumā ierīkošana.
-Nepieciešams veikt 6 esošo apgaismes stabu un esošo apgaismojuma elektroapgādes līniju demontāžu
-Nepieciešams veikt  23 jaunu apgaismes stabu un jaunas apgaismojuma elektroapgādes līnijas izbūvi;
-Projektējot ielas apgaismojumu izmantot enerģijas patēriņu saudzējošus un modernus risinājumus;
- Paredzēt ierīkot pieslēgumu pie esošās apgaismes sistēmas;
- Paredzēt iespēju sadalīt pārbūvi kārtās.

	9.
	Projekta sastāvs 
	Būvniecības tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; 
-BA
-ELT
- Skaidrojošais apraksts
- Vispārīgā daļa
-T

	10.

	Speciālie noteikumi
	-Veikt nepieciešamos saskaņojumus ieceres saskaņošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības būvvaldē;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērīšanas darbus;
- Veikt objekta topogrāfijas uzmērīšanu;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
- Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdainu risinājumu gadījumā Projektētājs veic nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
- Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes Valstspilsētas pašvaldības būvvaldē, iesniedzams BIS (būvniecības informācijas sistēmas) vidē;
- Paredzēt būvprojekta dokumentācijas izsniegšanu Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā USB pārnēsājamā datu nesējā (rasējumi - *dwg un *pdf; teksta dokumenti - *pdf un *doc vai *docx; *xls vai *xlsx; attēli - *jpg)   un 2 (divos) eksemplāros papīra formātā. 

	11.
	Autoruzraudzība
	Nepieciešama



Papildus informācija: Būvprojekta izstrādes pabeigšana – 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
