PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Projektējamā objekta nosaukums
	Maltas apvienības pārvaldes Lūznavas pagasta, Rēzeknes novada dzīvokļu dūmvadu projektēšana

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzekne, 
Tālr. 646 22238

	3.
	Būvniecības veids
	Vienkāršotā pārbūve

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts 

	5.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. Izbūvēts jauns, drošs, normatīvi atbilstošs dūmvads, kas nodrošina apkures sistēmas drošu un efektīvu darbību.
Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

	6.
	Kontaktpersona 
	Gatis Pučka, tālr.: 20221846, e-pasts: gatis.pucka@malta.lv; 
Jurijs Rupainis –  t.25425483, e-pasts: jurijs.rupainis@rezeknesnovads.lv. 
Projektēšanas laikā visus arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	8.
	Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo dzīvokli
	-Ēkas kadastra apzīmējums Nr. 78680040176001 dzīvoklis 7 – 6 ;
-Ēkas kadastra apzīmējums Nr. 78680040179001 dzīvoklis 2 – 23;
- būves galvenais lietošanas veids – 1122;
- Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - II. grupa.
 - pielikumā pievienotas dzīvokļu inventarizācijas lietas

	9.
	Vispārīgi norādījumi par ēkas arhitektonisko risinājumu
	Izstrādāt paskaidrojuma rakstu vienkāršotai pārbūvei, kas ietver šādus plānotos risinājumus:
Projektētājam jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija atbilstoši konkrētajam būvniecības procesam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai sadarbībā ar Būvvaldi noskaidrotu, kāda veida būvniecības ieceres dokumentācija konkrētajam objektam ir nepieciešama.
Dokumentācijai jāietver:
· arhitektūras risinājumi,
· būvkonstrukciju risinājumi,
· dūmvada tehniskā daļa,
· ugunsdrošības risinājumi,
· kultūras mantojuma saskaņošanai nepieciešamie materiāli (ja piemērojams),
· detalizēta būvdarbu tāme,
· tehniskā specifikācija,
· kā arī visas citas nepieciešamās projektēšanas daļas un tehniskie risinājumi, kas nepieciešami pilnvērtīgai būvniecības ieceres izstrādei un darbu drošai, kvalitatīvai un normatīvi atbilstošai izpildei.
Dūmvada sistēmai jānodrošina: 
· kondensāta novads,
· tīrīšanas lūkas,
· apskates lūkas,
· pieslēguma mezgls katlam un krāsnij
· ugunsdrošie mezgli pārsegumos un jumta konstrukcijās.
Ugunsdrošība:
· Ugunsdrošās distances līdz degtspējīgām konstrukcijām.
· Ugunsdrošās atdalošās konstrukcijas starp stāviem.
· Materiāli ar atbilstošu uguns reakcijas klasi.
· Atbilstība visiem spēkā esošajiem ugunsdrošības normatīviem
Demontējami esošie dūmvadi.  Paredzēt dūmvadu demontāžas laikā radušās ailes aizmūrēšanu un kosmētisko remontu darbu vietā. Mediķu 2 dz. 23 ja ir iespējams  iespēju robežās izmantot esošo dūmvadu.

	10.
	Projekta sastāvs 
	- Skaidrojošais raksts;
- Vispārīgā daļa (atbilstoši 01.10.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 24. punkta noteiktajam);
- ĢP – pēc nepieciešamības;
- AR - (ieskaitot fasādes risinājumu);
- BK;
- EL - (pēc nepieciešamības);
-AVK-A (apkures pārplānojums, pēc nepieciešamības);
- ŪK- ( pēc nepieciešamības);
- BA 
-T

	11.

	Speciālie noteikumi
	· Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus izmantojot BIS sistēmu;
· Tehniskās apsekošanas aktu, ko veicis būvspeciālists ēku konstrukciju projektēšanā vai būvniecībā, kas apliecinātu, ka veiktie būvdarbi atbilst Būvniecības likuma 9.panta prasībām par mehānisko stiprību un ugunsdrošību, īpaši – attiecībā uz pieļaujamo slodzi uz nesošajām konstrukcijām;
· Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (Ugunsdrošības noteikumu 8. pielikums);
· Ja nepieciešams, atjaunoto dzīvokļa plānu un skaidrojošo aprakstu par veikto pārplānojumu;
· Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus dabā;
· Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
· Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
· Izstrādāt/nodot pasūtītājam projekta dwg versijas elektronisko versiju rediģējamā dwg failā, to pievienojot BIS sistēmā/izsniegt pasūtītājam;
· Projekta drukāta versija nav nepieciešama.

	12.
	Autoruzraudzība
	Ir nepieciešama



Projektēšanas uzdevums sagatavots: 10.06.2026.
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