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Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 40900039904, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

	Datums skatāms laika zīmogā
	
Nr.
	
6-4/1/85/AK

	
	
	

	Uz 26.06.2026.
	Nr.
	b/n


Ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma komisija izskatīja no ieinteresētā piegādātāja saņemtos jautājumus par atklāta konkursa „Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" sporta laukuma izbūve”, identifikācijas Nr. JVP 2026/85/AK, turpmāk – konkurss, prasībām un sniedz šādas atbildes:
1. jautājums:
Izskatot iepirkumu dokumentāciju, tika konstatēts, ka nav norādīts lietā gumijas seguma SBR un EPDM slāņa biezums. Lūdzam norādīt SBR un EPDM gumijas slāņa biezumu, lai varam veikt atbilstošus aprēķinus. Kā arī lūdzam precizēt EPDM gumijas seguma RAL toni.
Atbilde:
Iepirkuma dokumentācija ir papildināta ar tehniskās specifikācijas pielikumu “Skaidrojošais apraksts”, kurā ir sniegta papildu informācija par gumijas segumu.
Papildus precizējam, ka:
1) SBR granulu apakšējā slāņa biezums – ne mazāk kā 30 mm (frakcija 1-4 mm);
2) EPDM granulu virsējā slāņa biezums - ne mazāk kā 10 mm (frakcija 1-3.5 mm);
3) smilts slāņa biezums - ne mazāk kā 100 mm;
4) šķembu slāņa biezums - ne mazāk kā 150 mm;
5) izlīdzinošās šķembas slāņa biezums - ne mazāk kā 50 mm;
6) seguma krāsa – RAL 6011 (zaļa) vai ekvivalents.
2. jautājums:
Vai mākslīgā zāliena laukumā ir paredzētas arī kādas rotaļu vai sporta iekārtas? Ja, jā, tad kāds ir to HIC jeb kritiena augstums? No HIC ir atkarīgs, kāds trieciena absorbējoša materiāla slānis zem mākslīgā zāliena ir jāparedz. Ja iekārtas nav paredzētas, tad trieciena absorbējošais slānis pēc būtības nav nepieciešams. Jautājums - kāda biezuma trieciena absorbējošs slānis ir paredzēts, ja tāds vispār ir plānots?
Atbilde:
Pasūtītājs precizē, ka mākslīgā zāliena zonā šī iepirkuma ietvaros nav paredzēta rotaļu vai sporta iekārtu uzstādīšana. Līdz ar to mākslīgā zāliena segumam nav izvirzīta prasība nodrošināt kritiena augstuma (HIC) atbilstību, un triecienu absorbējošs apakšslānis HIC prasību izpildei nav paredzēts. Seguma konstrukcija izpildāma atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
3. jautājums:
Lokālajā tāmē pozīcijās 5.-5.3. punktam pēc būtības ir jābūt vienādam apjomam- 103.4m2, jo tā ir vienota seguma virsma. Katrā pozīcijā ir norādīts atšķirīgs apjoms. Lūdzam precizēt apjomus šādām pozīcijām-5.1; 5.2; 5.3 un būtu labi precizēt arī pozīcijai 5.4., jo izskatās, ka ir ieviesusies kāda šūnu kopēšanas kļūda.
	5. 
	Skrejceļa ar  divslāņu seguma sistēmu ieklāšana
	m2
	103.40

	5.1.
	Skrejceļa SBR granulu (vai ekvivalents) apakšējā slāņa izbūve atbilstoši EN 1177 prasībām  (vai ekvivalents) 
	m2
	104.40

	5.2.
	Skrejceļa EPDM granulu (vai ekvivalents) virsējā slāņa izbūve (UV noturīgas, āra apstākļiem paredzētas)
	m2
	105.40

	5.3.
	Poliuretāna (PU) saistvielas piegāde un iestrāde EPDM seguma sistēmā atbilstoši ražotāja tehnoloģijai
	m2
	106.40

	5.4.
	Skrejceļa seguma marķējuma uzklāšana
	m2
	107.40


Atbilde:
Lokālās tāmes pozīcijās 5.1., 5.2. un 5.3. apjomi ir precizēti atbilstoši vienotās seguma virsmas apjomam – 103.4 m². Precizējumi veikti arī pozīcijā 5.4.
	5. 
	Skrejceļa ar  divslāņu seguma sistēmu ieklāšana
	m2
	103.40

	5.1.
	Skrejceļa SBR granulu (vai ekvivalents) apakšējā slāņa izbūve atbilstoši EN 1177 prasībām  (vai ekvivalents) 
	m2
	103.40

	5.2.
	Skrejceļa EPDM granulu (vai ekvivalents) virsējā slāņa izbūve (UV noturīgas, āra apstākļiem paredzētas)
	m2
	103.40

	5.3.
	Poliuretāna (PU) saistvielas piegāde un iestrāde EPDM seguma sistēmā atbilstoši ražotāja tehnoloģijai
	m2
	103.40

	5.4.
	Skrejceļa seguma marķējuma uzklāšana
	m2
	103.40



Informējam, ka konkursa dokumentācijā ir veikti grozījumi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2026.gada 13.jūlijam plkst. 09.00 un pagarināts piedāvājumu atvēršanas termiņš līdz 2026.gada 13.jūlijam plkst. 13.30!
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	[elektroniskais paraksts]	M.Rēvelis
Deičmane 63012483
irina.deicmane@izglitiba.jelgava.lv
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