TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Gulbju iela posma no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska iela
posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai (Daugavpilī)”

1. Uzdevums: 
1.1. veikt transporta infrastruktūras uzlabošanas pasākumu realizāciju (atjaunošanu) pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Darbu izpildes vieta un veids:
2.1. Darbu izpildes vieta – Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
2.2. Darbu veids – atjaunošana.

3. Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs
3.1. Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).
3.2. Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
3.3. Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” komunālinženieris Oļegs Krukovskis, tālrunis 65476482, e-pasta adrese olegs.krukovskis@daugavpils.lv.
3.4. Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.

4. Darbu izpildes normatīvais regulējums
Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums: 
4.1. likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums un citi spēkā esošie un attiecināmi likumi;
4.2. Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumi – MK 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 2021.gada 7.janvāra noteikumi Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, MK 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK 2001.gada 02.oktobra noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, MK 2021.gada 18.februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;
4.3. citi normatīvie akti – Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026;

5. Darba apjomi:
	 Pozīcijas numurs
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms

	1
	Apmaļu demontāža
	m
	50

	2
	Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana (t.sk. škembu pamatne un C30/37 betons)
	m
	50

	3
	Lokālā ielu segumu atjaunošana inženiertīklu elementu tuvumā (t.sk. skataku teleskopisko elementu, pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (iebūves klase D400)
	gab.
	5

	4
	Lokālā ielu segumu atjaunošana inženiertīklu elementu tuvumā (t.sk. aku atbalsta gredzenu uzstādīšana, lūku pārsedžu (t.sk. vāku, režģu) nomaiņa (iebūves klase D400). LŪK tīkliem aku vāks ar betona virsmu (čuguna/betona vāks).
	gab.
	3

	5
	Saliekamā dz/betona grodu akas elementa nomaiņa d1500 (jaunā aku pārsedze ieskaitot visus  rakšanas-aizberšanas darbus) 
	gab.
	2

	6
	Saliekamā dz/betona grodu akas elementa nomaiņa d1500 (jaunais aku grods ar augstumu līdz 1.0m ieskaitot visus  rakšanas-aizberšanas darbus) 
	gab.
	4

	7
	Drenāžas caurule ar ģeotekstila filtru  izbuve D 160mm
	m
	20

	8
	Plastika caurules līdz D250mm izbūve(līdz 8kN/m2), 
	m
	20
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	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana Aktualizēts ņemot vērā nolikuma grozījumus Nr.1
	m2
	7000

	10
	Seguma gruntēšana Aktualizēts ņemot vērā nolikuma grozījumus Nr.1
	m2
	14000

	11
	Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin būvniecība 6 cm biezumā Aktualizēts ņemot vērā nolikuma grozījumus Nr.1
	m2
	500

	12
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā Aktualizēts ņemot vērā nolikuma grozījumus Nr.1
	m2
	500

	13
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība Aktualizēts ņemot vērā nolikuma grozījumus Nr.1
	m3
	120

	14
	Karstā asfalta būvniecība hvid =75 mm (SMA11 hvid=35mm (SI klase) + AC16bin (SIII klase) hvid=40mm) Aktualizēts ņemot vērā nolikuma grozījumus Nr.1
	m2
	7000



* darbu izpildē radušos atkritumus (piem. demontēti, nofrēzēti, nojaukti) jāapsaimnieko atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām

6. Darbu izmaksas
6.1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā (t.sk. arī sagatavošanas, mobilizācijas un demobilizācijas pasākumi) izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, iekārtu, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, atkritumu utilizācijas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus;
6.2. Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu apjomu sarakstā, ko pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām;
6.3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu apjomi;
6.4. Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem;
6.5. Piedāvājumam jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

7. Izmantojamie būvizstrādājumi
7.1. Būvkomersants Darbu izpildē jāizmanto tie būvizstrādājumi, kurus tas ir norādījis savā piedāvājumā iepirkuma ietvaros;
7.2. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, Būvkomersantam jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju;
7.3. Visām būvizstrādājumiem/materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

8. Īpašie noteikumi:

8.1. Pirms uzsākt Darbu izpildi, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts periodiskās uzturēšanas darbiem”; 
8.2. Nododot Būvdarbu posmu pēc pabeigtiem darbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts” un būvdarbu izpilddokumentācija (t.sk. būvdarbu žurnāls, segto darbu pieņemšanas akti, būvmateriālu/būvizstrādajumu atbilstības apliecinošie dokumenti un izpilduzmērījumi (www.lvceli.lv-> ceļu tīkls > tehniskie dokumenti). Pēc pēdējās bitumenizētās asfaltbetona kārtas izbūves Izpildītājs veic Pasūtītāja klātbūtnē parauga urbums, pārbauda un vērtē urbto paraugu uz biezumu, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.
8.3. Demontāžas, kā arī citu būvdarbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, kokmateriāli (t.sk. arī zari, celmi), aku vāki un lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija u.c. būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nepieciešamības gadījumā pēc DVPI “KSP” pieprasījuma nodot pašvaldībai demontēto pašvaldības īpašumu;
8.4. Aku vāku (t.sk. čuguna/betona vāks) piemēri ir noteikti publiski pieejamā datu vietnē: http://www.aco.lv/; https://www.meierguss.de/, https://evopipes.lv/lv. Aku lūkas pārsedze atbilst standartam EN 124, ko apliecina DWGV, KIWA vai līdzvērtīgs ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts. Aku lūkas pārsedze ir pārbaudīta saskaņā ar RAL-GZ 692, ko apliecina ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts;
8.5. Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāt un iesniegt uz saskaņošanu Pasūtītājam vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu pirms Būvdarbu uzsākšanas;
8.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM informāciju par plānotiem Būvdarbu posmiem telefoniskā veidā (izmantojot īsziņas vai tiešsaistes tīkla lietotnes viedtālruņiem) un elektroniskā veidā (izmantojot e-pastu);
8.7. Pirms katra Būvdarbu uzsākšanas posma (objekta) Izpildītājam ir pienākums  izstrādāt Būvdarbu veikšanas  grafiku, saskaņot to ar Pasūtītāju un Pasūtītāja pamatotu iebildumu gadījumā veikt attiecīgas izmaiņas (Skatīt pielikumu);
8.8. Ceļu posma pabeigšanas laiks ne vairāk ka 8 nedēļas no būvdarbu uzsākšanas brīdi;
8.9. Izpildītājam jāuzsāk Būvdarbu veikšana būves vietā (objektā) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma;
8.10. Pirms darbu uzsākšanas saņemt visas nepieciešanas iestāžu un/vai instanču atļaujas vai saskaņojumus katram objektam atsevišķi; 
8.11. Pasūtītājs var koriģēt darba apjomus attieciba uz finansēšanas izmainām.  
8.12. Atbilstoši ielu uzturēšanas klasei Izpildītājs veic objektā esošās ielas posma un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr objekts ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam;
8.12.1. ielām ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un veic nesaistīta minerālmateriāla seguma atjaunošanas pasākumus (t.sk. līdzināšana, piebēršana atbilstoši Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026);
8.12.2. ielām ar melno segumu – bedrīšu remonta pasākumi.
8.13. Ja Izpildītājs neveic objektā esošās ielas posma un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam, paziņojot par šo Izpildītājas 5 (piecas) dienas iepriekš. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam;
8.14. Karstā asfalta dilumkārtu izvēlēties saskaņā ar „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026”, stiprības S-1 klase:
8.14.1. Asfaltbetona izlīdzinošā kārta, marka – 40mm AC16bin;
8.14.2. Asfaltbetona dilumkārta, biezums, marka – 35mm, AADj pievestā >3500, SMA11surf;
8.14.3. Bitumena emulsija - katjonu bitumena emulsija (piem. C 50 B 3), kas atbilst LVS EN 13808 (vai ekvivalents) prasībām.
9. Darbu izpildes termiņš: 3 meneši no līguma parakstīšanas diena;  

10. Garantijas laiks: 3 (tris) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;


Sagatavoja: 
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
komunālinženieris           		         		                                          O. Krukovskis

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 28.04.2026., pēdējās aktualizācijas datums –01.07.2026..



Pielikums Nr.1
Būves vietas nodošanas akts 
uzturēšanas darbiem

    Daugavpilī		  							202  . gada   . 		

Būves vieta:
	
	



Mēs zemāk parakstījušies: 

Būves vietas īpašnieks:  Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”                                                                                                                                	
				(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
 
Būvdarbu veicējs: ________________________________________________________________________________
(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
________________________________________________________________________________                       
                          
esam sastādījuši šo aktu par to, ka būves vietas īpašnieks nodod, bet būvdarbu veicējs pieņem būves vietu 
	


lai veiktu uzturēšanas darbus saskaņā ar 202  .gada    . 		 noslēgto līgumu Nr.		 starp Pasūtītāju  ____________________________________________________________ 
un būvdarbu veicēju_______________________________________________________________. 
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs:
	

	
	(vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta Nr. un tālruņa numurs)


Ar šī akta parakstīšanu būvdarbu veicējs pārņem minēto būves vietu savā valdījumā un uzņemas atbildību par: darba organizāciju, drošības tehniku, ugunsdrošību, apkārtējās vides aizsardzību, iekšējās kārtības noteikumiem, ražošanas higiēnas prasībām, kā arī ievērot citus likumdošanas aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu līdz būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai.

Akts sastādīts divos eksemplāros, vienu eksemplāru glabā būves īpašnieks, otru – būvdarbu veicējs. 
Darbu veikšanas grafiks ir šī akta neatņemama sastāvdaļa un tā izpilde sākas no akta parakstīšanas dienas.

	Būves īpašnieka pārstāvis
	
	
	

	
	(paraksts1)
	
	(vārds, uzvārds)

	Būvdarbu veicēja pārstāvis
	
	
	

	

	(paraksts1)
	
	(vārds, uzvārds)




Pielikums Nr.2

Būvdarbu veikšanas grafiks
    Daugavpilī		  							202  . gada   . 		

	Būves vieta:

	Ielas posma garums, km:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…

	1. 
	Satiksmes organizācijas shēmu izstrādāšana un saskaņošana un uzstādīšana
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Betona apmaļu nojaukšana un utilizācija
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Esošo aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas būvniecība
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība
	
	
	
	
	
	
	
	



Sagatavoja:									Saskaņoja:



Pielikums Nr.3

Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts

	Daugavpils
	202 . gada   .        .  



	Būves vieta
	

	 

	Es, būvdarbu veicēja
	

	 
	(organizācijas nosaukums)

	pārstāvis,
	
	,

	 
	(amats, vārds, uzvārds)
	 

	paziņoju un ar parakstu apliecinu, ka 202  . gada  .                līgumā Nr. 


paredzētie darbi būves vietā ir pabeigti pilnā apjomā 202  . gada     .              . un ar šo aktu nododu 202  . gada      .           pārņemto būves vietu un būvdarbus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

	No būvdarbu grafika nokavētas dienas:
	



	____________________ 

	               (paraksts)


Ar šī akta parakstīšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” pārņem minēto būves vietu savā valdījumā. Līdz visu pārbaužu pabeigšanai būvdarbu veicējam ir/nav (nevajadzīgo svītrot) nepieciešams uzstādīt satiksmi ierobežojošas ceļa zīmes:
	 

	 



	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
 „Komunālās saimniecības pārvalde” 
(Atbildīgā persona)                    
	 
	

	 
	                      (paraksts)       
	(vārds, uzvārds )
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	Pielikums Nr.4

AKTS par izpildītiem darbiem Nr.__

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekta nosaukums: 
	Atskaites periods 
	XX.XX.20XX.-XX.XX.20XX.

	
	Līguma summa 
bez PVN, EUR
	 

	Pasūtītājs: 
	Izmaiņu aktu summa 
bez PVN, EUR
	 

	Būvdarbu veicējs: 
	
	

	Līgums Nr.
	Līguma summa ar izmaiņām
 bez PVN, EUR
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Līguma dati
	Atskaites periodā
	 No darbu sākuma 
	 Atlikušo darbu 

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	 Darba daudzums 
	Vienības izmaksas
	Summa,           EUR
	Paveiktais daudzums
	Summa,   EUR
	 Paveiktais daudzums 
	 Summa,   EUR 
	 % 
	 Daudzums 
	 Summa,   EUR 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Kopā, EUR: 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0%
	 
	0,00

	 Aizturētais maksājums, EUR: 
	 ___% 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 

	 Līgumsods, EUR: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 

	 Kopā apmaksai, EUR: 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iesniedza:
	 
	 
	 
	 
	
	Apstiprināja:
	 

	_____________________________
	 
	 
	 
	 
	
	_____________________________

	datums, paraksts
	 
	 
	 
	 
	
	datums, paraksts

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



