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Daugavpilī, 2026


Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisija 2026.gada 01.jūlija sēdē (prot.Nr.3) ir pieņēmusi lēmumu izdarīt atklāta konkursa „ Gulbju ielas posma no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai, un Dostojevska ielas posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai, Daugavpilī seguma atjaunošana”, DVP 2026/118 (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 5.punkta 9.-14.punkta tabulu jaunā sekojošā redakcijā:

	9
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana 
	m2
	7000

	10
	Seguma gruntēšana 
	m2
	14000

	11
	Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin būvniecība 6 cm biezumā 
	m2
	500

	12
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā 
	m2
	500

	13
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 
	m3
	120

	14
	Karstā asfalta būvniecība hvid =75 mm (SMA11 hvid=35mm (SI klase) + AC16bin (SIII klase) hvid=40mm) 
	m2
	7000



2. Aizstāt nolikuma 5.1.pielikumā “Darbu apjoma saraksts” pozīcijas no 9.-14.punktam jaunā sekojošā redakcijā:
 
	9
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana*
	m2
	7000

	10
	Seguma gruntēšana
	m2
	14000

	11
	Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin būvniecība 6 cm biezumā
	m2
	500

	12
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biezumā
	m2
	500

	13
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība
	m3
	120

	14
	Karstā asfalta būvniecība hvid =75 mm (SMA11 hvid=35mm + AC16bin hvid=40mm)
	m2
	7000
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