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RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
ĀRTELPAS UN MOBILITĀTES DEPARTAMENTS
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012222, e‑pasts amd@riga.lv
[bookmark: _Hlk90987239]
Rīgā

	
	08.09.2025.
	Nr.
	AMD-25-4625-nd

	
	
	
	

	Uz
	31.07.2025
	Nr.
	BIS-BV-6.18-2025-37942



	SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS"
mikus.lejnieks@lpbarhitektura.lv



	Tehniskie noteikumi objektam: Projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība diviem suņu pastaigu laukumiem Rīgā, Daugavas labajā krastā - Dubnas iela, Dubnas iela 2, Rīga




	[bookmark: _Hlk155098155]Departamenta reģistrācijas Nr. 
	2025. gada 31. jūlijs
Nr.  AMD-25-8887-sd; 

	BIS Reģistrācijas Nr. 
	BIS-BV-6.18-2025-37942



[bookmark: _Hlk134691647][bookmark: _Hlk173500743]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk – Departaments) savas kompetences ietvaros nosaka šādas prasības Objekta projektēšanai:

1. [bookmark: _Hlk128326078][bookmark: _Hlk128137640]Ievērot sekojošas LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209.
2. Projekta izstrādē ievērot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada 19. decembra specifikācijas “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/3”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikācijas, Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (RTIAN).
3. Būvprojekta ietvaros izstrādāt:
· plānus ar atjaunojamām ceļu segu konstrukcijām un uzrādītām atjaunojamā ceļa seguma platībām;
· satiksmes organizācijas daļu būvdarbu laikam, ja būvdarbi tiek veikti brauktuves zonā.
4. [bookmark: _Hlk128138214][bookmark: _Hlk173921372]Skartās ceļu segas atjaunot atbilstoši noteikumiem Nr. RD-23-217-sn.
5. Piekļūšanu objektam organizēt pa esošo infrastruktūru. 
6. Zemesgabalam paredzēt vienu piebrauktuvi.
7. [bookmark: _Hlk128138289]Paredzēt esošās un projektējamās infrastruktūras sasaisti.
8. Objekta būves un labiekārtojuma elementus, tai skaitā autostāvvietas, izvietot gruntsgabala robežās, aiz ielu sarkanajām līnijām.
9. Ņemt vērā projektējamās teritorijas pārklājošos vai pieguļošos lokālplānojumus un detālplānojumus, ja tādi pastāv. Iepazīties ar tiem iespējams rdpad.lv mājaslapā.
10. Projektējot ņemt vērā izstrādes stadijā esošo SIA “BM-projekts” būvprojektu “Tramvaja līnijas, transportmijas punkta, dispečerpunkta ēkas, pasažieru nojumju un ar tiem saistīto inženierbūvju būvniecība Latgales (Maskavas) ielā, Rīgā”. Par projekta gaitu un risinājumiem sazināties ar projekta izstrādātāju pa e-pastu: didzis@bm-projekts.lv.
11. Suņu laukumu veidot kā īslaicīgas lietošanas būvi un pēc pirmā pieprasījuma veikt objekta demontāžu. 

Lietus ūdens novade un kanalizācijas tīkli:
12. Nodrošināt esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un tās elementu saglabāšanu, aizsardzību un aizsargjoslu ievērošanu.

Apgaismojuma tīkli:
13. [bookmark: _Hlk165367337]Pie Objekta saglabāt Departamenta esošo ielas apgaismes tīklu.

Gājēji un mikromobilitāte:
14. Nodrošināt drošu gājēju pārvietošanos. 

15. Ar šiem tehniskiem noteikumiem tiek atsaukti 2025. gada 24. martā izdotie tehniskie noteikumi Nr. AMD-25-1488-nd.
16. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus.

Šo lēmumu atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 58.punktam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.



	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietniece projektēšanas jautājuma p.i. 
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