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SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS"
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Baložu iela 33-29, Rīga, LV-1048

+37126122838

ance@lpbarhitektura.lv
AS „Balticom” tehniskie noteikumi projekta izstrādei

Tā kā SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANASBIROJS", izstrādā tehnisko projektu "Suņu pastaigu laukuma projektēšana", Zemesgabala kadastra Nr. 01000439999 (BIS Lietas Nr. GNR-856118-273), veicot projektēšanas un būvniecības darbus:
1. Būvprojektu saskaņot ar AS „Balticom”. Izstrādāta būvprojekta materiālus/dokumentus pirms iesniegšanas BIS sistēmā, lūgums tos iesniegt izskatīšanai digitālā formātā, sūtot tos uz e-pastu: sekretariats@balticom.eu pirms projekta gala saskaņošanas. Iesniedzot materiālus, lūdzam pievienot šādu tehnisko dokumentāciju: projekta savietoto inženiertīku GP, EST-GP, ESS un DOP sadaļas (PDF,DWG formātos) 
2. Tehniskā projekta izstrādāšanas laikā lūdzam iekļaut šādas detaļas: 
2.1. Paredzēt AS Balticom EST tīkla aizsardzību un pakalpojuma nepātrauktību.

2.2. Pieprasīt darbu atļauju pirms darbu veikšanas AS Balticom EST infrastruktūras tuvumā, 5 dienas iepriekš sūtot e-pastu uz att.projektesana@balticom.eu. 

2.3. Ja darbu gaitā tiek radīti bojājumi AS Balticom EST kabeļu kanalizācijai, lūdzam nekavējoties ziņot pa tālruni 29333333 un pieteikt bojājuma vietu.

2.4. Darba gaitā radītie bojājumi AS Balticom EST infrastruktūrai atlīdzināmi par būvuzņēmēja līdzekļiem.

2.5. AS Balticom EST pārvietošanas gadījumā, pirms būvprojekta izstrādes noslēgt vienošanos ar AS Balticom par PEST saglabāšanu, vai pārvietošanu, pieteikumu sūtīt uz E-pastu: sekretariats@balticom.eu 
2.6. Saskaņoto risinājumu iekļaut būvprojektā un ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms būvprojekta iesniegšanas BIS, visus ar būvprojektu saistītos materiālus / dokumentus iesniegt izskatīšanai AS Balticom (AutoCad līdz V2015 *.dwg formātā). 

2.7. Būvprojekta darba apjomos paredzēt materiālus un līdzekļus esošo PEST saglabāšanai, aizsardzībai un rekonstrukcijai (precizēt projektēšanas procesā), saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 30.panta septīto daļu un Aizsargjoslu likuma 35.panta sesto daļu. 

2.8. Ja EST infrastruktūras trase zem cietā seguma (asfalts, bruģis), kur nepieciešams uzstādīt kabeļu kanalizācijas aku,  izmantot peldošā tipa “12T” lūkas. 

2.9. Ja EST infrastruktūras trase zem cietā seguma braucamajā daļā (asfalts, bruģis), nepieciešams uzstādīt kabeļu kanalizācijas aku, tad izmantot peldošā tipa “40T” lūkas. 
2.10. Pēc darbu beigšanas pieprasīt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

3. Visus darbus, saistītus ar AS „Balticom” tīkla ierīkošanu, pārvietošanu un pieslēgšanu, veic AS „Balticom” speciālisti. 
4. Projektēšanas un izbūves darbi veicami ievērojot AS “Balticom” izsniegtos tehniskos noteikumus. Būvprojekta saskaņošana jāveic: 

4.1. Būvprojektu informācijas sistēmā – BIS, vai sūtot e-pastu uz  sekretariats@balticom.eu.

5. Veikto darbu izpilddokumentācijas oriģināla vienu  eksemplāru nodot AS „Balticom”.
6. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 2 (divi) gadi.
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