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RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
ĀRTELPAS UN MOBILITĀTES DEPARTAMENTS
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e‑pasts amd@riga.lv
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	Uz
	07.03.2025
	Nr.
	BIS-BV-6.18-2025-12151



	SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS"
ance@lpbarhitektura.lv



	Tehniskie noteikumi objektam: Suņu pastaigu laukums zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 01000439999, Rīga


[bookmark: _Hlk172622023][bookmark: _Hlk180418858][bookmark: _Hlk191278093]
	[bookmark: _Hlk155098155]Departamenta reģistrācijas Nr. 
	2025. gada 7. martā
Nr. AMD-25-2654-sd; 

	BIS Reģistrācijas Nr. 
	BIS-BV-6.18-2025-12151



1. Ievērot sekojošas LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209.
1. Projekta izstrādē ievērot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada 19. decembra specifikācijas “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/3”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikācijas, Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (RTIAN).
1. Būvprojekta ietvaros izstrādāt:
· plānus ar atjaunojamām ceļu segu konstrukcijām un uzrādītām atjaunojamā ceļa seguma platībām;
· satiksmes organizācijas daļu būvdarbu laikam, ja būvdarbi tiek veikti brauktuves zonā.
1. [bookmark: _Hlk128138214]Skartās ceļu segas atjaunot atbilstoši noteikumiem Nr. RD-23-217-sn.
1. Paredzēt esošās un projektējamās infrastruktūras sasaisti.
1. [bookmark: _Hlk128383824][bookmark: _Hlk128138289]Būvprojekta galvenos tehniskos risinājums projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Departamentu.
1. Ņemt vērā projektējamās teritorijas pārklājošos vai pieguļošos lokālplānojumus un detālplānojumus, ja tādi pastāv. Iepazīties ar tiem iespējams rdpad.lv mājaslapā.
1. Projektu paredzēt īslaicīgai lietošanai. 
[bookmark: _Hlk173921372]
Lietus ūdens novade un kanalizācijas tīkli:
1. Nodrošināt esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un tās elementu saglabāšanu, aizsardzību un aizsargjoslu ievērošanu.

Apgaismojuma tīkli:
1. [bookmark: _Hlk193375972]Objektā saglabāt esošās Departamenta apgaismes inženierkomunikācijas.

Gājēji un mikromobilitāte:
1. Objekta piekļūšanai izmantot esošos gājēju celiņus.
1. Nodrošināt drošu gājēju pārvietošanos. 

1. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus.

Šo lēmumu atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 58.punktam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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