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1. pielikums
“Jaunu vieglo automašīnu iegāde”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma priekšmets: 4 (četru) jaunu mazās B klases, M1 kategorijas (pēc Auto Asociācijas automobiļu klasifikatora) vieglo automašīnu iegāde.

	Nr.
p/k
	1. Vieglai automašīnai izvirzītās tehniskās prasības
	Pretendenta 
 piedāvājums

	
	Automašīnas marka, modelis, izlaiduma gads 
(iepriekš nereģistrēta un nelietota, konkrēta modeļa jaunākā/pēdējā versija, izlaiduma gads ne vecāks par 2026. gadu)

Pielikumā jāpievieno:
krāsaini piedāvājamās automašīnas markas un modeļa ilustratīvā rakstura attēli, kas atspoguļo automašīnas 4 pušu kopskatus
	marka
	

	
	
	modelis
	

	
	
	izlaid. gads
	

	1.
	Virsbūve

	
	1.1.
	krāsa – balta, sudraba, pelēka, melna vai cita krāsa tumšajā tonī
	krāsa
	

	
	1.2.
	durvju skaits – ne mazāk kā 4 (četras)

	
	1.3.
	kopējais automašīnas garums ne vairāk kā 4110 mm.
	mm
	

	2.
	Ātrumkārbas tips – automātiskā. 

	3.
	Dzinējs

	
	3.1.
	tips – iekšdedzes (benzīna) 	

	
	3.2.
	tilpums – ne mazāk ka 990 cm3
	cm3
	

	
	3.3.
	jauda – ne mazāk kā  70 kW
	kW
	

	
	3.4.*
	izplūdes gāzu emisijas līmenis - Latvijas Republikas un ES regulu 715/2007 un 2019/631 prasībām atbilstošs izmešu standarta līmenis, kurš nodrošina iespēju reģistrēt transportlīdzekli Ceļu satiksmes drošības direkcijā (WLTP ciklā)
	izmešu standarta līmenis
EURO
	

	
	3.5.*
	CO2 izmešu daudzums nepārsniedz 150 g/km (WLTP kombinētajā ciklā)
	g/km
	

	
	3.6.*
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (WLTP ciklā)
	EUR/kg
	

	
	3.7.*
	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas (WLTP ciklā)
	g/km
	

	
	3.8.*
	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas
	g/km
	

	
	3.9.*
	cieto daļiņu (PM) emisijas.
	g/km
	

		4.
	Degviela

	
	4.1.
	tips – benzīns

	
	4.2.*
	degvielas patēriņš izmantojot automašīnu pilsētas satiksmē - ne vairāk par 8 (astoņiem) litriem uz 100 km
	l/100 km
	

	5.
	Piedziņas veids – priekšējo riteņu piedziņa.

	6.
	Riteņi un riepas

	
	6.1.
	 riteņu disku izmērs – ne mazāk kā 15 collas
	collas
	

	
	6.2.
	automašīnai uzstādītas sezonai atbilstošas riepas

	7.
	Tehniskais obligātais aprīkojums

	
	7.1.
	divas centralizētās aizslēgšanas/atslēgšanas tālvadības pultis (aizdedzes atslēgu komplekti)

	
	7.2.
	centrālā atslēga visām durvīm 

	
	7.3.
	stūres pastiprinātājs

	
	7.4.
	teleskopisks un noliecams stūres statnis

	
	7.5.
	bremžu pretbloķēšanās sistēma – ABS

	
	7.6.
	automašīnas ražotāja rūpnieciski uzstādīti aizmugurējie stāvvietā novietošanas (parking) sensori 

	
	7.7.
	elektriski regulējami ārējie sānskata spoguļi ar apsildi

	
	7.8.
	priekšējām durvīm elektriski logu pacēlāji

	
	7.9.
	aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums ar gaismas caurlaidību ne vairāk kā 70%

	
	7.10.
	tumšas krāsas salons un apdare

	
	7.11.
	ne mazāk kā 6 (seši) drošības gaisa spilveni. 

	8.
	Automašīnu jāpiegādā pilnā komplektācijā

	
	8.1.
	rezerves ritenis vai riepas remonta komplekts

	
	8.2.
	automašīnas pacēlājs (ja paredz ražotājs)

	
	8.3.
	instrumentu komplekts (ja paredz ražotājs)

	
	8.4.
	gumijas salona paklājiņi visām sēdētāju vietām

	
	8.5.
	ugunsdzēšamais aparāts 

	
	8.6.
	avārijas apstāšanās zīme

	
	8.7.
	medicīniskā aptieciņa (jāatbilst Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.713)

	
	8.8.
	gaismu atstarojoša veste

	
	8.9.
	ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā.

	
	2. Citas prasības
	Pretendenta 
 piedāvājums

	9.
	Garantijas minimālās prasības (garantijas periods automašīnai ietver gan laika intervālu (gadi), gan nobraukumu (km))

	
	9.1.
	automašīnai ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai 100 000 km nobraukumam, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
	9.1.
gadi/km

	

	
	9.2.
	virsbūves pretkorozijas (caurrūsēšanas) garantija ne mazāk kā 10 gadi.
	9.2./gadi
	

	[bookmark: _Hlk112401032]10.
	Automašīnai jābūt reģistrētai VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda ar norādīto turētāju Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija, CSDD izdevumi – reģistrācija, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, numura zīmes, ceļu nodoklis, iekļauti cenā.


	11.
	Automašīnai jābūt veiktai tehniskai apskatei un tai jābūt reģistrētai CSDD sistēmā kā derīgai satiksmei.
Pretendents nodrošina oficiālu apliecinājumu vai izziņu no CSDD par veikto tehnisko apskati un atbilstību ceļu satiksmei.

	12.

	Piegādes maksimālais termiņš un kārtība:
Izpildītājam jāpiegādā Preces uz Lēdurgas ielu 26, Rīgā 
- 4 mēnešu laikā pēc līguma stāšanās spēkā

	13.
	Defektu novēršanas un tehniskās apkopes kārtība un termiņi – garantijas ietvaros Izpildītājam jānodrošina Precei konstatēto trūkumu novēršanas, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanas iespējas autorizētos servisos Rīgā, ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju vai pieteikuma saņemšanas dienas.
	

	14.
	Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja kompetentajam pārstāvim piekļuvi transportlīdzekļa rūpnīcas piekļuves kodiem un iespēju transportlīdzekli aprīkot ar globālās pozicionēšanās sistēmu iekārtām.


*Mērījumi jānorāda pēc WLTP - Worldwide harmonised light vehicle test procedure

3. Tehniskās specifikācijas - Finanšu piedāvājuma prasībām atbilstošas 
automašīnas cena un automašīnas apkopes izmaksas

	Nr.
p/k
	4 (četru) jaunu mazās B klases, M1 kategorijas (pēc Auto Asociācijas automobiļu klasifikatora) vieglo automašīnu iegāde
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Automašīnas  marka un modeļa nosaukums
	marka
	

	
	
	modelis
	

	2.
	1 (vienas) jaunas vieglās automašīnas cena EUR bez PVN
Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas iegādi, visu nodokļu nomaksa, automašīnas reģistrācija CSDD uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vārda, izņemot PVN.
	EUR bez PVN

	
	Tehniskai specifikācijai - Finanšu piedāvājumam klāt jāpievieno:

	
	2.1.
	detalizēts automašīnas apkopju izmaksu aprēķins līdz 100 000 km nobraukumam  (ieskaitot), norādot katras apkopes intervālus, materiālus, darbus un izmaksas, kuras paredzējis ražotājs 

	
	2.2.
	2.1.punktā minēto detalizēto ražotāja paredzēto automašīnas apkopju izmaksu aprēķinu līdz 100 000 km nobraukumam (ieskaitot) papildināt ar eļļas filtra un dzinēja eļļas maiņu ar periodu ik pēc 15 000 km 





4. Automašīnas remonta nosacījumi garantijas laikā

	1.
	1 (vienas) remonta darba stundas cena automašīnas garantijas laikā bez PVN 
	

	2.
	Piedāvātā atlaide rezerves daļām un materiāliem
	







