Tehniskā specifikācija
[bookmark: _Hlk133487169]Pašvaldības meliorācijas sistēmu tai skaitā grāvju ikdienas uzturēšanas darbi Ogres novada pilsētās un pagasta centros.
Vispārīga informācija/prasības

1. Lietotie jēdzieni

Pašvaldība –Ogres novada pašvaldība;
Darbu veicējs–Cenas aptaujā izvēlētais būvkomersants;
Objekts–Ģeogrāfiska vieta, kur plānots veikt darbu;
Defektu akts - Vienota akta forma, kur reģistrē plānoto darbu, skatīt pielikums Nr.2

2. Vispārīgās prasības:
2.1. Grāvju, caurteku, pašvaldības un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas/ekspluatācijas darbus veic atbilstoši: 
2.1.1. Meliorācijas likums.
2.1.2. Būvniecības likums.
2.1.3. Ministru kabineta noteikumi Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, 07.08.2010.
2.1.4. Ministru kabineta noteikumiem 378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā”, 0.07.2015.
2.1.5. Ministru kabineta noteikumi Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”, 30.06.2015.
2.1.6. Ministru kabineta noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, 14.10.2014.
2.1.7. Ministru kabineta noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023”, 02.10.2001.
2.1.8. Ministru kabineta noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, 16.09.2014.
2.1.9. Ministru kabineta noteikumi Nr.329 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", 30.06.2015.
2.1.10. Ministru kabineta noteikumi Nr.574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", 30.09.2014.
2.1.11. Ministru kabineta noteikumi Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”[footnoteRef:1] un meliorācijas Ekspluatācijas darbi veicami atbilstoši meliorācijas nozares standartam 01-2008-Drenāžas būves; 02-2008-Gultņu nostiprinājumi; 03-2008- Caurtekas,03.08.2010. [1: https://www.zmni.lv/nozares-standarts] 

2.2. Pirms uzturēšanas/ekspluatācijas darbu veikšanas, Darbu veicējs ar Pašvaldības atbildīgo pārstāvi apseko Objektu un aizpilda Defektu aktu.
2.3. Pirms koku, koku zaru un krūmu zāģēšanas vai novākšanas darbiem veikt darbu saskaņošanu ar Pašvaldības vides speciālistu.
2.4. Darbu veicējs patstāvīgi izvēlas veicamo darbu izpildei nepieciešamās iekārtas, mehānismus un personālu, kas spēj nodrošināt darba izpildi atbilstoši veicamā darba kvalitātes prasībām.
2.5. Pirms rakšanas darbu veikšanas noslēgt Līgumu ar Pašvaldību par zemes darbu veikšanu1. un 2. pielikums) e-pasts: raksanasdarbi@ogresnovads.lv.
2.6. Prioritāri jāsagatavo Defektu akti, saskaņā ar Tehniskā specifikācijas plānoto darbu sarakstu.
3. Defektu akta sagatavošanas kārtība un pievienojamie dokumenti:
3.1. Defekta aktu sagatavo Darbu veicējs, pirms tam apsekojot objektu kopā ar Pašvaldības pārstāvi;
3.2. Defektu aktu izstrādā pēc vienotas defektu akta formas, to saskaņot ar Pašvaldības pārstāvjiem;
3.3. Defekta aktam papildus pievieno:
3.3.1. objekta vietas plānu atbilstošā mērogā 1:1000; 1:2000; 1:5000 vai 1:10 000 ar atzīmētu būves atrašanās vietu un piesaisti.
3.3.2. veicamo darbu apraksts un darbu specifikācija;
3.3.3. ceļu un ielu šķērsošanas darbam pievieno saskaņotu "Transporta kustības shēmu” ar Ogres novada pašvaldību (sūtot uz e-pastu celazimes@ogresnovads.lv);


Defektu akts
Caurteku zem pašvaldības ceļiem un ielām, iebrauktuvēm, nobrauktuvēm ikdienas uzturēšanas/remonta darbiem
_______________


2026. gada ___.________. 	Nr._____ 

	Nr. p. k.
	Adrese (objekta Nr., piketāža.)
	Veicamais darba veids[footnoteRef:2] [2: Saskaņā ar Veicamo darbu veidu - tehniskā specifikācijā] 

	Mērvien.
	Daudzums
	Plānotā darba izmaksas, EUR

	
	
	
	
	
	Vienībai
	Kopā

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Akts sastādīts 3 (trīs) vienādos eksemplāros, no kuriem:
1. Viens eksemplārs glabājas Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļā;
2. Otrs eksemplārs glabājas __________pilsētas/_______ pagasta pārvaldē;
3. Trešais pie darbu veicēja 

Sagatavoja:
	_______________________________
	(vārds, uzvārds, paraksts)

Saskaņots:

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas 
“Ogres novada pašvaldība” Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs 	P. Bužers


Ogres novada pašvaldības _________________ 
pagasta pārvaldes vadītājs 
	V. Uzvārds


Kvalitātes prasības būvēm

1. Būvēs lietotiem būvizstrādājumiem jāatbilst prasībām, kas būvizstrādājumiem noteiktas LR normatīvajos aktos un ražotāja deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. 
2. Meliorācijas būvju kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši Zemkopības ministrijas izstrādātam nozares standartam[footnoteRef:3], kas nosaka specifikācijas un vispārīgās prasības veicot: [3: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/] 

2.1. Drenāžu būvju projektēšanu un būvdarbus – DRENĀŽAS BŪVES. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-01-2008);
2.2. Gultņu nostiprinājumu projektēšanu un būvdarbus – GULTŅU NOSTIPRINĀJUMI. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-02-2008);
2.3. Caurteku projektēšanu un būvdarbus – CAURTEKAS. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-03-2008);
2.4. Kājnieku laipu projektēšanu un būvdarbus – KĀJNIEKU LAIPAS. SPECIFIKĀCIJAS UN PRASĪBAS (LV UTN 90000064161-04-2008);
2.5. Inženierizpētes darbus meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehnisko projektu izstrādāšanai – INŽENIERIZPĒTE (LV UTN 90000064161-05-2009);
2.6. Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehnisko projektu noformēšanu – BŪVJUPROJEKTA SASTĀVS UN NOFORMĒŠANA (LV UTN 90000064161-06-2009);
2.7. Hidromelioratīvo būvdarbu izpildi un sagatavošanu būvobjektu nodošanai ekspluatācijā – BŪVDARBU IZPILDE UN BŪVJU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ (LV UTN 90000064161-07-2009).
3. Ceļa būvju kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši spēkā esošām VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ izstrādātām un apstiprinātām Ceļu specifikācijām un autoceļa noslogojumam[footnoteRef:4] [4: https://lvceli.lv/uncategorized/autocelu-specifikacijas] 




1.pielikums 
	

	/ fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums/

	

	/ fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai - reģistrācijas numurs

	

	/ fiziskai personai –dzīvesvietas adrese, juridiskai personai - juridiskā adrese/


IESNIEGUMS
Par līguma slēgšanu rakšanas darbu veikšanai
Ogres novadā

	Lūdzu noslēgt līgumu par rakšanas darbu veikšanu (rokot dziļāk par 0,3m) 

	☐AVĀRIJAS
☐BŪVNIECĪBAS 
(vajadzīgo atzīmēt) darbu veikšanai

	Rakšanas darbu izpildītājs

	juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai 
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods  
	

	juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta

	


	Atbildīgā persona

	vārds, uzvārds
	

	tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese
	



	

Rakšanas vieta 

	adrese
	Zemes vienības kadastra apzīmējums

	
	

	


	BIS lietas numurs[footnoteRef:5], datums [5:  Būvatļaujas, būvniecības paziņojuma lietas Nr.] 

	

	Rakšanas darbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise
		Polises Nr.
	

	Apdrošināšanas periods
	

	Apdrošinātais
	




	Avārijas darbi
Defekta/avārijas akta sastādīšanas datums
	


	Veicamie darbi
	



	Informācija par transporta kustības ierobežojumiem

	Iela, ceļš (nosaukums)
	Laika periods
	Transporta kustības ierobežojuma raksturs (atzīmēt [image: ])

	
	
	
	netiks ietekmēta
	daļējie ierobežojumi
	slēgta 

	
	
	
	☐	☐	☐
	Darbu uzsākšanas datums
	

	Darbu beigu termiņš
	

	Ielas, ceļa, ietves atjaunošanas termiņš
	

	Zaļās zonas un zālāja atjaunošanas termiņš
	

	Izpildmērījuma sagatavošanas termiņš 
	

		
	
	
	


	
	(personiskais paraksts, tā atšifrējums)
	
	(datums)






	Ielas, ceļa, ietves seguma atjaunošanas darbu izpildītājs
juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods  
	

	juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta

	

	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs vai
būvprakses sertifikāta numurs
	

	Atbildīgā persona
vārds, uzvārds
	

	tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese
	


	
	
	
	
	

	
	(personiskais paraksts, tā atšifrējums)
	
	(datums)






	Zaļās zonas un zālāju atjaunošanas darbu izpildītājs
juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods  
	

	juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta

	

	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs vai
būvprakses sertifikāta numurs
	

	Atbildīgā persona
vārds, uzvārds
	

	tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese
	


		
	
	
	

	
	(personiskais paraksts, tā atšifrējums)
	
	(datums)






	Pielikumā
	
	

	☐	Rakšanas darba vietas shēma ar piesaisti[footnoteRef:6] [6: Būvniecības ieceres ģenerālplāns vai darba vietas shēma ar piesaisti] 

	uz ___ lp.

	☐	Rakšanas darba vietas aprīkojuma shēma 
	uz ___ lp.

	☐	Rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma 
	uz ___ lp.

	☐	Civiltiesiskā apdrošināšana
	uz ___ lp.

	
	
	















2.pielikums
SASKAŅOJUMS
avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas darbiem (rokot dziļāk par 0,3m) Ogres novadā
	Avārijas rakšanas darbu izpildītājs

	juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai 
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods  
	

	juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta

	


	Atbildīgā persona

	vārds, uzvārds
	

	tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese
	



	

Avārijas rakšanas vieta 

	adrese
	Zemes vienības kadastra apzīmējums

	
	

	

	Avārijas rakšanas darbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise
		Polises Nr.
	

	Apdrošināšanas periods
	

	Apdrošinātājs
	




	Avārijas darbi
Defekta/avārijas akta sastādīšanas datums
	

	Veicamie avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas darbi
	

	Apliecinājumi 
	☐ Esmu iepazinies un informēts par rakšanas vietā esošajām inženierkomunikācijām un to aizsargjoslām, to pārklāšanos.
☐ Rakšanu darbu veikšana ir saskaņota ar rakšanas darbu vietā esošo inženierkomunikāciju turētājiem.
☐ Apņemos ievērot Aizsargjoslu likuma 35. pantā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
☐ Apņemos atjaunot brauktuvju asfaltbetona segumu[endnoteRef:1], zaļo zonu, ielu un ceļu segumus[endnoteRef:2] , saglabāt apstādījumus. [1: asfaltbetona segumu: 
konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā; 
saistes kārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un papildus 1 m platumā uz katru pusi;
dilumkārtu atjauno tādā platumā, kas sakrīt ar ielas, ceļa vai gājēju celiņa šķērsplatumu;]  [2: ielu un ceļu segumus atjaunot:
brauktuves, ietves un veloceliņa asfaltbetona segumu taisnās līnijās paralēli vai perpendikulāri ielas asij, apvienojot iespējamos segumu bojājumus, kas atrodas ne tālāk kā 10 m viens no otra;
brauktuves ar grants segumu tranšejas platumā, uzberot 20 cm biezu virskārtas materiālu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un noplanējot brauktuvi visā tās platumā;  
ietves ar bruģa segumu tranšejas platumā, ja tas nav iespējams, tad pilnā platumā ar analogu seguma materiālu;] 


	Informācija par transporta kustības ierobežojumiem

	Iela, ceļš (nosaukums)
	Laika periods
	Transporta kustības ierobežojuma raksturs (atzīmēt [image: ])

	
	
	
	netiks ietekmēta
	daļējie ierobežojumi
	slēgta 

	
	
	
	☐	☐	☐
	Avārijas darbu uzsākšanas datums
	

	Avārijas darbu beigu termiņš
	

	Ielas, ceļa, ietves atjaunošanas termiņš
	

	Zaļās zonas un zālāja atjaunošanas termiņš
	



	Pielikumā
	
	

	☐	Avārijas rakšanas darba vietas shēma ar piesaisti
	uz ___ lp.

	☐	Avārijas rakšanas darba vietas aprīkojuma shēma 
	uz ___ lp.

	☐	Avārijas rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma 
	uz ___ lp.

	☐	Darbu veicēja civiltiesiskā apdrošināšana
	uz ___ lp.



	Darbu veicējs  (juridiskās personas nosaukums)
	

		
	

	
	

	
	(personiskais paraksts, tā atšifrējums)
	
	(datums)






SASKAŅOTS
	Pēteris Špakovskis
	Ogres novada pašvaldības Izpilddirektors


		
	

	
	

	
	(personiskais paraksts, tā atšifrējums)
	
	(datums)






ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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