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1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
1.1. Iepirkuma procedūras veids un nosaukums
0. Atklāts konkurss (turpmāk – konkurss) tiek rīkots, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK Noteikumi) un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.
0. Nosaukums: Kuģu dzinēju remonti un rezerves daļu iegāde.
0. Identifikācijas numurs: VALIC 2026/059/2N-P-AK.
1.2. Finansējuma avots valsts budžets (100%).
1.3. Konkursa rīkotājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), kas atrodas Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073, e-pasts: pasts@valic.gov.lv. Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.
1.4. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, MK Noteikumiem, konkursa nolikumu un Centra 2026. gada 3. jūnija rīkojumu Nr. RIJ/2026-149 un 2026. gada 3. augusta rīkojuma grozījumiem Nr. RIJ/2026-194.
1.5. Pasūtītājs: Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības (NP) 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs, kas atrodas Liepājā, Roņu ielā 2, LV-3401.
1.6. Kontaktpersona: Dita Kažoka, e-pasts: dita.kazoka@valic.gov.lv, tālrunis: +371 25740260.
1.7. Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.8. Apspriedes ar piegādātājiem termiņš: no 2026. gada 25. jūnija līdz 2026. gada 15. jūlijam.
1.9. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.9.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par plānotās līguma norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.9.2. Iepirkuma komisija piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā atbilstoši MK Noteikumos noteiktajai kārtībai. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.9.3. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un netiks izskatīti, par to informējot iesniedzēju.
1.10. Konkursa nolikums, papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:
1.10.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti), kā arī nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.
1.10.2. Ja konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.
1.10.3. Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās elektroniski PIL noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
1.10.4. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.
1.10.5. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no plkst. 8.30 līdz 17.00), jautājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā līdz plkst. 24.00. Ārpus Centra noteiktā darba laika EIS e-konkursu apakšsistēmā saņemtais informācijas pieprasījums vai jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā.
1.10.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (neskaitot piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu).
1.10.7. Papildu informāciju (paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem, atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c. izmaiņām) iepirkuma komisija ievieto pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15164.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, VISPĀRĪGIE IEPIRKUMA IZPILDES UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
2.1. Iepirkuma priekšmets: Kuģu dzinēju apkopes, remonti (turpmāk – Pakalpojums) un rezerves daļu iegāde (turpmāk – Prece) saskaņā ar tehnisko specifikāciju[footnoteRef:1] (sk. 1. un 2. pielikumu) un ir sadalīts šādās iepirkuma priekšmeta daļās: [1:  KUBOTA un CUMMINS dzinēju remonta un rezerves daļu iegādes tehniskās specifikācijas apstiprināšanas datums: 2026. gada 28. maijs.
YANMAR dzinēja remonta un rezerves daļu iegādes tehniskās specifikācijas apstiprināšanas datums: 2026. gada 30. marts.] 

2.1.1. 1. daļa – KUBOTA un CUMMINS dzinēju apkopes, remonts un rezerves daļu iegāde (turpmāk – iepirkuma priekšmeta 1. daļa);
2.1.2. 2. daļa – YANMAR dzinēja apkopes, remonts un rezerves daļu iegāde (turpmāk – iepirkuma priekšmeta 2. daļa).
2.2. CPV galvenais kods: 50241000-6 (kuģu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi), CPV papildus kods: 34930000-5 (kuģu aprīkojums).
2.3. Pakalpojuma izpildes un Preces piegādes vieta:
2.3.1. Remonta darbu izpildes vieta ir izpildītāja servisā vai cita vieta Latvijas Republikas teritorijā, par ko pasūtītājs un izpildītājs (turpmāk – puses) savstarpēji vienojas pirms remonta darbu uzsākšanas.
2.3.2. Apkopes izpildes vieta ir Rīgas, Liepājas, Ventspils ostās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu, bet nepieciešamības gadījumā izpildītāja servisā;
2.3.3. Preces piegādes vieta ir Roņu iela 2, Liepāja, LV-3401, Birzes iela 4C, Rīga, LV-1016 vai cita piegādes vieta Latvijas Republikas teritorijā; puses katrā piegādē iepriekš savstarpēji vienojas par Preces piegādes veidu un vietu.
2.4. Līguma termiņš: saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (sk. 3. pielikumu) paredzēts slēgt līgumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ar 1 (vienu) pretendentu uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz līguma summas apguvei atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt līguma darbības termiņu, ievērojot PIL noteiktos termiņus, ja 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā nav apgūta līguma summa.
2.5. Apmaksas noteikumi: saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (sk. 3. pielikumu).
2.6. Priekšapmaksa: Nav paredzēta.
2.7. Pretendents katrā iepirkuma priekšmeta daļā (1 (vienā) vai abās) drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu, iesniedzot piedāvājumu par pilnu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu.
2.8. Nodrošinājums: nav paredzēts.
2.9. [bookmark: _Hlk143513336][bookmark: _Hlk167893148][bookmark: _Hlk173998614]Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā viszemāko kopējo vērtējamo cenu EUR bez PVN atsevišķi tajā iepirkuma priekšmeta daļā, par kuru iesniegts piedāvājums.
2.10. [bookmark: _Hlk217376867]Citas prasības:
2.10.1. [bookmark: _Hlk223960967]Iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļā Pretendentam Pakalpojuma sniegšanas vietā, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ir spēkā esoša vispārīgā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (apdrošinātajam riskam jābūt saistītam ar iepirkuma priekšmetu un jānodrošina vismaz zādzības risks, trešo personu nodarītie bojājumi u.tml.), kas noslēgta ar kopējo atbildības limitu pretenzijām par apdrošināšanas periodu ne mazāk kā 50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā ar atbildības limitu pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu ne mazāku kā 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši eiro un 00 centi) un 0 EUR (nulle eiro un 00 centi) pašrisku. Pretendenta vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei (atbilstoši šajā punktā minētajiem nosacījumiem) jābūt spēkā visu līguma darbības laiku.
2.10.2. Piedāvātajai Precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) un pakalpojuma sniedzējam nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un Preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
2.10.3. Pretendents, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:
-	neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
-	neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
-	saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis;
2.10.4. Nolikuma 2.10.2. un 2.10.3. apakšpunktā minēto prasību pārbaudi iepirkuma komisija ir tiesīga veikt un attiecināt jebkurā brīdī iepirkuma, pakalpojuma un garantijas saistību izpildes laikā un, gadījumā, ja iepirkuma laikā iestājas šajā punktā minētie gadījumi – iepirkuma komisija/pasūtītājs ir tiesīga (-s) noraidīt pretendenta piedāvājumu.
2.11. [bookmark: _Hlk236039588]Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētais piegādātājs pēc paša vēlēšanās (ne obligāti) var ierasties un veikt kuģu dzinēju apskati (objekta apsekošana) katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ievērojot šādus nosacījumus:
2.11.1. kuģa apskati drīkst veikt tikai tāda (-as) persona (-as), kura (-as) ir atbilstoši pilnvarota (-as) un ar tiesībām veikt apsekošanu;
2.11.2. pasūtītāja nozīmētā amatpersona, ar kuru jāsazinās par kuģu apsekošanu: seržants Madars Bužers, tālrunis: +371 26787390, e-pasts: madars.buzers@mil.lv;
2.11.3. pieteikšanās uz kuģa apskati jāveic ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pirms paredzētas apskates datuma, savstarpēji saskaņojot apskates laiku ar 2.11.2. apakšpunktā norādīto amatpersonu, rakstiski e-pastā, norādot sarakstu ar personu vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu, automašīnas marku (ar kuru ieradīsies ieinteresētā piegādātāja pārstāvis (-ji), modeli un valsts reģistrācijas numuru (turpmāk kopā – saraksts);
2.11.4. kuģu dzinēju apskates vietas adresi un laiku pasūtītāja nozīmētā amatpersona un ieinteresētā piegādātāja pilnvarotā (-ās) persona (-as) saskaņo e-pastā kopā ar ieinteresētā piegādātāja pieteikšanos uz kuģu dzinēju apskati;
2.11.5. ieinteresētajam piegādātājam aizliegts kuģu dzinēju apskatē iesaistīt darbiniekus, kuri nav NATO, Eiropas Ekonomiskās zonas, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Latvijas Republikas nepilsoņi. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt sarakstā norādīto ieinteresētā piegādātāja darbinieku, kurš tiek iesaistīts objekta apskatē. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt grozījumus sarakstā un 1 (vienas) darba dienas laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt pasūtītājam saskaņošanai jaunu sarakstu, kurā pasūtītāja noraidītie ieinteresētā piegādātāja darbinieki ir aizstāti ar citiem darbiniekiem;
2.11.6. pirms kuģu dzinēju apskates personai (-ām) būs jāuzrāda ID vai pase, kā dati (vārds uzvārds, personas kods) tiks salīdzināti ar sarakstā norādītajiem datiem, kā arī būs jāievēro ierobežojumi mobilo telefonu, foto un video aparatūras lietošanā;
2.11.7. ieinteresētā piegādātāja pārstāvis (-ji) veiks tikai objekta apskati, uzdot jautājumus tie var tikai, iesniedzot informācijas pieprasījumu atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 1.10.4. apakšpunktā noteiktajam.
3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI
3.1. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz, ievērojot EIS lietotāju rokasgrāmatā dotos norādījumus.[footnoteRef:2] [2:  E-konkursu sistēmas lietotāju rokasgrāmatā ietvertā informācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm#!Documents.] 

3.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
3.2.1. piedāvājuma dokumentus sagatavo, izmantojot EIS noteiktos datņu veidus;
3.2.2. šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā nedrīkst veikt izmaiņas, t. sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas, izņemot gadījumus, ja tas ir norādīts; veidlapās jānorāda konkrēta pieprasītā informācija atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem.
3.3. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai ar EIS piedāvāto parakstu (Sistēmas parakstu) vai drošu elektronisko parakstu. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai elektroniski parakstīts dokuments), kurā jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
3.4. [bookmark: _Hlk71276462]Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, tehniskā piedāvājuma dokumenti (piemēram, ražotāja izsniegta preces tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumenta tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
3.5. Piedāvājuma noformēšanā jāievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.
3.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minētā normatīvā akta prasībām, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
3.7. Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma daļām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt norādei “Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa.
3.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
3.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
3.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.9. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
4. PRASĪBAS DALĪBAI KONKURSA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI, PĀRBAUDE UN NORAIDĪŠANA
	4.1. Izvirzītās prasības:
	4.2. Iesniedzamie dokumenti:

	4.1.1.  Prasības dalībai konkursā:
	4.2.1. Prasības dalībai konkursā apliecinoši dokumenti:

	1)
	Pieteikums, kurā pretendents apliecina savu dalību konkursā.
	1)
	Pieteikums par piedalīšanos konkursā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

	2)
	Apliecinājums, kurā pretendents norāda, ka ir neatkarīgi izstrādājis savu piedāvājumu.
	2)
	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

	3)
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	3)
	Reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datu bāzē.

	
	
	
	Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegts šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas tīmekļvietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.

	4.1.2. Kvalifikācijas prasības:
	4.2.2. Kvalifikācijas prasības apliecinošie dokumenti:

	1)
	Pretendents ir sertificēts atbilstoši vadošo kuģu klasifikācijas sabiedrību prasībām vai to ir sertificējusi Latvijas Jūras administrācija.
	1)
	Pretendenta tiesības veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Jūras Administrācijas publiski pieejamā datu bāzē.
Informācija tiks pārbaudīta šādā datu bāzē: https://www.lja.lv/uznemumi-un-atzitas-organizacijas/kugu-servisa-un-remonta-uznemumi/kugu-servisa-un-remonta-uznemumu-saraksts/

Ārvalsts pretendentam jāiesniedz līdzvērtīgs dokuments (sertifikāts, apliecība, licence), kurā atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 49 “Noteikumi par kuģu drošību” 2. nodaļas prasībām ir norādīti atļautie veicamie darbi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

	Attiecināms, ja pretendents iesniedz piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā:

	2)
	[bookmark: _Hlk233814732][bookmark: _Hlk233814653][bookmark: _Hlk76131927][bookmark: _Hlk76130404][bookmark: _Hlk76371647]Pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze tehniskajā specifikācijā norādīto vai līdzvērtīgu[footnoteRef:3] kuģu dzinēju apkopes un remonta darbu veikšanā saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. [3:  Par līdzvērtīgu KUBOTA kuģu dzinēju tiks uzskatīts tāds kuģu dzinējs, kura cilindru skaits ir ne mazāks kā 2 (divi) cilindri. Par līdzvērtīgu CUMMINS kuģu dzinēju tiks uzskatīts tāds kuģu dzinējs, kura cilindru skaits ir ne mazāks kā 4 (četri)cilindri.] 

	2)
	1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu.
2. [bookmark: _Hlk232771796][bookmark: _Hlk233814839]Vismaz 1 (viena) pozitīvas atsauksmes vēstule no apliecinājumā norādītajiem pasūtītājiem par tehniskajā specifikācijā norādītā vai līdzvērtīga kuģu dzinēja, kura cilindru skaits ir ne mazāk kā 2 (divi) cilindri, apkopes un remonta darbiem.
3. [bookmark: _Hlk233814973]Vismaz 1 (viena) pozitīvas atsauksmes vēstule no apliecinājumā norādītajiem pasūtītājiem par tehniskajā specifikācijā norādītā vai līdzvērtīga kuģu dzinēja, kura cilindru skaits ir ne mazāk kā 4 (četri) cilindri, apkopes un remonta darbiem.
Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

	3)
	Pretendenta rīcībā ir 1 (viens) vai vairāki kvalificēti darbinieki, kas ir apmācīti kvalitatīvi veikt apkopes un remonta darbus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
	3)
	1. Apliecinājums saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu, kurā pretendents norāda darbinieku (-us), kas tiks piesaistīti apkopes un remonta darbu izpildē.
2. [bookmark: _Hlk232675099]Profesionālās kvalifikācijas dokuments (sertifikāts, apliecība), kas apliecina pretendenta darbinieka (-u) sekmīgi nokārtotu kursu (apmācību), lai veiktu tehniskajā specifikācijā norādīto vai līdzvērtīgu kuģu dzinēju apkopes un remonta darbus,
vai
apliecinājums saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu, ka pretendenta darbiniekam (-iem) ir vismaz 3 (triju) gadu pieredze tehniskajā specifikācijā norādīto vai līdzvērtīgu kuģu dzinēju apkopes un remonta darbu veikšanā saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, pievienojot pozitīvu atsauksmes vēstuli par veikto apkopi un remonta darbiem. Atsauksmē jānorāda darbinieka (-u) veikto apkopes un remonta darbu detalizēts uzskaitījums, norādot veikto darbu aprakstu un saturu. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
3. Papildus pretendents iesniedz norādīto darbinieku pašrocīgi parakstītus apliecinājumus par katru darbinieku, ka viņi ir informēti un piekrīt atklāta konkursa ietvaros noslēgtā līguma izpildes laikā veikt apkopes un remonta darbus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

	Attiecināms, ja pretendents iesniedz piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 2. daļā:

	4)
	Pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze tehniskajā specifikācijā norādītā vai līdzvērtīga[footnoteRef:4] kuģa dzinēja apkopes un remonta darbu veikšanā saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. [4:  Par līdzvērtīgu YANMAR kuģa dzinēju tiks uzskatīts tāds kuģa dzinējs, kura cilindru skaits ir ne mazāks kā 6 (seši) cilindri.] 

	4)
	1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu.
2. [bookmark: _Hlk233815208]Vismaz 1 (vienu) pozitīvas atsauksmes vēstuli no apliecinājumā norādītajiem pasūtītājiem par tehniskajā specifikācijā norādītā vai līdzvērtīga kuģa dzinēja, kura cilindru skaits ir ne mazāk kā 6 (seši) cilindri, apkopes un remonta darbiem.
Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

	5)
	Pretendenta rīcībā ir 1 (viens) vai vairāki kvalificēti darbinieki, kas ir apmācīti kvalitatīvi veikt apkopes un remonta darbus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
	5)
	1. Apliecinājums saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu, kurā pretendents norāda darbinieku (-us), kas tiks piesaistīti apkopes un remonta darbu izpildē.
2.  Profesionālās kvalifikācijas dokuments (sertifikāts, apliecība), kas apliecina pretendenta darbinieka (-u) sekmīgi nokārtotu kursu (apmācību), lai veiktu tehniskajā specifikācijā norādītā vai līdzvērtīga kuģa dzinēja apkopes un remonta darbus,
vai
apliecinājums, saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu, ka pretendenta darbiniekam (-iem) ir vismaz 3 (triju) gadu pieredze tehniskajā specifikācijā norādītā vai līdzvērtīga kuģa dzinēja apkopes un remonta darbu veikšanā saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, pievienojot pozitīvu atsauksmes vēstuli par veikto apkopi un remonta darbiem. Atsauksmē jānorāda darbinieka (-u) veikto apkopes un remonta darbu detalizēts uzskaitījums, norādot veikto darbu aprakstu un saturu. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
3. Papildus pretendents iesniedz norādīto darbinieka (-u) pašrocīgi parakstītus apliecinājumus par katru darbinieku, ka viņi ir informēti un piekrīt atklāta konkursa ietvaros noslēgtā līguma izpildes laikā veikt apkopes un remonta darbus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.



4.3. [bookmark: _Hlk71278503]Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk tekstā – piegādātāju apvienība), konkursa pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, (aizpildot attiecīgo tabulu konkursa pieteikumā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu), kā arī pretendentam jāiesniedz:
4.3.1. pilnvara piegādātāju apvienības dalībniekiem, kuru visi apvienības dalībnieki ir pilnvarojuši parakstīt un iesniegt piedāvājumu konkursā, un veikt citas darbības konkursa ietvaros apvienības vārdā, vai sabiedrības līgums, kuru parakstījuši visi apvienības dalībnieki, un kurā norādīts pilnvarojums pārstāvēt apvienību konkursā un katras personas atbildības apjoms (oriģināls vai apliecināta kopija) jeb daļas, kuras izpildīs katrs no piegādātāju apvienības dalībniekiem, un tās līgumcena, kā arī to izpildei nepieciešamo resursu sadalījums;
4.3.2. nolikuma 4.2. punktā norādītais (-tie) dokuments (-i) atbilstoši katras personas atbildības apjomam tādējādi, lai tiktu apliecināta piegādātāju apvienības atbilstība izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
4.4. Ja pretendents balstās uz citas personas spējām vai piesaista apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai neatkarīgi no apakšuzņēmēja nododamo pakalpojumu vērtības balstās uz tā spējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendentam jāiesniedz:
4.4.1. informācija par piesaistītajām personām, uz kuru iespējām balstās, vai piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamās līguma daļas apjoms naudas izteiksmē (aizpildot attiecīgo tabulu konkursa pieteikumā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu);
4.4.2. spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti starp pretendentu, piesaistīto personu, uz kuras iespējām balstās, un/vai apakšuzņēmēju, apliecinot katras personas/apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls, kuri attiecīgi jāparaksta dokumentu izdevēju pārstāvjiem ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotām personām), norādot, kādas līguma daļas plānots nodot izpildei apakšuzņēmējam;
4.4.3. nolikuma 4.2. punktā norādītais (-tie) dokuments (-i) par piesaistīto personu, uz kuras iespējām balstās, un/piesaistīto apakšuzņēmēju, kas pierāda, ka apakšuzņēmēja kvalifikācija ir pietiekama (atbilstoša) tam nodoto līguma daļu izpildei.
4.5. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām atbilstoši PIL 49. pantā noteiktajam pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD). EVIPD iespējams aizpildīt – http://espd.eis.gov.lv/ Pretendentam ir tiesības iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
4.6. Pretendentu atbilstības dalībai konkursā un kvalifikācijas pārbaude:
4.6.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
4.6.2. Iepirkuma komisija veic pretendentu atbilstības dalībai konkursā un kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteiktajām prasībām.
4.6.3. Iepirkuma komisija saskaņā ar MK noteikumu 16. punktu kvalifikācijas pārbaudi ir tiesīga veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
4.6.4. Pretendents tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
4.6.4.1. pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus atbilstoši nolikuma prasībām un/vai tajos norādītā informācija neatbilst nolikuma prasībām;
4.6.4.2. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
4.6.4.3. pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
4.6.5. Ja iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 41. panta sesto daļu ir pieprasījusi pretendentam izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis vai sniedzis neatbilstoši pieprasījumam, iepirkuma komisija pretendenta kvalifikāciju vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas. Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti lūgt sniegt precizējošo informāciju. Ja ar iepirkuma komisijas rīcībā esošo informāciju nav iespējams konstatēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendents atzīstams par neatbilstošu un tiek noraidīts.
5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PĀRBAUDE
5.1. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā publicētajām veidlapām, kurās jānorāda:
5.1.1. [bookmark: _Hlk216792552][bookmark: _Hlk215662344]apliecinājums par piedāvātā Pakalpojuma atbilstību visām tehniskās specifikācijas prasībām.
5.1.2. remonta darbu un apkopes nodrošināšanas vietas adrese un kontakttālrunis.
5.1.3. Preces (rezerves daļu) piegādes termiņš, kas ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Ja nepieciešams ilgāks termiņš, atsevišķos gadījumos pasūtītājs savstarpēji vienojas ar piegādātāju, kurš iesniedz objektīvu pamatojumu ilgāka termiņa nepieciešamībai.
5.1.4. [bookmark: _Hlk234570173]nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš garantijas laikā, kas ir ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pēc akta par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas dienas.
5.1.5. [bookmark: _Hlk235102406]nekvalitatīvu vai līguma noteikumiem neatbilstošu remonta darbu trūkumu novēršanas termiņš garantijas laikā, kas ir ne vairāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no dienas, kad pasūtītāja atbildīgā persona izpildītājam nosūtījusi rakstisku pieprasījumu par nekvalitatīvi veiktu remonta darbu novēršanu.
5.1.6. [bookmark: _Hlk215228140]apliecinājums, ka Pakalpojuma sniedzējam un piedāvātajai Precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un ka Preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
5.1.7. apliecinājums, ka, pretendents veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:
-	neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
-	neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
-	saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.
5.2. Iesniedzamie dokumenti
5.2.1. Aizpildīts tehniskais piedāvājums, atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajām veidlapām, ņemot vērā nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības.
5.2.2. Apliecinājums (brīvā formā), ka pretendentam, slēdzot līgumu un visā līguma darbības laikā, būs spēkā esoša civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polise (apdrošinātajam riskam jābūt saistītam ar atklāta konkursa un līguma priekšmetu) ar atbildības apjomu (apdrošinājuma summu) ne mazāku kā 50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) un ar atbildības limitu pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu ne mazāku kā 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši eiro un 00 centi) un 0 EUR (nulle eiro un 00 centi) pašrisku.
5.3. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana un atbilstības pārbaude:
5.3.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu atbilstības pārbaudi saskaņā ar tehniskās specifikācijas un nolikumā noteiktajām prasībām.
5.3.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt precizēt iesniegto piedāvājumu un lūgt sniegt detalizētus paskaidrojumus saskaņā ar PIL 41. panta sesto vai astoto daļu. Šādi skaidrojumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma salīdzināšanai un izvērtēšanai, un nedod pretendentam tiesības izvirzīt prasības jebkādā veidā izmainīt savu piedāvājumu.
5.3.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
5.3.4. Pretendents tiek noraidīts un pretendenta piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
5.3.4.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un/vai tehniskās specifikācijas prasībām;
5.3.4.2. piedāvājums nav iesniegts par pilnu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu un/vai ir iesniegti divi vai vairāki piedāvājuma varianti;
5.3.4.3. pretendents maina vai papildina tehniskajā piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā;
5.3.4.4. pakalpojuma sniedzējam un piedāvātajai Precei tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un ka Preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
5.3.4.5. Pakalpojuma sniedzējs, veicot saimniecisko darbību un sniedzot Pakalpojumu pēc 2022. gada 24. februāra:
-	izmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
-	veic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
-	saistību izpildē iesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.
5.3.5. [bookmark: _Hlk219201827][bookmark: _Hlk71366524]Iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu, ja pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma novērtēšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi precizēt, izskaidrot vai papildināt pretendenta iesniegto informāciju un pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju vai sniedzis to neatbilstoši pieprasījumam, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju. Ja ar iepirkuma komisijas rīcībā esošo informāciju nav iespējams izvērtēt pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, piedāvājums atzīstams par neatbilstošu un pretendents tiek noraidīts. Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti lūgt sniegt precizējošo informāciju.
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.1. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajām finanšu piedāvājuma veidlapām, ievērojot šādus nosacījumus:
6.1.1. piedāvātā cena EUR bez PVN. Cena jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;
6.1.2. piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi un Preces piegādi atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai, tai skaitā garantijas saistību izpilde un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez PVN;
6.1.3. papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie līguma noslēgšanas un tā darbības laikā;
6.1.4. ja finanšu piedāvājuma veidlapās par remonta darbiem/apkopēm vai rezerves daļām pretendents norāda cenu 0.00 EUR (nulle eiro un nulle centi), tad pretendentam jāsniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un pierādījumiem (Pakalpojumu/Preces izmaksām, īpaši izdevīgiem Pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti, iespējām saņemt komercdarbības atbalstu), kas Pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās Pakalpojuma un tā sniegšanā izmantoto materiālu izmaksas.
6.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:
6.2.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu;
6.2.2. Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos un rīkojas saskaņā ar PIL 41. panta devīto daļu;
6.2.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem;
6.2.4. Pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja iepirkuma komisija konstatē:
6.2.4.1. nav iesniegts finanšu piedāvājums, vai tas neatbilst nolikuma prasībām, un/vai finanšu piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu un/vai iesniegti 2 (divi) vai vairāki finanšu piedāvājuma varianti;
6.2.4.2. iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;
6.2.4.3. pretendents maina vai papildina finanšu piedāvājumā norādīto informāciju, tai skaitā maina piedāvājumā norādīto cenu jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.
7. INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS, PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA
7.1. Ja tiek iesniegts/-i EVIPD, iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 4.1. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendentam nolikums 4.2. punktā noteiktie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
7.2. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti nav iesniegti, vai tie neatbilst iesniegtajos EVIPD norādītajam, vai nolikuma 4.2. punktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā.
7.3. [bookmark: _Hlk186279369]Iepirkuma komisija PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā pārbauda PIL 42. panta otrajā daļā 1. – 14. punktā noteiktos pretendentu izslēgšanas iemeslus attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (ievērojot PIL 43. pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu lēmuma pieņemšanā).
7.4. [bookmark: _Hlk186279394]Iepirkuma komisija pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā, Padomes Regulas (ES) Nr. 2022/576 5. k pantā un Padomes Regulā (ES) Nr. 833/2014 noteiktos pretendentu izslēgšanas gadījumus attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
7.5. [bookmark: _Hlk186279406]Pārbaude par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu tiek veikta saskaņā ar PIL 42. panta piektās daļas 1. punktu.
7.6. Pretendents ir izslēdzams, ja Pasūtītāja rīcībā ir informācija no kompetentās valsts drošības iestādes, ka pretendenta īstenotā darbība kaitē vai var kaitēt valsts drošības interesēm (t. sk. rada reputācijas un/vai drošības riskus aizsardzības resoram), līdz ar ko nav atļauts piešķirt pretendentam līguma slēgšanas tiesības.
7.7. Gadījumā, ja kompetentās valsts drošības iestāde sniegusi nolikuma 7.6. punktā minēto informāciju par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējiem, līguma izpildē iesaistīto personālu, pretendents ir tiesīgs 10 (desmit) darbdienu laikā aizvietot personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējus vai līguma izpildē iesaistīto personālu. Šāda aizvietošana netiks uzskatīta par piedāvājuma grozīšanu. Ja pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā nevar piedāvāt prasībām atbilstošu personālu vai aizvietot personu, uz kuras iespējām pretendents balstās vai apakšuzņēmēju, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR LĪGUMA TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU UN SLĒGŠANA
8.1. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:
8.1.1. [bookmark: _Hlk186279496]Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ar 1 (vienu) pretendentu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, kurš piedāvās nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā viszemāko kopējo vērtējamo cenu EUR bez PVN un kuram nav konstatēti PIL 42. panta otrajā daļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā un Regulas (ES) 2022/576 5. k pantā un Padomes Regulā (ES) Nr. 833/2014 un citi nolikuma 7. nodaļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ievērojot nolikuma 7. nodaļā minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudi.
8.1.2. Lēmumu par konkursa rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
8.2. Līguma slēgšana:
8.2.1. Līgumu starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju katrā daļā atsevišķi slēdz saskaņā ar PIL ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgumu sagatavo iepirkuma procedūras rīkotājs, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma procedūras nolikumam pievienoto līguma projektu un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumu.
8.2.2. Iepirkumu procedūras uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma procedūras rīkotāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu, un iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL un MK noteikumiem.
9. PIEGĀDĀTĀJA/PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Piegādātāja/Pretendenta pienākumi un tiesības:
9.1.1. [bookmark: _Hlk71367068]Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
9.1.2. Ieinteresētie piegādātāji uzņemas atbildību sekot līdzi sniegtajai papildu informācijai un tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15164 šī konkursa sadaļā.
9.1.3. [bookmark: _Hlk71367400]Piedāvājumā sniegt patiesu informāciju.
9.1.4. Līdz ar piedāvājuma iesniegšanu ievērot visus nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei.
9.1.5. Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz pretendentam uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
9.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, MK Noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem, un šo nolikumu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Citas saistības attiecībā uz konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Personas datu aizsardzība:
10.2.1. Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Iepirkuma norisi atbilstoši PIL un Iepirkuma nolikumam.
10.2.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Centrs, Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073, e-pasts – pasts@valic.gov.lv.
10.2.3. Personas dati tiks glabāti PIL 40. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā – 10 (desmit) gadus pēc iepirkuma līguma ar uzvarējušo pretendentu noslēgšanas dienas vai gadījumā, ja iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta – 10 (desmit) gadus pēc iepirkuma komisijas lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas dienas.
10.2.4. Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši PIL, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.3. Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 17 (septiņpadsmit) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:
10.3.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 1. daļā uz 21 (divdesmit vienas) lapas;
10.3.2. 2. pielikums – Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 2. daļā uz 14 (četrpadsmit) lapām;
10.3.3. 3. pielikums Līguma projekts uz 17 (septiņpadsmit) lapām.
10.4. EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:
10.4.1. Pieteikuma veidlapa;
10.4.2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
10.4.3. Apliecinājums par pretendenta pieredzi katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi;
10.4.4. Pakalpojumā iesaistīto darbinieku saraksta veidlapa katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi;
10.4.5. Darbinieka profesionālās pieredzes apliecinājums katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
10.4.6. Tehniskā piedāvājuma veidlapa katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi;
10.4.7. Finanšu piedāvājuma veidlapa katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	Agnese Kalniņa


[bookmark: _Hlk213672391]1. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas ID Nr. VALIC 2026/059/2N-P-AK, nolikumam
[bookmark: _Hlk209784315]Iepirkuma priekšmeta 1. daļas “KUBOTA un CUMMINS dzinēju remonts un rezerves daļu iegāde”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	KUBOTA un CUMMINS dzinēju remonts un rezerves daļu iegāde

	Prasība
	Dīzeļdzinēju Cummins 4BT 3.9M  un 6CTA8.3-M3 un Kubota V1505-T-EU1, V482-E un Z482-E (turpmāk – Dīzeļdzinējs) komplektācijas tehniskā apkope. 

	Pakalpojuma mērķis un gala rezultāts
	Dīzeļdzinēju Cummins un Kubota tehniskā apkope:
1. Dīzeļdzinēja plānveida tehniskā apkope.
2. Dīzeļdzinēja remonts (defektācija un remonta darbi).
3. Dīzeļdzinēja rezerves daļu piegāde un uzstādīšana.

	Skaits
	1. Dīzeļdzinējs Cummins 4BT 3.9M - 2 (divi) gab.
2. Dīzeļdzinējs Cummins 6CTA8.3-M3 – 2 (divi) gab.
3. Dīzeļdzinējs Kubota V1505-T-EU1 – 1 (viens) gab.
4. Dīzeļdzinējs Kubota V482-E – 4 (četri) gab.
5. Dīzeļdzinējs Kubota Z482-E – 4 (četri) gab.
6. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt dīzeļdzinēju skaitu līguma darbības laikā, rakstiski informējot izpildītāju.

	Komplektācija
	Dīzeļdzinēja ekspluatācijas vieta
	Komplektācija

	
	Naftas atkritumu savākšanas kuģis 
ĀTE, AĢE
	Cummins
 4BT 3.9M un 6CTA8.3-M3
	Reduktors ZF Marine type HSW 450A2-2,5 TV un ZF 280 A

	
	SAR klases kuģis 
KA-14
	Kubota
V1505-T-EU1
	Ģenerators 
Fisher Panda Type 30 NE PMS

	
	KBV klases kuģis
KA-06, KA-07, KA-08, KA-09
	Kubota 
V482-E un Z482-E
	Ģenerators 
Fisher Panda 8000 NE

	Līguma izpildītājs nodrošina
	1. Izpildītājs Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi nodrošina pēc pieprasījuma, pasūtītājs nosūta izpildītājam rakstisku pieprasījumu un informē telefoniski.
2. Izpildītājs ar saviem resursiem nodrošina Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi, tajā skaitā nepieciešamās rezerves daļas, remonta materiālus, kā arī atbilstoši kvalificētu darbaspēku.
3. Ja pasūtītāja atbildīgā persona pēc tehniskās apkopes veikšanas konstatē, ka Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes darbs sniegts nekvalitatīvi, pasūtītāja atbildīgā persona izpildītājam nosūta rakstisku pieprasījumu par nekvalitatīvi veikta darba novēršanu. Izpildītājs nekvalitatīvi veiktu Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes darbu novērš ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no dienas, kad pasūtītāja atbildīgā persona izpildītājam nosūtījusi rakstisku pieprasījumu par nekvalitatīvi veikta tehniskā apkopes darba novēršanu.
4. Ja Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes izpildei nepieciešamās rezerves daļas nav iekļautas šīs tehniskās specifikācijas pielikumā, izpildītājs nodrošina to piegādi, pirms tam rakstiski saskaņojot ar pasūtītāja atbildīgo personu konkrētās rezerves daļas atbilstību pasūtītāja vajadzībai, un tās izmaksas. Šādā gadījumā piegādājamo rezerves daļu cena nedrīkst pārsniegt attiecīgajā laika periodā spēkā esošās mazumtirdzniecības vidējās tirgus cenas. 
6. Ja Dīzeļdzinēja remontam nepieciešamie remonta darbi nav iekļauti šīs tehniskās specifikācijas pielikumā, līdzēji par to izpildi vienojas rakstiski. Izpildītājs šādu remonta darbu izpildi nodrošina, ja līdzēji ir abpusēji saskaņojuši remonta darbu apjomu un cenu. Šādā gadījumā Dīzeļdzinēja remonta darbu cena nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas, kādas ir spēkā attiecīgajā laika periodā par analoģiski veicamiem darbiem.

	Pakalpojuma sniegšanas vieta 
	Izpildītājs Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi veic Liepājas, Venstpils vai Rīgas ostā.

	Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi 

	Tehniskās apkopes vispārīgie nosacījumi.

	
	1. Izpildītājs Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi veic saskaņā ar Dīzeļdzinēja ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteiktajām ekspluatācijas, apkopes, remonta un citām prasībām, kā arī ievērojot šīs tehniskās specifikācijas pielikumā noteiktās darba uzdevumu prasības.
2. Dīzeļdzinēja tehniskā apkope tiek veikta pasūtītāja atbildīgās personas uzraudzībā.
3. Pirms un pēc tehnisko apkopes darbu veikšanas izpildītājs veic Dīzeļdzinēja darbības pārbaudi pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē, sagatavo un paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu par tehnisko apkopes darbu izpildi, ja nepieciešams, pieņemšanas - nodošanas aktā fiksē konstatētos trūkumus par Dīzeļdzinēja tehnisko stāvokli vai darbības režīmu.
4. Ja tehnisku vai funkcionālu iemeslu dēļ Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi nav iespējams veikt tā ekspluatācijas vietā, izpildītājs ar saviem resursiem nodrošina tā transportēšanu uz oficiālo servisa struktūrvienību un atpakaļ pie pasūtītāja, saskaņojot ar pasūtītāja atbildīgo personu. 

	
	Plānveida tehniskās apkopes sniegšanas nosacījumi.

	
	1. Izpildītājs Dīzeļdzinēja plānveida tehnisko apkopi veic ievērojot Dīzeļdzinēja ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteikto periodiskumu un citas saistošās prasības, kā arī šīs tehniskās specifikācijas pielikumā noteiktās prasības. 
2. Dīzeļdzinēja plānveida tehniskās apkopes izpildes termiņš: ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no rezerves daļu (preces) pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ja nepieciešams, objektīvu iemeslu dēļ plānveida tehniskās apkopes izplides termiņš var tikt samērīgi pagarinānts, līdzējiem rakstiski vienojoties. 

	
	Remonta darbu sniegšanas nosacījumi.

	
	1. Izpildītājs pirms Dīzeļdzinēja remonta darbu uzsākšanas sagatavo un iesniedz pasūtītājam saskaņošanai defektācijas aktu un remonta darbu tāmi.
2. Izpildītājs defektācijas aktu sagatavo ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniedzot pasūtītāja atbildīgajai personai saskaņošanai. Defektācijas aktā norāda Dīzeļdzinēja sistēmā identificēto bojājumu un bojājumu novēršanai nepieciešamos remonta darbus un rezerves daļas. 
3. Izpildītājs remonta darbu tāmē norāda: 1) Dīzeļdzinējam nepieciešamos remonta darbus un to izmaksas, 2) remonta darbu izpildes termiņu (konkrēts datums), 3) rezerves daļas un to izmaksas, 4) rezerves daļu piegādes termiņu (konkrēts datums).
4. Izpildītājs Dīzeļdzinēja remonta darbus uzsāk tikai pēc pasūtītāja atbildīgās personas defektācijas akta un remonta darbu tāmes rakstiskas saskaņošanas. 
5. Izpildītājs Dīzeļdzinēja remonta darbus uzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no defektācijas akta un remonta tāmes abpusējas saskaņošanas dienas.
6. Dīzeļdzinēja remonta darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no rezerves daļu (preces) pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
7. Līdzēji savstarpēji rakstiski vienojoties, Dīzeļdzinēja remonta darbu izpildes termiņu var saprātīgi pagarināt, ja iestājušies objektīvi apstākļi, kas kavē darbu izpildi.

	
	Rezerves daļu piegādes nosacījumi.

	
	1. Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes nodrošināšanai tiek izmantotas ražotāja oriģinālās rezerves daļas. 
2. Ja Dīzeļdzinēja oriģinālās rezerves daļas vairs netiek ražotas, vai tirgū nav pieejamas, izpildītājs ir tiesīgs tās aizstāt ar ekvivalentām rezerves daļām, iesniedzot pasūtītāja atbildīgajai personai ražotāja apliecinājumu vai sertifikātu par ekvivalento rezerves daļu atbilstību oriģinālajām rezerves daļām.
3. Izpildītājs nodrošina Dīzeļdzinēja rezerves daļu piegādi ražotāja oriģinālā, atbilstoši marķētā iepakojumā.
4. Pēc pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma izpildītājs uzrāda dokumentāciju, kas apliecina piegādāto Dīzeļdzinēja rezerves daļu vai remonta materiālu izcelsmi, piemēram, izcelsmes sertifikātu, piegādes ķēdes apliecinājumu.
5. Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes izpildē nomainītās (nolietotās) rezerves daļas un izlietotos remonta materiālus izpildītājs nodod utilizēt atkritumu poligonam ar saviem resursiem, nepieprasot par to papildus atlīdzību no pasūtītāja. Pēc pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma izpildītājs izsniedz dokumentu, kas apliecina Dīzeļdzinēja rezerves daļu un izlietoto remonta materiālu utilizācijas faktu.
6. Nomainīto (nolietoto) rezerves daļu utilizāciju izpildītājs veic tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pasūtītāja atbildīgās personas. Pasūtītājs saglabā īpašuma tiesības uz visām nomainītajām detaļām un ir tiesīgs tās paturēt savā rīcībā.

	Kvalitātes prasības
	1. Ja Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes laikā tiek veiktas izmaiņas kuģa elektroshēmā vai sistēmas shēmā, izpildītājs shēmas aktualizē, reģistrē aktualizāciju kuģa tehniskajā aprakstā, tajā skaitā, norādot informāciju par turpmāk veicamajām tehniskajām apkopēm.
2. Ja Dīzeļdzinēja sistēmā tiek uzstādīta jauna ierīce vai mezgls (neatkarīgi no tā, vai tā papildina Dīzeļdzinējā esošu sistēmu vai aizstāj nolietoto rezerves daļu), izpildītājs pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz ražotāja tehnisko dokumentāciju angļu un latviešu valodā. Izpildītājs pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz ražotāja tehnisko dokumentāciju, ja ražotājs ierīcei vai mezglam ir piešķīris identifikācijas/sērijas numuru un sagatvojis tehnisko dokumentāciju.

	Garantija
	1. Dīzeļdzinēja plānveida tehniskās apkopes garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 600 dzinēja darba stundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
2. Dīzeļdzinēja remonta darbu garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 600 dzinēja darba stundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
3. Dīzeļdzinēja rezerves daļu garantija: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 1200 dzinēja motorstundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
4. Dīzeļdzinēja sistēmā uzstādītās jaunās ierīces vai mezgla garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 1500 dzinēja motorstundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
VALIC 2026/059/2N-P-AK
Tehniskās specifikācijas “KUBOTA un CUMMINS kuģu dzinēju remonts un rezerves daļu iegāde”
pielikums

	Dīzeļdzinēja Cummins 4BT 3.9M, 6CTA8.3-M3 un Kubota V1505-T-EU1, V482-E, Z482-E tehniskās apkopes darba uzdevumi

	1) DZINĒJU VEIDS
Kuģu klase: naftas atkritumu savākšanas kuģis
Remonta apjoms: divi naftas atkritumu savākšanas kuteri (“ĀTE“ un “AĢE“). Būvēti 2001. gadā, Somijā. Garums – 10,5 m, platums – 3,3 m, iegrime – 1,1 m, ūdens izspaids – 8,0 t. Kuģi būveti saskaņā ar high Finnish Boat Building Standart Requirment prasībām kuģiem ar kuģošanas rajonu līdz 20 j.j. no patvēruma ostas kā vienskrūves kuģi. 
Galvenais dzinējs 4BT 3,9-M TIPA dizelis ar 114 kw un ar hidraulisko piedziņu darbināms Lamor suku skimmeris, max ātrums – 10 mezgli. Kuģa elektroapgādi nodrošina uz galvenā dzinēja uzmontētais 2,5 kw līdzstrāvas AC5RS TIPA ģenerators. Akumulatoru skaits 2 x 130 Ah. 
Galvenais dzinējs 6CTA8.3-M (SW) dīzelis ar 321,0 kw, ar hidraulisko piedziņu darbināms Lamor suku skimmeris, max ātrums – 25 mezgli. Kuģa elektroapgādi nodrošina uz galvenā dzinēja uzmontētais 14,0 kw līdzstrāvas AC5RS TIPA ģenerators. Akumulatoru skaits 2 x 130 Ah.. Kravas celšanas iekārtas - rokas kravas celtnis slodze 0,63 t, 2,0 m.

	Dzinēji
	CUMMINS 4BT 3.9-M
S.N. – 21466779
4BT3.9-M TIMMING TDC 24.5 LETTERH ENGINE CUST.SPEC. AHT 4B150
CUMMINS 6 CTA 8.3-M CUMMINGS 
S.N. - 21467031 
CUST.SPEC. LAM 060430 ENGINE MODEL 6CTA8.3-M3 FUEL RATE AT RATED HP 164MM3/ST TIMING TDC 24.5 DEGREES RATED HP/KW 430/321 AT 2600RPM

	Reduktors
	ZF MARINE.MADE IN ITALY.TYPE ZF-280A SERIAL-20020722. RATIO-1,483.
ZF HURTH MARINE.ARCO ITALY.MODEL HSW 450 A2 -2,5 TV. RATIO A=2,43 B=2,43. SIN-PIN26202K.

	Dzinējs
4BT3.9-M

	Darbu apraksts
	Vienība
(Gabaldarbs)
	EUR bez PVN



	75 h apkope vai ik pēc 3 mēnešiem



	1. Veikt gaisa filtra tīrīšanu
	
	

	
	2. Veikt akumulatora pārbaudi
	
	

	
	3. Veikt piedziņas siksnas pārbaudi
	
	

	
	4. Veikt elektrisko savienojumu pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja dzesēšanas cauruļa savienojuma pārbaudi
	
	

	
	6. Veikt dzinēja aizborta ūdens cauruļu savienojuma pārbaudi
	
	

	
	7. Veikt cinka anodu pārbaudi, ja nepieciešams maiņu
	
	

	300 h apkope vai 1 gads
	1. Veikt 75h apkopi
	
	

	
	2. Veikt gaisa filtra tīrīšanu
	
	

	
	3. Veikt ienākošās gaisa caurules pārbaudi/tīrīšanu
	
	

	
	4. Veikt dzinēja sildītāja pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja dzesēšanas šķidruma pārbaudi
	
	

	
	6. Veikt dzinēja siksnas pārbaudi
	
	

	
	7. Veikt degvielas filtra (centrbēdzes) maiņu
	
	

	
	8. Veikt degvielas seperatora filtra maiņu
	
	

	
	9. Veikt dzinēja eļļas filtra un eļļas maiņu
	
	

	
	10. Veikt reduktora eļļas maiņu
	
	

	
	11. Veikt reduktora eļļas dzesētāja skalošanu
	
	

	
	12. Veikt dzesētāja spiediena vāka pārbaudi
	
	

	
	13. Veikt aizborta dzesētāja skalošanu
	
	

	
	14. Veikt aizborta sūkņa pārbaudi
	
	

	
	15. Veikt startera oglīšu pārbaudi
	
	

	
	16. Veikt mērinstrumentu pārbaudi
	
	

	
	17. Veikt dzinēja vadības pārbaudi darba režīmā
	
	

	
	18.  Veikt dzinēja siltummaiņa skalošanu    
	
	

	
	19.  Veikt dzesēšanas šķidruma koncentrācijas pārbaudi, ja nepieciešams uzpildīt
	
	

	600 h vai reizi 2 gados
	1. Veikt 300h apkopi
	
	

	
	2. Veikt ventilatora siksnas sprieguma pārbaudi/regulāciju
	
	

	
	3. Veikt dzesēšanas sistēmas tvertnes un sistēmas skalošanu
	
	

	
	4. Veikt dzinēja vārstu regulāciju
	
	

	
	5. Veikt vibrācijas slāpētāja/gumijas pārbaudi
	
	

	
	6. Veikt dzinēja kloķvārpstas skriemeļa vizuālo pārbaudi   
	
	

	1000 h apkope reduktoram
	1. Veikt 600h apkopi
	
	

	
	2. Eļlas dzesētāja demontāža, izjaukšana, defektācija
	
	

	
	3. Eļļas filtru maiņa
	
	

	
	4. Vadības sadales vārstu mehānisma revīzija.
	
	

	
	5. Reduktora vadības sistēmas un hidrauliskās sistēma cauruļu demontāža, defektācija, montāža.
	
	

	
	6. Visu veidu blīvējumu nomaiņa pie salikšanas
	
	

	3000 h remonts (vidējais remonts)
D
	1. Veikt 1000h apkopi
	
	

	
	2. Veikt CO2 sadedzes noplūdes pārbaudi
	
	

	
	3. Veikt dzinēja kompresijas mērījumus 
	
	

	
	4. Veikt eļļas spiediena pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja cilindru endoskopiju
	
	

	
	6. Veikt degvielas sprauslu pārbaudi
	
	

	6000 h remonts
(kapitālais remonts)
	1. Veikt dzinēja pilnīga izjaukšanu
	
	

	
	2. Veikt dzinēja un visu komponenšu mazgāšanu
	
	

	
	3. Veikt kloķvārpstas mērījumus, ja nepieciešams slīpēšanu uz remonta izmēriem, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	4. Veikt sadales vārpstas izcilņu mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	5. Veikt virzuļu vizuālo apskati (skrāpējumi , bojājumi), veikt mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	6. Veikt cilindra/čaulas vizuālo apskati (ovalitāte, izdiluma pazīmes. Ja neatbilst standartiem, veikt čaulu maiņu. Ja dzinējs nav aprīkots ar maināmām čaulām tiek veikta sauso čaulu izgatavošana vai dzinēja bloka cilindru izvirpošana uz pieejamo remonta izmēru.
	
	

	
	7. Veikt eļļas sūkņa vizuāo pārbaudi, mērījumu veikšanu, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	8. Veikt termostata nomaiņu
	
	

	
	9. Veikt dzinēja augšējā un apakšēja blīvējuma komplekta maiņu
	
	

	
	10.  Veikt dzesēšanas šķidruma sūkņa vizuālā/ass brīvkustības pārbaude, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	11. Veikt dzinēja galvas hermētiskuma un dzinēja galvas plaknes pārbaudi, ja neatbilst standartiem – remonts vai nomaiņa
	
	

	
	12. Veikt dzinēja ieplūdes/izplūdes vārstu/vārstu vadīklas izdilumu pārbaudi
	
	

	
	13. Veikt gāzu sadales mehānisma (bīdstieņa, divplecu sviras,tiltiņi) – vizuālā apskate, pārbaude uz brīvkustībām, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	14. Veikt kloķvārpstas un sadales vārpstas slīdgultņu nomaiņu
	
	

	
	15. Veikt startera vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	16. Veikt ģeneratora vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	17. Veikt degvielas sprauslu pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sprauslu remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	18. Veikt degvielas augstspiediena sūkņa pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sūkņa remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	19. Veikt piedziņas ruļļu, siksnas spriegotāja un celiņsiksnas nomaiņu
	
	

	
	20. Veikt degvielas, gaisa, eļļas filtra nomaiņa
	
	

	
	21. Veikt turbokompresora pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņu
	
	

	
	22. Veikt degvielas pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	23. Veikt dzesēšanas šķidruma pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	24. Veikt izplūdes sistēmas vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	Galvenais dzinējs
AĢE 6CTA8.3-M
	Darbu apraksts
	Vienība
	

	75 h apkope 
(vai ik pēc 3 mēnešiem)






	1. Veikt gaisa filtra tīrīšanu
	
	

	
	2. Veikt akumulatora pārbaudi
	
	

	
	3. Veikt piedziņas siksnas pārbaudi
	
	

	
	4. Veikt elektrisko savienojumu pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja dzesēšanas cauruļa savienojuma pārbaudi
	
	

	
	6. Veikt dzinēja aizborta ūdens cauruļu savienojuma pārbaudi
	
	

	
	7. Veikt kartera ventilācijas caurules pārbaudi uz nosprostojumiem
	
	

	
	8. Veikt cinka anodu pārbaudi, ja nepieciešams maiņu
	
	

	300 h apkope
 (vai 1 gads)
	1. Veikt pēcdzesētāja skalošanu    
	
	

	
	2. Veikt gaisa filtra tīrīšanu
	
	

	
	3. Veikt ienākošās gaisa caurules pārbaudi/tīrīšanu
	
	

	
	4. Veikt dzinēja sildītāja pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja dzesēšanas šķidruma pārbaudi
	
	

	
	6. Veikt dzinēja siksnas pārbaudi
	
	

	
	7. Veikt degvielas filtra (centrbēdzes) maiņu
	
	

	
	8. Veikt degvielas seperatora filtra maiņu
	
	

	
	9. Veikt dzinēja eļļas filtra un eļļas maiņu
	
	

	
	10. Veikt reduktora eļļas maiņu
	
	

	
	11. Veikt reduktora eļļas dzesētāja skalošanu
	
	

	
	12. Veikt dzesētāja spiediena vāka pārbaudi
	
	

	
	13. Veikt aizborta dzesētāja skalošanu
	
	

	
	14. Veikt aizborta sūkņa pārbaudi
	
	

	
	15. Veikt startera oglīšu pārbaudi
	
	

	
	16. Veikt mērinstrumentu pārbaudi
	
	

	
	17. Veikt dzinēja vadības pārbaudi darba režīmā
	
	

	
	18. Veikt dzesēšanas šķidruma koncentrācijas pārbaudi, ja nepieciešams uzpildīt
	
	

	600 h 
(vai reizi 2 gados)
	1. Veikt ventilatora siksnas sprieguma pārbaudi/regulāciju
	
	

	
	2. Veikt dzesēšanas sistēmas tvertnes un sistēmas skalošanu
	
	

	
	3. Veikt dzinēja vārstu regulāciju
	
	

	
	4. Veikt vibrācijas slāpētāja/gumijas pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja kloķvārpstas skriemeļa vizuālu pārbaudi   
	
	

	1000 h apkope reduktoram
	1. Eļlas dzesētāja demontāža, izjaukšana, defektācija
	
	

	
	2. Eļļas filtru maiņa
	
	

	
	3. Vadības sadales vārstu mehānisma revīzija.
	
	

	
	4. Reduktora vadības sistēmas un hidrauliskās sistēma cauruļu demontāža, defektācija, montāža.
	
	

	
	5. Visu veidu blīvējumu nomaiņa pie salikšanas
	
	

	3000 h remonts
(vidējais remonts)
	1. Veikt 1000h apkopi
	
	

	
	2. Veikt CO2 sadedzes noplūdes pārbaudi dzesēšanas sistēmā
	
	

	
	3. Veikt dzinēja kompresijas mērījumus
	
	

	
	4. Veikt eļļas spiediena pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja cilindru endoskopiju
	
	

	6000 h remonts
(kapitālais remonts)
	1. Veikt dzinēja pilnīga izjaukšanu

	
	

	
	2. Veikt dzinēja un visu komponenšu mazgāšanu

	
	

	
	3. Veikt kloķvārpstas mērījumus, ja nepieciešams slīpēšanu uz remonta izmēriem, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	4. Veikt sadales vārpstas izcilņu mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	5. Veikt virzuļu vizuālo apskati (skrāpējumi , bojājumi), veikt mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	6. Veikt cilindra/čaulas vizuālo apskati (ovalitāte, izdiluma pazīmes. Ja neatbilst standartiem, veikt čaulu maiņu. Ja dzinējs nav aprīkots ar maināmām čaulām tiek veikta sauso čaulu izgatavošana vai dzinēja bloka cilindru izvirpošana uz pieejamo remonta izmēru.
	
	

	
	7. Veikt eļļas sūkņa vizuāo pārbaudi, mērījumu veikšanu, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	8. Veikt termostata nomaiņu

	
	

	
	9. Veikt dzinēja augšējā un apakšēja blīvējuma komplekta maiņu
	
	

	
	10. Veikt dzesēšanas šķidruma sūkņa vizuālā/ass brīvkustības pārbaude, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	11. Veikt dzinēja galvas hermētiskuma un dzinēja galvas plaknes pārbaudi, ja neatbilst standartiem – remonts vai nomaiņa
	
	

	
	12. Veikt dzinēja ieplūdes/izplūdes vārstu/vārstu vadīklas izdilumu pārbaudi
	
	

	
	13. Veikt gāzu sadales mehānisma (bīdstieņa, divplecu sviras,tiltiņi) – vizuālā apskate, pārbaude uz brīvkustībām, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	14. Veikt kloķvārpstas un sadales vārpstas slīdgultņu nomaiņu
	
	

	
	15. Veikt startera vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	16. Veikt ģeneratora vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	17. Veikt degvielas sprauslu pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sprauslu remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	18. Veikt degvielas augstspiediena sūkņa pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sūkņa remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	19. Veikt veikt piedziņas ruļļu, siksnas spriegotāja un celiņsiksnas nomaiņu
	
	

	
	20. Veikt degvielas, gaisa, eļļas filtra nomaiņu

	
	

	
	21. Veikt turbokompresora pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņu
	
	

	
	22. Veikt degvielas pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	23. Veikt dzesēšanas šķidruma pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	24. Veikt izplūdes sistēmas vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	



	2) DZINĒJU VEIDS
Kuģu klase: "SAR ", tips: glābšanas un meklēšanas
Remonta apjoms - viens "SAR" klases kuģis būvēts 1996. gadā Somijā. Ūdens izspaids – 45.0 t. Kuģa garums – 22,8 m, platums – 5,6 m, iegrime – 1,0 m. Max ātrums - 29 mezgli. Kuģim ir trīs galvenie dzinēji ar kopējo jaudu 1860 ZS pie 2000 apgr./min. un trīs ūdensmetēji. Kuģa elektroapgādi nodrošina viens līdzstrāvas ģenerators ar jaudu 30 kW.

	Dīzeļģenerators
	KUBOTA V1505-T-EU1 #65638

	Ģenerators
	380v Fisher Panda Typ 30 NE PMS



	Dīzeļdzinējs 
Kubota V1505-T-EU1
	Darbu apraksts
	Vienība
	EUR bez PVN

	50h apkope
	1. Veikt  degvielas cauruļu un stiprinājumu skavas pārbaudi
	
	

	100h  apkope
	1. Veikt dzinēja 50h apkopi
	
	

	
	2. Veikt gaisa filtra elementu tīrīšanu
	
	

	
	3. Veikt degvielas filtru tīrīšanu
	
	

	
	4. Veikt ventilatora siksnas sprieguma pārbaudi/regulāciju
	
	

	
	5. Veikt dzinēja eļļas un eļļas filtra maiņu
	
	

	
	6. Veikt ienākošās gaisa caurules pārbaudi/tīrīšanu
	
	

	
	7. Veikt dzesētāja savienojumus un stiprinājumu skavas pārbaudi
	
	

	400h apkope
	1. Veikt 100h apkopi
	
	

	
	2. Veikt degvielas filtra maiņu
	
	

	500h apkope
	1. Veikt 400h apkopi
	
	

	
	2. Veikt degvielas tanka tīrīšanu
	
	

	
	3. Veikt dzesētāja un cauruļu tīrīšanu
	
	

	
	4. Veikt ventilatora siksnas maiņu
	
	

	800h apkope
	1. Veikt 500h apkopi
	
	

	
	2. Veikt dzinēja vārstu atstarpju pārbaudi/regulāciju un vārstu vāka blīves maiņu
	
	

	
	3. Veikt dzinēja skrūvju pārbaudi/pārvilkšanu
	
	

	
	4. Dzinēja apgriezienu pārbaude
	
	



	1000h apkope reduktoram
	1. Eļlas dzesētāja demontāža, izjaukšana, defektācija
	
	

	
	2. Eļļas filtru maiņa
	
	

	
	3. Vadības sadales vārstu mehānisma revīzija.
	
	

	
	4. Reduktora vadības sistēmas un hidrauliskās sistēma cauruļu demontāža, defektācija, montāža.
	
	

	
	5. Visu veidu blīvējumu nomaiņa pie salikšanas
	
	



	1500h apkope
	1. Veikt 800h apkopi
	
	

	
	2. Veikt degvielas sprauslu pārbaudi, apkopi un remontu, saskaņā ar ražotāja prasībām.
	
	

	Reizi gadā  vai pēc 6 tīrīšanas reizēm
	       Veikt gaisa filtra elementa maiņu
	
	

	Reizi 2 gados
	1. Veikt dzesēšanas cauruļu un stiprinājuma skavu nomaiņu
	
	

	
	2. Veikt degvielas cauruļu un stiprinājuma skavu nomaiņu
	
	

	
	3. Veikt dzesēšanas šķidruma maiņu
	
	

	
	4. Veikt ienākošās gaisa caurules maiņu
	
	

	3000h remonts
(vidējais remonts)
	1. Veikt 1500h apkopi
	
	

	
	2. Veikt CO2 sadedzes noplūdes pārbaudi dzesēšanas sistēmā
	
	

	
	3. Veikt dzinēja kompresijas mērījumus
	
	

	
	4. Veikt eļļas spiediena pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja cilindru endoskopiju
	
	



	6000h remonts
(kapitālais remonts)
	1. Veikt dzinēja pilnīgu izjaukšanu
	
	

	
	2. Veikt dzinēja un visu komponenšu mazgāšanu
	
	

	
	3. Veikt kloķvārpstas mērījumus, ja nepieciešams slīpēšanu uz remonta izmēriem, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	4. Veikt sadales vārpstas izcilņu mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	5. Veikt virzuļu vizuālo apskati (skrāpējumi , bojājumi), veikt mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	6. Veikt cilindra/čaulas vizuālo apskati (ovalitāte, izdiluma pazīmes. Ja neatbilst standartiem, veikt čaulu maiņu. Ja dzinējs nav aprīkots ar maināmām čaulām tiek veikta sauso čaulu izgatavošana vai dzinēja bloka cilindru izvirpošana uz pieejamo remonta izmēru.
	
	

	
	7. Veikt eļļas sūkņa vizuāo pārbaudi, mērījumu veikšanu, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	8. Veikt termostata nomaiņu
	
	

	
	9. Veikt dzinēja augšējā un apakšēja blīvējuma komplekta maiņu
	
	

	
	10.  Veikt dzesēšanas šķidruma sūkņa vizuālā/ass brīvkustības pārbaude, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	11. Veikt dzinēja galvas hermētiskuma un dzinēja galvas plaknes pārbaudi, ja neatbilst standartiem – remonts vai nomaiņa
	
	

	
	12. Veikt dzinēja ieplūdes/izplūdes vārstu/vārstu vadīklas izdilumu pārbaudi
	
	

	
	13. Veikt gāzu sadales mehānisma (bīdstieņa, divplecu sviras,tiltiņi) – vizuālā apskate, pārbaude uz brīvkustībām, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	14. Veikt kloķvārpstas un sadales vārpstas slīdgultņu nomaiņu
	
	

	
	15. Veikt startera vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	16. Veikt ģeneratora vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	17. Veikt degvielas sprauslu pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sprauslu remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	18. Veikt degvielas augstspiediena sūkņa pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sūkņa remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	19. Veikt veikt piedziņas ruļļu, siksnas spriegotāja un celiņsiksnas nomaiņu
	
	

	
	20. Veikt degvielas, gaisa, eļļas filtra nomaiņa
	
	

	
	21. Veikt turbokompresora pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņu
	
	

	
	22. Veikt degvielas pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	23. Veikt dzesēšanas šķidruma pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	24. Veikt izplūdes sistēmas vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	



	3) DZINĒJU VEIDS
Kuģu klase: "KBV ", tips: krasta apsardzes kuteri.
Remonta apjoms - pieci "KBV" klases krasta apsardzes kuteri: kuģi ir būvēti 60-tajos gados Zviedrijā. Ūdens izspaids – 16,0 t, kuģa garums – 16,6 m, kuģa platums – 3,6 m, iegrime – 1,6 m, max ātrums – 20 mezgli. Kuģim ir divi galvenie dzinēji ar kopējo jaudu 500,0 Zs pie 1900 apgr./min. un divas dzenskrūves ar fiksētu soli. Kuģa elektroapgādi nodrošina viens maiņstrāvas ģenerators ar jaudu 6,0 kW.

	Dīzeļģenerators
	KUBOTA Z482-E 
KUBOTA V 482 –E
S.N. – C 02 022 022 L
S.N. – C 02 021 093 R 
S.N. - C 02 024 094 R

	Ģenerators
	Fisher Panda 8000 NE



	Dīzeļdzinēja remonts V482-E un Z482-E
	Darbu apraksts
	Vienība
	EUR bez PVN

	50h apkope
	1. Veikt  degvielas cauruļu un stiprinājumu skavas pārbaudi
	
	

	100h  apkope
	1. Veikt dzinēja 50h apkopi
	
	

	
	2. Veikt gaisa filtra elementu tīrīšanu
	
	

	
	3. Korozijas pārbaude uz ģeneratora korpusa
	
	

	
	4. Veikt degvielas filtru tīrīšanu
	
	

	
	5. Veikt ventilatora siksnas sprieguma pārbaudi/regulāciju
	
	

	
	6. Veikt dzinēja eļļas un eļļas filtra maiņu
	
	

	
	7. Veikt ienākošās gaisa caurules pārbaudi/tīrīšanu
	
	

	
	8. Veikt dzesētāja savienojumus un stiprinājumu skavas pārbaudi
	
	

	400h apkope
	1. Veikt 100h apkopi
	
	

	
	2. Veikt degvielas filtra maiņu
	
	

	500h apkope
	1. Veikt 400h apkopi
	
	

	
	2. Ģeneratora veiktspējas pārbaude bez un ar slodzi (V;A)
	
	

	
	3. Veikt ASB un VCS funkcionalitāti
	
	

	
	4. Veikt degvielas tanka tīrīšanu
	
	

	
	5. Veikt dzesētāja un cauruļu tīrīšanu
	
	

	
	6. Veikt ventilatora siksnas maiņu
	
	

	800h apkope
	1. Veikt 500h apkopi
	
	

	
	2. Veikt dzinēja vārstu atstarpju pārbaudi un vārstu vāka blīves maiņu
	
	

	
	3. Veikt dzinēja skrūvju pārbaudi/pārvilkšanu
	
	

	
	4. Dzinēja apgriezienu pārbaude
	
	



	1000h apkope reduktoram
	1. Eļlas dzesētāja demontāža, izjaukšana, defektācija
	
	

	
	2. Eļļas filtru maiņa
	
	

	
	3. Vadības sadales vārstu mehānisma revīzija.
	
	

	
	4. Reduktora vadības sistēmas un hidrauliskās sistēma cauruļu demontāža, defektācija, montāža.
	
	

	
	5. Visu veidu blīvējumu nomaiņa pie salikšanas
	
	



	1500h apkope
	1. Veikt 800h apkopi
	
	

	
	2. Veikt degvielas sprauslu pārbaudi, apkopi un remontu, saskaņā ar ražotāja prasībām.
	
	

	Reizi gadā  vai pēc 6 tīrīšanas reizēm
	       Veikt gaisa filtra elementa maiņu
	
	

	Reizi 2 gados
	1. Veikt dzesēšanas cauruļu un stiprinājuma skavu nomaiņu
	
	

	
	2. Veikt degvielas cauruļu un stiprinājuma skavu nomaiņu
	
	

	
	3. Veikt dzesēšanas šķidruma maiņu
	
	

	
	4. Veikt ienākošās gaisa caurules maiņu
	
	

	3000h remonts
(vidējais remonts)
	1. Veikt 1500h apkopi
	
	

	
	2. Veikt CO2 sadedzes noplūdes pārbaudi
	
	

	
	3. Veikt dzinēja kompresijas mērījumus
	
	

	
	4. Veikt eļļas spiediena pārbaudi
	
	

	
	5. Veikt dzinēja cilindru endoskopiju
	
	



	6000h remonts
(kapitālais remonts)
	1. Veikt dzinēja pilnīga izjaukšanu
	
	

	
	2. Veikt dzinēja un visu komponenšu mazgāšanu
	
	

	
	3. Veikt kloķvārpstas mērījumus, ja nepieciešams slīpēšanu uz remonta izmēriem, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	4. Veikt sadales vārpstas izcilņu mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	5. Veikt virzuļu vizuālo apskati (skrāpējumi , bojājumi), veikt mērījumus, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	6. Veikt cilindra/čaulas vizuālo apskati (ovalitāte, izdiluma pazīmes. Ja neatbilst standartiem, veikt čaulu maiņu. Ja dzinējs nav aprīkots ar maināmām čaulām tiek veikta sauso čaulu izgatavošana vai dzinēja bloka cilindru izvirpošana uz pieejamo remonta izmēru.
	
	

	
	7. Veikt eļļas sūkņa vizuāo pārbaudi, mērījumu veikšanu, ja neatbilst standartiem – nomaiņa
	
	

	
	8. Veikt termostata nomaiņu

	
	

	
	9. Veikt dzinēja augšējā un apakšēja blīvējuma komplekta maiņu
	
	

	
	10.  Veikt dzesēšanas šķidruma sūkņa vizuālā/ass brīvkustības pārbaude, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	11. Veikt dzinēja galvas hermētiskuma un dzinēja galvas plaknes pārbaudi, ja neatbilst standartiem – remonts vai nomaiņa
	
	

	
	12. Veikt dzinēja ieplūdes/izplūdes vārstu/vārstu vadīklas izdilumu pārbaudi
	
	

	
	13. Veikt gāzu sadales mehānisma (bīdstieņa, divplecu sviras,tiltiņi) – vizuālā apskate, pārbaude uz brīvkustībām, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	14. Veikt kloķvārpstas un sadales vārpstas slīdgultņu nomaiņu
	
	

	
	15. Veikt startera vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	16. Veikt ģeneratora vizuālo apskati, oglīšu pārbaudi un pārbaudi darba režīmā, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	17. Veikt degvielas sprauslu pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sprauslu remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	18. Veikt degvielas augstspiediena sūkņa pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt sūkņa remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņa
	
	

	
	19. Veikt veikt piedziņas ruļļu, siksnas spriegotāja un celiņsiksnas nomaiņu
	
	

	
	20. Veikt degvielas, gaisa, eļļas filtra nomaiņu

	
	

	
	21. Veikt turbokompresora pārbaudi uz stenda, ja nepieciešams veikt remontu, ja neatbilst standartiem - nomaiņu
	
	

	
	22. Veikt degvielas pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	23. Veikt dzesēšanas šķidruma pievadu vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	

	
	24. Veikt izplūdes sistēmas vizuālo pārbaudi, ja nepieciešams - nomaiņa
	
	





2. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas ID Nr. VALIC 2026/059/2N-P-AK, nolikumam
Iepirkuma priekšmeta 2. daļas “YANMAR dzinēju remonts un rezerves daļu iegāde”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	YANMAR dzinēju remonts un rezerves daļu iegāde

	Prasības
	Dīzeļdzinēja “YANMAR” 6LYA-STPSO komplektācijas (turpmāk – Dīzeļdzinējs) tehniskā apkope.

	Pakalpojuma mērķis un gala rezultāts
	Dīzeļdzinēja tehniskā apkope:
4. Dīzeļdzinēja plānveida tehniskā apkope.
5. Dīzeļdzinēja remonts (defektācija un remonta darbi).
6. Dīzeļdzinēja rezerves daļu piegāde un uzstādīšana.

	Skaits
	7. 1 (viens) gab.
8. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt dīzeļdzinēju skaitu līguma darbības laikā, rakstiski informējot izpildītāju.

	Līguma izpildītājs nodrošina
	5. Izpildītājs Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi nodrošina pēc pieprasījuma, pasūtītājs nosūta izpildītājam rakstisku pieprasījumu un informē telefoniski.
6. Izpildītājs ar saviem resursiem nodrošina Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi, tajā skaitā nepieciešamās rezerves daļas, remonta materiālus, kā arī atbilstoši kvalificētu darbaspēku.
7. Ja pasūtītāja atbildīgā persona pēc tehniskās apkopes veikšanas konstatē, ka Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes darbs sniegts nekvalitatīvi, pasūtītāja atbildīgā persona izpildītājam nosūta rakstisku pieprasījumu par nekvalitatīvi veikta darba novēršanu. Izpildītājs nekvalitatīvi veiktu Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes darbu novērš ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no dienas, kad pasūtītāja atbildīgā persona izpildītājam nosūtījusi rakstisku pieprasījumu par nekvalitatīvi veikta tehniskā apkopes darba novēršanu.
8. Ja Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes izpildei nepieciešamās rezerves daļas nav iekļautas šīs tehniskās specifikācijas pielikumā, izpildītājs nodrošina to piegādi, pirms tam rakstiski saskaņojot ar pasūtītāja atbildīgo personu konkrētās rezerves daļas atbilstību pasūtītāja vajadzībai, un tās izmaksas. Šādā gadījumā piegādājamo rezerves daļu cena nedrīkst pārsniegt attiecīgajā laika periodā spēkā esošās mazumtirdzniecības vidējās tirgus cenas. 
7. Ja Dīzeļdzinēja remontam nepieciešamie remonta darbi nav iekļauti šīs tehniskās specifikācijas pielikumā, līdzēji par to izpildi vienojas rakstiski. Izpildītājs šādu remonta darbu izpildi nodrošina, ja līdzēji ir abpusēji saskaņojuši remonta darbu apjomu un cenu. Šādā gadījumā Dīzeļdzinēja remonta darbu cena nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas, kādas ir spēkā attiecīgajā laika periodā par analoģiski veicamiem darbiem.

	Pakalpojuma sniegšanas vieta 
	Izpildītājs Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi veic Liepājas ostā.

	Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi 

	Tehniskās apkopes vispārīgie nosacījumi.

	
	5. Izpildītājs Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi veic saskaņā ar Dīzeļdzinēja ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteiktajām ekspluatācijas, apkopes, remonta un citām prasībām, kā arī ievērojot šīs tehniskās specifikācijas pielikumā noteiktās darba uzdevumu prasības.
6. Dīzeļdzinēja tehniskā apkope tiek veikta pasūtītāja atbildīgās personas uzraudzībā.
7. Pirms un pēc tehnisko apkopes darbu veikšanas izpildītājs veic Dīzeļdzinēja darbības pārbaudi pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē, sagatavo un paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu par tehnisko apkopes darbu izpildi, ja nepieciešams, pieņemšanas - nodošanas aktā fiksē konstatētos trūkumus par Dīzeļdzinēja tehnisko stāvokli vai darbības režīmu.
8. Ja tehnisku vai funkcionālu iemeslu dēļ Dīzeļdzinēja tehnisko apkopi nav iespējams veikt tā ekspluatācijas vietā, izpildītājs ar saviem resursiem nodrošina tā transportēšanu uz oficiālo servisa struktūrvienību un atpakaļ pie pasūtītāja, saskaņojot ar pasūtītāja atbildīgo personu. 

	
	Plānveida tehniskās apkopes sniegšanas nosacījumi.

	
	3. Izpildītājs Dīzeļdzinēja plānveida tehnisko apkopi veic ievērojot Dīzeļdzinēja ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteikto periodiskumu un citas saistošās prasības, kā arī šīs tehniskās specifikācijas pielikumā noteiktās prasības. 
4. Dīzeļdzinēja plānveida tehniskās apkopes izpildes termiņš: ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no rezerves daļu (preces) pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ja nepieciešams, objektīvu iemeslu dēļ plānveida tehniskās apkopes izplides termiņš var tikt samērīgi pagarinānts, līdzējiem rakstiski vienojoties. 

	
	Remonta darbu sniegšanas nosacījumi.

	
	8. Izpildītājs pirms Dīzeļdzinēja remonta darbu uzsākšanas sagatavo un iesniedz pasūtītājam saskaņošanai defektācijas aktu un remonta darbu tāmi.
9. Izpildītājs defektācijas aktu sagatavo ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniedzot pasūtītāja atbildīgajai personai saskaņošanai. Defektācijas aktā norāda Dīzeļdzinēja sistēmā identificēto bojājumu un bojājumu novēršanai nepieciešamos remonta darbus un rezerves daļas. 
10. Izpildītājs remonta darbu tāmē norāda: 1) Dīzeļdzinējam nepieciešamos remonta darbus un to izmaksas, 2) remonta darbu izpildes termiņu (konkrēts datums), 3) rezerves daļas un to izmaksas, 4) rezerves daļu piegādes termiņu (konkrēts datums).
11. Izpildītājs Dīzeļdzinēja remonta darbus uzsāk tikai pēc pasūtītāja atbildīgās personas defektācijas akta un remonta darbu tāmes rakstiskas saskaņošanas. 
12. Izpildītājs Dīzeļdzinēja remonta darbus uzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no defektācijas akta un remonta tāmes abpusējas saskaņošanas dienas.
13. Dīzeļdzinēja remonta darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no rezerves daļu (preces) pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
14. Līdzēji savstarpēji rakstiski vienojoties, Dīzeļdzinēja remonta darbu izpildes termiņu var saprātīgi pagarināt, ja iestājušies objektīvi apstākļi, kas kavē darbu izpildi.

	
	Rezerves daļu piegādes nosacījumi.

	
	7. Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes nodrošināšanai tiek izmantotas ražotāja oriģinālās rezerves daļas. 
8. Ja Dīzeļdzinēja oriģinālās rezerves daļas vairs netiek ražotas, vai tirgū nav pieejamas, izpildītājs ir tiesīgs tās aizstāt ar ekvivalentām rezerves daļām, iesniedzot pasūtītāja atbildīgajai personai ražotāja apliecinājumu vai sertifikātu par ekvivalento rezerves daļu atbilstību oriģinālajām rezerves daļām.
9. Izpildītājs nodrošina Dīzeļdzinēja rezerves daļu piegādi ražotāja oriģinālā, atbilstoši marķētā iepakojumā.
10. Pēc pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma izpildītājs uzrāda dokumentāciju, kas apliecina piegādāto Dīzeļdzinēja rezerves daļu vai remonta materiālu izcelsmi, piemēram, izcelsmes sertifikātu, piegādes ķēdes apliecinājumu.
11. Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes izpildē nomainītās (nolietotās) rezerves daļas un izlietotos remonta materiālus izpildītājs nodod utilizēt atkritumu poligonam ar saviem resursiem, nepieprasot par to papildus atlīdzību no pasūtītāja. Pēc pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma izpildītājs izsniedz dokumentu, kas apliecina Dīzeļdzinēja rezerves daļu un izlietoto remonta materiālu utilizācijas faktu.
12. Nomainīto (nolietoto) rezerves daļu utilizāciju izpildītājs veic tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pasūtītāja atbildīgās personas. Pasūtītājs saglabā īpašuma tiesības uz visām nomainītajām detaļām un ir tiesīgs tās paturēt savā rīcībā.

	Kvalitātes prasības
	3. Ja Dīzeļdzinēja tehniskās apkopes laikā tiek veiktas izmaiņas borta laivas “SJOBJORN-25” elektroshēmā vai sistēmas shēmā, izpildītājs shēmas aktualizē, reģistrē aktualizāciju laivas tehniskajā aprakstā, tajā skaitā, norādot informāciju par turpmāk veicamajām tehniskajām apkopēm.
4. Ja Dīzeļdzinēja sistēmā tiek uzstādīta jauna ierīce vai mezgls (neatkarīgi no tā, vai tā papildina Dīzeļdzinējā esošu sistēmu vai aizstāj nolietoto rezerves daļu), izpildītājs pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz ražotāja tehnisko dokumentāciju angļu un latviešu valodā. Izpildītājs pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz ražotāja tehnisko dokumentāciju, ja ražotājs ierīcei vai mezglam ir piešķīris identifikācijas/sērijas numuru un sagatvojis tehnisko dokumentāciju.

	Garantija
	5. Dīzeļdzinēja plānveida tehniskās apkopes garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 600 dzinēja darba stundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
6. Dīzeļdzinēja remonta darbu garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 600 dzinēja darba stundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
7. Dīzeļdzinēja rezerves daļu garantija: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 1200 dzinēja motorstundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
8. Dīzeļdzinēja sistēmā uzstādītās jaunās ierīces vai mezgla garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no 1500 dzinēja motorstundu sasniegšanas – atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.






Pielikums tehniskajai specifikācijai 
“YANMAR dzinēju remonts un rezerves daļu iegāde”

	
Tehniskie dati par  dīzeļdzinēja “YANMAR” 6LYA-STPSO komplektāciju

	Atrašanās (ekspluatācijas) vieta
	Dīzeļdzinējs “YANMAR” 6LYA-STPSO uzstādīts uz borta laivas “SJOBJORN” 25.

	Komplektācija
	1. Dīzeļdzinējs: “YANMAR”.
1.1.  Ražotājs: “YANMAR”.
1.2.  Modelis: 6LYA-STPSO.
1.3.  Jauda: 340 ZS.
1.4.  Tips: 6 - cilindru dīzeļdzinējs ar turbīnu (4 taktu).

	
	2. Ūdensmetējs: “HAMILTON” 274.
2.1.  Ražotājs: HamiltonJet.
2.2. Sērijas numurs: 1388.
2.3.  Svars: 150 kg.
2.4.  Maksimālā ieejas jauda: ~ 450 kW (600 ZS).
2.5.  Korpusa materiāls: jūras izturīgs alumīnija sakausējums.

	
	3. Reduktors: “TWINDISC” MG – 5050.
3.1.  Ražotājs: Twin Disc, Inc.
3.2.  Sērijas numurs: SHL060.
3.3.  Konstrukcija: vertikāls nobīdes korpuss.
3.4.  Sajūga tips: hidrauliskais, daudzdisku.
3.5.  Eļļas tips: SAE 40.
3.6.  Eļļas ietilpība: aptuveni 3,0 litri.



	Dīzeļdzinēja “YANMAR” 6LYA-STPSO tehniskās apkopes darba uzdevumi

	Dīzeļdzinēja “YANMAR” 6LYA-STPSO
komplektācijas
tehniskā apkope
1000 mh
 

	Veicamie darbi
	Vienība

	
	Jāveic dzinēja pārbaude pirms remontu uzsākšanas darba režīmā, mērījumu karšu sastādīšana, pie minimāliem, vidējiem un maksimālajiem apgriezieniem. 
Mērījumu kartē jāiekļauj: dzinēja uzraudzības mērinstrumentu rādījumi, vibrācijas mērījumi un konstatētie aizrādījumi.
	Netiek izcenots, jo noteikts pie vispārējām prasībām, kā standarta procedūra, ko nodrošina un apņemas izpildītājs veikt pirms un pēc katra remonta bez atsevišķas maksas.

	
	1. Veikt aizborta ūdens sūkņa demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	2. Veikt aizborta ūdens sūkņa remontu vai nomaiņu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	3. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža uz dzinēja, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	4. Veikt aizborta ūdens dzesēšanas armatūras demontāžu, tīrīšanu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	5. Veikt aizborta ūdens dzesēšanas armatūras remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	6. Veikt degvielas sūkņa iesmidzes momenta pārbaudi.
	1 gab.  Gabaldarbs. Iesmidzes momenta pārbaude, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	7. Jāveic dzinēja pārbaude pēc remonta veikšanas darba režīmā, mērījumu karšu sastādīšana  pie minimāliem, vidējiem un maksimālajiem apgriezieniem. Mērījumu kartē jāiekļauj: dzinēja uzraudzības mērinstrumentu rādījumi, vibrācijas mērījumi un konstatētie aizrādījumi.
	Netiek izcenots, jo noteikts pie vispārējām prasībām, kā standarta procedūra, ko nodrošina un apņemas pakalpojuma sniedzējs veikt pirms un pēc katra remonta bez atsevišķas maksas.

	Dīzeļdzinēja “YANMAR” 6LYA-STPSO
komplektācijas
tehniskā apkope
2000 mh
	Veicamie darbi
	Vienība

	
	1. Jāveic dzinēja pārbaude pirms remontu uzsākšanas darba režīmā, mērījumu karšu sastādīšana, pie minimāliem, vidējiem un maksimālajiem apgriezieniem. Mērījumu kartē jāiekļauj: dzinēja uzraudzības mērinstrumentu rādījumi, vibrācijas mērījumi un konstatētie aizrādījumi.
	Netiek izcenots, jo noteikts pie Vispārējām prasībām, kā standarta procedūra, ko nodrošina un apņemas pakalpojuma sniedzējs veikt pirms un pēc katra remonta bez atsevišķas maksas.

	
	2. Jāveic dzinēja darbības traucējumu cēloņu identificēšana, kļūdu noteikšana.
	Netiek izcenots, jo noteikts pie vispārējām prasībām, kā standarta procedūra, ko nodrošina un apņemas pakalpojuma sniedzējs veikt pirms un pēc katra remonta bez atsevišķas maksas.

	
	3. Veikt dzinēja eļļas dzesētāja demontāžu, defektāciju.
	1 gab.  Gabaldarbs. Dzesētāja izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	4. Veikt dzinēja eļļas dzesētāja remontu vai nomaiņu un montāžu.
	1 gab.  Gabaldarbs. Dzesētāja apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	5. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	6. Veikt dzinēja eļļas dzesētāja cinka protektora nomaiņu.
	1 gab.  Gabaldarbs. Cinka protektora nomaiņa,  montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	7. Veikt reduktora eļļas dzesētāja demontāžu, defektāciju.
	1 gab.  Gabaldarbs. Dzesētāja izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	8. Veikt reduktora eļļas dzesētāja remontu vai nomaiņu un montāžu.
	1 gab.  Gabaldarbs. Dzesētāja apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	9. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	10. Veikt tehniskā ūdens sūkņa  demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	11. Veikt tehniskā ūdens sūkņa remontu vai nomaiņu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	12. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	13. Veikt aizborta ūdens sūkņa demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs: Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	14. Veikt aizborta ūdens sūkņa remontu vai nomaiņu un montāžu. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs: Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	15. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža uz dzinēja, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	16. Veikt aizborta ūdens sūkņa impelera nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	17. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža uz dzinēja, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	18. Veikt aizborta ūdens dzesēšanas armatūras demontāžu, tīrīšanu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	19. Veikt aizborta ūdens dzesēšanas armatūras remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs.  Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	20. Veikt Eļļas sūkņa  demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	21. Veikt eļļas sūkņa  remontu vai nomaiņu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	22. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	23. Veikt uzraudzības paneļa  demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, diagnostika un pārbaude, demontāža, atskaites iesniegšana.

	
	24. Veikt uzraudzības paneļa remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža,  ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	25. 
	1 gab.  Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa uz jaunu, montāža,  ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	26. Veikt startera demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	27. Veikt startera remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	28. 
	1 komplekts. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža uz dzinēja, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	29. Veikt ģeneratora  demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	30. Veikt ģeneratora  remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	31. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs: Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	32. Veikt dzinēja sildītāju demontāžu, defektāciju
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	33. Veikt dzinēja sildītāju remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	34. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā sildītāja nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	35. Tehniskā ūdens dzesēšanas armatūras demontāžu, tīrīšanu, defektāciju. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	36. Veikt tehniskā ūdens termostata nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. remonts/nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	37. Veikt gaisa dzesētāja demontāžu, defektāciju.
	1 gab.  Gabaldarbs. Dzesētāja  demontāža, izjaukšana un pārbaude, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	38. Veikt gaisa dzesētāja remontu un montāžu.
	1 gab.  Gabaldarbs: Dzesētāja apkope un remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	39. Veikt gaisa dzesētāja cinka protektora nomaiņu.
	1 gab.  Gabaldarbs. Cinka protektora nomaiņa,  montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	40. Veikt degvielas sūkņa demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Pārbaude uz stenda, demontāža, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	41. Veikt degvielas sūkņa remontu vai nomaiņu un montāžu.
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža uz dzinēja, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	42. Veikt degvielas sūkņa iesmidzes momenta pārbaudi.
	1 gab.  Gabaldarbs: iesmidzes momenta pārbaude, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	43. Veikt zemspiediena degvielas sūkņa demontāžu, defektāciju
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Pārbaude uz stenda, demontāža, atskaites iesniegšana

	
	44. Veikt zemspiediena degvielas sūkņa remontu un montāžu.
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	45. 
	1 gab.  Gabaldarbs. Remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	46. Veikt ieplūdes un izplūdes vārstu siltumatstarpju pārbaudi, regulēšanu.
	1 komplekts. Siltumatstarpju pārbaude, regulēšana. Vāku demontāža, montāža uz dzinēja, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	47. Veikt vārstu defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	48. Veikt vārstu slīpēšanu, remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	49. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs:  nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	50. Veikt vārstu sēžu  defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	51. Veikt vārstu sēžu remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	52. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs: nomaiņa, montāža ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	53. Veikt bīdstieņu un vadstieņu  defektāciju
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	54. Veikt bīdstieņu un vadstieņu  remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	55. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	56. Veikt virzuļu defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	57. Veikt virzuļu remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	58. 
	1 gab.  Gabaldarbs. Bojātā virzuļa nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	59. Veikt gredzenu defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	60. Veikt gredzenu remontu vai  nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Virzuļu gredzenu remonts, montāža /nomaiņa, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana

	
	61. Veikt cilindra čaulu defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	62. Veikt cilindra čaulu remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	63. 
	1 gab.  Gabaldarbs. Bojātās čaulas nomaiņa, montāža ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	64. Veikt klaņu, šāļu defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	65. Veikt klaņu, šāļu remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	66. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs.  Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	67. Veikt kloķvārpstas defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	68. Veikt kloķvārpstas  remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	69. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa,  montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	70. Veikt izciļņvārpstas defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	71. Veikt izciļņvārpstas remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	72. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža,  ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,   mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	73. Veikt piedziņas zobratu defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, diagnostika un pārbaude, demontāža, atskaites iesniegšana.

	
	74. Veikt piedziņas zobratu remontu vai nomaiņu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope un remonts, montāža, atskaites iesniegšana.

	
	75. 
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, atskaites iesniegšana.

	
	76. Veikt cilindru bloka demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	77. Veikt cilindru bloka remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, nomaiņa montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	78. Veikt regulatora  demontāžu, defektāciju.
	1 gab.  Gabaldarbs. Pārbaude uz stenda, demontāža, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	79. Veikt regulatora  remontu un montāžu.
	1 gab.  Gabaldarbs. Remonts, demontāža, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  atskaites iesniegšana.

	
	80. 
	1 gab. Gabaldarbs. Bojātā nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu, atskaites iesniegšana.

	
	81. Veikt turbokompresora demontāžu, defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	82. Veikt turbokompresora remontu un montāžu.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Remonts un gultņu nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	83. Veikt reduktora gultņu, slīdes plāksnes un blīvslēgu demontāžu un  defektāciju.
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Defektācija, izjaukšana un pārbaude, demontāža, mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	84. Veikt reduktora gultņu, slīdes plāksnes un blīvslēgu remontu un montāžu
	1 komplekts.  Gabaldarbs. Apkope, remonts, nomaiņa, montāža, ieskaitot jauna blīvējuma uzstādīšanu,  mērījumu karšu un atskaites iesniegšana.

	
	85. Jāveic dzinēja pārbaude pēc remonta veikšanas darba režīmā, mērījumu karšu sastādīšana  pie minimāliem, vidējiem un maksimālajiem apgriezieniem. Mērījumu kartē jāiekļauj: dzinēja uzraudzības mērinstrumentu rādījumi, vibrācijas mērījumi un konstatētie aizrādījumi.
	Netiek izcenots, jo noteikts pie vispārējām prasībām, kā standarta procedūra, ko nodrošina un apņemas izpildītājs veikt pirms un pēc katra remonta bez atsevišķas maksas.



	Dīzeļdzinējam “YANMAR” 6LYA-STPSO biežāk maināmo rezerves daļu saraksts

	Nr. p. k.
	Rezerves daļas nosaukums
	Ražotāja rezerves daļas numurs/unikālais identifikators 

	1. 
	Pamata gultņi
	719593-02800

	2. 
	Klaņa gultņi
	719593-02590

	3. 
	Cilindra čaula
	119171-01101

	4. 
	Skrūve cilindra galvai
	119593-01200

	5. 
	Galvas blīve T=1,3
	119593-01342

	6. 
	Eļļas blīvslēgs TC8010513
	119595-01800

	7. 
	Blīvgredzens HTC 95 x 115 x 12
	124411-01780

	8. 
	Filtrs ventilācijai
	121850-03050

	9. 
	Sēža ieplūdes vārstam
	119173-11080

	10. 
	Sēža izplūdes vārstam
	119173-11090

	11. 
	Ieplūdes vārsts
	119173-11101

	12. 
	Izplūdes vārsts
	119593-11110

	13. 
	Vārstu blīvslēgs
	119171-11150

	14. 
	Blīvslēgs vārstu
	121850-11150

	15. 
	Ieplūdes vārstu vadīkla
	121850-11800

	16. 
	Izplūdes vārstu vadīkla
	119000-11180

	17. 
	Turbīnas klusinātājs
	119593-18871

	18. 
	Pirksts
	119000-14200

	19. 
	Gultnis 6010C3
	24101-060100

	20. 
	Gredzenu komplekts
	119593-22351

	21. 
	Gultnis pirkstam
	71993-23600

	22. 
	Eļļas filtrs
	119593-35100

	23. 
	Turbīnas izplūdes blīve
	119593-39690

	24. 
	Termostats 76,5 oC
	119593-49550

	25. 
	Zemspiediena sūknis
	127691-52010

	26. 
	Sprausla
	719574-53200

	27. 
	Sēža atsperei
	123678-55860

	28. 
	Degvielas filtrs
	41650-550810

	29. 
	Elements degvielas filtrēšanai
	120324-55760

	30. 
	Sēža atsperei
	X0300120414

	31. 
	Sprieguma regulators
	124080-77390

	32. 
	Temperatūras uzraudzības slēdzis
	127610-91350

	33. 
	Ūdens temperatūras devējs
	144626-91570

	34. 
	Vārsta izolators
	119593-11870

	35. 
	Vārsta sēža
	119574-11880

	36. 
	Ūdens dzesēšanas sūknis
	119593-42010

	37. 
	Balsta amortizators
	127495-08320

	38. 
	Starteris
	124610-77019

	39. 
	Ūdens sūkņa impelleris
	08-819B

	40. 
	Mehāniskais blīvslēgs dzesēšanas sūknim
	09-0.2247.051

	41. 
	Degvielas sūkņa plundžeris
	2440520022

	42. 
	Degvielas sūkņa bīdstienis
	2443100000

	43. 
	Atspere degvielas sūknim
	2444618009

	44. 
	Degvielas sūkņa remkomplekts
	2447010004

	45. 
	Iesmidzes sūkņa plundžeris
	119594-51100

	46. 
	Vārsts
	119594-51301

	47. 
	Blīvslēgs
	TC-35x57x9 TTO

	48. 
	Blīvslēgs ar tērauda aptveri(atsperi)
	80 x 60 x 10

	49. 
	Divvirzienu lodveida vārsts
	BKR20ND

	50. 
	Divvirzienu lodveida vārsts
	BKR40ND

	51. 
	Klaņa komplekts
	719595-23701

	52. 
	Klanis
	719593-23701





3. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas ID Nr. VALIC 2026/059/2N-P-AK, nolikumam

LĪGUMS
par kuģu dzinēju apkopi, remontu un rezerves daļu iegādi __.daļā
(Id. Nr. VALIC 2026/059/2N-P-AK)

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR
 PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ 
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības (turpmāk - NP) 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk – 1. RNC), vienotais reģistrācijas Nr.______ (turpmāk – Pasūtītājs), ko saskaņā ar _________ pārstāv ___________, un

______________, vienotais reģistrācijas Nr._______ (turpmāk – Izpildītājs), ko saskaņā ar _________ pārstāv _____________,

(aizpilda, ja tiek piesaistīts) līguma izpildē piesaistot apakšuzņēmēju: 
____________, reģistrācijas Nr. ___________ (turpmāk – Apakšuzņēmējs),

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz atklāta konkursa “Kuģu dzinēju remonti un rezerves daļu iegāde” (Id. Nr. VALIC 2026/059/2N-P-AK) (turpmāk – Atklāts konkurss) iepirkuma komisijas 202_. gada __. _____ lēmumu protokolā Nr. VALIC 2026/059/2N-P-AK - ___, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Līgums paredz noteikumus, saskaņā ar kuriem Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem resursiem un saviem darbiniekiem apņemas veikt kuģu dzinēju apkopes un remontu (turpmāk – Pakalpojums) un pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādāt jaunas, nelietotas oriģinālās rezerves daļas (turpmāk – Prece):
1.1.1. 1. daļa - KUBOTA un CUMMINS dzinēju apkopes, remonts un rezerves daļu iegāde;
1.1.2. 2. daļa - YANMAR dzinēju apkopes, remonts un rezerves daļu iegāde,
saskaņā ar Līguma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma 2. pielikumu “Tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Tehniskais piedāvājums), Līguma 3. pielikumu “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), iesniegto piedāvājumu un citiem Līguma noteikumiem Atklātā konkursā.
1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Preci vai Pakalpojumu, kas nav iekļauts Tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešams Tehniskajā specifikācijā norādīto kuģu pilnvērtīgai darbībai (funkcionēšanai). Šajā gadījumā Līdzēji savstarpēji vienojas par izmaksām un Pakalpojuma vai Preces atbilstību Pasūtītāja vajadzībai, ievērojot, ka piedāvātā Pakalpojuma, Preces cena nevar būt augstāka par vidējo Pakalpojuma, Preces tirgus cenu. 
1.3. Līguma 1.2. punktā minētā Prece tiek pasūtīta saskaņā ar kuģu dzinēju rezerves daļu katalogu, kas tiek saskaņots ar Izpildītāju. Preces cena nedrīkst pārsniegt vispārpieejamo vidējo tirgus cenu mazumtirdzniecībā, par kādu iespējams iegādāties šādu Preci.

2. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN PAKALPOJUMA UN PRECES CENA
2.1. Līguma summa ir līdz ______ EUR (__________ euro un ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa 21% (divdesmit viena procenta) apmērā (turpmāk – PVN). Līguma summa kopā ar PVN ir līdz _________ EUR (___________ euro un ___ centi).
2.2. Detalizētas Pakalpojuma izmaksas un Preces cenas ir norādītas Finanšu piedāvājumā.
2.3. Pakalpojuma cenā ir iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, Pakalpojuma sniegšanā nepieciešamo mehānismu, instrumentu, transporta, darbaspēka izmaksas, ar garantijas saistību izpildi saistītie izdevumi, kā arī visi uz Pakalpojuma izpildi attiecināmie nodokļi (izņemot PVN), nodevas, atļaujas un licences no trešajām personām u.c. izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstoša Pakalpojuma sniegšanu.
2.4. Preces cenā ir iekļauta Preces vērtība, iepakojums, visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, izkraušanu, garantijas saistību izpildi, visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
2.5. [bookmark: _Hlk95466329]Finanšu piedāvājumā minētās cenas Līdzēji var pārskatīt 1 (vienu) reizi gadā, ne ātrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas dienas (vai iepriekšējās cenas pārskatīšanas dienas), ievērojot cenas pieauguma robežu 5% (piecu procentu) apmērā no Finanšu piedāvājumā (iepriekšējā cenu piedāvājumā/izmaiņās) norādītās Pakalpojuma, Preces cenas. Cenas pieauguma ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad attiecīgās Preces (Preču kategorijas), Pakalpojuma cenu vispārējā pieauguma līmenis, atbilstoši kompetento institūciju (piemēram, Centrālās statistikas pārvaldes datiem vai līdzvērtīgiem datiem, ja Izpildītājs ir ārzemēs reģistrēta persona) sniegtajiem datiem cenu piedāvājuma/izmaiņām iesniegšanas dienā pārsniedz 5% (piecu procentu) robežu, Izpildītājam savam cenu piedāvājumam/izmaiņām pievienojot attiecīgās Preces (Preču kategorijas), Pakalpojuma cenu pieauguma pamatojošu informāciju, kas iegūta no kompetentajām institūcijām. Pasūtītājs izvērtē iesniegto cenu pamatojumu (veidošanās mehānismu) un rakstveidā akceptē vai noraida iesniegto cenas piedāvājumu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepiekrīt cenas izmaiņām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no attiecīgās Pakalpojuma, Preces pozīcijā ietvertās vienības vai vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, bez zaudējumu atlīdzināšanas. Izpildītājs ir tiesīgs samazināt Preces, Pakalpojuma cenas jebkurā Līguma izpildes laikā.
2.6. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums iegādāties Preci par visu Līguma 2.1. punktā norādīto Līguma summu.

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Izpildītājs:
3.1.1. ar saviem resursiem savlaicīgi un kvalitatīvi sniedz Pakalpojumu vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādā Preci saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un noteikumiem;
3.1.2. nodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamos materiālus, mehānismus un instrumentus, darbiniekus, u.c.;
3.1.3. Pakalpojuma sniegšanā izmanto tikai ražotāja oriģinālās rezerves daļas. Gadījumā, ja oriģinālās rezerves daļas vairs netiek ražotas vai nav pieejamas tirgū, atļauta ekvivalentu rezerves daļu izmantošana, iesniedzot Pasūtītāja atbildīgajai personai ražotāja apliecinājumu vai sertifikātu par ekvivalento rezerves daļu atbilstību oriģinālajām rezerves daļām, un tas nedrīkst ietekmēt garantijas nosacījumus. Pirms rezerves daļu uzstādīšanas to kvalitāte var tikt pārbaudīta no Pasūtītāja puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedzot atbilstošu dokumentāciju (piemēram, sertifikātus, tehnisko dokumentāciju);
3.1.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rakstisku Pakalpojuma tehnoloģisko risinājumu;
3.1.5. novērš Līgumā noteiktajā kārtībā fiksētos trūkumus uz sava rēķina;
3.1.6. garantē, ka tam ir visas normatīvajos aktos noteiktās spēkā esošās licences un atļaujas, kas nepieciešamas, lai veiktu Pakalpojumu, kā arī garantē Pakalpojuma izpildē iesaistīto personu normatīvajiem aktiem atbilstošu kvalifikāciju un to spēkā esamību visā Līguma izpildes laikā; Izpildītājs šajā punktā minētās licences vai atļaujas oriģinālu uzrāda Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida (pa e-pastu) pieprasījuma izsūtīšanas dienas;
3.1.7. ir atbildīgs par kuģim vai iekārtām nodarītajiem bojājumiem Pakalpojuma izpildes laikā, kas radušies Izpildītāja vai trešo personu vainas dēļ no brīža, kad kuģis vai iekārta nodota Izpildītājam, un līdz brīdim, kad kuģis vai iekārta tiek nodota atpakaļ Pasūtītājam, ko apliecina ar Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu; 
3.1.8. nodrošina un iepazīstina Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preci (tās kvalitāti, drošumu, garantijas noteikumiem, tehniskās ekspluatācijas un uzglabāšanas noteikumiem) un Pakalpojuma izpildi, nodod Pasūtītājam visu ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju latviešu un/vai angļu valodā, tajā skaitā tehnisko dokumentāciju, garantijas dokumentus, u.c.;
3.1.9. iesniedz Pasūtītājam ražotāja tehnisko dokumentāciju (ekspluatācijas instrukcijas, manuāli, apkopju manuāli, kā arī visas nepieciešamās pieslēgšanas shēmas un aprakstus) angļu un latviešu valodā, ja tiek uzstādīts jauns vai nomainīts bojātais mehānisms, ierīce vai mezgls (neatkarīgi no tā, vai tas papildina dīzeļdzinējā esošu sistēmu vai aizstāj nolietoto rezerves daļu);
3.1.10. Pakalpojuma izpildes kontrolei, nodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespēju neierobežoti piekļūt Pakalpojuma izpildes vietai bez papildus samaksas;
3.1.11. nodrošina Pakalpojumu vienlaicīgi vairākiem kuģiem;
3.1.12. nodrošina, lai Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma;
3.1.13. savlaicīgi un kvalitatīvi veic Pakalpojumu Līguma pielikumos norādītajā apjomā un termiņos;
3.1.14. Pakalpojumu veic saskaņā ar iesniegto un Pasūtītāja saskaņoto tāmi ar saviem resursiem – nodrošina nepieciešamos materiālus, kā arī citu Pakalpojuma izpildei nepieciešamo nodrošinājumu;
3.1.15. saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku konkrētu ierašanās laiku, lai sniegtu Pakalpojumu vai piegādātu Preci;
3.1.16. ievēro Pasūtītāja norādījumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē Pakalpojuma sniegšanu;
3.1.17. nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma sniegšanu vai Preču piegādi, iesniedzot informāciju no Preces piegādātāja;
3.1.18. neizpauž trešajām personām jebkādu informāciju par Pasūtītāju, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet Izpildītājam būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad tāds Izpildītāja pienākums noteikts ārējos normatīvos aktos, citos gadījumos, ja tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju;
3.1.19. pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, Izpildītājs ar saviem spēkiem, saviem resursiem un par saviem līdzekļiem nodrošina regulāru Līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu, izvešanu un nodošanu utilizēt poligonam, t.sk., veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties Līguma izpildes rezultātā. Pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma Izpildītājs izsniedz dokumentu, kas apliecina Preces un izlietoto remonta materiālu utilizācijas faktu;
3.1.20. nomainīto (nolietoto) Preces utilizāciju veic tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja atbildīgās personas. Pasūtītājs saglabā īpašuma tiesības uz visām nomainītajām detaļām un ir tiesīgs tās paturēt savā rīcībā;
3.1.21. atbildīgs par e-rēķinu informācijas nodošanu Valsts ieņēmumu dienestā.
3.2. Pasūtītājs:
3.2.1. dod norādījumus un kontrolē Pakalpojumu sniegšanu un kvalitāti jebkurā tā izpildes posmā;
3.2.2. pieprasa un saņem informāciju par Preci un Pakalpojuma sniegšanu;
3.2.3. nodrošina atbildīgās personas klātbūtni/sasniedzamību, Izpildītājam sniedzot Pakalpojumu vai piegādājot Preci;
3.2.4. garantē Izpildītāja darbiniekiem un transportam, ievērojot drošības prasības, brīvu iekļūšanu teritorijā ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā un kārtībā, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu vai Preces piegādi;
3.2.5. pieņem un samaksā par veikto kvalitatīvo Pakalpojumu un piegādāto Preci;
3.2.6. ir tiesīgs samazināt Pakalpojuma, Preces apjomu, brīdinot Izpildītāju pēc iespējas īsākā laikā pēc attiecīgā pasūtījuma izdarīšanas un samaksājot par faktiski kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu, piegādāto kvalitatīvo Preci;
3.2.7. ir tiesīgas pasūtīt Pakalpojumu vienlaicīgi vairākiem kuģiem vai 1 (viena) kuģa vairākiem mehānismiem;
3.2.8. ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja Preces, kā arī Pakalpojuma izpildē izmantoto rezerves daļu izcelsmi un kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī papildus iesniegtajiem dokumentiem veikt Preces un rezerves daļu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes visā Līguma darbības laikā, tajā skaitā nepieņemt Preci un Pakalpojumu un prasīt tās nomaiņu, ja Preces vai rezerves daļu izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.

4. PREČU PIEGĀDE, PAKALPOJUMA IZPILDE UN PIEŅEMŠANA
4.1. [bookmark: _Hlk236206496]Pasūtītājs pasūta Preci pēc nepieciešamības atsevišķu partiju veidā, nosūtot Preces pieprasījumu (turpmāk – Pasūtījums) uz Izpildītāja e-adresi vai Līgumā norādīto e-pasta adresi.
4.2. Izpildītājs _________ (________) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas, piegādā Preci Pasūtītājam uz Pasūtījumā norādīto piegādes adresi un izkrauj Preci Pasūtītāja norādītā vietā. Izpildītājs ir tiesīgs veikt Preces piegādi pa daļām, nepārsniedzot Preces piegādes termiņu. Par Preces, kas nav iekļauta Tehniskajā specifikācijā, piegādes termiņiem Līdzēji savstarpēji vienojas, taču piegādes termiņš nedrīkst pārsniegt šajā punktā norādīto Preces piegādes termiņu. Pastāvot objektīviem apstākļiem (iesniedzot pierādījumus), Līdzēji var vienoties par Preces piegādes termiņa pagarināšanu.
4.3. [bookmark: _Hlk158219553]Prece uzskatāma par piegādātu ar Līdzēju parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc abpusēja Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs sagatavo un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam rēķinu. Lai pārliecinātos par Preces atbilstību Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus. Pasūtītājam ir tiesības pirms Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt piegādāto Preci, nepieņemt to un neparakstīt Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece neatbilst Līguma noteikumiem (tai skaitā ir piegādāta Prece (t.sk. Preces sastāvdaļas un komponenti), kuras izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika) vai Preces pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam, ir nekvalitatīva vai arī tai ir konstatēti trūkumi un 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt Piegādātājam aktu par konstatētajām neatbilstībām vai trūkumiem (turpmāk – Pretenzija). Šajā gadījumā Piegādātājam, ar saviem resursiem, un sedzot visus saistītos izdevumus, ir pienākums novērst Pretenzijā minētās neatbilstības vai trūkumus, vai apmainīt Preci pret jaunu.
4.4. Pasūtītājs pēc nepieciešamības nosūta e-pastā Izpildītājam rakstisku Pasūtījumu un informē telefoniski par nepieciešamību veikt Pakalpojumu. Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža apstiprina Pasūtītājam Pasūtījuma pieteikumu. Izpildītājs  ierodas kuģa atrašanās vietā Rīgā, Liepājā vai Ventspilī (ostās) un Pasūtītāja klātbūtnē veic kuģa pārbaudi vai apskati (defektēšanu). 
4.5. Ja kuģa pārbaudes vai apskates laikā tiek atklāts dzinēja, iekārtas vai detaļas bojājums, Izpildītājs ne vēlāk kā _____ (_________)darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas sagatavo defektācijas aktu un tāmi. Defektācijas aktā jānorāda identificētais bojājums un tā novēršanai nepieciešamie Pakalpojumi un darbības. Finanšu tāmē jānorāda nepieciešamie Pakalpojumi un to izmaksas, nepieciešamās Preces un to izmaksas, Preces piegādes termiņi no ražotāja (Preces jāspēj identificēt pēc markas un norādītajiem datiem), Pakalpojuma izpildes termiņš (ar konkrētu datumu), ievērojot Līguma 4.6. , 4.7. un 4.8. punktā minēto Pakalpojuma izpildes termiņu. Pakalpojums tiek uzsākts pēc defektācijas akta un tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāju.
4.6. Pakalpojuma (remonta) uzsākšanas termiņš ir ne vēlāk kā _____ (______) darba dienu laikā no defektācijas akta un remonta tāmes abpusējas saskaņošanas dienas.
4.7. Pakalpojuma (remonta) izpildes termiņš ir ne vēlāk kā _____ (______) darba dienu laikā no Preces (rezerves daļu) pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt Pakalpojumu (remontu) norādītajā termiņā (iesniedzot pierādījumus), Līdzēji var vienoties par garāku Pakalpojuma (remonta) izpildes termiņu, to saskaņojot un pamatojot. Preces piegādes termiņi (saņemšanas laiks) ir jāpamato ar Preces pasūtījuma apstiprinājumu, kas pievienoti tāmei.
4.8. Pakalpojuma (tehniskās apkopes) izpildes termiņš ir ne ilgāk kā ___ (____) darba dienu laikā no Preces pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ja nepieciešams, objektīvu iemeslu dēļ Pakalpojuma (tehniskās apkopes) izpildes termiņš var tikt samērīgi pagarināts, līdzējiem rakstiski vienojoties.
4.9. Dzinēju, iekārtu, mezglu un citu tehnisko līdzekļu, kuru  apkope vai remonts nav iespējams Pasūtītāja objektos, Izpildītājs veic Izpildītāja servisa centrā. Iekārtu transportēšanu no kuģa līdz Izpildītāja servisa centram un atpakaļ, veic Izpildītājs ar saviem resursiem, bez papildus samaksas, saskaņojot ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja darbi nav minēti Finanšu piedāvājumā, apmaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem notiek pamatojoties uz savstarpēji saskaņotu defektācijas aktu un remontu izmaksas tāmi.
4.10. Izpildītājam, pieņemot/nododot kuģa iekārtas (palīgiekārtas vai elektroiekārtas) Pakalpojuma izpildei, tiek abpusēji parakstīts Līguma 4. pielikuma „Atbildības pieņemšanas - nodošanas akts iekārtu/peldlīdzekli pieņemot – nododot remontam” (turpmāk - Atbildības pieņemšanas – nodošanas akts).
4.11. Kuģu dzinēju remontdarbu kvalitāte tiek pārbaudīta darbībā, veicot reālu kuģa iziešanu jūrā (tauvošanās un gaitas mēģinājumu), izdevumus par izlietoto dīzeļdegvielu sedz Pasūtītājs.
4.12. Pakalpojuma izpildes fakts tiek noformēts, sagatavojot un parakstot Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 5. pielikums). Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktā tiek fiksēta Pakalpojuma kvalitāte. Pēc abpusēji parakstīta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Izpildītājs sagatavo un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Pakalpojuma izpildi.
4.13. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt un nepieņemt Pakalpojumu, ja novērtēšanas procesā (tehniskā līdzekļa pārbaude darba režīmā un gaitas mēģinājumos) tiek konstatēts, ka Pakalpojums veikts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai nav ievēroti Pasūtītāja norādījumi. Šajā gadījumā konstatētās pretenzijas/trūkumi tiek aprakstīti Atbildības pieņemšanas - nodošanas aktā (Līguma 4. pielikums), kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.
4.14. Pēc Līguma 4.12. punktā kārtībā konstatēto nepilnību novēršanas Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 
4.15. Gadījumā, ja Pakalpojums nav veikts pilnā apmērā vai Pakalpojums veikts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem (ar aizrādījumiem), bet kuģim nepieciešams iziet jūrā, Līdzēji sagatavo un paraksta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildīto, kvalitatīvo Pakalpojuma apjomu un Atbildības pieņemšanas - nodošanas aktu. Atbildības pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji, kurā norāda neizpildītos/nepabeigtos darbus, aizrādījumus, kā arī Līdzēji noslēdz vienošanos par kārtību kādā tiks izpildīti Atbildības pieņemšanas - nodošanas aktā minētie aizrādījumi vai nepabeigtie darbi/neizpildītais Pakalpojuma apjoms. Ar vienošanās parakstīšanu Izpildītājs piekrīt kuģa ekspluatācijai, saglabājot garantiju visiem darbiem, tostarp uzsāktajiem, ar nosacījumiem, kas atrunāti vienošanās. Pēc kuģa atgriešanās piestātnē (ostā/dokā), Izpildītājs turpina veikt Pakalpojumu, ievērojot vienošanās noteikumus un Pakalpojuma izpildes termiņus, līdz Pakalpojums izpildīts kvalitatīvi, pilnā apjomā, Līdzējiem abpusēji parakstot Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.16. Ja Izpildītāja vainas dēļ jāveic palīgmehānismu vai kādas iekārtas atkārtotas pārbaudes (gaitas mēģinājumus), tad izdevumus par izlietoto degvielu sedz Izpildītājs.
4.17. Ja tiek veiktas jebkādas izmaiņas sistēmās vai elektroshēmās, Izpildītājs veic labojumus kuģu shēmu aprakstos.
4.18. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma (e-pastā) Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina Pakalpojuma izpildes gaitā nomainīto remontmateriālu un tehnisko līdzekļu, kuri nav atkārtoti izmantojami, utilizāciju saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam utilizācijas aktu.
4.19. Izpildītājs nodrošina, ka Prece ir iepakota un marķēta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski un kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu, kā arī par piegādāto, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci bankas pārskaitījuma veidā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja. 
5.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā norēķinu kontā.
5.3. [bookmark: _Hlk196470130]Izpildītājs, izrakstot rēķinu, piemēro PVN saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 47. panta trešās daļas 2., 3. un 4. punktu daļai no Pakalpojumiem un Precei tiek piemērota (0%) PVN likme.
5.4. [bookmark: _Hlk192500251]Izpildītājs rēķinu iesniedz strukturēta elektroniskā rēķina formā (turpmāk - e-rēķins), un nosūta to (kā XML un PDF datni) uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi: 1RNCEREK@90000294774. Ar elektronisko rēķinu ir saprotams dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par sniegto Pakalpojumu vai iegādāto Preci un atbilst piemērojamajam elektroniskā rēķina standartam (strukturēts datnes XML fails) un Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai un ir sagatavots atbilstoši likuma „Grāmatvedības likums” 1. panta 9. punkta un 11. panta prasībām un Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumu Nr.154 „Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība” prasībām. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu. Ja rodas problēmas ar e-rēķina apmaiņu (piemēram, tehniska kļūda, kavēšanās, neskaidrība par rēķina saturu), Puse nekavējoties ziņo par to otrai Pusei, nosūtot oficiālu paziņojumu, kura nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no ziņojuma saņemšanas uzsāk risināt konkrēto jautājumu.
5.5. Rēķinā papildus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem Izpildītājam jānorāda Līguma numurs un datums, Pakalpojuma veids, apjoms un laiks. Ja rēķins nav izrakstīts atbilstoši šīs nodaļas prasībām, Pasūtītājam ir tiesības to neapmaksāt līdz dienai, kad saņemts atbilstošs rēķins.
5.6. [bookmark: _Hlk76026146]Pasūtītājs pirms Līguma 5.1. punktā noteikto samaksu veikšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda, vai pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk - NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas, un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam ir pienākums neveikt samaksu, ja pret Izpildītāju noteiktās sankcijas ietekmē maksājumu.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
6.1. Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un par otram Līdzējam nodarītiem zaudējumiem Līdzēji ir materiāli atbildīgi atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
6.2. [bookmark: _Hlk81825763]Ja Izpildītājs nepiegādā Preci Līguma 4.2. punktā noteiktajā termiņā vai atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no termiņā nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no termiņā nepiegādātās Preces summas.
6.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.4., 4.5., 4.6., 4.6., 4.7. un 4.8. punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 20 EUR (divdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Pakalpojuma summas.
6.4. [bookmark: _Hlk68774478][bookmark: _Hlk68774440][bookmark: _Hlk65657973][bookmark: _Hlk129589935]Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Līguma 4.4., 4.5.,4.6., 4.7. un 4.8. punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 20 EUR (divdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no termiņā neveiktā Pakalpojuma summas.
6.5. Ja Izpildītājs nepilda garantijas saistības (nav apmainījis Preci un/vai novērsis Pakalpojuma un/vai Preces trūkumus) Līguma 7.3. un 7.4. punktā minētajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā no Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces un/vai neatbilstošā Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces un Pakalpojuma summa.
6.6. [bookmark: _Hlk192502839][bookmark: _Hlk81825263]Ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes vai tā daļas, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN) vai 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītā Līguma apjoma (neizpildītās summas apmērs), ja veikta Līguma daļēja izpilde. Par atteikšanos no Līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts arī, ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos Preces piegādes, Pakalpojuma izpildes vai trūkumu novēršanas termiņu (t.sk., Pakalpojumu izpildījis daļēji, daļēji piegādājis Preci) vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām un Līdzēji nav vienojušies par termiņa pagarinājumu.
6.7. [bookmark: _Hlk81825434][bookmark: _Hlk94783458]Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam samaksājamo naudas summu par piegādāto, Līguma prasībām atbilstošo Preci un pieņemto, Līguma prasībām atbilstošo Pakalpojumu tādā apmērā, kāda ir Līguma 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un Līguma izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa. Ja ieskaita kārtībā līgumsodu nav iespējams ieturēt – līgumsoda ieturēšana notiek saskaņā ar Līguma 6.8. punktu.
6.8. [bookmark: _Hlk120270175]Ja Pasūtītājs nesamaksā par piegādāto, Līguma prasībām atbilstošo Preci vai pieņemto, Līguma prasībām atbilstošo Pakalpojumu Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt, un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 20 EUR (divdesmit euro) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās summas.
6.9. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Līdzēja, kurš pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saņemšanas dienas e-pastā. 
6.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, izņemot Līguma 6.6. punktu.
6.11. [bookmark: _Hlk192502769]Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

7. GARANTIJAS SAISTĪBAS
7.1. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības: 
7.1.1. __ () mēnešus vai ___ () dzinēja darba stundas dīzeļdzinēja plānveida tehniskās apkopes darbiem, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;
7.1.2.  __ () mēnešus vai ___ () dzinēja darba stundas dīzeļdzinēja remonta darbiem, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;
7.1.3.  __ () mēnešus vai ___ () dzinēja motorstundas Precēm, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;
7.1.4.  __ () mēnešus vai ___ () dzinēja motorstundas Pakalpojuma izpildē uzstādītajām Precēm (jaunas iekārtas, mehānismi, mezgli), atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais,
skaitot no dienas, kad abpusēji parakstīts attiecīgais Pakalpojuma vai Preces pieņemšanas – nodošanas akts (turpmāk – Garantijas termiņš), un garantē, ka Garantijas termiņā veiktais Pakalpojums (tai skaitā plānveida tehniskā apkope un remonta darbi) un Prece atbildīs Līguma noteikumiem un saglabās pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.
7.2. Ja Garantijas termiņā Pasūtītājs konstatē Pakalpojuma vai Preces trūkumus, vai konstatē, ka Prece vai Pakalpojums neatbilst Līguma noteikumiem, t.sk. Līguma pielikumiem, Pasūtītājs rakstiski paziņo par to Izpildītājam, uzaicinot Izpildītāju sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem trūkumiem. Izpildītāja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā jāierodas Pasūtītāja norādītajā vietā akta sagatavošanai un parakstīšanai. Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sagatavot un parakstīt aktu bez Izpildītāja pārstāvja piedalīšanās, un parakstītais akts kļūst saistošs Izpildītājam. Šādā gadījumā Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas nosūta tā kopiju Izpildītājam uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai citu Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoto saziņas adresi, un akts uzskatāms par Izpildītājam paziņotu ar tā nosūtīšanas brīdi.
7.3. [bookmark: _Hlk81839296]Izpildītājs ar saviem resursiem, un sedzot visus saistītos izdevumus, novērš Preces trūkumus vai apmaina nekvalitatīvo Preci pret jaunu un kvalitatīvu, savstarpēji vienojoties, bet ne ilgāk kā _______(________________) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem (Līguma 7.2. punkts) nosūtīšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Preci nav iespējams apmainīt vai novērst trūkumus norādītājā termiņā, Līdzēji var vienoties par garāku Preces piegādes termiņu, to saskaņojot un pamatojot.
7.4. [bookmark: _Hlk192503186]Izpildītājs, ar saviem resursiem un sedzot visus saistītos izdevumus, novērš Pakalpojuma (remonta un apkopes) trūkumus savstarpēji vienojoties, bet ne vēlāk kā ____(_________) stundu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem (Līguma 7.2. punkts) nosūtīšanas. Pēc Līguma 7.3. vai 7.4.punktā minēto trūkumu novēršanas Izpildītājs sagatavo aktu par garantijas laikā konstatēto trūkumu novēršanu, ko paraksta Līdzēji.
7.5. Ja Izpildītājs nav novērsis trūkumus Līguma 7.3. vai 7.4. punktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai piesaistīt trešās personas. Šādā gadījumā Izpildītāja pienākums ir apmaksāt visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu.
7.6. Domstarpību gadījumā katram Līdzējam ir tiesības pārbaudīt Pakalpojuma, Preces kvalitāti, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Pakalpojuma, Preces pārbaudi apmaksā Izpildītājs, izņemot gadījumu, kad Pakalpojuma, Preces pārbaudi ir ierosinājis Pasūtītājs un Pakalpojuma, Preces kvalitāte ir atzīta par atbilstošu noteiktām prasībām.

8. PAKALPOJUMA UN PRECES KVALITĀTE
8.1. Kvalitatīvs Pakalpojums Līguma izpratnē ir Pakalpojums un Pakalpojumā izmantotās rezerves daļas, materiāli, pielietotie tehnoloģiskie procesi, kas atbilst Līguma noteikumiem, Līguma pielikumiem, Pakalpojuma standartiem un sniegšanas kvalitātei, kā arī, normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma izpildes kvalitāti.
8.2. [bookmark: _Hlk102050912][bookmark: _Hlk72231400]Ar Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, Līguma pielikumiem, Izpildītāja piedāvājumam Atklātā konkursā, Preces ražotāja noteiktiem un tehniskajā dokumentācijā uzrādītajiem kvalitātes standartiem, kā arī likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Neviens Līdzējs nav atbildīgs par Līguma neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Līdzējs par šādu apstākļu iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
9.2. [bookmark: _Hlk192503366]Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, zemestrīce, vētras postījumi u.c.) ugunsgrēki, kā arī teritorijas noslēgšana (tajā skaitā ceļošanas aizliegumi), kas tiek veikta pandēmijas uzliesmojumu dēļ, kā arī sistēmas servisu kļūdas, e-adreses traucējumi vai citi tehniski šķēršļi, kas ietekmē e-rēķinu apmaiņu un citi, no Līdzējiem pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura gadījumi, ko Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav jāsaprot gadījumi, kad Izpildītājs atsaucas uz paša izraudzīto sadarbības partneru vai citu komersantu saistību neizpildi pret Izpildītāju un tādēļ Līguma izpilde viņam ir apgrūtināta.
9.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka par spīti pienācīgajai rūpībai tam nebija iespēju paredzēt vai novērst apstākļus, kuru dēļ Līguma izpilde nav bijusi iespējama.
9.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, katrs no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 7 (septiņas) dienas iepriekš, atmaksājot priekšapmaksu, ja Pakalpojuma ietvaros izpildītie darbi vai piegādātā Prece nav priekšapmaksas apmērā.
9.5. Ja tiek izmantotas Līguma 9.4. punktā noteiktās tiesības, tad Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma, Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas samaksā par faktiski saņemto, kvalitatīvo Pakalpojumu vai par faktiski piegādāto, kvalitatīvo Preci.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. [bookmark: _Hlk70327700][bookmark: _Hlk81840556]Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Līdzēji atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad strīdi un nesaskaņas risināmas Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.2. [bookmark: _Hlk81840583]Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, rakstveidā savstarpēji vienojoties, nepretendējot uz neiegūto peļņu.
10.3. [bookmark: _Hlk129197599]Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, ja:
10.3.1. Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes saskaņā ar Līguma 6.6. punktu;
10.3.2. Izpildītājs vismaz 2 (divas) reizes, ir nokavējis kādu no Līguma 4. vai 7. nodaļā noteiktajiem termiņiem;
10.3.3. Izpildītājam vairs nav spēkā esošu atļauju vai licenču, lai varētu veikt Līguma izpildi;
10.3.4. Izpildītājs vismaz 2 (divas) reizes piegādājis Pasūtītājam nekvalitatīvu Preci, tajā skaitā, ja piegādājis Preci pasūtījumam neatbilstošā apjomā;
10.3.5. Izpildītājs vismaz 2 (divas) reizes veicis Līguma noteikumiem neatbilstošu Pakalpojumu, par ko sagatavotas Līgumā norādītās pretenzijas/akti;
10.3.6. Pasūtītājs nepiekrīt Preces un/vai Pakalpojuma cenu izmaiņām;
10.3.7. Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs ir sasniedzis maksimālo apmēru;
10.3.8. ir uzsākts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības vai likvidācijas process, vai tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process;
10.3.9. veic Līguma noteikumiem neatbilstošu prettiesisku darbību, kas ir klajā pretrunā ar Līguma noteikumiem vai labas ticības principu (tajā skaitā piegādā Preci vai izmanto rezerves daļas, kuras izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika);
10.3.10. attiecībā uz Izpildītāju, Konkurences padome pieņēmusi lēmumu par iespējamo konkurences tiesību pārkāpumu, neskatoties, ka lēmums nav stājies spēkā un ir pārsūdzēts tiesā;
10.3.11. attiecībā uz Izpildītāju saņemta informācija no kompetentas iestādes, ka Izpildītāja īstenotā komercdarbība kaitē vai tā darbinieku veiktās darbības kaitē vai var kaitēt valsts drošības interesēm (t.sk., rada reputācijas un/vai drošības riskus aizsardzības resoram).
10.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas. Par atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs paziņo Izpildītājam rakstveidā.
10.5. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 10.3. punktu vai 10.4. punktu, izpildītājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā samaksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
10.6. [bookmark: _Hlk81841630][bookmark: _Hlk94783655]Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju un samaksājot par faktiski piegādāto, Līguma noteikumiem atbilstošo Preci un veikto, Līguma noteikumiem atbilstošo Pakalpojumu, kas pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā, Izpildītājam nepretendējot uz neiegūto peļņu un zaudējumu atlīdzību.
10.7. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājs vairāk kā par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām kavē Līgumā noteikto rēķinu apmaksas termiņu, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju iepriekš.
10.8. [bookmark: _Hlk70329460]Līguma 10.3., 10.4. un 10.7. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas.

11. APAKŠUZŅĒMĒJS 
11.1. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju jebkura apakšuzņēmēja piesaisti, kuram nododamo saistību apmērs ir 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) un vairāk.
11.2. Izpildītājs Līguma darbības laikā drīkst piesaistīt vai mainīt Līguma izpildē piesaistītos apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja uz to netiek attiecināts kāds no Publisko iepirkumu likuma 62. panta gadījumiem. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums par katru no piesaistītajiem apakšuzņēmējiem iesniegt visu dokumentāciju, kas attiecībā uz apakšuzņēmējiem tika pieprasīta Atklātā konkursa nolikumā.
11.3. Apakšuzņēmējs veic tam uzdotas saistības saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu Atklātā konkursā.
11.4. Izpildītājs ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējam tikai to informāciju, kas tieši saistīta ar apakšuzņēmējam nodoto Līguma daļu un apjomu. Apakšuzņēmējam nav tiesību iegūto informāciju par Pasūtītāju, tā iekārtām un sistēmām izpaust trešajām personām.
11.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar Līguma izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs nepiesaistītu saistību izpildē trešās personas, tajā skaitā apakšuzņēmējus.
11.6. Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību par Līguma izpildi kopumā, tajā skaitā nodrošina, ka apakšuzņēmējs ievēros visus šajā Līgumā minētos noteikumus.
11.7. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļūst zināms, informēt Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām saistībā ar apakšuzņēmēju.

12. LĪGUMA IZPILDES GRŪTĪBAS
12.1. Ar Līguma izpildes grūtībām jāsaprot notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, notikumu, kura rašanos Līdzēji saprātīgi nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, notikumu, kas nav noticis saistības neizpildījušā Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ, notikumu, kas apgrūtina šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet nepadara to neiespējamu.
12.2. Līdzēji var tikt atbrīvoti no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi (ar Līguma izpildes grūtībām) par tādu periodu, par kādu aizkavējas, bet ne ilgāk par 90 (deviņdesmit) kalendārajām dienām, ja šāda neizpilde ir saistīta ar kādu notikumu, kā rezultātā būtiski mainās Līguma līdzsvars, taču tas nepadara tā izpildi neiespējamu un, ja Līdzējs par Līguma izpildes grūtību iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas.
12.3. [bookmark: _Hlk195475570][bookmark: _Hlk195475610]IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
12.4. Līdzējam, kurš atsaucas uz Līguma izpildes grūtībām ir jāpierāda, ka par spīti pienācīgajai rūpībai tam objektīvu iemeslu dēļ nebija iespēju paredzēt vai novērst apstākļus, kuru dēļ Līguma izpilde ir apgrūtināta.

13. PERSONAS DATU APSTRĀDE
13.1. Līdzējiem, kā 2 (diviem) neatkarīgiem personas datu pārziņiem, ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasību izpildi, kā arī Līdzēju leģitīmo interešu nodrošināšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
13.2. Līdzējs, kurš Līguma izpildes ietvaros nodod otram Līdzējam fizisko personu datus, atbild par tiesiskā pamata nodrošināšanu šādu datu nodošanai, par datu subjektu informēšanu, kā arī citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu izpaušanu otram Līdzējam.
13.3. Katrs Līdzējs veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nepilnvarotas vai nelikumīgas apstrādes, personas datu pazaudēšanas, iznīcināšanas vai izmainīšanas.
13.4. Līdzējs apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
13.5. Līdzēji veic personu datu apstrādi tik ilgi, kamēr ir jāveic datu apstrāde saskaņā ar līgumsaistībām, ja vien Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti nenosaka ilgāku datu apstrādes termiņu.
13.6. Šīs nodaļas noteikumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās, kamēr kāds no Līdzējiem veic Līguma izpildes ietvaros iegūto personas datu apstrādi.

14. DROŠĪBAS PRASĪBAS
14.1. [bookmark: _Hlk192503653]Izpildītājs uz Līguma spēkā stāšanās brīdi, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas vai paredzamās Preces piegādes iesniedz Pasūtītājam Preces piegādē iesaistāmo Izpildītāja darbinieku sarakstu, norādot personas vārdu, uzvārdu, pilsonību un personas kodu, un transportlīdzekļu (marka, reģistrācijas Nr.) sarakstu (turpmāk kopā – Saraksts). 
14.2. Izpildītājam aizliegts Pakalpojuma sniegšanā vai Preces piegādē iesaistīt darbiniekus, kuri nav NATO, Eiropas Ekonomiskās zonās vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Latvijas Republikas nepilsoņi, kā arī personas, kuras pēc 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt  Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku. 
14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt Sarakstā norādīto Izpildītāja darbinieku, kurš tiek iesaistīts Pakalpojuma sniegšanā vai Preces piegādē. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt grozījumus Sarakstā, un 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai jaunu Sarakstu, kurā Pasūtītāja noraidītie darbinieki ir aizstāti ar citiem darbiniekiem. Šāds Pasūtītāja pieprasījums nevar būt par pamatu tam, lai Izpildītājs mainītu Līguma noteikumus, tajā skaitā arī attiecībā uz Līgumā ietverto samaksu, vai atkāptos no Līguma kopumā vai kādā tā daļā.
14.4. Saraksts pēc tā apstiprināšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.5. Izpildītājs informē Pasūtītāju par nepieciešamību veikt grozījumus Sarakstā, lai nomainītu vai papildinātu Sarakstu ar darbiniekiem un/vai transportlīdzekļiem, kas sniegs Pakalpojumu vai piegādās Preci, 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms norādīto Izpildītāja darbinieku/transportlīdzekļu paredzamās ierašanās kādā no objektiem, iesniedzot Pasūtītājam apstiprināšanai jaunu Sarakstu. Grozījumi Sarakstā pēc to apstiprināšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.6. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā sniedz visu nepieciešamo informāciju par Pakalpojuma sniegšanā vai Preces piegādē iesaistītajiem darbiniekiem.
14.7. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā vai Preces piegādē ir tiesīgs iesaistīt tikai tos darbiniekus, kuri norādīti Pasūtītāja apstiprinātā Sarakstā.
14.8. Saskaņojot Pakalpojuma sniegšanu vai Preces piegādi, Izpildītājs norāda konkrētu Sarakstā norādītu transportlīdzekli/transportlīdzekļus un personu/personas, kas sniegs Pakalpojumu vai veiks konkrētās Preces piegādi. Gadījumā, ja Preces piegādē tiek iesaistīts kurjerdienests, Izpildītājs, saskaņojot Preces piegādi, par to informē Pasūtītāju un sniedz visu Pasūtītājam nepieciešamo informāciju.
14.9. Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku, kurš iesaistīts Pakalpojuma sniegšanā vai Preču piegādē 1 (vienas) darba dienas laikā pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas.
14.10. [bookmark: _Hlk192503693]Izpildītājs apņemas nekavējoties no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas atstādināt no darbiem Pasūtītāja objektā jebkuru Izpildītāja darbinieku un/vai apakšuzņēmēju, vai pieaicināto speciālistu. Darbinieku nomaiņa nedrīkst būt par pamatu Izpildītāja Līguma saistību neizpildei/izbeigšanai.
14.11. Izpildītājs, bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, nekādā veidā nekopē vai citādi nepavairo Pasūtītāja iesniegto informāciju, neiznes to ārpus Pasūtītāja telpām, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodod visus dokumentus un citus materiālus (arī to kopijas un norakstus, bet elektroniski izsniegtos dokumentus – neatgriezeniski dzēš), kuri tikuši izsniegti Izpildītājam Līguma saistību izpildei.

15. APDROŠINĀŠANA
15.1. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret visiem iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītāja vai trešo personu veselībai, dzīvībai vai mantai Izpildītāja un tā apakšuzņēmēju (ja tādi tiek piesaistīti) darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā saistībā ar Līguma izpildi, un iesniedz polisi Pasūtītājam.
15.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumos cietušajai trešajai personai.
15.3. Izpildītājs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz ar:
15.3.1. atbildības apjoms (apdrošinājuma summa) apdrošināšanas periodā kopumā — ne mazāks kā 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi);
15.3.2. atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu — ne mazāks kā 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi);
15.3.3. pašrisks — 0,00 EUR (nulle euro un 00 centi)
15.4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz par Līgumā 16.1. punktā norādīto Līguma darbības laiku.
15.5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pie Līguma parakstīšanas civiltiesisko atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas noteikumu un polises apmaksu apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, pēc pieprasījuma uzrādot dokumentu oriģinālus. Minētie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā tās pielikums.
15.6.  Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam jaunus tāda paša veida un satura dokumentus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms iepriekšējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, pēc pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.

16. CITI NOTEIKUMI
16.1. [bookmark: _Hlk83040385]Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Gadījumā, ja līdz iepriekš minētajam termiņam Līguma kopējā summa nav izmantota, Līdzēji var izskatīt iespēju pagarināt Pakalpojuma izpildes laiku, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus.
16.2. [bookmark: _Hlk70326754]Līguma grozījumus var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus. Pasūtītājam, pēc nepieciešamības, Līguma darbības laikā ir tiesības pasūtīt papildus Pakalpojumu un Preces apjomu līdz 50% (piecdesmit) procentu apmēram no Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas, noslēdzot papildus vienošanos par Līgumā norādīto Pakalpojumu un Preces papildus iegādi. Visi Līguma grozījumi tiek sagatavoti rakstveidā, un tie stājas spēkā Līdzējiem tos abpusēji parakstot, izņemot Līgumā minētos gadījumos, saskaņā ar kuriem Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. 
16.3. [bookmark: _Hlk70326968][bookmark: _Hlk84422133]Visi Līguma pielikumi, kā arī, pēc Līguma spēkā stāšanās, sagatavotie Līguma grozījumi, ja tie ir sagatavoti, ievērojot Līguma 16.2. punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
16.4. [bookmark: _Hlk70327030]Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16.5. [bookmark: _Hlk70327057]Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
16.6. [bookmark: _Hlk70327582][bookmark: _Hlk83040545]Līdzēji rakstveidā (ierakstīts sūtījums) paziņo viens otram par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, to reorganizāciju vai likvidāciju, Līgumā norādīto par Līguma izpildi atbildīgo personu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām – 5 (piecu) darba dienu laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
16.7. [bookmark: _Hlk83040605]Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Līdzēju juridiskajām adresēm, vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Līgumā norādītajām Līdzēju e-pasta adresēm (Līguma 17. nodaļā norādītajām), ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk (Līgumā atrunātie e-pasta sūtījumi), vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā, savukārt elektroniski dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uzskatāmi par saņemtiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc to nosūtīšanas.
16.8. [bookmark: _Hlk81835834][bookmark: _Hlk129352241]Līdzēju par Līguma izpildi atbildīgās personas pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņām ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no otra Līdzēja informāciju, sniegt informāciju otram Līdzējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pieņemšanu, sekot līdzi, lai netiktu pārsniegta noslēgtā Līguma summa, pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi un risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīviem Pakalpojumiem, nodrošināt savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, kā arī pārbaudīt rēķinu pamatotību, dot norādījumus par Līguma izpildi, bet viņas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā vai tā pielikumos, ieskaitot, grozīt Līguma summas vai termiņus. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju par Līguma izpildi atbildīgās personas:
16.8.1. [bookmark: _Hlk81835885]Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona: ______________, tālrunis _________, e-pasta adrese: ____________.
16.8.2. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona – _______________________, tālrunis ___________, e-pasta adrese: _____________________.  
16.9. [bookmark: _Hlk192503547]Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā, elektroniska dokumenta veidā uz ___ (______) lapām, no kurām Līguma 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” ir uz ____ (_____) lapām, Līguma 2. pielikums “Tehniskais piedāvājums” ir uz _____ (________) lapām, Līguma 3. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz ___ (___) lappuses, Līguma 4. pielikums “Atbildības pieņemšanas - nodošanas akts peldlīdzekli/iekārtu pieņemot – nododot remontam (paraugs)” ir uz 2 (divām) lapām, Līguma 5. pielikums “Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs) ir uz 1 (vienas) lapas.
16.10. Katram Līdzējam ir pieejama parakstīta Līguma elektroniskā versija.

17. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
1 - 17


Līguma 4. pielikums


Atbildības pieņemšanas - nodošanas akts peldlīdzekli/iekārtu pieņemot – nododot remontam (paraugs)
pie 20___. gada līguma ___________________________________________
	
Liepājā, 							2022. gada ___.______________

Jūras spēku kuģis ___________________________

Mēs, zemāk parakstījušies, sagatavojam šo aktu par to, ka Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk - NBS NP 1. RNC kā pasūtītājs) nodod/pieņem (vajadzīgo pasvītrot) un 
___________________ kā izpildītājs, saskaņā ar 20__. gada ____._________ noslēgto līgumu Nr. ___________ par _____________________________________________ nodod/pieņem (vajadzīgo pasvītrot)

remontam/ apkopei peldlīdzekļa iekārtas/sistēmas vai peldlīdzeklis:

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Skaits (gab.)

	1. 
	
	

	1. 
	
	

	1. 
	
	

	1. 
	
	

	1. 
	
	




abas puses ievēro šādus noteikumus un kārtību:
1. pieņemot iekārtas/sistēmas remontam/apkopēm, izpildītājs darbu izpildes laikā uzņemas pilnu atbildību par kuģa, tā ierīču, mehānismu un materiāltehnisko līdzekļu saglabāšanu nepasliktinot to tehnisko stāvokli un uzņemoties atbildību par kuģa korpusu un mehānismiem gan par galveno mehānismu, gan palīgmehānismu, gan elektroiekārtu, peldlīdzeklim atrodoties piestātnē ostā, dokošanas laikā, gan atrodoties dokā pamatojoties uz zemāk minēto:
1.1. izpildītāja atbildība sākas un beidzas ar šā akta abpusēju parakstīšanas brīdi;
1.2. akta neatņemama sastāvdaļa ir gaitas mēģinājumu rezultāti (kur tādi nepieciešami);
1.3. izpildītājs, veicot peldlīdzekļa iekārtas/ sistēmas remonta/apkopes darbus, ievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību;
1.4. izpildītājs, pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas, minētos darbus saskaņo ar kuģa mehāniķi. Kuģa mehāniķis aizpilda veidlapu Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 11. pielikumam un izpildītājs parakstās drošības tehnikas žurnālā. Tikai pēc kuģa mehāniķa atļaujas saņemšanas, norīkojuma ugunsbīstamā darba veikšanas veidlapas aizpildīšanas un parakstīšanas drošības tehnikas žurnālā, drīkst uzsākt ugunsbīstamo darbu veikšanu. Kuģa personāls, ugunsbīstamo darbu veikšanas laikā kontrolē, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības. Par kuģa ugunsdzēsības sistēmas darba gatavību atbild kuģa mehāniķis;
1.5. izpildītājs visus darbus, kas saistīti ar elektrotraumas iespējamību saskaņo ar kuģa mehāniķi un tikai pēc parakstīšanās drošības tehnikas žurnālā un atļaujas saņemšanas drīkst tos uzsākt. Kuģa personāls kontrolē, lai tiktu ievērotas drošības prasības. Kuģa mehāniķis atbildīgs, lai pirms darbu uzsākšanas tiktu atslēgts spriegums un nodrošināts pret nejaušu ieslēgšanu;
1.6. izpildītājs visus darbus, kas saistīti ar armatūras atvienošanu ieplūdes/izplūdes/vielu noplūdes iespējamību saskaņo ar kuģa mehāniķi un tikai pēc parakstīšanās drošības tehnikas žurnālā un atļaujas saņemšanas drīkst tos uzsākt. Kuģa mehāniķis ir atbildīgs, lai pirms darbu uzsākšanas tiktu noslēgti cauruļvadi ar atdalošajiem vārstiem un tie ir nodrošināti pret nejaušu atvēršanu. Kuģa mehāniķis un izpildītājs kopīgi pārliecinās, ka ieplūdes/izplūdes/vielu noplūdes nav. Gadījumā, ja armatūru nav iespējams noslēgt ar vārstiem, tad izpildītājs uzstāda aizbāzni, rīcība tāda pati, ja atdalošie vārsti nepilda savu funkciju;
1.7. izceļot/ieceļot veselu dzinēju vai atsevišķus tā elementus u.c. mehānismus izpildītājam ir jānodrošinās pret nejaušu to nokrišanu, kā arī, atvienojot dzinēju un/vai atsevišķu elementu, pusēm ir jāievēro cauruļvadu noslēgšanas prasības (aprakstītas iepriekšējā punktā), lai nepieļautu ieplūdes/izplūdes/vielu noplūdes, ka arī kuģa nogrimšanu;
1.8. dokošanā izpildītāja atbildība sākas ar brīdi, kad Jūras spēku kuģis tiek nodots buksieriem/velkoņiem pirms ieiešanas dokā, tas ir brīdis, kad kuģim ir uzlikta vilkšanas/buksēšanas tauva un kuģa gaitas un stūres mehānismi tiek atslēgti (brīdis, kad kuģim nav savas gaitas un vadības), un par šo faktu ir jāveic ieraksts navigācijas vakts žurnālā. Izpildītāja atbildība beidzas ar brīdi, kad Jūras spēku kuģis izgājis ar buksieriem/velkoņiem no doka, tas ir brīdis, kad kuģim ir noņemta vilkšanas/buksēšanas tauva un kuģim gaitas un stūres mehānismi ir ieslēgti un ir pārbaudīti (brīdis, kad kuģim ir sava gaita un vadības), un par šo faktu ir jāveic ieraksts navigācijas žurnālā. Visas darbības starp Jūras spēku kuģi un buksieriem/velkoņiem tiek saskaņotas caur sakaru procedūrām.

2. Puses, parakstot šo aktu apliecina, ka gaitas mēģinājumos/pārbaudē darba režīmā/apsekošanā ir konstatēta:
2.1. 				
2.2. 											
2.3. 							_______________________.


Izpildītājs:
nodeva/pieņēma (vajadzīgo pasvītrot):

„________________” pārstāvis _______________________ / _______________
				                 vārds, uzvārds 			paraksts


Pasūtītājs:
nodeva/pieņēma (vajadzīgo pasvītrot):

*NBS NP 1. RNC par līgumu atbildīgā persona _______________/ ______________						                    vārds, uzvārds 	            paraksts

vai
*NBS JS TUD pārstāvis _________________/_______________/ _______________
				  amats	                    vārds, uzvārds 		 paraksts

NBS JS attiecīgā kuģa pārstāvis ______________/_____________/ _______________
				         amats	             vārds, uzvārds 		 paraksts


* parakstās viens no diviem vai nu 1. RNC pārstāvis vai TUD pārstāvis, tas kurš piedalījies pārbaudē








Līguma 5. pielikums

	Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts
(paraugs)
Objekts: ___________________


	Vieta,                                                     Datums skatāms laikā zīmogā

	
__________________, reģistrācijas nr. ________________ (turpmāk – Pasūtītājs), tā ________________ personā, kas darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, un
____________, reģistrācijas Nr. ___________, turpmāk – Izpildītājs, ko pārstāv ____________, kas darbojas uz ___________ pamata, no otras puses,
turpmāk abi kopā – Līdzēji, un katrs atsevišķi - Līdzējs,
pamatojoties uz 20__. gada __.____ noslēgto līgumu Nr. _________ par _______(turpmāk - Līgums), Pasūtītāja 202_.gada __. ________ pieprasījumu Nr. ________ un Izpildītāja 202_. gada __. _______ piedāvājumu Nr. __________ “__________”,sastāda šo pieņemšanas - nodošanas aktu par to, ka tika veikti šādi darbi:

		Nr.
	Pakalpojuma (darbu) apraksts
	Cena par vienību (EUR)
	gab.
	Summa (EUR)


	1. 
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Summa bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Summa ar PVN
	




	1. Līdzēji apliecina, ka sniegtie pakalpojumi tika izpildīti pilnā apjomā, savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un tā pielikumu prasībām.
Faktiski izpildītie pakalpojumi veikti atbilstoši līguma noteikumiem.
2. Šis akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tas sastādīts latviešu valodā uz __ (_____) lapas/ām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Akta abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Akts elektroniskā formātā.

Vienlaicīgi ar darbu nodošanu tiek nodoti šādi dokumenti:


	[bookmark: _Hlk62554058]Pasūtītājs
__________
	Izpildītājs
__________

	Pieņēma 

Amats

				 
V. Uzvārds

	Nodeva

Amats

				 
V. Uzvārds




