

1.1. pielikums
Iepirkumam Nr. CNP/2026/89/TPF


“ELEKTROTRANSPORTLĪDZEKĻU UZLĀDES  PUNKTA UZSTĀDĪŠANA
 "DRABEŠU SKOLA", DRABEŠI, DRABEŠU PAG., CĒSU NOV., LV-4101 “

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/DARBA UZDEVUMS
1.	INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU
	1.1. 
	Būvniecības darbu veids objektā 
	Elektrotransportlīdzekļu uzlādes  punkta uzstādīšana

	1.2. 
	Objekta adrese
	"Drabešu skola", Drabeši, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

	1.3. 
	Ēkas kadastra apzīmējums 
	4246 0050 132

	1.4. 
	Objekta īpašnieks
	Cēsu novada pašvaldība, 90000031048, Raunas iela  4, Cēsis, Cēsu nov., LV-410

	1.5. 
	Pasūtītājs 
	Cēsu novada pašvaldība

	1.6. 
	Objekta veids
	2214 - Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas

	1.1. 
	Teritorijas plānojums
	Esošais- Publiskās apbūves teritorija

	1.2
	Būvniecības galvenie kritēriji
	Būvdarbu kvalitāte; uzlādes iekārtas funkcionalitāte; ilgtspējība, drošība, ekspluatācijas izmaksu efektivitāte. 



2. PRASĪBAS BŪVNIECĪBAS DARBIEM 
	N.p.k.
	Darbu apraksts
	Apzīmējums
	Pasūtītāja prasības un priekšlikumi projektēšanas darbu izpildei

	2.1.
	Vispārējas prasības
	Būvniecības darbu laikā jāparedz, ka ēkai tiek saglabāts līdzšinējais lietošanas veids

	2.2.
	Būvniecības stadijas
	Būvniecība paredzēta 1 kārtā

	2.3
	Būvdarbi
	Darbi veicami saskaņā ar:
2.3.1. [bookmark: _Hlk113449866][bookmark: _Hlk58847793]Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “epu 2”, reģistrācijas Nr. 40203281351, izstrādātajai  Būvniecības ieceres dokumentācija, (skatīt atsevišķā pielikumā).
2.3.2. MK Nr.1041 – Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības;
2.3.3. LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība;
2.3.4. LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”;
2.3.5. LVS EN 62305 “Zibensaizsardzība”;
2.3.6. LVS EN 50164 “Zibensaizsardzības komponenti”;
2.3.7. LVS EN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;
2.3.8. Latvijas būvnormatīvu, Latvijas nacionālo standartu u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 

	2.4
	Būvdarbu termiņi 

	2.4.1. Plānotais būvdarbu izpildes laiks – 2 (divi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
2.4.2. Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks – 2026.gada septembris.
2.4.3. Būvdarbi ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kam pievienota būvniecības izpilddokumentācija, tiek nodoti Pasūtītājam 1 (vienu) nedēļu pirms Objekta ekspluatācijā nodošanas dienas.

	2.5.
	Būvdarbu garantijas 
	Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājas pēc atzīmes izdarīšanas Būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu pabeigšanu. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir 36 kalendārie mēneši pēc  dienas, kad būve  ir pieņemta ekspluatācijā.

	2.6.
	Darbu veikšanas projekts. DVP

	2.6.1. [bookmark: p114][bookmark: p-528930]Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar Būvniecības ieceres dokumentāciju un to sastāvā esošo darbu organizēšanas  projektu (DOP), kā arī ar Būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas projektu (turpmāk - DVP). Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā Būvuzņēmējs. 
2.6.2. Būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts, atbilstoši Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3. punktam “Būvdarbu veikšanas dokumentācija”.
2.6.3. Veikt bīstamo zonu norobežošanu un brīdinājuma zīmju izvietošanu.
2.6.4. Būvniecības laikā izmantot tehnoloģijas, kuru trokšņu līmenis netraucē apkārtējo ēku iedzīvotājiem.
2.6.5. Nodrošināt avārijas dienesta, policijas vai glābšanas dienesta un piegādes transporta brīvu piekļuvi objektam.
2.6.6. Nodrošināt gājēju un transporta kustības ceļu nodalīšanu no būvdarbu veicēju darbībai nepieciešamajiem pārvietošanās maršrutiem, uzstādot atbilstošas norādes un brīdinājuma zīmes.
2.6.7. DVP ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.

	2.7.
	Būvizstrādājumi.

	2.7.1. Saskaņā ar Būvniecības likuma 10. pantu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina Būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Būvuzņēmējs var piedāvāt Pasūtītāja noteiktos būvmateriālus un būvizstrādājumus vai ekvivalentus atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijās minētajam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

	2.8. 
	Vides aizsardzība.
	2.8.1. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
2.8.2. Būvniecībā radušies atkritumiem jābūt pārstrādātiem un reģenerētiem. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām

	2.9. 
	Būvdarbu pabeigšana un nodošana Pasūtītājam
	2.9.1. Atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 8. daļas 8.1. apakšnodaļai “Pieņemšana ekspluatācijā paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā”. 
2.9.2. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Objektā uzstādīto iekārtu un agregātu pases, kā arī veic instruktāžu par iekārtu ekspluatācijas nosacījumiem.
2.9.3. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam iestrādāto materiālu un konstrukciju (elektrotīklu, elektroiekārtu) kopšanas un uzturēšanas instrukcijas.

	2.10.
	Ugunsdrošības pasākumi
	UPP
	Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības pasākumus, un ievērot projektēšanas laikā paredzētos risinājumus. 

	Iekšējie inženiertīkli

	2.11.
	Elektroapgāde (iekšējā)
	EL 
	Veikt:
·  Elektrotransportlīdzekļu uzlādes  punkta pieslēguma izveidi (uzlādes iekārta  “Post evolve smart 43 kW AC model C63 one”); 
Tai skaitā:
· 51 m kabeļa NYY-J 5x2.5 montāžu;
· 28 m aizsargcaurules d-32mm montāžu;
· Galvenās sadalnes GS-1 montāžu;
· Zemējuma kontūras ierīkošanu;
· Elektroapgādes pieslēguma montāžu.

	3.
	Citas prasības

	3.1
	Objekta apsekošana un piekļuves nodrošināšana
	
	Par objekta apsekošanu un piekļuves nodrošināšanu sazināties ar Cēsu novada pašvaldības būvniecības projektu vadītāju Salvi Krūmiņu (e-pasts: salvis.krumins@cesunovads.lv, tālrunis: 29445162).

	3.2
	Būvdarbu apjoms
	
	Tāmē noradītajos būvdarbu apjomos Uzņēmējs iekļauj visus materiālus, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi izpildītu šos darbus (līgumcenā ir ietverti visi ar darbu izpildi saistītie materiāli un to izbūves izmaksas, pat ja tās nav norādītas tāmē, un par šiem darbiem Uzņēmējs nav tiesīgs prasīt papildu samaksu).
Pasūtītājs apmaksā faktiski izpildītos darba apjomus, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas līgumcenā.



Tehniskā specifikācija izstrādāta: 10.08.2026.

Pielikums:
1. Būvniecības ieceres – “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes  punkta uzstādīšana "Drabešu skola", Drabeši, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101” dokumentācija.
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