2. pielikums
Iepirkuma “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
 Dundagas bibliotēkai projekta “Iedvesmas bibliotēkas” ietvaros, 
identifikācijas Nr. TNP 2026/109, Nolikumam



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA /PIEDĀVĀJUMS
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dundagas bibliotēkai 
projekta “Iedvesmas bibliotēka” ietvaros

1. Mēbeles jāizgatavo atbilstoši pasūtītāja sadarbības partneres – arhitektes Nitas Apsītes (tel. 29145105, e-pasts: nita.apsite57@gmail.com) izstrādātajam risinājumam/skicēm, kas pievienotas Tehniskās specifikācijas pielikumā, mēbeļu izgatavošana jāveic konsultējoties un risinājumus saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi un arhitekti;
2. Saskaņā ar projekta “Iedvesmas bibliotēka” telpas iekārtojumam nepieciešamās mēbeles jāizgatavo no AS “Latvijas Finieris” ražotā bērza saplākšņa, kas netiek iekļauts mēbeļu izgatavošanas izmaksās; Mēbeļu piedāvājumā uzņēmējam jānorāda nepieciešamā materiāla specifikācija – veids, biezums, šķira (ar vai bez zariem viena vai abas puses) un jāaprēķina daudzums (loksnēs vai m2);
3. Saplākšņa izmaksas apmaksās“Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība”; Saplākšņa saņemšana notiks Rīgā, AS “Latvijas Finieris” ražotnē – tādēļ uzņēmējam jāparedz transporta izmaksas līdz mēbeļu izgatavošanas vietai un attiecīgi uzstādīšanai Dundagas bibliotēka;
4. Izgatavoto mēbeļu garantijai jāndorošina vismaz  24 (divdesmit četri) mēneši

	MĒBEĻU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA DUNDAGAS BIBLIOTĒKAS TELPĀS 

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Piezīme
	Mērvienība
	Skaits
	
Vienas vienības cena, EUR (ieskaitot piegādi un uzstādīšanu) bez PVN
	
Kopējā cena EUR (ieskaitot piegādi un uzstādīšanu) bez PVN
	Pretendentam nepieciešamā materiāla apraksts (veids, biezums, šķira (ar vai bez zariem vienā vai abās pusēs un jāaprēķina nepieciešamais daudzums (loksnēs vai m2) un šajā ailē jānorāda

	1.
	Galds (izmēri ietverti pielikuma zīmējumā) 
	
	gab.
	3
	
	
	

	2.
	Sienas vairogi/grāmatu eksponēšanai plauktiem nepieciešams  novietojums vai plaukta malas atdure (izmēri ietverti pielikuma zīmējumā)
	
	gab.
	4
	
	
	

	3.
	Plaukti grāmatām/spēlēm novietojums – uz grīdas 
(izmēri ietverti pielikuma zīmējumā)
	
	gab.
	5
	
	
	

	4.
	Plaukti apaviem novietojums – uz grīdas 
(izmēri ietverti pielikuma zīmējumā)
	Apstrādājami ar ūdens noturīgu laku
	gab.
	2
	
	
	

	5.
	Iekšējā koka balkona esošās konstrukcijas atjaunošana (slīpēšana, beicēšana), papildināšana ar jauniem elementiem (saskaņā ar skicēm), uzstādīšana telpā
	
	m2
	5
	
	
	

	5.1.
	Iekšējā koka balkona nišas apdare ar saplāksni (apakšējo daļu pārvēršot mājiņā) 
	
	120 cm x 130 cm.
	2
	
	
	

	5.2.
	Mīkstā seguma iestrāde balkona augšējā platformā 
	
	m2
(220 cm x 120 cm)
	2,7 m2
	
	
	

	5.3.
	LED apgaismojuma joslas balkona apakšējā nišā 
	
	gab.
(210 cm)
	2
	
	
	

	5.4.
	Plaukts balkona apakšā (mājiņā) 
	
	gab.
	1
	
	
	

	5.5.
	Plaukts balkona slīpajā daļā (zem trepēm)
	
	gab.
	1
	
	
	

	5.6.
	Balkona trepju roku balstam un augšējās platformas margām papildus 2 režģu joslu/līstes izveide 
	
	gab.
(augšējā platforma 220 cm x 112 cm x 10 cm); (trepes 236 cm x 10 cm)
	2
	
	
	

	5.7.
	Sienas pusē trepju roku balsts 
	
	gab.
	1
	
	
	

	6.
	Ozola profils ar atveramām durtiņām grāmatu eksponēšanai 
	Ozola profilam par pamatu jāizmanto 1919.gada Latvijas 100 rubļu naudaszīmē attēlotais Dundagas ozols*
	gab.
	1
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]	Kopēja cena par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu 
	
	
	


*skatīt  pielikumā pievienoto attēlu
Piegādes vieta: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads       
Piedāvātais garantijas laiks - _____________
Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā  projektu vadītāja
Ina Lībeka
28.07.2026.

Ar šo Pretendents apņemas veikt preču piegādi un nodrošināt uzstādīšanas pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
	Vārds, uzvārds, amats
(Pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	




