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Pielikums Nr.6
22.04.2025. iekšējiem noteikumiem
Nr. AMD-25-4-nts
(05.08.2025. iekšējo noteikumu Nr.AMD-25-8-nts redakcijā)


Ielas brauktuves tehniskā stāvokļa novērtējums

	Nr.p.
k.
	Ielas brauktuves stāvokļa raksturojums
	Ielas brauktuves stāvokļa novērtējums, %
	Ilustratīvs piemērs

	[bookmark: _Hlk190955783]1.
	Labs
	86-100
	[image: ]

	

	[bookmark: _Hlk190955735]2.
	Gandrīz labs
	71-85
	[image: ]

	

	3.
	Apmierinošs
	56 – 70
	[image: ]

	

	[bookmark: _Hlk190959893]4.
	Gandrīz apmierinošs
	41 – 55
	[image: ]

	

	5.
	Neapmierinošs
	26 - 40
	[image: ]

	[bookmark: _Hlk190960253]

	6.
	Pirmsavārijas stāvoklis

	11 – 25
	[image: ]

	

	7.
	Uz sabrukšanas robežas
	0 - 10
	[image: ]

	


Piezīme: Ceļa stāvokli nosaka, pamatojoties uz ielu, velosipēdu ceļu vai velojoslu novērtēšanas ierīces iegūto tehniskā stāvokļa datu novērtējumu.











Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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