TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Satiksmes drošības un vides pieejamības uzlabošana 

1. Uzdevums: 
1.1. veikt satiksmes drošības un vides pieejamības uzlabošanas pasākumu realizāciju (atjaunošanu) pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Darbu izpildes vieta un veids:
2.1. Darbu izpildes vieta – Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
2.2. Darbu veids – atjaunošana.

3. Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs
3.1. Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).
3.2. Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
3.3. Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvtehniķa p.i. Irina Kondrašova, tālrunis +371 654 76406, e-pasta adrese irina.kondrasova@daugavpils.lv
3.4. Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.

4. Darbu izpildes normatīvais regulējums
Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums: 
4.1. likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums un citi spēkā esošie un attiecināmi likumi;
4.2. Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumi – MK 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 2021.gada 7.janvāra noteikumi Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, MK 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK 2001.gada 02.oktobra noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, MK 2021.gada 18.februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;
4.3. citi normatīvie akti – Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026;

5. Darba apjomi:

5.1. Darba apjomus skatīt pielikumos pie tehniskās specifikācijās

6. Darbu izmaksas

6.1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā (t.sk. arī sagatavošanas, mobilizācijas un demobilizācijas pasākumi) izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, iekārtu, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, atkritumu utilizācijas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus;
6.2. Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu apjomu sarakstā, ko pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām;
6.3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu apjomi;
6.4. Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem;
6.5. Piedāvājumam jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

7. Izmantojamie būvizstrādājumi
7.1. Lai apzinātos darbu apjomu un to specifiku Pretendents ir aicināts iepirkuma laikā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā veikt objektu apskati. Izpildītājam jānodrošina satiksmes organizācija (t.sk. arī pagaidu pieturu ierīkošana un uzturēšana) visā darbu izpildes termiņā. 
7.2. Visas atsauces uz materiālu un būvizstrādājumu (turpmāk – materiāli) izgatavotāju firmām, kuras iespējams tika norādītas tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par minētiem, kā arī atbilst tehniskajai specifikācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā specifikācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, netiek sadārdzināts būvniecības (remonta/atjaunošanas) process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi;
7.3. Demontāžas, kā arī citu būvdarbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, kokmateriāli (t.sk. arī zari, celmi), aku vāki un lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija u.c. būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nepieciešamības gadījumā pēc DVPI “KSP” pieprasījuma nodot pašvaldībai demontēto pašvaldības īpašumu.
7.4. Pēc būvdarbu (remonta/atjaunošanas) pabeigšanas, gadījumā ja tika bojāti esošie segumi un/vai citi ielu konstruktīvie elementi) nodrošināt esošo segumu (t.sk. arī ceļa/ietves apmaļu)  atjaunošanu atbilstoši Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023 vai Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas prasībām. Asfalta atjaunošanu veikt perpendikulāri un/vai paralēli ceļa asij. Asfalta seguma atjaunošanā divos un vairāk slāņos paredzēt ar slēdzi (kārts nākamais asfalta atjaunošanas slānis minimāli ar 10cm “pārkari” . Gadījumā, ja ielai ir tikai 1 esošā asfalta kārta, tad atjaunošanai paredzēt minimāli AC11 surf - 6cm kārtu, tranzīta ielām paredzēt AC11 surf dilumkārtu. 
7.5. Būvdarbu izpildei nodrošināt būvspeciālistu ceļu būvdarbu vadīšanas sfērā.

8. Darbu izpildes termiņš: 2 meneši no līguma parakstīšanas dienas;  

9. Garantijas laiks: 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 16.07.2026.
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