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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2026.gada ____.____________

Pretendenta nosaukums_____________________

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.
2. Izmantojamie būvizstrādājumi:
	Nr.
	Būvmateriāla nosaukums
	Sertifikāta numurs un datums
	Sertifikāta izdevējs

	1.
	Asfaltbetons AC 22 bin
	
	

	2.
	Asfaltbetons AC 16 surf
	
	

	
	u.c.
	
	


3. Garantijas apliecinājums: Jāapliecina vismaz 3 (triju) gadu garantija būvdarbiem.
4. Darbu izpildes termiņš: Jāapliecina darbu izpilde 2 (divu) mēnešu laikā, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam:
	Būves vieta:

	Ielas posma garums, km:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas[footnoteRef:1] [1:  Grafiku sastāda pieņemot, ka četru mēnešu periods sastāda 17 (septiņpadsmit) nedēļas.] 


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	..
	17

	1. 
	Mobilizācija uz satiksmes organizācija
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana Hvid 15cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījuma kārtas remonts 8cm biezumā
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas AC22bin būvniecība,  hvid = 9cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Karstā asfalta dilumkārtas AC16surf būvniecība (t.sk. gruntēšana un šuvju hermetizācija), hvid = 6cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Aploces veida ātrumvaļņa izveide ar marķējumu un mobilizāciju
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Īpašie nosacījumi: 
5.1. Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām;
5.2. Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai;
5.3. Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija;
5.4. Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

	Vārds, Uzvārds, 
	

	Amats, Paraksts
	



25

