Atklāta konkursa LRAS 2026/14
nolikuma 3.2.pielikums

Atklāts konkurss “Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona infiltrāta reversās osmozes attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”
identifikācijas Nr. LRAS 2026/14

2.iepirkuma daļa “Skābes un sārma reaģenti pH regulēšanai”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendentam jāpiedāvā pēdējās paaudzes reversās osmozes procesa atkritumu poligona notekūdeņu apstrādes ķīmiskie preparāti.

Piegādātājam jāpiegādā pH regulēšanas reaģents (turpmāk arī Prece) un jānodrošina Preces piegāde saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:
Tabula Nr.1
	Nr.
	Piegādes
kritērijs
	Minimālās prasības Piegādei

	1. 
	Prece
	Koncentrēta tehniskā sērskābe ar 96-97% koncentrāciju

	1. 
	Preces kvalitāte, tehniskās prasības
	Molekulārā formula: H2SO4


	1. 
	Preces piegādes vieta
	“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

	1. 
	Preces piegādes periodiskums
	Piegādātājam ir jānodrošina preces periodiska piegāde ar 1 (vienas) piegādes minimālo apjomu ne mazāk kā 20 000kg.
Preces piegāde jānodrošina ne vēlāk kā 10 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska (elektroniski) vai mutvārdu (telefoniski) paziņojuma nosūtīšanas Piegādātājam.

	1. 
	Preces uzskaites un norēķinu mērvienības
	Preces uzskaites un norēķini mērvienība tiek pieņemta kg (kilogramos)

	1. 
	Preces atbilstības dokuments
	[bookmark: _Hlk218607786]Par katru Preces piegādāto apjomu izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam Preces atbilstības sertifikāta kopiju. 

	1. 
	Preces piegādes veids
	Prasības IBC konteineriem
Prece jāpiegādā IBC konteineros, kas ir piemēroti attiecīgās preces uzglabāšanai un transportēšanai.
Izpildītājam jānodrošina, ka piegādes brīdī IBC konteineri ir labā tehniskā stāvoklī, tīri, hermētiski un bez bojājumiem, kas var ietekmēt to drošu uzglabāšanu, pārvietošanu vai lietošanu. IBC konteineriem, tostarp to pamatnei (paletei), aizsargkonstrukcijai, vārstiem un noslēgelementiem, nedrīkst būt būtisku deformāciju, plaisu, lūzumu, noplūžu vai citu bojājumu.
IBC konteinera pamatnei jābūt tehniski nebojātai un piemērotai drošai konteinera pārvietošanai ar rokas palešu ratiņiem un/vai autokrāvēju.
Ja piegādes laikā tiek konstatēts, ka IBC konteiners, tā pamatne vai cita konstrukcijas daļa ir bojāta un bojājums apgrūtina vai nepieļauj konteinera drošu pārvietošanu, uzglabāšanu vai izmantošanu, Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt attiecīgo konteineru. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina bojātā IBC konteinera nomaiņa pret tehniskajām prasībām atbilstošu IBC konteineru.
Katram IBC konteineram obligāti jābūt aprīkotam ar skaidri salasāmu, noturīgu un nepārprotamu identificējošo marķējumu. Marķējumam jānodrošina iespēja identificēt konteinerā esošo preci, un tam jāatbilst attiecīgajai precei piemērojamajām marķēšanas un bīstamo vielu pārvadāšanas prasībām. Nav pieļaujama preces piegāde IBC konteineros ar trūkstošu, nesalasāmu, būtiski bojātu vai piegādātajai precei neatbilstošu marķējumu.


	1. 
	Preces cena
	Preces cenā (EUR/kg bez PVN) ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Preces sagādi un piegādi līdz Pasūtītājam.

	1. 
	Apmaksas veids
	30 dienu laikā pēc preces piegādes Pasūtītāja objektā.



Tabula Nr.2
	Nr.
	Piegādes
kritērijs
	Minimālās prasības Piegādei

	1. 
	Prece
	Nātrija hidroksīda šķīdums 45-50%

	2. 
	Preces kvalitāte, tehniskās prasības
	Molekulārā formula: NaOH 


	3.
	Preces piegādes vieta
	“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

	4.
	Preces piegādes periodiskums
	Piegādātājam ir jānodrošina preces periodiska piegāde ar 1 (vienas) piegādes minimālo apjomu ne mazāk kā 100 kg.
Preces piegāde jānodrošina ne vēlāk kā 10 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska (elektroniski) paziņojuma nosūtīšanas Piegādātājam.

	5.
	Preces uzskaites un norēķinu mērvienības
	Preces uzskaites un norēķini mērvienība tiek pieņemta kg (kilogramos)

	6.
	Preces atbilstības dokuments
	Par katru Preces piegādāto apjomu izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam Preces atbilstības sertifikāta kopiju.

	7.
	Preces piegādes veids
	Prece jāpiegādā 20–25 litru kannās, kas ir tehniski labā stāvoklī, tīras, hermētiski noslēgtas un piemērotas attiecīgās preces uzglabāšanai un transportēšanai. Kannām nedrīkst būt plaisu, deformāciju, noplūžu vai citu bojājumu.
Katrai kannai jābūt aprīkotai ar skaidri salasāmu, noturīgu un piegādātajai precei atbilstošu identificējošo marķējumu. Nav pieļaujama preces piegāde bojātās kannās vai kannās ar trūkstošu, nesalasāmu vai neatbilstošu marķējumu.


	8.
	Preces cena
	Preces cenā (EUR/kg bez PVN) ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar Preces sagādi un piegādi līdz Pasūtītājam.

	9.
	Apmaksas veids
	30 dienu laikā pēc preces piegādes Pasūtītāja objektā.



Preču  provizoriskie daudzumi 
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Koncentrēta tehniskā sērskābe ar 96-97% koncentrāciju
	kg 
	70 000

	2.
	Nātrija hidroksīda šķīdums 45-50%
	kg
	1000


Preču daudzums ir provizorisks un var mainīties atkarībā no faktiski nepieciešamā daudzuma.

(Pretendenta nosaukums) apliecinām, ka līguma darbības laikā varēsim piegādāt pH reaģentu saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai  parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
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