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Tehniskā specifikācija 
“Virtuālās realitātes laboratorijas aprīkojums un licences”

1. [bookmark: _Hlk216947573]Portatīvais dators ar VR atbilstošu GPU
	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	Portatīvais dators ar VR atbilstošu GPU

	Operētājsistēma 
	Windows 11 Pro

	Procesors un mātes plate (līdzvērtīga vai labāka)
	 

	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	Vismaz 55000

	Procesora frekvence
	E-Core vismaz 1,8 GHz; P-Core vismaz 2.4 GHz  

	Kodolu skaits
	Vismaz 20

	Turbo boost funkcija
	Vismaz līdz 5.2 GHz

	Displeja diagonāle
	16 "

	Ekrāna izšķirtspēja
	Vismaz 2560 x 1600 pikseļi

	Paneļa veids
	LED preatspīduma

	Operatīvā atmiņa
	Vismaz 32GB DDR5 5600MHz

	SSD diska apjoms
	Vismaz 1TB M.2 PCI Express 4.0

	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	Vismaz 19100

	Videokartes atmiņas apjoms
	Vismaz 8 GB GDDR7 

	Iebūvētā kamera
	FHD IR kamera

	Wi-Fi: 
	Wi-Fi 7(802.11be)

	Bluetooth versija
	Vismaz 5.4

	Pieslēgvietas
	HDMI, Thunderbolt 4 ar DisplayPort atbalstu / power delivery / G-SYNC (datu ātrums līdz 120Gbps), 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, RJ-45

	Iebūvēti skaļruņi
	Jā

	Korpusa materiāls
	Metāls, Plastmasa

	Akumulatora tips
	Li-ion  

	Akumulatora ietilpība
	Vismaz 90 vatstundas 

	Svars
	2,8 kg vai mazāk  

	Drošība
	TPM (Firmware)

	Komplektā iekļaujami
	Atbilstošs barošanas bloks, ergonomiska dizaina datorpele ar Bluetooth savienojumu (Logitech M720 Triathlon vai līdzvērtīga), datora pārnēšāšanai atbilstoša datorsoma

	Garantija
	3 gadi

	Skaits
	6



	Vispārīgās prasības 1.pozīcijai "Portatīvie datori

	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;

	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	

	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Portatīvajiem datoriem (piezīmjdatoriem/klēpjdatoriem) jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes (attiecināms uz stacionārajiem datoriem).
Portatīvajā datorā jābūt nomaināmam diskdzinim vai nodrošinātai iespējai izmantot attālinātu datu piekļuvi (mākoņglabātuve);
Ja portatīvais dators ir aprīkots ar mazāku nekā 8GB operatīvo atmiņu, tai jābūt modernizējamai vai viegli nomaināmai;
Portatīvā datora akumulatora darbspējai pēc 300 uzlādes cikliem jābūt ne mazākai kā 80%.

	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
- 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
.2. Piezīmjdatora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 3,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 30 dB(A));
- 3,5 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 35 dB(A)).

	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.

	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.

	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)


* - Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. 
2. Jauktās realitātes autonomās brilles
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	Jauktās realitātes autonomās brilles

	Saderīgs ar
	Atbalsta gan VR lietotnes vietnē Quest, gan PC savienojumus

	Galvas stiprinājuma tips
	Regulējams siksniņas tips (galvas siksna)

	Ārējais materiāls
	Plastmasa / kompozītmateriāli (standarta konstrukcijas)

	Haptiskā atgriezeniskā saite
	Jā — vibrācija kontrolieriem (uzlabota daudzkanālu haptiskās atgriezeniskās saites tehnoloģija) 

	Ekrāns / displejs
	2 × LCD paneļi

	Ekrāna tips
	Ātrās pārslēgšanās LCD (RGB)

	Skata lauks (FOV)
	Virs 100 grādiem (VRcompare)

	Atsvaidzes intensitāte
	72 Hz, 90 Hz, 120 Hz (atkarībā no lietotnes / režīma)

	Horizontālais skata lauks
	Skata lauks virs 100 grādiem

	Izšķirtspēja
	Vismaz 2064 × 2208 pikseļi uz aci

	Lēcu tips
	Pancake lēcas

	IPD diapazons
	53 mm – 75 mm regulējams

	Passthrough (caurskats)
	Pilnkrāsu caurskats — krāsaina caurskata kamera / Jauktās realitātes funkcijas

	Izsekošana
	no iekšpuses uz āru izsekošana, 6 DOF (brilles + rokas)

	Roku izsekošana
	Jā (rokas kontrolieri + potenciāli kameras izseko roku kustības)

	Kontrolieri
	VR kustību kontrolieri ar 6DoF izsekošanu

	Kontroliera haptiskā atgriezeniskā saite
	Jā (vibrācija)

	Iebūvēts akumulators (kontrolieros)
	Kontrolieri lieto AA baterijas (kontrolieri nav ar iebūvētu uzlādējamu bateriju)

	Iebūvēts skaļrunis
	Jā — iebūvēti skaļruņi brillēm

	Mikrofons
	Jā (iebūvēts mikrofons)

	3,5 mm audio ligzda
	Ir

	Savienojumi / pieslēgumi
	USB-C port (lādēšanai / datu savienojumam)

	Wi-Fi
	Wi-Fi 6E

	Bluetooth
	Bluetooth 5.2

	Sistēma / OS
	Horizon OS (pamatojoties uz Android)

	Mikroshēmu komplekts
	Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 vai līdzvērtīgs

	RAM
	Vismaz 8 GB LPDDR5

	Iekšējā atmiņa
	Vismaz 512 GB

	Akumulatora jauda / spriegums
	Vismaz 4879 mAh, 3,87 V

	Barošanas pieslēguma veids
	USB-C (lādēšana) ar EU barošanas spraudni

	Komplektā jāiekļauj
	Regulējams cietais galvas stiprinājums ar polsteriem.
Pārnēsājamā somiņa ar atbilstošu ietilpību.

	Garantija
	2 gadi

	Skaits
	2



3. Multifunkcionālās virtuālās realitātes brilles
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	Multifunkcionālas virtuālās realitātes brilles

	Ierīce
	 

	Galvas stiprinājuma tips
	Ievelkama siksna

	Ārējais materiāls
	Plastmasa (PC/ABS)

	Haptiskā atgriezeniskā saite (vibrācija)
	Nav

	Ekrāns
	 

	Ekrāna tips
	2 x LCD

	Skata lauks (FOV)
	120 grādi vai vairāk

	Atsvaidzes intensitāte (Hz)
	Vismaz 90 Hz

	Horizontālais skata lauks
	110 grādi vai vairāk

	Izšķirtspēja
	Vismaz 2448 x 2448 pikseļi katrai acij

	Vertikālais skata lauks
	90 grādi vai vairāk

	Diagonālais skata lauks
	110 grādi vai vairāk

	Optika
	 

	Lēcu tips
	Divu elementu Fresnel lēcas

	IPD diapazons (attālums starp acu zīlītēm)
	57 - 72 mm

	Regulējams dioptriju stiprums
	Nav

	Caurskata veids (passthrough)
	Jā (pilnkrāsu)

	Izsekošana
	 

	Izsekošanas metode
	6 DoF no iekšpuses uz āru ar 4 iebūvētām kamerām

	Acu izsekošana
	Jā

	Roku izsekošana
	Jā

	Kontrolieri
	 

	Kontrolieri
	2x XR kustību kontrolieri ar 6DoF izsekošanu

	Kontroliera svars
	150 grami vai mazāk

	Haptiskā atgriezeniskā saite
	Jā

	Iebūvēts akumulators
	Jā

	Audio
	 

	Iebūvēts skaļrunis
	Jā

	Mikrofons
	Duāls mikrofons ar trokšņu slāpēšanu

	3,5 mm audio ligzda
	Ir

	Savienojamība
	 

	Savienojumi
	USB-C

	Wi-Fi
	Ir

	Bluetooth
	Ir

	Wi-Fi tips
	Wi-Fi 6E

	Bluetooth versija
	5.2

	Sistēma
	 

	Operētājsistēma
	Android

	Mikroshēmu komplekts (chipset)
	Qualcomm Snapdragon XR2 vai līdzvērtīgs

	Iekšējā atmiņa
	Vismaz 128GB

	RAM
	Vismaz 12GB

	microSD karšu slots
	Ir

	Baterija
	 

	Akumulatora darbības laiks
	Vismaz 2 stundas

	Uzlādes laiks (0–100 %)
	1.5 stundas vai mazāk

	Barošanas pieslēguma tips
	EU spraudnis

	Garantija
	2 gadi

	Skaits
	2



4. Komplekts ar 3 kustību sensoriem un 1 USB-C uztvērēju
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	Komplekts ar 3 kustību sensoriem un 1 USB-C uztvērēju

	Saderīgās VR brilles
	VIVE Focus Vision 1
VIVE Focus 31, 3
VIVE XR Elite 1
Ar trešo pušu SteamVR saderīgas austiņas1

	Savienojamība
	2.4 GHz
5 GHz Wi-Fi

	Nodrošina
	6DoF sekošana
Pogo piespraudes
Ātrās atlaišanas mehānisms

	Baterija
	7 stundas vai ilgāk

	Uzlādes laiks
	2,2 stundas vai ātrāk

	Izlādes kabelis
	USB Type-C

	Svars
	100 grami vai vieglāks

	Pielietošanas iespējas
	Pilna ķermeņa izsekošana
Objektu izsekošana
Kustību uztveršana / kustību fiksēšana
Virtuālā producēšana / virtuālā filmēšana
Sporta simulācija
Fizikālā terapija un rehabilitācija
Atrašanās vietā balstīta izklaide (piem., VR atrakcijas)
Simulāciju apmācība / apmācība ar simulatoriem

	Garantija 
	2 gadi

	Skaits
	2



5. Sejas mīmikas atpazīšanas sensors
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	Sejas mīmikas atpazīšanas sensors

	VR briļļu savietojamība
	VIVE Focus Vision, VIVE Focus 3

	Sensors
	Mono kamera @60Hz
Diagonālais skata lauks 150 grādi vai vairāk

	SDK atbalsts
	Unity, Unreal Engine un Native atbalsts

	Savienojamība
	USB Type-C

	Svars
	12g vai vieglāks

	All-in-one VR atbalsts
	VIVE Wave

	PC VR atbalsts
	OpenXR pār VIVE biznesa straumēšana

	Garntija 
	2 gadi

	Skaits
	2



6. Acu izsekošanas modulis VR brillēm
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	Acu izsekošanas modulis VR brillēm

	VR briļļu savietojamība
	HTC VIVE Focus 3, Focus Vision

	Funkcionalitāte
	Acu izsekošana
Foveated renderēšana

	Frekvence
	Vismaz 120Hz

	Kalibrācijas punkti
	Vismaz 9

	Saskarne
	WAVE SDK, OpenXR

	SDK savietojamība
	Unity, Unreal Engine

	Savienojamība
	USB-C

	 Garantija
	2 gadi

	Skaits
	2



7. VR brilles ar integrētu acu pozīcijas izsekošanu
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	VR brilles ar integrētu acu pozīcijas izsekošanu

	Funkcionalitāte
	DFR-gatavs acu izsekošana
Roku izsekošana
SLAM izsekošana or Lighthouse izsekošana
6DOF kontrolieri
Iebūvēts telpiskais audio
Divi ventilatori labai dzesēšanai
Pimax Play atbalsts
Dalīts DisplayPort kabelis

	Ekrāns
	Micro-OLED

	Optika
	HFOV 110 ar Pimax's ConcaveView

	Izšķirtspēja
	Vismaz 3840 x 3552 pikseļi katrai acij

	Svars
	200g vai mazāk

	Field of View (FOV)
	150 grādi vai vairāk

	Savienojamība 
	DisplayPort

	Garantija 
	2 gadi

	Skaits
	1



8. VR brilles ar ķermeņa kustību sensoriem I
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	XR (VR + AR) brilles

	Ierīce
	 

	Operētājsistēma
	Android XR

	Ekosistēma
	Google + Qualcomm + Samsung

	Displejs
	

	Tips
	Micro-OLED

	Izšķirtspēja
	Vismaz 3552 × 3840 pikseļi uz aci

	Atsvaidze
	līdz 90 Hz

	Skata leņķis
	Ne mazāk kā 109° (H) / 100° (V)

	Veiktspēja
	

	Procesors
	Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2

	Operatīvā atmiņa
	Ne mazāk kā 16GB

	Atmiņa
	256 GB

	Sensori un kameras
	

	Kameras
	Vismaz 6 ārējās + 2 passthrough + 4 acu

	Papildus
	Depth (dziļuma) sensors, IMU

	Funkcijas
	Acu izsekošana, Roku izsekošana

	Audio
	

	Skaņa
	Telpiskais audio

	Mikrofoni
	Vismaz 6 mikrofoni

	Baterija
	

	Tips
	Ārējais baterijas bloks

	Darbības laiks
	Ne mazāk kā 2 stundas

	Savienojamība
	

	Bezvadu savienojumi
	Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

	Savietojamība
	PC, Galaxy ierīces, TV

	Fiziskie parametri
	

	Svars
	Ne vairāk kā 545 g (bez baterijas)

	Dizains
	Regulējama siksna, ergonomisks

	Programmatūra / AI
	

	AI asistents
	Google Gemini

	Funkcijas
	Balss vadība, 2D→3D, XR aplikācijas

	Komplektā jāiekļauj
	VR brilles;
XR kustību kontrolieri (rokas vadībai un spēlēm);
Ārējais, noņemams baterijas bloks;
Uzlādes kabelis;
Aizsargājoša soma ērtai transportēšanai;
Gaismas aizsargi - noņemami, komfortam un izolācijai

	Garantija 
	2 gadi

	Skaits
	2



9. VR brilles ar ķermeņa kustību sensoriem II
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	VR brilles ar ķermeņa kustību sensoriem

	Ierīce
	 

	Galvas siksnas tips
	Ievelkama siksna

	Ārējais materiāls
	Plastmasa (PC/ABS), Tekstils

	Svars (ar galvas siksnu)
	600 grami vai mazāk

	Haptiskā atgriezeniskā saite
	Jā

	Ekrāns
	 

	Ekrāna tips
	2 x LCD

	Redzes lauks (FOV)
	100 grādi vai vairāk

	Atsvaidzes intensitāte
	Vismaz 90 Hz

	Horizontālais redzes lauks
	100 grādi vai vairāk

	Izšķirtspēja
	Vismaz 2160 pikseļi × 2160 pikseļi

	PPD (pikseļi uz grādu)
	20.76 PPD vai vairāk

	Vertikālais redzes lauks
	100 grādi vai vairāk

	Optika
	 

	Lēcu tips
	Pancake

	IPD diapazons (attālums starp acu zīlītēm)
	58 mm - 72 mm

	Regulējama dioptrija
	Jā

	Caurredzamības režīms (Passthrough)
	Jā (pilnkrāsu)

	Izsekošana
	 

	Izsekošanas metode
	6 DoF no iekšpuses uz āru

	Roku izsekošana
	Jā

	Kontrolleri
	 

	Kontrolleri
	2x 6DoF kontrolieri

	Haptiskā atgriezeniskā saite
	Jā

	Baterijas tips
	AA

	Audio
	 

	Iebūvēts skaļrunis
	Jā

	Mikrofons
	Jā

	Savienojamība
	 

	Savienojumi
	USB-C

	Wi-Fi
	Jā

	Bluetooth
	Jā

	Sistēma
	 

	Operētājsistēma
	Android

	Čipkopa
	Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 vai līdzvērtīgs

	Atmiņa
	 

	Iekšējā atmiņa
	Vismaz 256GB

	RAM
	Vismaz 12GB

	Baterija
	 

	Baterijas ietilpība
	Vismaz 5700 mAh

	Darbības laiks
	Vismaz 3 stundas

	Uzlādes laiks (0–100 %)
	2.5 stundas vai mazāk

	Barošanas savienojuma tips
	EU spraudnis

	Komplektā jāiekļauj
	Divi Pico kustību sensori (220 mAh, USB-C).
Soma pārnēsāšanai.

	Garantija 
	2 gadi

	Skaits
	1



10. EKG un kustību datu vākšanas sensoru modulis
	Preces nosaukums un raksturojošie elementi
	Prasības
 Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības, ne sliktākas kā vai ekvivalentas

	Pamatinformācija
	 

	Produkta veids
	EKG un kustību datu vākšanas sensoru modulis

	Iebūvētie sensori
	1x Single-Lead ECG 
1x Triaxial Akselerometers
1x Triaxial žiroskops

	Sensoru darbības attālums
	ECG: ±2.5mV 
Akselerometrs: ±8g 
Žiroskops: ±500dps 

	Sakari / Komunikācija
	Bluetooth Low Energy (BLE) (v.5.3)

	Sakaru darbības attālums
	Ne mazāk kā 10 m tiešajā redzamībā

	Iekšējā atmiņa
	Ne mazāk kā 10 h

	Akumulators
	Uzlādējams vismaz 155mA 3.7V LiPo  

	Akumulatora darbības laiks
	Vismaz 10 h nepārtrauktā datu pārraidē

	Uzlādes pieslēgvieta
	Micro-USB vai Type-C savietojams ar standarta USB lādētāju

	Svars
	20 līdz 30g

	Komplektā jāiekļauj
	Sensora stiprinājums (Ag/AgCl pārklāts polimērs)

	Garantija 
	2 gadi

	Skaits
	2



11. Mobilais viedtālrunis
	Operētājsistēma
	Vismaz Android 16

	Iekšējā atmiņa
	Vismaz 256 GB

	Operatīvā atmiņa RAM
	Vismaz 12 GB

	Procesors
	Exynos 2600 (2nm) vai līdzvērtīgs

	Procesora kodolu skaits
	Vismaz 10

	Izturības klase
	Vismaz IP68

	Ekrāna tips
	Dynamic AMOLED 2X

	Ekrāna maksimālā izšķirtspēja
	Vismaz 2340 x 1080 pikseļi

	Ekrāna izmērs
	Vismaz 6.3 collas

	Ekrāna atsvaidzes frekvence
	Vismaz 120 Hz

	Korpusa materiāls
	Stikla priekšpuse (Gorilla Glass Victus 2), stikla aizmugure (Gorilla Glass Victus 2), alumīnija rāmis

	Mobilo sakaru tehnoloģija
	2G/3G/4G/5G

	Wi-Fi
	802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

	GPS
	GPS/Galileo/Glonass/BDS/QZSS

	Bluetooth versija
	Vismaz 5.4

	Papildus savienojumi
	NFC, Type-C, VoLTE, VoWi-Fi

	SIM karšu atbalsts
	Vismaz divas simkartes

	SIM kartes tips
	Dual SIM/Nano SIM/eSIM

	Akumulatora ietilpība
	Vismaz 4300 mAh

	Bezvadu uzlāde
	Jā

	Ātrās uzlādes jauda
	Vismaz 25W

	Papildus sensori
	Gaismas sensors, Barometrs, Ģeomagnētiskais sensors, Tuvuma sensors, Žiroskops, Holla sensors, Akselerometrs

	Pirkstu nospiedumu sensors
	Jā

	Garantija
	2 gadi

	Skaits
	1



12. Programmatūras licences
	Programmatūras licences
	 
	Skaits

	Programmatūra fizioloģisko datu apstrādei
	OpenSignals Heart Rate Variability (HRV) Add-on
	1

	Profesionāla video montāžas programmatūra
	DaVinci Resolve Studio
	2





Obligātās prasības Precēm:
1. Preces ir kvalitatīvas, jaunas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā komplektācijā. 
2. Piegāde: 2 mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža/ līguma noslēgšanas.
3. Pretendents sagatavojot tehnisko piedāvājumu norāda katras Preces ražotāju ( ņemot vērā ( PIL2. ₂. pantu) un modeli, kā arī iesniedz katalogu vai norāda vietni, kurā ir pieejams elektronisks katalogs, no kura var pārliecināties par attiecīgās datortehnikas un komponentes atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
4. Portatīvajiem datoriem jābūt pilnībā sakomplektētiem,  funkcionējošiem un instalētiem ar augstākminētajām operētājsistēmām.
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