	Komisijas 22.07.2026. atbilde uz ieinteresētā piegādātāja 21.07.2026. saņemto jautājumu.

Iepirkums: atklāts konkurss "Konteineru pārvadāšanas automašīnas piegāde", iepirkuma ID Nr. GEKO 2026/06/03

	Ieinteresētā piegādātāja jautājums par tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību:
	Komisijas vērtējums, atbilde:

	4.1. Automašīnas priekšā jābūt vilkšanas ierīcei, kas novietota pa rāmja centru, vilkšanas ierīcei jāspēj nodrošināt vilkšanas slodzi vismaz 25 000 kg.
Kas ir domāts “vilkšanas ierīce”?


	Ar “vilkšanas ierīci” ir saprotama automašīnas priekšpusē, pa transportlīdzekļa rāmja centru izvietota sakabes ierīce vilkšanas troses vai stieņa pievienošanai (piemēram, vilkšanas tapa, kā norādīts pievienotajā attēlā). Vilkšanas ierīcei jābūt paredzētai transportlīdzekļa vilkšanai un jānodrošina pieļaujamā vilkšanas slodze ne mazāka kā 25 000 kg.
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