1. pielikums                                                                                         
 Iepirkuma ID Nr. CNP/2026/80                                                             
nolikumam 
TEHNISKĀS PRASĪBAS[footnoteRef:1] [1:  Tehniskās prasības izstrādātas 2026. gada 13. jūlijā] 

Iepirkumam “Skatuves, apgaismojuma un apskaņošanas aprīkojuma noma festivālam “Veidenfests””,
Identifikācijas Nr. CNP/2026/80

1. Pakalpojuma sniegšanas mērķis:
1.1. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt skatuves, apgaismojuma un apskaņošanas aprīkojuma nomu festivāla “Veidenfests” (turpmāk – pasākums) norisei, kas plānots 2026. gada 15.-16. augustam (pasākuma norise 2026. gada 15. augustā no pl.10:00 līdz 2026. gada 16. augustā pl.01:00), kas apvieno literatūras, mākslas un mūzikas programmas. Festivālā līdzās kvalitatīvai literatūras un mūzikas pieredzei svarīga nozīme ir drošas un iekļaujošas vides radīšanai, apzināti atsakoties no atkarīgu izraisošu vielu lietošanas, ievērojot cieņpilnas attiecības pašam ar sevi, līdzcilvēkiem un apkārtējo vidi plašākā kontekstā, tostarp saudzējot “Kalāču“ dabas un kultūras mantojumu un autentiskumu. 
1.2. Pakalpojuma izpilde tiek īstenota Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās" ietvaros atbalstītā projektā Nr. 4.3.2.0/1/25/A/036 “Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās Cēsu novadā”, kas tiek līdzfinansēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Cēsu novada pašvaldības finansējumu.

2. Skatuves, apgaismojuma un apskaņošanas aprīkojuma tehniskās prasības:
	Nosaukums
	Nepieciešamais skaits / gab/t.m


	Akustiskās sistēmas
	0

	Aktīvā akustiskā SUB sistēma 
Zemfrekvenču skanda, aprīkota ar:
1) iebūvētu pastiprinātāju;
2) 2 gab. zemfrekvenču skaļruņiem, ne mazākiem par 18 collām diametrā un ar spoles diametru ne mazāku par 4.5 collām;
3) Maksimālais skaņas spiediens: ne mazāks par 143 dB;
4) Atskaņojamo frekvenču diapazons ( -10dB): diapazonā vismaz 27 Hz – 400 Hz;
5) Skandā iebūvētā pastiprinātāja RMS jauda: ne mazāka par 4000 W;
6) Skandas platums: ne lielāks par 1300 mm;
7) Skandas augstums: ne lielāks par 540 mm;
8) Skandas svars: ne lielāks par 80 kg. 
Jābūt iespējai ar datoru pieslēgties pie skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora, un veikt skandas skaļuma līmeņa, aiztures, un ekvalizācijas filtru regulēšanu.

	2


	Skaņas komplekts dīķa/ plosta apskaņošanai
	1

	Plosta konstrukcijas sagatavošana – 5x2,5 kravnesība 500kg
	1

	3 joslu platjoslas skanda, aprīkota ar: 
1) iebūvētu pastiprinātāju;
2) 2 gab. zemfrekvenču skaļruņiem, ne mazākiem par 12 collām diametrā un ar spoles diametru ne mazāku par 3 collām;
3) viena divjoslu vidējo / augšējo frekvenču skaļruņa ar izstarošanas diametru 1.4 collas, kura vidējo frekvenču membrānas diametrs ne mazāks par 3 collām, un augšējo frekvenču skaļruņa membrānas diametrs ne mazāks par 2 collām;
4)  Skandas izstarošanas leņķis  500Hz ( -6dB ) – pa horizontāli ne mazāk par 80 grādiem, pa vertikāli – ne mazāk par 45 grādiem;
5) Vidējo / augšējo frekvenču ruporam jābūt rotējamam, bez papildus instrumentu pielietošanas, ar soli 1 grāds;
6) Maksimālais skaņas spiediens – ne mazāks par 142 dB;
7) Atskaņojamo frekvenču diapazons ( -6dB ) vismaz: 48 Hz - 21 000 Hz;
8) Skandā iebūvētā pastiprinātāja RMS jauda: ne mazāka par 1900 W;
9) Skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora kvantizācijas frekvence: ne mazāka par 96 kHz;
10) Skandas platums: ne lielāks par 370 mm;
11) Skandas augstums: ne lielāks par 830 mm;
12) Skandas svars: ne lielāks par 36 kg.
Jābūt iespējai ar datoru pieslēgties pie skandā iebūvētā pastiprinātāja procesora, un veikt skandas skaļuma līmeņa, aiztures, un ekvalizācijas filtru regulēšanu.

	2


	
Monitoru sistema
	


	Divjoslu aktiīvā akustiskā monitoru sistēma RCF NX12 (700W) vai analogs
	6

	Jaudas pastiprinātāji, sistēmas procesori
	0

	Jaudas pastiprinātājs NEXT MQ10000 4x2200W+Skaņas procesors XILICA XA4080 vai analogs
	1

	Mikspultis
	#REF!

	Digitala pults  Beringer WING vai analogs
	1

	Mikrofonu sistēmas
	#REF!

	Radio mikrofoni Shure QLXD SM58 vai analogs
	4

	Mikrofons SHURE Beta 52 vai analogs
	1

	Mikrofons SHURE Beta 57 vai analogs
	3

	Mikrofons DPA d:vote 4099 vai analogs
	1

	Mikrofons Sennheiser e904 vai analogs
	4

	Shure s81 vai analogs
	2

	Instrument mikrofoni Beyerdinamic M930 vai analogs
	2

	Di -box  (pasivs stereo)
	6

	Gaismas tehnika
	

	DMX vadības sistēma CHAMSYS PC Wing vai analogs
	1

	LED IP PAR 18X18
	16

	ARRI T1 vai analogs
	2

	DMX Splitter
	1

	Dimer bloks 1CH
	2

	Statīvi
	#REF!

	Mikrofona statīvs K&M 21020 vai analogs
	15

	Skandu statīvi ( Lifti )
	2

	Skandu statīvi
	2

	Skatuves Aprīkojums
	

	Bungu komplekts Tama vai analogs
	1

	Ģitāras pastiprinātājs FENDER HOT ROD DELUXE 3 vai analogs
	2

	Ģitāras pastiprinātājs AMPEG BA 210 vai analogs
	1

	Papildus Aprīkojums
	

	Skatuve 1x2 m
	12

	Kabeļu šahtas
	20

	Skatuves telts
	1

	Elektroenerģijas un Audio komutācija
	

	Elektroenerģijas un Audio Kabeļu un  savienojošo vadu komplekts
	1

	Darba un transporta izmaksas
	

	Skaņu režisors 
	1

	Skatuves tehniķis
	1

	Gaismu tehniķis
	1

	Iekārtu montāža, demontāža

	1

	Kravas transporta izmaksas nomas aprīkojuma piegādei un pēc tam aizvešanai.
Transporta izmaksas nepieciešamā personāla dalībai pasākumā.
	1



· Visas minētās iekārtas ir uzrādītas ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”. Pretendents drīkst pasākumu norisei nodrošināt līdzvērtīgu vai labāku iekārtu.
· Tehniskajā aprīkojumā jāiekļauj visi nepieciešamie komplektējošie materiāli un palīgmateriāli, lai nodrošinātu pilnvērtīgu aprīkojuma funkcionalitāti pasākuma laikā.
3. Pakalpojuma izpildes termiņi, lai nodrošinātu pasākuma norisi:
3.1. Aprīkojuma montāža jābeidz līdz 2026.gada 15.augustam pl.10.00.
3.2. Pasākuma norises laiks: 2026. gada 15. augusts no plkst. 12.00 līdz 2026. gada 16. augustam plkst. 01.00.
3.3. Skatuvei, skaņas, gaismu un citam tehniskajam aprīkojumam jābūt pilnībā uzstādītam, pārbaudītam un gatavam ekspluatācijai līdz 2026. gada 15. augustam plkst. 08.00.
3.4. Demontāža veicama pēc pasākuma noslēguma, saskaņojot darbu veikšanas laiku ar Pasūtītāja pārstāvi. Demontāžas darbi jāpabeidz un nomas aprīkojuma aizvešana jāveic 1 kalendārās diena laikā pēc pasākuma beigām.
4. Skaņas pārbaudes pasākuma vajadzībām:
4.1. Laika posmā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina individuālas skaņas pārbaudes (sound check) visiem Pasūtītāja norādītajiem māksliniekiem, muzikālajiem kolektīviem un performanču dalībniekiem.
4.2. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina profesionāls skaņu režisors un nepieciešamais tehniskais personāls skaņas pārbaužu veikšanai.
5. Tehnisko prasību saskaņošana:
Līdz 2026. gada 7. augustam Pasūtītājs izsniedz pakalpojuma sniedzējam informāciju par visu pasākuma dalībnieku tehniskajām prasībām (tehniskajiem raideriem).
Pakalpojuma sniedzējam līdz 2026. gada 10. augustam jāiepazīstas ar visu pasākuma dalībnieku tehniskajām prasībām (tehniskajiem raideriem) un jāsaskaņo ar Pasūtītāju to izpilde, nodrošinot nepieciešamo skaņas, gaismu un citu tehnisko aprīkojumu katra pasākuma dalībnieku norises vietai.
6. Pakalpojuma sniedzēja personāls:
Visā pasākuma laikā Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pietiekams tehniskais personāls, tai skaitā skaņu režisors, gaismu operators un tehniskie darbinieki, lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu pasākuma tehnisko norisi.
7. Jauniešu iesaiste līguma izpildē:
Pakalpojuma sniedzējam, sadarbojoties ar Pasūtītāju, jānodrošina iespēja muzeja jauniešu kopienas dalībniekiem (plānoti līdz 20 jaunieši) iesaistīties pasākuma tehniskās sagatavošanas un norises procesos kā brīvprātīgajiem vai darba ēnotājiem, ievērojot darba drošības prasības un tehniskās iespējas. 
Vismaz 3 dienas pirms pasākuma norises Pakalpojuma sniedzējs ar Pasūtītāju (iesaistot arī daļu no jauniešiem) saskaņo jauniešu iesaistes procesu pasākuma gatavošanas un norises laikā, kā arī pielietotās metodes jauniešu iesaistei.


Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:2] [2:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	





