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Par atklāta konkursa „Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 0092 005) un Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 2024 005), Rīga daļas pārbūve Kino muzeja vajadzībām” (LKA 2026/14) nolikuma skaidrojumiem

	[bookmark: _Hlk57976133][bookmark: _Hlk237595717]

	Jautājums1
	Lokālajā tāmē Nr. 2-1 "ŪDENSAPGĀDE  UN KANALIZĀCIJA"  pozīcijās Nr.1.7. un 1.8. ir norādīti klozetpodi ar skalošanas kastēm, kurām nevar pievienot pozīcijā Nr. 1.10. norādīto skalošanas mehānismu ar bezkontakta sensoru.  Vēršam uzmanību, ka klozetpodi ar parastajām skalošanas kastēm tehnoloģiski nav paredzēti aprīkošanai ar atsevišķiem bezkontakta sensoriem. Bezkontakta skalošanas sistēmas ar sensoriem parasti tiek uzstādītas kopā ar iebūvējamiem sanitārajiem rāmjiem, kas tāmē nav iekļauti.
Lūdzam skaidrot vai nepieciešamības gadījumā precizēt apjomus.
	1.7
	 
	Klozetpods ar taisno izlaidi, skalošanas kasti, ventilis Dn15
	kpl
	2

	 1.8
	 
	Invalīdu klozetpods ar taisno izlaidi, skalošanas kasti, ventilis Dn15
	kpl
	1

	 1.10
	 
	Klozetpoda skalošanas mehānisms, bezkontakta, ar sensoru
	kpl
	3




	Skaidrojumi
	Pasūtītāja iecere ir paredzēt klozetpodus ar bezkontakta skalošanas funkciju.
Lūdzam pozīcijas Nr. 1.7., Nr. 1.8. un Nr. 1.10. vērtēt kā savstarpēji saistītu tehnisko risinājumu. Gadījumā, ja tāmē norādītais klozetpods ar skalošanas kasti nav tehniski savietojams ar bezkontakta skalošanas mehānismu, Pretendentam paredzēt pilnībā savietojamu komplektu, kas nodrošina projektā paredzēto bezkontakta skalošanas funkciju, tai skaitā nepieciešamo iebūvējamo sanitāro rāmi, skalošanas tvertni un citus sistēmas elementus. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāparedz visi nepieciešamie materiāli un iekārtas pilnvērtīga un funkcionējoša risinājuma nodrošināšanai.

	

	Jautājums2
	Iepazīstoties ar atklāta konkursa "Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 0092 005) un Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 2024 005), Rīga daļas pārbūve Kino muzeja vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr. LKA2026/14) nolikumu un tā pielikumiem konstatējām, ka trūkst Ugunsdzēsības ūdensvada Ū2 projekts, lūdzam pievienot.

	Skaidrojumi
	Atbilstoši UPP norādītajam:  nav nepieciešams ierīkot šī projekta ietvaros pārbūvējamajās ēkās un tajās izveidotajā ugunsdrošības nodalījumā (t.i. Kino muzeja telpās) iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu un iekšējos ugunsdzēsības krānus.

	



