APSTIPRINĀTS
Latvijas Kultūras akadēmijas
 Iepirkuma komisijas
2026.gada  3.augusta sēdē
Protokols Nr.4

Par atklāta konkursa „Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 0092 005) un Ēkas Miera ielā 58a (kad. Nr. 0100 026 2024 005), Rīga daļas pārbūve Kino muzeja vajadzībām” (LKA 2026/14) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem

	[bookmark: _Hlk57976133]


	Jautājums1
	Saskaņā ar EL projektu gaismeklis Nr. 2 ir paredzēts sliedes gaismeklis, taču ne projektā, ne tāmē nav paredzēta sliežu sistēma. Nav arī sniegta informācija par sliežu sistēmas garumu un tās konfigurāciju.
Lūdzam sniegt skaidrojumus un papildināt projektu un tāmi ar trūkstošiem apjomiem.

	Grozījumi
	Lokālā tāme 2-4 tiek papildināta ar pozīciju Nr.4.11. šādā redakcijā:
	4.11.
	 
	Gaismekļu sliede ar stiprinājumiem
	 Intra lighting Eye T black
	m
	60




	


	Jautājums2
	Saskaņā ar EL projektu ir paredzēta esošās sadalnes pārvietošana, taču minētais darbu apjoms tāmē nav iekļauts, un nav sniegta informācija par nepieciešamajām izmaiņām esošajā sadalnē.
Lūdzam skaidrot vai apstiprināt, ka pretendentiem šie darbi nav jāiekļauj savā piedāvājumā.

[image: ]

	Grozījumi
	Lokālā tāme 2-4 tiek papildināta ar pozīciju Nr.1.4. šādā redakcijā:
	1.4.
	 
	Esošās grupu sadalnes pārvietošana
	 
	kompl.
	1



Nepieciešamās izmaiņas sadalnē ir attēlotas lapā EL-2.3.

	


	Jautājums3
	EL projektā ir paredzēta potenciālu izlīdzināšanas sistēma. Taču tāmē ir iekļauts tikai montāžas vads 1×6 mm², savukārt nav iekļauts vads 1×70 mm² un potenciālu izlīdzināšanas kopne. Lūdzam skaidrot vai apstiprināt, ka pretendentiem šie darbi nav jāiekļauj savā piedāvājumā.
[image: ]


	Skaidrojumi
	Darbi nav jāiekļauj, potenciālu izlīdzināšana tikai pārbūvējamā daļā, izmantojot 1×6 mm² vadus, kopne sadalnē.

	


	Jautājums4
	EL projektā nav paredzēta zibensaizsardzības un zemējuma sistēma. Lūdzam skaidrot, vai šo sistēmu izbūve nav paredzēta projekta ietvaros.?

	Skaidrojumi
	Šo sistēmu izbūve nav paredzēta.

	


	Jautājums5
	Pēc tāmes 1-8 “DAŽADI DARBI” ir paredzēts:
	1
	 
	Mezgls 1
	 
	 

	1.4
	 
	Cinkota skārda notekrene
	m
	7,1



Savukārt saskaņā ar rasējumu AR-09 mezglā 1 notekrenes nav paredzētas:
[image: ]
Pēc rasējuma AR-09 mezglā 2 notekrenes ir, bet tāmē tas nav paredzētas:
[image: ]
	2
	 
	Mezgls 2
	 
	 

	 2.1
	 
	Skārda lāsenis
	m
	14,8

	 2.2
	 
	Pretinsektu siets
	m
	14,8

	 2.3
	 
	Mitrumizturīgs saplāksnis 14mm
	m
	14,8



Lūdzam sniegt skaidrojumu.
Ja ir paredzēta notekrene, tad jābūt paredzētai arī notekcaurulei. Lūdzam skaidrot.

	Grozījumi
	Ir veikti šādi grozījumi lokālajā tāmē 1-8.
	1
	 
	Mezgls 1, 2
	 
	 

	 1.1
	 
	Skārda lāsenis
	m
	21,9

	 1.2
	 
	Pretinsektu siets
	m
	21,9

	 1.3
	 
	Mitrumizturīgs saplāksnis 14mm
	m
	21,9

	 1.4
	 
	Cinkota skārda notekrene
	m
	7,1

	 1.5
	 
	Cinkota skārda notekcaurule
	m
	2,5

	2
	 
	Mezgls 2
	 
	 

	 2.1
	 
	Skārda lāsenis
	m
	14,8

	 2.2
	 
	Pretinsektu siets
	m
	14,8

	 2.3
	 
	Mitrumizturīgs saplāksnis 14mm
	m
	14,8



Tāmē mezglu apraksts atbilst griezumam. Mezglu rasējumu lapā numerācija saglabājusies no neizmainītā projekta.

	

	Jautājums6
	Saskaņā ar rasējumu AR-09 mezglā 3 ir cinkots locīts siltinājuma apakšējo malu fiksējošs leņķis , savukārt  tāmē tas nav atrodams, lūdzam skaidrot:
[image: ]

	Grozījumi
	Lokālā tāme 1-8 tiek papildināta ar pozīciju Nr.3.11. šādā redakcijā:
	3.11
	 
	Cinkots locīts siltinājuma apakšējo malu fiksējošs leņķis
	kpl
	1,0




	

	Jautājums7
	Lai sagatavotu piedāvājumu, lūdzam iesniegt detaļas rasējumu:
	5
	 
	Detaļa 1
	 
	 

	 5.1
	 
	Cinkota metāla caurule d40mm prožektoru stiprināšanai
	m
	17,5

	6
	 
	Detaļa 2
	 
	 

	 6.1
	 
	Cinkota metāla caurule d40mm prožektoru stiprināšanai
	m
	6,87




	Skaidrojumi
	Skat. rasējumus M1 un fasādi.

	

	Jautājums8
	Lai sagatavotu piedāvājumus, lūdzam iesniegt sola rasējumu ar izmēriem.
Kā arī lūdzam skaidrot, vai ar āra mēbelēm ir domāts tikai šis sols vai arī ir paredzētas vēl citas āra mēbeles?
	9
	 
	Teritorija
	 
	 

	  9.2
	 
	Sola izbūve
	kpl
	1



[image: ]


[image: ]

	Skaidrojumi
	Ar Komisijas 2026.gada 29.jūlijā veiktajiem grozījumiem, Lokālās tāmes 1-3 pozīcija Nr.9.2. tika svītrota.

	

	Jautājums9
	Fasādes rasējumā ir norādīts burts “K”, taču tāmē šis darbs nav paredzēts. Lūdzam sniegt skaidrojumu:

[image: ]

	Skaidrojumi
	Burta izveide nav nepieciešama. Tas ir ilustratīvs piemērs.

	

	Jautājums10
	Būvprojekta daļas BK-1 "VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI - SKAIDROJOŠS APRAKSTS" II sadaļas 2. punktā ir noteikts, ka "Būvlaukumā nepieciešams demontēt esošo grīdas pīrāgu", savukārt Lokālajā tāmē Nr. 1-5 "GRĪDU KONSTRUKCIJAS" ir paredzēta jaunas grīdas izbūve uz blietētas grunts (pozīcijas 1. un 2.). Tomēr Lokālajā tāmē Nr. 1-1 "DEMONTĀŽAS DARBI" nav iekļauti esošās betona grīdas demontāžas darbi un ar tiem saistītā būvgružu izvešana.
Lūdzam skaidrot, kurā lokālās tāmes pozīcijā Pretendentam ir jāparedz esošās grīdas demontāžas darbi un ar tiem saistītā būvgružu izvešana, vai arī, ja minētie darbi darbu apjomos nav iekļauti, lūdzam papildināt darbu apjomu sarakstu ar attiecīgu pozīciju.

	Grozījumi
	Lokālā tāme 1-1 tiek papildināta ar pozīciju Nr.9.1. šādā redakcijā, kā arī tiek precizēti apjomi pozīcijā Nr.10:
	9.1.
	 
	Esošās betona grīdas demontāžas 
	m2
	269,20

	10
	 
	Demontēto elementu savākšana un utilizācija (k=1,3)
	m3
	304,98




	


	Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktā noteiktajam. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
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