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1. 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Ref274582254] Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2. prioritātes "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.8. pasākuma "Augstskolu studiju vides modernizācija" projekta “Vidzemes Augstskolas STEAM studiju vides modernizācija” Nr. 4.2.1.8/2/25/I/001 projekta ietvaros tiek rīkots iepirkums: “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai” (turpmāk -Konkurss).
1.2. Iepirkuma procedūras metode: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, kontaktpunkts:
Vidzemes Augstskola
Adrese: Tērbatas iela 10, Valmiera 
Reģ.Nr. LV90001342592 
Tālr. +371 64207230 
Fakss. +371 64207229 
e-pasts:    info@va.lv
1.4. Iepirkuma procedūru veic ar ViA rektora rīkojumu Nr.3-p/2026, 16.01.2026. izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija).
· kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanas kārtību: 
Inita Sakne
Tālrunis:	+371 26681800
E-pasts: inita.sakne@va.lv 
· kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: 
Kalvis Zaļaiskalns
Tālrunis:	+371	28948863
E-pasts: kalvis.zalaiskalns@va.lv
1.5. Piedāvājumu varianti: nav paredzēti iesniegšanai.
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids: nav paredzēts iesniegšanai.
1.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājums un tā veids: nav paredzēts iesniegšanai.

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS, APJOMS, ATBILSTOŠĀKAIS CPV KODS VAI KODI
2.1. Iepirkuma priekšmets – Audio-vizuālo iekārtu  ( TV displeji, griestu mikrofoni, bezvadu prezentāciju iekārtas, audio iekārtas, sistēmas kontroles un vadības iekārta) iegāde un uzstādīšana telpās un auditorijās  STEAM studiju vides modernizēšanai, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju (nolikuma 1. pielikums).
2.2. Galvenais CPV kods: Grupa 32000000-3 ( Radio, televīzijas, komunikāciju un saistītās iekārtas ) kods 32333200-8 ( Videokameras ar reprodukcijas ierīci). Papildkodi : CPV30231320-6 Skārienekrāna monitori; CPV 30231300-0 displeja ekrāni; CPV 32343000-9 pastiprinātāji; CPV 32223000-2  videopārraides iekārtas; 32340000-8 mikrofoni un skaļruņi ; CPV 32510000-1 bezvadu telekomunikāciju sistēma; CPV 32333000-6 video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra. 
2.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums).
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.5.  Paredzamā līgumcena ir 83 000,00  (Astoņdesmit trīs tūkstoši euro, 00 centi) EUR bez PVN.
2.6. Piedāvājumu jāiesniedz par visu tehniskā specifikācijā norādīto apjomu (nolikuma 1. pielikums).
3. IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDES LAIKS, VIETA UN SVARĪGĀKIE NOSACĪJUMI
3.1. Iepirkuma priekšmets paredz iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (nolikuma 1. pielikums) un iepirkuma līguma projekts (nolikuma 7. pielikums).
3.2. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma procedūras Līguma noslēgšanas dienas atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.
3.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta -  Vidzemes Augstskola, Valmiera, Cēsu iela 4
3.4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
3.5. Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS NOSACĪJUMI
4.1. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti: valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
4.2. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju piecu darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/177239.
5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN LAIKS
5.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
5.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu[footnoteRef:1]. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām.  [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
] 

5.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/177239.
5.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – . Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk tekstā IUB) tīmekļvietnes paziņojumā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/177239.
5.5. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
5.6.  Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas laiks skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un EIS sistēmas  e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/177239.
5.7. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. Piedāvājumus atver Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja profilā tiek publicēta informācija par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.
5.8. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
5.9. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
5.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
5.11. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU UN IESNIEGŠANU
6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
6.2. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
6.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
6.4. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
6.4.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā);
6.4.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
6.4.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
6.5. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
6.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 
6.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
6.8. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
6.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
6.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
6.11. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
7. ATSAUCE UZ PIL 42. PANTA PIRMO DAĻU UN NORĀDE, KA PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI TIKS PĀRBAUDĪTI PIL 42. PANTĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ
7.1. Komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) noteiktos izslēgšanas iemeslus. 
7.2. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
7.2.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
7.2.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
7.2.4. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
7.2.5. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.
7.3. Saskaņā ar PIL 43. panta pirmo daļu, ja kandidāts vai  pretendents  būtu izslēdzams no dalības iepirkumā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. un 14. punktā minētajam izslēgšanas iemesliem, t.sk. saistībā ar PIL 42.panta trešās daļas 1., 4. un 5.punktā minēto personu un nav piemērojami PIL 42.panta ceturtās daļas 2.,3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod laiku līdz  10 dienām pēc pieprasījuma  nosūtīšanas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību, izvērtē kandidāta vai  pretendenta skaidrojumā sniegto informāciju, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var pieprasīt no attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentajām institūcijām atzinumus par to, vai kandidāta vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentās institūcijas atzinums par konkrētā kandidāta vai pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē vai arī ja kandidāts vai pretendents ir iesniedzis šādu atzinumu.
7.4. Pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem un PIL 2.2.pantā noteiktajām prasībām. Ar normatīvo aktu var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=287760 un https://likumi.lv/doc.php?id=280278. Papildus, komisija vērtēs vai līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas ievērojot 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.
8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI
8.1. Pilnvara (ja ir nepieciešams), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona.
8.2. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā saskaņā ar Konkursa nolikuma 3. pielikumu.
8.3. Kvalifikācijas (atlases) dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikuma 8.6. punkta nosacījumiem.
8.4. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Konkursa nolikuma 4. pielikumam, ievērojot tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības un apjomus (nolikuma 1. pielikums). Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visas tehniskās specifikācijas (šī nolikuma 1.pielikuma) pozīcijas. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst tehniskās specifikācijas minimālajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda un jāiekļauj informāciju par piedāvātās Preces nosaukumu, Preces specifikāciju, precīzus tehniskos parametrus atbilstoši tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) iekļautajām prasībām (pretendentam piedāvājumā detalizēti jāapraksta piedāvātā prece, u.c. informācija pēc pretendenta ieskatiem), bet nerakstot „atbilstošs” vai ”neatbilstošs”. Piegādes izpildes termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā. Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā. Piedāvātajām precēm jāatbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām. Preču Piegādi pretendentam jāveic saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) un pielikumos (t.sk. līgumā (nolikuma 6. pielikums)) norādītajām minimālajām prasībām. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.
8.5. Finanšu piedāvājums Pretendentiem jāsagatavo atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 5. pielikumam, ievērojot tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības un apjomus (nolikuma 1. pielikums). Pretendentu piedāvātās līgumcenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. Aprēķinot pozīcijas vienas vienības cenu, iekļauj tajā visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pretendents nodrošina piedāvātās pozīcijas vienības cenas (bez PVN) nemainīgumu visā iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu līgumcenas vai vienas vienības cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu. Finanšu piedāvājumā summa jānorāda euro ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. Visām pozīcijām ir jābūt aizpildītām. 

8.6. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
	[bookmark: _Hlk202883053][bookmark: _Hlk194924788][bookmark: _Hlk197592022]Nr.
p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	8.6.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā pievienoto formu.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:
pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).
Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	8.6.2.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze Preču piegādēs vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu līgumu izpildē. 

Par līdzvērtīgu līgumu tiks  atzīts līgums, kura ietvaros tika veikta audio-vizuālās iekārtu piegāde par kopējo summu vismaz 80 000,00 EUR bez PVN.
Precēm jābūt pilnībā piegādātām līgumā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē, par ko saņemtas pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.

	Pretendenta pieredzes apraksts, kurš sagatavots saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5. pielikumā pievienoto formu, par iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, gūto pieredzi.
Vismaz 3 (trīs) atsauksmes (kopija), kas apliecina pretendenta pieredzes sarakstā (5. pielikums) norādītā līguma kvalitatīvu izpildi (vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma 8.6.2. apakšpunkta prasībām atbilstoša pieredze).
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.



8.7. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
8.8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību (vadošais dalībnieks, lietvedis), katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi. Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajam spējām var apliecināt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai visi dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi. Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
8.9. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā (nolikuma 3. pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
8.10. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
8.11. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.11.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
8.11.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
8.11.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst šā likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
8.11.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.11.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.12. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.
8.13. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts preču piegādē. 
8.14. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
8.15. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu: 
8.15.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
8.15.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums) pieejama tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda III daļas “Izslēgšanas iemesli” A līdz D punkti, kā arī IV daļas “Atlases kritēriji” A un D punkti, saskaņā ar nolikuma noteiktajām kvalifikācijas (atlases) prasībām.   
8.15.3. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām.(ar grozījumiem 13.01,2026.) Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
8.15.4.  Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir viszemākā cena ( bez PVN). 
9.2. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 6.nodaļā norādītajām prasībām un lemj par tā virzīšanu tālākai vērtēšanai atbilstoši 2.posma „Pretendentu atlase” prasībām. 
2. posms – Pretendentu atlase 
Iepirkumu komisija atbilstoši savai kompetencei un ņemot vērā pretendentu iesniegtos atlases dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 8.6. punktā norādītajām prasībām. Ja Pretendents, ņemot vērā iesniegtos atlases dokumentus, atbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma virzīšanu tālākai vērtēšanai atbilstoši 3.posma „Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude” prasībām, pretējā gadījumā tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā. 
3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
 Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Iepirkumu komisija veic novērtējot, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, komisija lemj par tā vērtēšanu atbilstoši 4.posma „Piedāvājuma izvēle” prasībām, pretējā gadījumā tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.
4. posms – Piedāvājuma izvēle
Piedāvājumu izvēles kritērijs ir viszemākā cena (bez PVN).
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai. 
9.4.  Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās, vai tehniskajā piedāvājumā ir neskaidrs vai ir acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas (PIL 41.p. (8)  punkts). Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) Iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Iepirkumu komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.
9.5. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot PIL noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkumu komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
9.6. Gadījumā, ja: piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, Iepirkumu komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
9.7. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad izloze kā metode uzvarētāja noteikšanai līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā izmantojama tikai tādos gadījumos, kad nolikumā norādītie tehniskie, finanšu vai atlases kritēriji nav bijuši pietiekami uzvarētāja noteikšanai. Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot izlozi, uzaicinot pretendentus tajā piedalīties klātienē vai tiešsaistē līdzvērtīgus piedāvājumus iesniegušos pretendentus. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, pasūtītājs to veic bez pretendentu klātbūtnes.

9.8. Gadījumā, ja piedāvājums neatbilst kādai nolikumā noteiktajai prasībai vai  pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju , (PIL 41.p (6) punkts), Iepirkumu komisija izvērtē pretendenta iesniegto dokumentu trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības un pieņem lēmumu.
9.8. Gadījumā, ja visu kvalificējušos Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz pasūtītāja paredzēto līgumcenu, iepirkumu komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu pretendentu.
9.10. Iepirkumu komisija nosaka piedāvājumu ar zemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām. Iepirkumu komisija publicē iepirkuma procedūras rezultātu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

10. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL un šī Konkursa nolikuma prasībām. Savus lēmumus iepirkuma komisija pieņem sēžu laikā.
10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma komisija, lai gūtu pārliecību, ka izraudzītajam Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam attiecībā uz visiem piedāvājumiem pārbauda aritmētisko kļūdu neesamību. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad Iepirkuma komisija kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā kļūdu labojumu.
10.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē.
10.4. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
10.5. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedz nepamatoti lētu piedāvājumu, Iepirkumu komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.
10.6. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.
10.7. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam pretendentam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.8. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.9. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar PIL 38. panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.
10.10. Pasūtītājs PIL noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
10.11. Pasūtītājs, ievērojot PIL prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
10.12. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot PIL noteikto kārtību.
10.13. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
10.14. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī Konkursa nolikuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apņemas ievērot visus šajā Konkursa nolikumā minētos nosacījumus.
10.15. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
10.16. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
10.17. Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātājs PIL izpratnē.
10.18. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
10.19. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
10.20. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas EIS tīmekļa vietnē. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.
PIELIKUMĀ:
1. [bookmark: _Hlk199139055]Tehniskā specifikācija (1. pielikums);
2. Finanšu piedāvājums (2. pielikums);
3. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (3.pielikums);
4. Tehniskais piedāvājums (4. pielikums);
5. Pretendenta pieredzes apraksts (5.pielikums);
6. Līguma projekts ar pielikumiem (6. pielikums).








Pielikums Nr.1
 Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Nolikumam Nr.ViA 2026/06 A )
Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai
Nr. ViA 2026/06 A
Iekārtu un aprīkojumu tehniskā specifikācija.

	Prasības
	Piedāvājums
	

	[bookmark: _Hlk227610057]Telpa C301
	Skaits

	[bookmark: _Hlk227609694]Skārienjūtīgs displejs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Izmērs pa diagonāli 98” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 7 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 420 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 5000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 3
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C (pilnais) x 2
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
NFC x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x20W + 20W subfoofer
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Iebūvēts Android 14 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 128GB
	
	

	Jānodrošina vismaz 3 veidu navigācijas režīmi:
-	Žestu navigācija,
-	3 pogu navigācija,
-	Tradicionālā navigācija
	
	

	Jābūt iespējai ielādēt un uz Android operētāj sistēmas fona uzlikt savu logo
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 320W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	
	

	Motorizēts stiprinājums displejam
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pret grīdu balstīts pie sienas montēts statīvs displejam ar motorizēti regulējamu augstumu
	
	

	Motorizēti jāvar regulēt augstumu ne mazāk kā 650mm
	
	

	Kravnesība ne mazāk kā 120kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x600
	
	

	Rūpniecisks krāsojums melns
	
	

	Displeja centrs no grīdas minimālajā augstumā vismaz 1200mm un maksimālajā augstumā vismaz 1850mm
	
	

	Jābūt iebūvētai pret sadursmju un drošības aizsardzības sistēmai, kura aptur kustību, ja tiek konstatēts šķērslis, nodrošinot lietotāja drošību un ierīces aizsardzību
	
	

	Jābūt iebūvētu kabeļu pārvaldības sistēmai, kas ierullējas/izrullējās no centrālā skapja statīva lejas daļā
	
	

	Statīva kustības ātrums ne mazāks kā 35 mm/s
	
	

	Komplektā tālvadības pults un plauks kamerai virs displeja
	
	

	Statīva konstrukcija no sienas līdz displejam maksimāli plāna, tā nepārsniedz 135mm 
	
	

	Iekārtai jābūt CE sertificētai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām
	
	

	Displejs
	Modelis:
	7

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Displeja izmērs 55” (+/-1”)
	
	

	Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti
	
	

	Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 5000:1
	
	

	Resurss ne mazāks kā 50 000h
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	
	

	Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25%
	
	

	Paredzēts darbā slodzei 24/7
	
	

	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	
	

	Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14
	
	

	Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB
	
	

	Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 120W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	
	

	Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 10mm visapkārt
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Pārvietojams statīvs displejam
	Modelis:
	4

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pārvietojams statīvs displejam uz 4 ritenīšiem, bloķējamiem
	
	

	Riteņu diametrs ne mazāks kā 76mm, lai ērti pārvietot starp telpām un pāri sliekšņiem
	
	

	Piemērots displejiem ar izmēru no 55”- 86”
	
	

	Krāsa ražotāja rūpnieciski krāsota –  melna
	
	

	Atbalsta stiprināšanas izmēru no VESA 200x200 līdz VESA 800x500mm
	
	

	Kravnesība ne mazākā kā 90kg
	
	

	Augstuma regulācija vismaz 300mm robežās, displeja centram no zemes 1350-1650 mm
	
	

	Statīvam lejas daļā kāju izmēri ne lielāki kā 680mm dziļumā un 1000mm platumā
	
	

	Pie abām statīv kājām montējams piederumu plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 505mm un dz. 320mm, komplektā
	
	

	Virs displeja montējams kameras plaukts ar izmēru ne mazāku kā pl. 250mm un dz. 125mm, komplektā
	
	

	Visi kabeļi integrējami stiprinājuma kājās
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Sienas stiprinājums displejam
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 45 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 400x400
	
	

	Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas vismaz 490 mm
	
	

	Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 45 grādu robežās
	
	

	Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi
	
	

	Paša stiprinājuma svars ne lielāks kā 8kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kamera
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	
	

	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	
	

	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	
	

	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	
	

	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	
	

	Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	
	

	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	
	

	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	
	

	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 256
	
	

	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	
	

	Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	
	

	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	
	

	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	
	

	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	
	

	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	
	

	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	
	

	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	
	

	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	
	

	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	
	

	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	
	

	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	
	

	Komplektā iekļauta NDI licence
	
	

	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	Modelis:
	3

	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajai PTZ Kamerai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	3

	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	Modelis:
	

	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	AVoIP raidītājs
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio, video un kontroles signālu raidošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	
	

	Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Raida vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	
	

	HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus
	
	

	Vismaz divu kanālu analogā audio izeja
	
	

	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	
	

	AES67 atbalsts vai ekvivalents
	
	

	Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE
	
	

	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	
	

	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	
	

	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	AVoIP uztvērējs
	Modelis:
	8

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio, video un kontroles signālu uztverošā iekārta caur interneta tīklu ar ļoti zemu aizturi
	
	

	Atbalsta vismaz 4K60 video signālu un vismaz HDCP 2.3 standartu
	
	

	Uztver vismaz RTP,SDP straumēšanas protokolus MPEG-2 konteinerī
	
	

	HDMI atbalsta vismaz 8 audio kanālus
	
	

	Vismaz divu kanālu analogā audio izeja
	
	

	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232 un viens IR ports iekārtu vadībai
	
	

	AES67 atbalsts vai ekvivalents
	
	

	Tīkla pieslēgums vismaz 1Gbps ar POE
	
	

	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Multicast TTL, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	
	

	Iekārtas konfigurācija caur iekārtā iebūvētu mājaslapu
	
	

	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 9W
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto AVoIP vadības iekārtas programmēšanā
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Kontroles procesors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Kontroles procesors ar ko iespējams vadīt AVoIP iekārtas tīklā, kā arī citas pieslēgtās iekārtas
	
	

	Iekārtā iebūvēts vismaz viens RS232, divi releji, divi IR/seriālie un divas digitālās ieejas/izejas pieslēgumi
	
	

	Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 1GB un 8GB atmiņa ar atbalstu to paplašināt ārēji caur USB pieslēgumu
	
	

	Uz iekārtas iespējams publicēt lielotāja saskarsmi iekārtu vadībai caur pārlūkprogrammu, ražotāja izstrādātām Android un Apple aplikācijām
	
	

	Vismaz viens tīkla pieslēgums ar POE
	
	

	Tīkla pieslēgums atbalsta vismaz sekojošus standartus: auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, Active Directory authentication, Bachnet, HTTPS pieslēgumu pārlūkprogramām
	
	

	Iespēja izmantot atvērtas programmēšanas valodas (piem., C#, JavaScript)
	
	

	Elektrības patēriņš ne lielāks kā 15W caur POE vai ārējo barošanas bloku
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz vienu darbinieka sertifikātu, kas apliecina ka darbinieks ir pabeidzis apmācību piedāvāto kontroles un vadības iekārtu konfigurēšanu un programmēšanu.
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Skārienjūtīgs kontroles panelis
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Kontroles procesors”
	
	

	Uz galda novietojams skārienjūtīgs vismaz 170mm pa diagonāli displejs ar izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits
	
	

	Displejs ergonomiski iebūvēts slīpi un priekšējais panelis izgatavots no stikla no malas līdz malai
	
	

	Skārienjūtīgs displejs vismaz 170mm pa diagonāli. izšķirtspēju vismaz 1280x800, spilgtums vismaz 350nits
	
	

	Kapacitatīvā skārienjūtīgā ekrāna tehnoloģija ar vairāku pieskārienu atbalstu, kā arī drag & drop funkciju
	
	

	Iebūvēta operatīvā atmiņa vismaz 2GB un 16GB atmiņa
	
	

	Atbalsta HTML5 izveidotu lietotāja saskarsmi
	
	

	Atbalsta RTSP protokola video un audio uztveršanu vismaz līdz FullHD izšķirtspējai
	
	

	Barošana caur POE
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona
	
	

	Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts
	
	

	Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas
	
	

	Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt
	
	

	IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju
	
	

	Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā
	
	

	USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS
	
	

	Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju
	
	

	Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus
	
	

	HDMI video izeja atbalsta izšķirtspēju vismaz līdz 4K30
	
	

	Vismaz 2 USB pieslēguma porti un 1x LAN 1Gbps ports
	
	

	Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta.
	
	

	Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam.
	
	

	Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs ar pogām
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju.
	
	

	USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums.
	
	

	USB poga ir aprīkota ar vismaz trīs krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), otra krāsa – signāla pārraidi uz uztvērēju, trešā krāsa konferences režīms
	
	

	Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma”
	
	

	Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	AVoIP tīkla komutātors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Vadāms tīkla komutātors ar vismaz 48 portiem
	
	

	Vismaz 40 porti ar 1Gbps un POE+
	
	

	Vismaz 10 porti 10Gbps SFP+
	
	

	Kopējā POE jauda vismaz 900W
	
	

	Komutātorā iebūvēti sagatavoti konfigurācijas profili priekš piedāvātajām AVoIP iekārtām, kā arī citi AV profili, vismaz Dante, NDI, AES67
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Iekārta saderīga ar pārējām AVoIP iekārtām piedāvājumā, kā arī tā nodrošina pilnvērtīgu AVoIP signālu pārraidīšanu bez aiztures
	
	

	Griestu mikrofons
	Modelis:
	2

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Matricu tipa mikrofons 
	
	

	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	
	

	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām
	
	

	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10
	
	

	SNR ne mazāks kā 75 dB
	
	

	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	
	

	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	
	

	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 2 analogas audio ieejas
	
	

	Vismaz 2 analogas audio izejas
	
	

	Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums
	
	

	Vismaz viens USB savienojums, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas – Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Griestu skaļruņi
	Modelis:
	8

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Griestos iebūvējams pasīvs skaļrunis aizvērtā korpusā
	
	

	Frekvenču josla vismaz no 70 līdz 17000 Hz
	
	

	Skaļruņa jauda ne mazāk kā 40W
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 100 dB
	
	

	Koniskais pārklājums ne mazāk kā 145°
	
	

	Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru
	
	

	Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 4 režīmos diapazonā vismaz no 5-40W
	
	

	Skaļruņa izmērs vismaz 110mm
	
	

	Skaļruņa krāsa baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī
	
	

	Piekļuve transformatoram un vada konektoram no skaļruņa priekšpuses
	
	

	Atbilstība UL1480 ugunsdrošības klasei
	
	

	Izmēri nepārsniedz 280x180mm. Svars ne lielāks kā 4kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Skaļruņu jaudas pastiprinātājs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs
	
	

	Izejas jauda vismaz 4x 150 W
	
	

	Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 300 W
	
	

	Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas
	
	

	Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz
	
	

	Dinamiskais diapazons vismaz 100 dBA, latence ne lielāka kā 1ms
	
	

	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – audio maršrutēšana, līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	
	

	Iekārtu iespējams vadīt caur tīkla pieslēgumu
	
	

	Vismaz 4x analogas ieejas
	
	

	Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni
	
	

	Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstumu
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Piegādātājs iesniedz vismaz divus darbinieka sertifikātus, kas apliecina ka darbinieki ir pabeiguši apmācību audio sistēmas programmēšanā ražotāja apmācības centrā
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Telpa C205
	Skaits

	Displejs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Displeja izmērs 86” (+/-1”)
	
	

	Spilgtums tipiskais ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Dabīgā izšķirtspēja ne mazāka kā 3840 x 2160 attēla punkti
	
	

	Kontrasts tipiskais ne mazāks kā 1200:1
	
	

	Resurss ne mazāks kā 50 000h
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms
	
	

	Ekrāna pret atspīdums (Haze) ne mazāks kā 25%
	
	

	Paredzēts darbā slodzei 24/7
	
	

	Displejs izmantojams ainavas un portreta orientācijā
	
	

	Displejā iebūvēta operētājsistēma vismaz Android 14
	
	

	Iebūvētā atmiņa ne mazāka kā 32GB
	
	

	Iebūvētā operatīvā atmiņa ne mazāka kā 4GB
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 248W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 8 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Displejā iebūvēti audio skaļruņi ar jaudu ne mazāk kā 2x10W
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja x 3
HDMI izeja x 1
USB-C (pilnais) x 1
LAN(RJ45) x 1
RS232 x 1
Audio izeja x 1
USB x 2
	
	

	Šaurs metāla rāmis, kura malas ne lielākas kā 16mm visapkārt
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Jānodrošina, ka displejā iebūvētais infrasarkanais sensors tālvadības pultij atrodas tieši zem matricas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Displeja sienas stiprinājums
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400
	
	

	Distance no sienas ne lielāka kā 25mm
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kamera
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 30x optisko palielinājumu (zoom)
	
	

	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	
	

	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	
	

	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	
	

	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	
	

	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	
	

	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu
	
	

	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 100
	
	

	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	
	

	Jānodrošina barošanas avots (POE+), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	
	

	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	
	

	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	
	

	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	
	

	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	
	

	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	
	

	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	
	

	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	
	

	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	
	

	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	
	

	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	
	

	Komplektā iekļauta NDI licence
	
	

	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ kamera
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	PTZ kamera ar automātiskās kadrēšanas tehnoloģiju un vismaz 12x optisko palielinājumu (zoom)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskās kadrēšanas funkcijas: vairāku personu kadrēšana un sejas reģistrācija
	
	

	Attēla sensors ne mazāks kā 1/2.5 (CMOS)
	
	

	Jānodrošina PTZ automātiskā kadrēšana ar iebūvētu AI analīzi. Kamerai jāvar automātiski noteikt un izsekot prezentētāja pozīciju kameras kadrā
	
	

	Attēla sensora efektīvie pikseļi ne mazāk kā 8,5Mpix
	
	

	IP video izšķirtspēja jāspēj nodrošināt šādās izšķirtspējās 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	
	

	Horizontālā izšķirtspēja ne mazāk kā 1700 TV līnijas (4K)
	
	

	Jānodrošina vairāku personu kadrēšanu. Jāvar automātiski izsekot līdz astoņu cilvēku grupai ar primāro un sekundārajiem priekšmetiem
	
	

	Kameras funkcijas jāvar vadīt arī attālināti, izmantojot tīmekļa lietotņu programmatūru
	
	

	Kamerā jābūt iebūvētām vismaz 2 dažādu krāsu indikācijas spuldzītēm, kuras prezentētājiem sniedz vizuālu apstiprinājumu par uzņemšanas statusu vai parāda, ka ir aktīvs PTZ automātiskās kadrēšanas režīms
	
	

	Iepriekš iestatītas kameras pozīcijas vismaz 256
	
	

	Jānodrošina IP straumēšana 4K 30p video no kameras ar atbalstu populāriem IP protokoliem
	
	

	Jānodrošina barošanas avots (POE++), attēla/audio izvade un kameras vadība tiek nodrošināta ar vienu tīkla kabeli, kas nodrošina vienkāršu integrāciju
	
	

	Minimālais apgaismojums vismaz 1.6 lux
	
	

	Attēla fukusēšana jānodrošina automātiska un manuāla
	
	

	Kameras slēdža ātrums ne mazāks kā 1/1 līdz 1/10000 sek (sistēmās 23.98 Hz, 59.94 Hz, 50Hz)
	
	

	Horizontālais skata leņķis ne mazāks kā 69 grādi
	
	

	Fokusa attālums no 4,4-88,0mm
	
	

	Kameras pagriešanas leņķis horizontāli vismaz ±170° un vertikāli vismaz +90°/-20°
	
	

	Kameras pagriešanas ātrums horizontāli ne mazāks kā 299 °/sek. un vertikāli ne mazāks kā 125 °/sek
	
	

	Kamerai jānodrošina attēla iesaldēšana
	
	

	Jānodrošina maksimālais kadru nomaiņas ātrums vismaz H.264: 60 kadri/sek.
	
	

	Jābūt iespējamai NDI|HX ar papildus licenci
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: HDMI (4K) izeja x 1gab, 3G-SDI izeja x 1gab, IP (straumēšanai) x 1gab, Mikrofona ieejai x 1gab, LAN x 1gab
	
	

	Komplektā iekļauta NDI licence
	
	

	Ražotāja dota garantija ne mazāk kā 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	Modelis:
	2

	Atbilstošs sienas stiprinājums augstāk minētajām PTZ Kamerām
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	Modelis:
	2

	Atbilstošs POE barošanas bloks augstāk minētajai PTZ Kamerai
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	PTZ kameru kontrolieris
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Iekārtai iespējams vadīt vismaz 255 caur tīklu pieslēgtas PTZ kameras
	
	

	Atbalstītie kontroles protokoli vismaz VISCA, VISCA Over IP, NDI
	
	

	Papildus iespējams vadīt kameras caur RS232 un RS422 portiem
	
	

	Iebūvēts LCD ekrāns uz kura iespējams redzēt kameras bildi kura tiek pārraidīta caur RTSP un NDI standartiem
	
	

	Barošana iespējama caur POE un barošanas bloku
	
	

	Vismaz septiņas ātrās kameru izvēles pogas
	
	

	Iebūvēta četru asu svira
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Griestu mikrofons
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Matricu tipa mikrofons 
	
	

	Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju
	
	

	Datu pārraide un mikrofona barošana caur vienu RJ-45 portu
	
	

	Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums
	
	

	Frekvenču diapazons 125-20000Hz
	
	

	Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu
	
	

	Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām
	
	

	Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un  to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu
	
	

	Kopējais DANTE kanālu skaits ne mazāk kā 10
	
	

	SNR ne mazāks kā 75 dB
	
	

	Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu
	
	

	Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru
	
	

	Iespēja veidot loģiskās komandas  trešās puses iekārtām
	
	

	Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem)
	
	

	Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos 
	
	

	Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Audio procesors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors
	
	

	Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja
	
	

	USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu
	
	

	Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu
	
	

	DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli)
	
	

	Iekārtas barošana caur PoE+
	
	

	Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris
	
	

	Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu
	
	

	Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Aktīvs griestu skaļrunis
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Aktīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem caur tīklu ar AES67 protokolu un nobarojas ar POE
	
	

	Pie skaļruņa iespējams pieslēgt papildus vismaz trīs pasīvus skaļruņus
	
	

	Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz
	
	

	Jauda ne mazāk kā 25W
	
	

	Pārklājums ne mazāk kā 170°
	
	

	Iekārtā iebūvēts DSP procesors ar vismaz šādām funkcijām – līmeņa kontrole, aiztures, ierobežotāji, ekvalaizeri
	
	

	Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 95 dB
	
	

	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	
	

	Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Pasīvs griestu skaļrunis
	Modelis:
	3

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Aktīvs griestu skaļrunis”
	
	

	Pasīvs griestos iebūvējams skaļrunis, kurš audio signālu saņem no “Aktīvs griestu skaļrunis”
	
	

	Frekvenču josla vismaz no 90 līdz 20000 Hz
	
	

	Jauda ne mazāk kā 25W
	
	

	Pārklājums ne mazāk kā 170°
	
	

	Skaļruņa krāsa baltā krāsā
	
	

	Izmēri nepārsniedz 200x120mm. Svars ne lielāks kā 2kg
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Tīkla komutātors
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Tīkla komutātors ar vismaz 8x 1Gbps portiem
	
	

	Vismaz 4 porti ar POE+
	
	

	Kopējā POE jauda vismaz 60W
	
	

	Metāla korpusā bez ventilātoriem
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Aparatūras stiprinājums mēbelē
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	19” rāmja konstrukcija
	
	

	Izmērs vismaz 4U
	
	

	Skrūvju vietas stiprināšanai pie horizontālām un vertikālām konstrukcijām
	
	

	Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Telpa C311
	Skaits

	Skārienjūtīgs displejs
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Izmērs pa diagonāli 86” (+/-1”), skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā
	
	

	Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz
	
	

	Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais
	
	

	Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts)
	
	

	Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas
	
	

	Paneļa tehnoloģija tiešais LED
	
	

	Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2
	
	

	Kontrasts ne mazākā kā 5000:1
	
	

	Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms
	
	

	Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā:
HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4
HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1
DisplayPort ieeja x 1
USB-A 3.0 ieejas x 4
USB-A 2.0 ieeja x 1
USB-C ieeja (pilnais) x 2
USB-C izeja x 1
USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2
RS232 x 1
LAN x 2
Audio ieeja x 1
Audio izeja x 1
Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1
OPS datora ievietošanas vieta x 1
	
	

	Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W
	
	

	Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 8m
	
	

	Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem
	
	

	Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm
	
	

	Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms
	
	

	Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm
	
	

	Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti
	
	

	Displejam jābūt spējīgam darboties 24/7 režīmā, šai prasībai jābūt ražotāja apstiprinātai
	
	

	WiFi / Bluetooth pieslēguma moduli jāvar pasūtītājam ievietot un izņemt no displeja
	
	

	Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija
	
	

	Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB
	
	

	Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB
	
	

	Jābūt iespējai pilnībā izslēgt/ieslēgt iebūvēto operētāj sistēmu Android. Šādā veidā tiktu nodrošināta: paaugstināta drošība, displejs darbojas tikai kā skārienjūtīgs ārējais monitors, vienkāršāka IT administrēšana. Šī funkcija jāapliecina iesniedzot ražotāja izdotu apliecinājumu
	
	

	Ierīces iestatījumos ir jābūt pieejamam kioska režīmam (“kiosk mode”). Ierīcei ieslēdzoties, tā atver noteiktu programmu /lietotni: internets, lietotņu veikals, jebkura displejā instalēta lietotne, datu glabāšanas mākonis, baltā tāfele
	
	

	Iekārtas sistēmas visi IESTATĪJUMI (“SETTINGS”) bloķējami ar administratora paroli, lai citi lietotāji nevarētu veikt izmaiņas iekārtas iestatījumos
	
	

	Displeja elektrības patēriņa rādījumiem jābūt norādītiem EPREL sistēmā, jānorāda links uz to
	
	

	Enerģijas patēriņš aktīvā režīmā ne vairāk kā 212W
	
	

	Programmatūras un aparāt programmatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas) ne mazāk kā 7 gadi, jānorāda links uz EPREL
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Displeja sienas stiprinājums
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 60 kg
	
	

	Stiprinājuma VESA atbalsts no 100x100 līdz 800x400
	
	

	Distance no sienas ne lielāka kā 25mm
	
	

	Konstrukcijas materiāls tērauds
	
	

	Paša stiprinājuma svars 2kg (+/-1kg)
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi
	
	

	Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām.
	
	

	Pieslēguma panelis
	Modelis:
	1

	Nepieciešams nodrošināt divus neatkarīgus datora pieslēguma paneļus, kurš viens no viņiem izpildīts kā HDMI un USB, otrs kā USB-C
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Aparatūras skapis
	Modelis:
	1

	Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām
	
	

	Uz grīdas liekams aparatūras skapis
	
	

	Izmērs vismaz 12U
	
	

	Dziļums vismaz 600mm
	
	

	Priekšējās durvis caurspīdīgas
	
	

	Krāsa melna
	
	

	Atveramas sāna sienas un aizmugures durvis
	
	

	Ar atslēgu aizslēdzamas durvis un sānu malas
	
	

	Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi
	
	

	Uzstādīšana un palīgmateriāli
	

	Instalācijas palīgmateriāli
	
	

	Piegādātājs nodrošina visus nepieciešamos kabeļus un palīgmateriālus visas sistēmas kopējai darbībai
	
	

	Uzstādīšana
	
	

	Piegādātājs veic iekārtu uzstādīšanu un programmēšanu visas sistēmas kopējai darbībai
	
	

	Piegādātājs integrē esošo klienta tehniku kopējā sistēmā
	
	




Pretendenta kvalifikācijas prasības.

[bookmark: _Hlk212456297]1)Apliecinājums, ka Pretendents ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgus projektus/līgumus, kur:
· [bookmark: _Hlk187414578]līguma ietvaros ir piegādātas un uzstādītas audio - vizuālās iekārtas (TV displeji, interaktīvie displeji, griestu mikrofoni, bezvadu prezentācijas iekārtas, audio iekārtas, sistēmas kontroles un vadības iekārtas).
· katra realizētā līguma summa vismaz 80 000 EUR, neieskaitot PVN.
[bookmark: _Hlk116900351]Apliecinājumam jāpievieno atsauksmes, vismaz 3 (trīs), no klientiem par sekmīgi realizētiem projektiem/līgumiem, kas tiek uzskatītas par līdzvērtīgām.
2) Pretendents sagatavojot tehnisko piedāvājumu norāda katras Preces ražotāju ( ņemot vērā PIL 2.2. pantu) un modeli, kā arī iesniedz katalogu vai norāda vietni, kurā ir pieejams elektronisks katalogs, no kura var pārliecināties par attiecīgās tehnikas un materiālu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
















Pielikums nr.2
Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Nolikumam Nr.ViA 2026/06 A )

Finanšu piedāvājums
	Prece
	Modelis
	Daudzums gb
	Cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	Telpa C301

	Skārienjūtīgs displejs
	
	1
	
	

	Motorizēts stiprinājums displejam
	
	1
	
	

	Displejs
	
	7
	
	

	Pārvietojams statīvs displejam
	
	4
	
	

	Sienas stiprinājums displejam
	
	3
	
	

	PTZ Kamera
	
	3
	
	

	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	
	3
	
	

	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	
	3
	
	

	AVoIP raidītājs
	
	3
	
	

	AVoIP uztvērējs
	
	8
	
	

	Kontroles procesors
	
	1
	
	

	Skārienjūtīgs kontroles panelis
	
	1
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēma
	
	1
	
	

	Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs ar pogām
	
	1
	
	

	AVoIP tīkla komutātors
	
	1
	
	

	Griestu mikrofons
	
	2
	
	

	Audio procesors
	
	1
	
	

	Griestu skaļruņi
	
	8
	
	

	Skaļruņu jaudas pastiprinātājs
	
	1
	
	




	Telpa C205

	Displejs
	
	1
	
	

	Displeja sienas stiprinājums
	
	1
	
	

	PTZ kamera
	
	1
	
	

	PTZ kamera
	
	1
	
	

	PTZ Kameras sienas stiprinājums
	
	2
	
	

	PTZ Kameras POE barošanas bloks
	
	2
	
	

	PTZ kameru kontrolieris
	
	1
	
	

	Griestu mikrofons
	
	1
	
	

	Audio procesors
	
	1
	
	

	Aktīvs griestu skaļrunis
	
	1
	
	

	Pasīvs griestu skaļrunis
	
	3
	
	

	Tīkla komutātors
	
	1
	
	

	Aparatūras stiprinājums mēbelē
	
	1
	
	

	Telpa C311

	Skārienjūtīgs displejs
	
	1
	
	

	Displeja sienas stiprinājums
	
	1
	
	

	Pieslēguma panelis
	
	1
	
	

	Aparatūras skapis
	
	1
	
	

	Uzstādīšana un palīgmateriāli

	Instalācijas palīgmateriāli
	
	1
	
	

	Uzstādīšana
	
	1
	
	

	Kopā EUR bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Summa EUR ar PVN
	









Mūsu piedāvājuma apjoma summa 

bez PVN EUR:_____________________________________________________________
( summa ar cipariem un vārdiem)
21% PVN EUR _________________________________________________________________
( summa ar cipariem un vārdiem)
KOPĀ EUR _______________________________________________________________
( summa ar cipariem un vārdiem)


Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma „ Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai  ”  , identifikācijas Nr.ViA 2026/06 A  nolikuma prasībām un apliecina, ka:

1. Apzinās, ka Pasūtītājs Preces iegādāsies pēc nepieciešamības līguma darbības termiņa laikā – divi mēneši.
2. Šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas.
3. Piedāvātās vienības cenas (bez PVN) visā iepirkuma līguma izpildes laikā netiks mainītas.

_____________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)



Pielikums Nr.3
 Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Nolikumam Nr.ViA 2026/06 A )

Uz pretendenta veidlapas
Datums 								Vieta 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

[„nosaukums”]
[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents _______________ (turpmāk – Pretendents), tā ______________________ personā apliecina, ka:
1. Piekrīt Iepirkuma „ Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai  ” Nolikuma noteikumiem ar visiem pielikumiem un garantē Nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums ir skaidrs un saprotams;
2. Piesakās piedalīties Iepirkuma [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];
3. Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

	Izslēgšanas noteikumu atbilstība

	Atbilst
	Neatbilst

	Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās.
	
	



Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam2 (atzīmēt ar “x” tikai, ja attiecināms. Neattiecas uz lielajiem uzņēmumiem):

	Mazais uzņēmums
	Uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
	

	Vidējais uzņēmums
	Uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.[footnoteRef:2] [2:  Atbilstoši Eiropas Kopienu Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.05.2003.).] 

	



Iepirkuma rezultātā noslēgtā Iepirkuma līguma izpildē Pretendents plāno piesaistīt šādus apakšuzņēmējus (aizpildīt tikai, ja attiecināms):

	Nosaukums
	Vienotās reģistrācijas numurs
	Sniedzamo pakalpojumu vērtība procentos no kopējās iepirkuma līguma vērtības

	
	
	



Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam2 - jānorāda par visiem apakšuzņēmējiem (atzīmēt ar “x” tikai, ja attiecināms. Neattiecas uz lielajiem uzņēmumiem):

	Mazais uzņēmums
	Uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
	

	Vidējais uzņēmums
	Uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.[footnoteRef:3] [3: 2 Atbilstoši Eiropas Kopienu Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.05.2003.).] 

	



4. Atzīst savu piedāvājumu spēkā 30 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;
6. Iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
7. Pretendents apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;
8. Pretendentam ir pieejams pietiekams skaits kvalificēta personāla, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkumā paredzēto pakalpojumu sniegšanu un  ir pietiekami finanšu un materiāltehniskie resursi pakalpojuma izpildei.
9. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem)
	☐
	1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:4] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [4: ] 


	☐
	2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu;


 Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī Pieteikuma 9.punkta 2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
· cenām;
· cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
· nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
· tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
· kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;

Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī Pieteikuma 9.punkta 2. apakšpunktu.

Pretendents: __________________________________________________ ,

Reģistrācijas Nr.: ________________________ ,

Juridiskā adrese: __________________________________________, LV -  _______, 
Pretendenta oficiālā elektroniskā pasta adrese kurā Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu šī Konkursa ietvaros: _______________________,
Kontaktpersona:  ____________________, tālrunis: ______________________, 
e-pasts:_____________________
Bankas rekvizīti:  ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(Pretendenta vadītāja vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)















[bookmark: _Hlk202883136]4. PIELIKUMS
Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ViA 2026/06 A
[bookmark: _Hlk197592230]TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

**Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Preces aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

*** Pielikumā jāpievieno Preces ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ____________________ (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka nodrošinās preču piegādi un nodrošinās preču garantiju, atbilstoši iepirkuma procedūras “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
identifikācijas Nr.ViA 2026/06 A, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,
1. iesniedzot piedāvājumu:
	Nr.p.k.
	Prasības*
	Pretendenta piedāvājums

	
	
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts**
	Atsauce uz informatīvo materiālu*** Jānorāda ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	….
	
	


….

Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai” iepirkuma identifikācijas Nr. ViA 2026/06 A nolikuma prasībām un apliecina, ka:
1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2.  apņemas piegādāt Preces piedāvājumā noteiktajā laikā;
3.  pretendents Preču piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Preces būs iepakotas, pasargājot tās no defektu rašanās).
4. pretendents veiks Preču Piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām.



Pielikumā:
· ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), vai citi līdzvērtīgi dokumenti un/vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvātās Preces un tās komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas (1. pielikums) minimālajām prasībām. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.
	
______________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)

2

5. PIELIKUMS
Iepirkuma “Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ViA 2026/06 A

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Līguma ietvaros piegādātā Preču saraksts/izpildīto pakalpojumu apraksts
	Līguma summa EUR bez PVN
	Līguma darbības laiks (no/līdz)

	1.
	
	
	
	
	



Pielikumā: atsauksme vai cits pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.


______________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)

6. PIELIKUMS
“Telpu un auditoriju audio-vizuālo iekārtu iegāde un uzstādīšana STEAM studiju vides modernizēšanai”
Iepirkuma identifikācijas Nr. ViA 2026/06 A

LĪGUMS Nr. ____________ 
iepirkumā „_______________________________” (Nr._____________)
	Datums skatāms laika zīmogā
	       



VIDZEMES AUGSTSKOLA, reģistrācijas Nr. LV90001342592, Augstskolu reģistrā reģistrēta ar Nr.2543001659, juridiskā adrese: Valmiera, Tērbatas iela 10, LV-4202, kuru uz Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces 2022.gada 12.oktobra lēmuma Nr.4/3.4 pārstāv rektors Agnese Dāvidsone, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,
un 
______________________________, reģistrācijas Nr. _______________, juridiskā adrese: ______________________, kuru uz __________ pamata pārstāv _______________ (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti arī Puse/Puses, 
pamatojoties uz Vidzemes Augstskolas Iepirkumu komisijas 202_.gada __._________ protokolu Nr.___ par uzvarētāja atzīšanu iepirkumā „__________________” (Nr._____________), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) par preču piegādi:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sadarboties projekta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2. prioritātes "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.8. pasākuma "Augstskolu studiju vides modernizācija" projekta “Vidzemes Augstskolas STEAM studiju vides modernizācija” Nr. 4.2.1.8/2/25/I/001 īstenošanā Vidzemes Augstskolā un piegādāt preces  -  Audio-vizuālās iekārtas (turpmāk – Prece/Preces), atbilstoši nolikumam „_______________________” (iepirkuma ID Nr.:__________________; turpmāk – Nolikums), Tehniskās specifikācijas prasībām un Izpildītāja piedāvājumam, kas ir pievienots šim Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
1.2. Preču piegāde ietver arī Preces nodošanu ekspluatācijā, garantiju, ja tas paredzēts Izpildītāja iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Līguma darbības laiks 2 (divi mēneši) no līguma noslēgšana brīža, t.i. no 202_.gada __.___________ līdz 202_.gada __.___________.
2.2. Izpildītājs piegādā Preces Pasūtītāja norādītajā adresē un vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas pirms faktiskās Preču piegādes, saskaņo ar Pasūtītāju konkrēto piegādes vietu (adresi) un laiku. 
3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa:
3.1.1. Līgumcena bez PVN ir [norādīt cipariem] EUR ([norādīt vārdiem]);
3.1.2. PVN [norādīt likmi] % ir [norādīt cipariem] EUR ([norādīt vārdiem]); 
3.1.3. Līguma summa kopā ar PVN [norādīt likmi] % ir [norādīt cipariem] EUR ([norādīt vārdiem]).
3.2. Līguma summa ietver visas izmaksas: Preču cena, piegādes izdevumi līdz Pasūtītāja norādītajai un ar Pasūtītāju saskaņotajai konkrētajai piegādes adresei izmaksas, kas attiecas uz Preču fizisku nogādāšanu Pasūtītājam), uzstādīšanas izmaksas, Preču garantijas termiņa saistību izpildes izmaksas un jebkurus citus tiešus vai netiešus izdevumus, kuri Izpildītājam radušies saistībā ar Līguma saistību izpildi.
3.3. Pasūtītājs veic samaksu par Līguma izpildi uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc piegādes, Preču pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas (FINANSES@90001342592; PDF un xml formātos). 
3.4. Izpildītājs var pieprasīt avansa maksājumu līdz 80% no līgumsummas, pamatojot avansa nepieciešamību.
3.5. Visos iesniedzamajos dokumentos, t.sk. rēķinā un pieņemšanas-nodošanas aktā, obligāti jānorāda Projekta numurs  Nr. 4.2.1.8/2/25/I/001, šī Līguma numurs un datums. 
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt Izpildītāja atbilstoši Līguma nosacījumiem piegādātās Preces.
4.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu un noteiktajā termiņā piegādātu Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. 
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir acīmredzami vizuāli bojājumi (skrāpējumi, ielocījumi, citi vizuāli konstatējami defekti) vai funkcionalitātes trūkumi nodošanas brīdī.
4.4. Pasūtītājs apņemas izmantot Preces atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām, ja Pasūtītājs par šīm prasībām ir pienācīgi informēts un Izpildītājs ir iesniedzis rakstisku instrukciju par šīm prasībām.
4.5. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju Projekta un šī Līguma izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtiem līgumiem.
4.7. Pasūtītājs par savu kontaktpersonu, kura atbildīga par Līguma izpildes kontroli, saskaņošanu, Preču piegādes kontroli saskaņā ar šī Līguma noteikumiem (turpmāk – Pasūtītāja kontaktpersona) nosaka:_____________________ [norādīt pilnu kontaktinformāciju] un izmaiņu gadījumā apsola nekavējoties informēt par to otru Pusi.
5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Izpildītājs apņemas veikt savlaicīgu, kvalitatīvu un Nolikumam, Izpildītāja piedāvājumam un Līguma nosacījumiem atbilstošu jaunu Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju konkrētu piegādes vietu un laiku. 
5.2. Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas un nodošanas prasības.
5.3. Izpildītājs apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst Līguma 5.1.punktā noteiktajām prasībām, sedzot Pasūtītājam radītos zaudējumus, ja tādi ir.
5.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt Preču garantijas saistību izpildi no Preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz garantijas termiņa izbeigšanās dienai.  
5.5. Izpildītājs apņemas pagarināt to Preču vai Preces atsevišķu detaļu garantijas termiņu, kurām garantijas termiņa laikā ir radušies bojājumi vai tehniskas kļūmes no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Garantijas termiņš tiek pagarināts par to dienu skaitu, kurās bojājuma vai tehniskas kļūmes iestāšanās un novēršanas rezultātā konkrēto Preci vai Preces atsevišķu detaļu nav bijis iespējams izmantot.
5.6. Izpildītājs apņemas nodrošināt Precēm nepieciešamo atļauju, licenču un garantijas spēkā esamību, ja tādas ir paredzētas.
5.7. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju, kā arī ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz konfidenciālu informāciju, fizisko personu datu aizsardzību un ierobežotas pieejamības informāciju, ko tā rīcībā ar nolūku vai netīši nodevis Pasūtītājs.
5.8. Izpildītājs nodod Preces Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu, uz kura pamata Izpildītājs izraksta un iesniedz Pasūtītājam rēķinu, iepriekš to elektroniski saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi. 
5.9. Izpildītājs par Līgumā noteikto saistību izpildi kā atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) nosaka: [norādīt pilnu kontaktinformāciju un galveno atbildības jomu] un izmaiņu gadījumā apsola nekavējoties informēt par to otru Pusi. 

6. PREČU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad Pasūtītājs un Izpildītājs ir parakstījuši Preču pieņemšanas-nodošanas aktu. 
6.2. Vienlaicīgi ar Precēm Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu Preces pavaddokumentāciju un atbilstoši Nolikumam nepieciešamos lietošanas dokumentus Preču atbilstošai ekspluatācijai (t.sk. ekspluatācijas noteikumus, garantijas dokumentus u.c.). 
6.3. Pasūtītājs, pieņemot Preces, pārbauda to piegādes savlaicīgumu, kvalitāti un atbilstību Līguma, Nolikuma un piedāvājuma nosacījumiem. 
6.4. Ja Pasūtītājs ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu Preču atbilstību Līgumam, un, ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš konstatētos trūkumus līdz 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām, bet arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

7. NEPĀRVARAMĀ VARA
7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības vai seku beigām uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim.
7.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu vai to seku rašanos vai izbeigšanos. Apliecinājumam Puse pievieno objektīvi pārbaudāmu informāciju. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.
8. KAVĒJUMA MAKSA, SODA NAUDA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
8.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neiekļaujas Līgumā paredzētajā Preču piegādes termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Izpildītājam pienākums Pasūtītājam noteiktajā termiņā apmaksāt līgumsodu, kas tiek noteikta 0,1% (nulle komats viens procenti) apmērā no nepiegādāto Preču kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās laikā nepiegādāto Preču summas. 
8.2. Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās summas.
8.3. Līgumsoda aprēķināšana un apmaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
8.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.
8.5. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies attiecīgi Puses, tās darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarītu darbību vai nolaidības) rezultātā.


9. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā.
9.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZMAIŅAS
10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz 2.1.punktā norādītajam termiņam vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei.
10.2. Līgumu var grozīt vai papildināt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punkta  regulējumu un noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
10.3. Izpildītājs rakstveidā informē Pasūtītāju 10 (desmit) dienas iepriekš par nespēju veikt noteiktajā termiņā ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi, norādot no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ radušos Līguma saistību neizpildes pamatojumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs var lemt par tālāko rīcību, t. sk., Līguma izbeigšanu vai līgumsoda piemērošanu.
10.4. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs (vai tā pārstāvis) pārtrauc Izpildītāja piedāvājumā piedāvātās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Izpildītājs spēj iesniegt ražotāja (vai tā pārstāvja) rakstisku apliecinājumu, Pasūtītājs var piekrist, ka šīs Preces vietā Izpildītājs piegādā Nolikuma prasībām līdzvērtīgu (ekvivalentu) Preci vai labāku Preci. Izpildītājs piekrīt, ka šādā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi iepirkuma procedūras nosacījumi. 
10.5. 10.4.punktā minētā Preču aizvietošana ar līdzvērtīgu (ekvivalentu) Preci vai labāku Preci sakarā ar piedāvājumā piedāvātās Preces ražošanas vai piegādes pārtraukšanu nepieciešamības gadījumā var būt par iemeslu Līguma termiņa pagarināšanai. 
10.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, ja: 
10.6.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu vai tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Izpildītāja maksātnespējas procesa ierosināšanu;  
10.6.2. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu, Izpildītājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums vai informācija tehniskajā piedāvājumā.
10.7. Līguma 10.6.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 15.dienā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam. 
10.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. (Sankciju likuma 11.1 pants). Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ne tikai gadījumā, ja līguma izpildes laikā ir piemērotas šādas sankcijas, bet arī gadījumā, ja pirms iepirkuma līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet pasūtītājam tie nebija zināmi.
10.9. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no jau pastāvošo (tajā brīdī esošo) saistību izpildes un jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā izpildīt visas saistības, kas tām radušās vienai pret otru līdz Līguma izbeigšanas brīdim. 
11. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI
11.1. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka tās pildīs šī Līguma noteikumus un, ka šis Līgums sastādīts un parakstīts bez maldības, spaidiem vai viltus. No šī Līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.
11.2. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo Līgumu, var tikt nosūtīti pa pastu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta Līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.3. Jebkurš Līguma pielikums, kuru ir parakstījušas abas Puses, ir pievienojams Līgumam un uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
11.4. Līgums sagatavots uz ___ (______) lapām un parakstīts ar elektronisko parakstu. 
11.5. Līguma parakstīšanas brīdī tam pievienots 1 (viens) pielikums:
1.pielikums:	Izpildītāja  iesniegtais piedāvājums - ___ lpp.
13.PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:
VIDZEMES AUGSTSKOLA
Norēķinu rekvizīti:
Banka:Swedbank, AS; Kods: HABALV22
Konts: LV78HABA0551027191593


__________________________
Rektors Agnese Dāvidsone
	Izpildītājs:
NOSAUKUMS
Norēķinu rekvizīti:




_____________________________
Amats Vārds Uzvārds




