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2026. gada 17.jūlijā
Visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem

Atklāts konkurss
“Bērnu rotaļu laukumu elementu izgatavošana, piegāde un montāža Jelgavas novada pašvaldības iestādēs” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/62)
Precizējumi
2.daļa. Rotaļu iekārtu piegāde un uzstādīšana Kalnciema vidusskolai, Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” un Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldei
Komisija veic precizējumus Nolikuma pielikuma Nr.5 “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums -Finanšu piedāvājums” sadaļā “Rotaļu iekārtu piegādes un uzstādīšanas vieta: Kalnciema vidusskola, adrese: “Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017” 1.pozīcijā “Divvietīgas šūpoles” : 

“Lietotāju skaits- 2.Pamatkonstrukcijas metāla statņi 4 gab.; metāla pārliktnis 1 gab.;nerūsējošā tērauda ķēdes 2 kompl.;šūpoļu sēdeklis bērniem no 3 gadu vecuma 2 gab. Iekārtas pamatkonstrukcija izgatavota no cinkota un pulverkrāsota tērauda caurulēm. Pamatkonstrukcijas statņu augšdaļa nosegta ar plastikāta aizsargvāciņiem.

- Nerūsējošā tērauda ķēžu stiprinājumi un ķēdes. Ķēžu konstrukcija veidota tā, lai novērstu pirkstu iesprūšanas un savainošanas risku.Krišanas augstums – 1,3 m (±10 %); drošības zona – 30 m² (±10 %). 

- Šūpoļu sēdekļu pamatkonstrukcija izgatavota no alumīnija plāksnes, tās apvilktas ar augstas izturības amortizējošu gumijas pārklājumu.

- Noapaļotas nerūsējošā tērauda skrūves un/vai skrūvju vietas nosegtas ar plastikāta uzlikām. Iekārta ierokama un iebetonējama zemē saskaņā ar ražotāja rekomendācijām”
Pielikumiem: Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums-Finanšu piedāvājums ar precizējumiem.
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