Iepirkuma komisijas 2026. gada 4. augsutā sniegtās atbildes par iepirkuma “Gājēju – veloceļa izbūve Lielajā ielā no Valsts reģionālā autoceļa P132 (Rīga – Jaunmārupe) līdz Valsts vietējam autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki – Puķulejas), Mārupē”, identifikācijas Nr. MNP 2026/85, nolikumu
	Jautājums:
	Atbilde:

	Rasējumā TS-CD-2-1 (2/2) norādīts:
[image: ]
Lūgums Pasūtītāju skaidrot, kas šis ir par izstrādājumu, jo darbu daudzumu sarakstos šāds izstrādājums nav atrodams. Lūgums Pasūtītāju papildināt darbu daudzumu sarakstu.
	Informējam, ka rasējumā TS-CD-2-1 (2/2) norādītais risinājums un tajā attēlotais izstrādājums ir atcelts. Līdz ar to šis rasējums nav saistošs darbu izpildei un materiālu iepirkumam.
Tā kā risinājums ir anulēts, attiecīgais izstrādājums pamatoti nav iekļauts darbu daudzumu sarakstos (tāmēs), un nekādi papildinājumi vai izmaiņas tāmēs nav nepieciešamas. 

	Būvprojekta rasējumā TS-CD-3-1 lapā 3/3 norādīts akas INF-6 griezums. Darbu daudzumu sarakstā aka INF-6 nav norādīta, lūdzam Pasūtītāju papildināt darbu daudzumu sarakstu.

	Informējam, ka būvprojekta rasējuma lapā TS-CD-3-1 (3/3) norādītais akas INF-6 griezums ir jāignorē. Projektēšanas gaitā šis risinājums tika atcelts, tādēļ aka INF-6 nav iekļauta darbu daudzumu sarakstā. Darbu daudzumu saraksts nav jāpapildina.

	1) Darbu daudzumu sarakstā 1-1 norādītas zemes darbu pozīcijas lietus kanalizācijas tīklu izbūvei:
	6.2
	Tranšeju un būvbedru rakšana un ar to saistītie darbi (dziļumam no 0,15m zem cauruļvada līdz esošai virsmai  (-20cm seguma virskārta), t.sk. aku tranšeju rakšana)
	m3
	340.00

	6.3
	Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem (~15cm), un apbēruma (~30cm) veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa kārtām
	m3
	43.00

	6.4
	Salturīga drenējoša grunts projektējamā seguma teritorijas zonā, blietēta līdz Dr>95% (dziļumam no cauruļvada apbēruma virsmas līdz projektējamās segas konstrukcijas apakšējās kārtas apakšai - projektējamo konstrukciju skatīt Ceļu daļā)
	m3
	298.00



Ņemot vērā, ka kopējais izbūvējamais lietus kanalizācijas un drenāžas cauruļvadu garums sastāda 1236m, tad zemes darbu apjoms pozīcijās no 6.2 līdz 6.4 norādīts nekorekti.

	Pieteikumā minētais apgalvojums ir pamatots. Norādītie zemes darbu apjomi (pozīcijas 6.2, 6.3 un 6.4) neatbilst kopējam lietus kanalizācijas un drenāžas cauruļvadu garumam (1236 m).
Visi nepieciešamie daudzumu un izmaksu precizējumi ir veikti un ir skatāmi precizētajā Finanšu piedāvājumā.



	2) Pasūtītāja finanšu piedāvājuma veidnē „Ceļa darbi. Tāme Nr. 1-1” norādīta pozīcija 5.9:
	5.9
	Esošā hidranta (pilna komplektācija-t.sk. hidranta vāka, u.c. elementu) pārcelšana, saskaņā ar lbn 222-15 "ūdensapgādes būves", 156. punktu, uz esošā ūdensvada esošām augstuma atzīmēm, ietverot nepieciešamos pievienojuma veidgabalus, u.c. elementus, demontāža, montāža
	kompl.
	4,00



Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” 156. punkts reglamentē tikai hidranta attālumu no brauktuves malas, bet konkrēta vieta, uz kuru hidrants pārceļams ir jānorāda būvprojekta dokumentācijā. Lai visiem Pretendentiem būtu vienāda izpratne par veicamā darba daudzumu, lūdzam Pasūtītāju papildināt darbu daudzumu sarakstu ar:
· Cik un kāda diametra cauruļvadus nepieciešams demontēt hidrantu pārcelšanai;
· Cik un kāda diametra cauruļvadus nepieciešams izbūvēt esošo hidrantu pārcelšanai;
· Cik un kādi veidgabali, armatūra nepieciešama hidrantu montāžai;
· Esošie hidranti ir pazemes vai virszemes tipa?
	Projektā pārceļamie hidranti jau ir esošie pazemē.


	Būvprojekta rasējumā TS-CD-3-1 lapā 2/3 norādīts garenprofils G3-1 līdz akai INF-1, kā arī lapā 3/3 norādīts gūlijas G3-1 augstums. Darbu daudzumu sarakstā gūlija G3-1 nav norādīta, lūdzam Pasūtītāju papildināt darbu daudzumu sarakstu.
	Attiecīgie precizējumi ir veikti Finanšu piedāvājumā.
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lzmérs A=300mm, B=1300mm, H=1010mm un h1=850mm
Materials - Pulverkrasots térauds RAL 7024

Montaza - Stiprinaana atbilstosi razotaja tehniskajam
specifikacijam ar apakszemes struktaru.

RaZotajs SIA “Novatilu” vai ekvivalents




