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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa nekustamajā īpašumā
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-1, Rīga, kadastra numurs 01000870368
1. Pasūtītājs:  Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, Talejas iela 1, Rīga LV-1026, Tālr. 80002000, e-pasta adrese: vni@vni.lv.
2. Objekts: Ēku un teritorijas komplekss Čiekurkalna 1. līnija 1 k-1, Rīga, kadastra numurs 01000870368, t.sk.:
2.1. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-1, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368001, turpmāk  ēka K1;
2.2. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-2, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368002, turpmāk  ēka K2;
2.3. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-3, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368003, turpmāk  ēka K3;
2.4. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-4, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368004, turpmāk  ēka K4;
2.5. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-5, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368005, turpmāk  ēka K5;
2.6. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-6, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368006, turpmāk  ēka K6;
2.7. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-7, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368007, turpmāk  ēka K7;
2.8. Ēka Čiekurkalna 1. līnija k-8, Rīga, kadastra apzīmējums 01000870368008, turpmāk  ēka K8.
3. Pakalpojuma mērķis
3.1. Veikt esošās piekļuves kontroles sistēmas (turpmāk – Sistēma) nomaiņu nekustamajā īpašumā Čiekurkalna 1. līnijā k-1, Rīgā. 
4. Objekta lietotājs: Iekšlietu ministrija un tās padotības iestādes 
5. Izpildes Īpašās prasības, kas noteiktas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Objekta lietotāja prasībām un regulē darbus Objektā:
5.1. Līguma izpildē jāievēro likums “Par valsts noslēpumu”, Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumi Nr. 417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi”, 2004.gada 26.oktobra noteikumi Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts”, 2023.gada 19.decembra noteikumi Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju aizsardzības noteikumi”(turpmāk – MK 822. noteikumi), 2025. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” un citus ar šiem noteikumiem saistošos normatīvos aktus.
5.2. Pakalpojuma veikšanai Izpildītājam saskaņā ar 2018.gada 10.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi” 3.punkta prasībām ir nepieciešams vismaz trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot konfidenciālus valsts noslēpuma objektus, jo plānotie darbi ir  jāveic Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu lietotajās telpās, telpu grupās un teritorijā, kurā, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas iekšējiem noteikumiem, ir noteikts specifisks drošības līmenis. 
5.3. Darbiniekiem, kuri veiks projektēšanas un Sistēmas izbūves darbus, ir nepieciešama 3. kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektam (turpmāk -  VNO), pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas un tās pakļautības iestāžu iekšējiem noteikumiem, ar kuriem ir noteikts specifisks drošības līmenis.
5.4. Izpildītājam un tā piesaistītajam apakšuzņēmējam būs jāiepazīstas ar “DIENESTA VAJADZĪBĀM” klasificētās informācijas aizsardzības kārtību un noteikto atbildību par tās pārkāpšanu, kā arī jāparaksta apliecinājums saskaņā ar 2023.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” prasībām.
5.5. Izpildītājam pirms pirms līgumā noteikto saistību īstenošanas un iekļūšanas Objektā, jāiesniedz  personāla saraksts (vārds, uzvārds un personas kods) saskaņošanai Iekšlietu ministrijā saskaņā ar Nacionālās drošības likuma aktuālās redakcijas 22.2 panta  3.3 punktu.  Iesniegto personu datu pārbaudes ilgums atkarīgs no kontrolējošās institūcijas kapacitātes, tomēr, darbu plānošanai tiek pieņemts 20 (divdesmit) darba dienu periods. Šī prasība attiecas uz katru personu, kura tiks iesaistīta darbu izpildē. Izpildītājam jāņem vērā, ka tiks veikta komersanta īpašnieku, valdes locekļu un visu darbinieku pārbaude.
5.6. Pasūtītājam ir tiesības liegt Izpildītāja darbiniekiem piedalīties Darbu izpildē, ja pēc darbinieku pārbaudes ir saņemts negatīvs drošības iestādes izvērtējums. Pasūtītājam ir tiesības atteikt darbiniekiem piekļuvei objektā, ja darbinieku nav sarakstā. 
5.7. Projekta dokumentācijas un izpilddokumentācijas daļas, kurās ir apkopota informācija ar stāvu plāniem,  Sistēmas elementu izvietojumu, izpildshēmām, kā arī  izpilddokumentācija, kas satur šos plānus, ir klasificējams kā VNO, informācija  dienesta vajadzībām, pamatojoties uz  Likuma “Par valsts noslēpumu” 3. panta 6. punktu.
5.8. Uzņēmējs Līguma izpildes laikā nodrošina kompetentās valsts drošības iestādes vai Nacionālās drošības iestādes izsniegtu atzinumu par institūcijā ieviesto “DIENESTA VAJADZĪBĀM” klasificētās informācijas fiziskās drošības prasību un aprites procedūru atbilstību MK noteikumiem Nr.822 kā arī piedāvā telpas būvsapulču rīkošanai, kuras atbilst  MK 822. noteikumu 79. punktā noteiktajam.  
5.9. Uzņēmējam jānodrošina papildus drošības pasākumi, t.sk darbinieku pārbaudes, darbinieku  plūsmas kontrole un darbu plāna iepriekšēja saskaņošana, lai ievērotu Lietotāja prasības objekta aizsardzībai.  
5.10. Uzņēmējam jāņem vērā, ka darbu veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāievēro īpašas prasības, piemēram, instrumentu un aprīkojuma pārbaudes, iestrādājamo materiālu un iekārtu iepriekšēja sakaņošana, darbu veikšanas secības ievērošana, digitālo ierīču lietošanas aizliegums, u.c.  
5.11. Pieļaujams, ka Uzņēmējs, Darbu veikšanai atsevišķās telpās/zonās vai teritorijā, sagatavo atsevišķus detalizācijas rasējumus, kuriem minimālās drošības prasības  tiek precizētas saziņā ar Pasūtītāju un Objekta lietotāju. 
5.12. Sistēmai un tās elementiem jāatbilst Nacionālās kiberdrošības likuma izvirzītajām drošības prasībām.  
5.13. Ja Uzņēmējam rodas pamatota nepieciešamība Objekta teritorijā iekļūt ar autotransportu, piemēram, materiālu piegādei, Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienas iepriekš ir jāiesniedz Pasūtītāja kontaktpersonai transporta līdzekļu saraksts, kā arī piegādātāja dati. Izpildītāja darbinieku privātā autotransporta novietošana Objekta teritorijā nav atļauta.
6. Darbu apjomi:
6.1. Finanšu piedāvājums attiecināms uz 1. pielikumā norādīto galveno elementu skaitu.
6.2. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas ir maksimālās cenas, par kādām Izpildītājs piedāvā veikt attiecīgos darbus, piegādāt iekārtas un materiālus.
6.3. Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.1 norādītie Sistēmas elementu apjomi ir sniegti, lai Izpildītājs to varētu izmantot sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā, kā profesionālis attiecīgi attiecīgi plānojot gan darbu veidus, gan daudzumus. Izpildītājam cenā ir jāvērtē darbu un materiālu apjomi, lai pilnā apmērā sasniegtu tehniskajā specifikācijā noteikto mērķi: vienotas piekļuves kontroles sistēmas izveide visā objektā. 
6.4. Precīzu veicamo darbu apjomu nosaka pēc Objekta tehniskās izpētes un projekta izstrādes un saskaņo ar Pasūtītāju un Objekta lietotāju.
6.5. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (tajā skaitā visas nodevas un nodokļi un sistēmas darbībai  nepieciesamo licenču iegāde.). 
6.6. Uz Izpildītāju ir attiecināmas 4. pielikumā norādītās apdrošināšanas prasības.
7. Izpildes termiņi:
7.1. Kopējais izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 8 mēnešus no līguma abpusējas parakstīšanas, t.sk., Projektu (Tehnisko risinājumu) iesniegt ne vēlāk kā 3 mēnešu  laikā no līguma abpusējas parakstīšanas.
7.2. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniegt darbinieku sarakstu, kuri veiks darbus.
7.3. Objekts pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju tiek nodots Izpildītājam ar pieņemšanas un nodošanas aktu. 
7.4. Darbu izpildes termiņā tiek ieskaitīts plānotais laiks 10 (desmit) darba dienas tehnisko risinājumu skaņošanai ar Lietotāju un Pasūtītāju un plānotais laiks 10 (desmit) darba dienas Sistēmas nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītāja  konstatēto defektu un nepilnību novēršana nav pamatojums izpildes termiņa pagarināšanai.
8. Projektēšanas prasības:
8.1. Projekta sagatavošanas darbu ietvaros veikt Objekta tehnisko apsekošanu tādā apjomā, lai objektīvi novērtētu būvju, teritorijas seguma, inženiertīklu un to daļu faktisko tehnisko stāvokli un varētu izvēlēties atbilstošu darbu metodi, t.sk. stiprinājuma un apdares materiālus.  Apsekošanas atzinumu iekļaut projekta sastāvā.
8.2. Veikt esošu inženiertīklu un uzstādīto piekļuves kontroles sistēmas elementu izvietojuma precizēšanu. Izstrādāt tehniskos risinājumus un iesniegt Pasūtītājam un Objekta lietotājam saskaņošanai pirms būvdarbu uzsākšanas.
8.3. Objekta tehniskās apsekošanas atzinumā un  tehniskā projektā iekļautie stāvu plāni, slēguma shēmas un sistēmas elementu izvietojuma plāns  ir dokumentācija, kas ir  klasificējama kā VNO informācija dienesta vajadzībām.
8.4. Atsevišķu materiālu specifikācija nav VNO.
8.5. Izstrādātais projekts ir  jādala atsevišķi: 
8.5.1. 1. daļa: skaidrojošais apraksts, izvietojuma plāni, struktūrshēma, principiālā slēguma shēma, funkcionālā shēma materiālu specifikācija, darbu apjomu detalizēts saraksts, u.c. 
8.5.2. 2. daļa: Tāmes. Par katru Objekta ēku un ar to saistīto teritoriju jāizstrādā atsevišķa lokālā  Tāme. Tāmes jāizstrādā ievērojot Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Virsizdevumos iekļauj papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu un citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas.
8.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Sistēmas iekārtu un elementu pareizu mijiedarbību, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību. 
8.7. Izpildītājam jāuzņemas pilna atbildība par projekta pareizību, pat ja Pasūtītājs to ir apstiprinājis.
8.8. Izpildītājam jāsagatavo galveno iestrādāto materiālu apraksts, specifikācija un lietošanas instrukcijas. 
8.9. Darbu izpildes laikā jāveic nepieciešamie projekta precizējumi.

9. Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana
9.1. Pirms darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju, Lietotāju un būvuzraugu darbu veikšanas projektu un darba aizsardzības plānu, ievērojot objekta īpašās prasības un Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktās prasības par darbu veikšanas projekta saturu. Darbu uzsākšana bez saskaņota darbu veikšanas projekta nav pieļaujama.
9.2. [bookmark: _Hlk187056584]Ņemot vērā Objekta specifiku, var tikt precizētas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasībās uzņēmējam veicot būvdarbus (2. pielikums)   1.1. punktā noteiktais attiecībā uz veidu kā Uzņēmējs  veic kontroli pār to, lai tā piesaistītās personas un apakšuzņēmēji, kas veic darbus līguma izpildei, reģistrētu savu darba laiku elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā (EDLUS), izmantojot elektronisko identifikācijas ierīci vai informācijas tehnoloģiju risinājumus un nodrošināt regulāras  alkohola un/ vai citu apreibinošu vielu pārbaudes īstenojot 0 ‰ politiku būvobjektā.
9.3. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam darbu veikšana un laiki ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Lietotāju, iesniedzot  kalendāro darbu veikšanas grafiku pa darbu zonām: teritorija, ēkas, stāvi (intervāls – 1 kalendārā nedēļa).
9.4. Objekts pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju tiek nodots Izpildītājam darbu veikšanai ar pieņemšanas un nodošanas aktu.
9.5. Pirms izbūves darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju un Objekta lietotāju ir jāskaņo telpu un teritorijas pieejamība, iesniedzot  kalendāro darbu veikšanas grafiku katrai Objekta ēkai sadalītu pa telpu grupām (intervāls – 1 kalendārā nedēļa). Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam precizēt  plānoto darbu izpildes laiku, piemēram, gadījumos, ja kādā no Objekta telpām Izpildītāja norādītajā datumā darbus nevar veikt.
9.6. Darbu laikā Izpildītājam ēkā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība un jāparedz darba organizācijas pasākumi atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem un darba drošības prasībām.
9.7. Izpildītājam jāsaglabā esošās Sistēmas maksimāla funkcionalitāte darbu laikā.
9.8. Pēc jaunu Sistēmas elementu iebūves un Sistēmas palaišanas jāveic turpmākajai lietošanai nevajadzīgo elementu demontāža un ar darbiem saistīto kosmētisko defektu labošana.
9.9. Demontētie esošās sistēmas elementi uzreiz pēc demontāžas jānogādā  Pasūtītāja norādītajā vietā Objekta teritorijā un jānodod Pasūtītājam.
9.10. Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt demontāžas darbus ne ātrāk, kā tiek uzsākta jaunizbuvējamās Sistēmas funkcionēšana.
9.11. Veikt jauno nolasītāju konfigurēšanu un sistēmas programmēšanu (t.sk. integrāciju esošajā PK sistēmā). Visi darbi, kuri ir saistīti ar sistēmas programmēšanu/konfigurēšanu un integrāciju, jāveic iepriekš saskaņojot darbības ar Pasūtītāju un Lietotāju. Darbiem ar jauno nolasītāju integrāciju esošajā PK sistēmā ir jāpieaicina esošās sistēmas uzturētājs.
9.12. Jāparedz pasākumi Objekta aizsardzībai pret bojājumiem:
9.12.1.  Nepieciešamības gadījumā darbu zona jāatbrīvo no mantām un mēbelēm. Darba procesa laikā mēbeles, kuras nevar iznest, jāapsedz, pasargājot no putekļiem un nosmērējumiem. Pēc darba procesa mēbeles jāpārvieto to sākotnējā atrašanas vietā;
9.12.2.  Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jāparedz bojāto virsmu apdares atjaunošana;
9.12.3. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.
9.13. Izpildītājam jāsaskaņo darba uzdevuma izpildei nepieciešamie dokumenti no valsts, pašvaldību un jebkurām citām iestādēm un organizācijām, juridiskām un fiziskām personām, sedzot par saviem līdzekļiem visus ar iepriekšminētajām darbībām saistītās izmaksas.
9.14. Veicot darbus, būvgruži jāizved no Objekta un jāutilizē ievērojot normatīvajos aktos noteikto.
9.15. Izpildītājam jāveic elektrotehniskie mērījumi un jānodrošina tehniskā un operatīvā dokumentācija atbilstoši Latvijas valsts standartiem.
9.16. Izpildītājam jāveic mērīšanas līdzekļu verificēšana, kā arī kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība.
9.17. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz izpilddokumentācija ar tīkla testēšanas protokoliem.

10. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam
10.1. Izpildītājs veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.
10.2. Izpildītājs, pirms darbu uzsākšanas, iesniedz saskaņošanai materiālu apstiprināšanas formu MAF ar pielikumiem (datu lapas, atbilstības deklarācijas, testēšanas pārskati).MAF nav klasificējams kā VNO, tajā netiek norādīts konkrētu materiālu izvietojuma vieta objektā.
10.3. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem standartiem un/vai Eiropas Savienības standartiem un tehniskajā specifikācijā prasītajam, tai skaitā materiāl
10.4. Virsapmetuma izbūvē paredzēt un izmantot halogēnus nesaturošus instalācijas materiālus.
10.5. Izpildītājs ir atbildīgs par saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu un precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, kā arī par nepieciešamajiem projektēšanas darbiem uzdevuma veikšanai. Izpildītājam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana.
10.6. Sistēmas uzturēšana neparedz abonēšanas maksu vai terminēto licenču iegādi specifikācijā norādītās funkcionalitātes nodrošināšanai. 
10.7. Izpildītājs materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam nodrošina garantijas termiņu ne mazāku kā 24 (divdesmit četri) mēneši. 
10.8. Garantijas laikā servisa speciālista ierašanās pasūtītāja telpās un reakcijas laiks viena darba diena  no 8:00 līdz 16:30, iekārtu un atsevišķu elementu nomaiņas laiks līdz 48 (četrdesmit astoņām)  stundām no pieteikuma saņemšanas.
11. Darba aizsardzības prasības 
11.1. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
11.2. Izpildītājam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2. pielikumu “Darba aizsardzības prasības Izpildītājiem veicot būvdarbus”. Par darba aizsardzības prasības neievērošanu Izpildītājam tiks piemērotas soda sankcijas atbilstoši tehniskās specifikācijas pielikumam.
11.3. Ņemot vērā Objekta specifiku, var tikt precizētas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasībās uzņēmējam veicot būvdarbus (6. pielikums)   1.1. punktā noteiktais attiecībā uz veidu kā Uzņēmējs  veic kontroli pār to, lai tā piesaistītās personas un apakšuzņēmēji, kas veic darbus līguma izpildei, reģistrētu savu darba laiku elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā (EDLUS), izmantojot elektronisko identifikācijas ierīci vai informācijas tehnoloģiju risinājumus un nodrošināt regulāras  alkohola un/ vai citu apreibinošu vielu pārbaudes īstenojot 0 ‰ politiku būvobjektā. 

12. Darba uzraudzība,  pieņemšana un darbu apmaksas noteikumi
12.1. Darbu uzraudzību - darbu pārbaudi un pieņemšanu veic Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji.
12.2. Gadījumos, kad veicot darbus, tiek veikti darbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tālāko darbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas, nepieciešams sagatavot segto darbu ar konkrēto mezglu foto fiksāžu, kuru pārbaudi veic Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji.
12.3. Pēc izbūves veikšanas un pie Sistēmas nodošanas ekspluatācijā un Pasūtītājam, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar  pielietoto materiālu atbilstības dokumentiem, tehnisko datu lapām,  shēmām un mērījumiem, tajā iekļaujot konfigurācijas parametrus, attēlus, struktūrshēmas u.tml. Ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no ieviešanas dienas visa izpilddokumentācija jāiesniedz pasūtītājam.
12.4. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju ar Sistēmas un tās elementu  lietošanas instrukcijām latviešu valodā un apmāca lietotāja personālu par ekspluatācijas noteikumiem un prasībām.
12.5. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas, nodot Pasūtītājam sistēmas konfigurācijas tiesības un tam nepieciešamo informāciju un piekļuvi, lai ekspluatācijas ietvaros sistēmu apkalpojošai organizācijai ir iespēja mainīt un pielāgot iestatījumus atbilstoši lietotāja prasībām.
12.6. Pēc darbu veikšanas darbi tiek pieņemti Izpildītājam un Pasūtītājam parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
12.7. Darbu rezultātā Objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

13. Iesniedzamie nodevumi, kas noformējami ievērojot  Ministru kabineta 2023. gada 19. Iesniedzamie nodevumi, kas noformējami ievērojot  Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” noteiktajām prasībām un citām normatīvo aktu prasībām, kas regulē klasificētas informācijas dokumentācijas izstrādi un aizsardzību: 
13.1. Projekts – divos oriģināl eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniski CD diskā vai citā datu nesējā vienā eksemplārā *.pdf formātā. Rasējumu lapas un tabulas dokumentus var pievienot arī *.dwg un *.xls formāta datnē, nodrošinot, ka Pasūtītājs var veikt izmaiņas pievienotajās datnēs  (VNO dienesta vajadzībām).
13.2. Pie projekta dokumentācijas sagatavotā Tāme jāizstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", tajā skaitā iekļautas visas nodevas un nodokļi  (Ierobežotas pieejamības informācija).
13.3. Izpilddokumentācija - divos eksemplāros, kā arī elektroniski CD diskā vai citā datu nesējā divos eksemplāros (rasējumi AutoCAD vai VISIO formātā), kas sastāv no: 
13.4. komersanta reģistrācijas apliecības kopijas;
13.5. sertificēto darbinieku apliecības/sertifikāti;
13.6. rīkojums par atbildīgā būvdarbu vadītāja norīkošanu;
13.7. mērinstrumentu verifikācijas dokumenti;
13.8. uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu atbilstības apliecinājumus (pases, deklarācijas, utt); 
13.9. uzstādīto iekārtu un materiālu precīzi apjomi, atsevišķi norādot  katra konkrēta elementa apjomus katrā no ēkām un teritorijā (VNO dienesta vajadzībām);
13.10. darbu pieņemšanas aktus ar izpildshēmām (VNO dienesta vajadzībām);
13.11. apstiprinātus atzinumus par vadu un kabeļu elektriskās pretestības pārbaudi, par pilnas elektriskās pretestības mērījumiem cilpai "fāze-nulle", par zemējumu kontūru noplūdes elektriskās pretestības pārbaudi un par saites elektriskās pretestības pārbaudi starp zemētājiem un sazemējamajiem elementiem;
13.11.1. Sistēmas  izpildshēmas,  pamatojoties uz veiktajiem  uzmērījumiem, fotofiksācija un rasējumi kas pilnībā atspoguļo kabeļu novietojumu sienās, griestos vai grīdās, kā arī konkrētu ugunsdrošo aizdaru izvietojumu (VNO dienesta vajadzībām);
13.12. principiālās slēguma shēmas  (VNO dienesta vajadzībām);
13.13. ugunsdrošo aizdaru risinājumu tipu izpildrasējumi;
13.14. instalācijas izolācijas pretestības mērījumu protokols un mērījums par saites elektriskās pretestības pārbaudi starp zemētājiem un sazemējamajiem elementiem (atbilstoši 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238   “Ugunsdrošības noteikumi” 6. pielikumam);
13.15. Sistēmas lietošanas instrukcija latviešu valodā;
13.16. Sistēmas apkopes reglaments;
13.17. Personāla apmācību protokolu par Sistēmas ekspluatāciju;
13.18. Protokoli ar datu tīklu testēšanas rezultātiem.
Pielikumā:
1. Plānotais sistēmas elementu uzskaitījums un funkcionalitāte (ierobežotas pieejamības dokuments)
2. Darba aizsardzības prasības Uzņēmējiem veicot būvdarbus
3. Materiāla apstiprināšanas formas paraugs (MAF);
4. Apdrošināšanas prasības 



