4. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RSU 2026/133/AK
nolikumam
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS  
Atklāts konkurss
“Vispārīgā vienošanās iekšējās apdares atjaunošanas un inženiertīklu remonta darbu veikšanai RSU nekustamajos īpašumos”, identifikācijas Nr. RSU 2026/133/AK


Ja pieredzes apraksta veidnē ir pretrunas ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi nolikuma noteikumi, pretendentam informācija jānorāda atbilstoši nolikuma noteikumos noteiktajam.

___________________  (Pretendenta vai piesaistītā uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
Pretendenta profesionālās pieredzes apraksts (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6.5.3. punkta prasībām)
	Nr. 
p.k.
	Līgums
	Pieredzi raksturojošie dati* 

	1.
	Līguma nosaukums (objekts, pasūtītājs, Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona,  tālr.) /aizpilda pretendents/

	a) objekts ir II[footnoteRef:1] vai III[footnoteRef:2] grupas  ēka (norādīt ēkas grupu un paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību) [1:  II grupas ēka- atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā norādītajam,  ēkas, kuras nav pirmās grupas ēkas un trešās grupas ēkas.]  [2:  III grupas ēkas – atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā norādītajam,  ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi; ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs; publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2; rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2; rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2; noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2; noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2; katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW; elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW; transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu 110 kV vai augstāku. Ja   III grupas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst kādai no   2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā uzskaitītajām III grupas ēkas pazīmēm.] 

	/aizpilda pretendents/

	
	
	b) veikti ēkas pārbūves, vienkāršotas pārbūves, atjaunošanas, vienkāršotas atjaunošanas[footnoteRef:3] vai jaunas ēkas būvdarbi (norādīt veidu un paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību) [3:  Par iepirkuma prasībām atbilstošu netiks uzskatīta pieredze kas veikta, pamatojoties uz fasādes vienkāršotu atjaunošanas apliecinājuma karti.  ] 

	/aizpilda pretendents/

	
	
	c) būvdarbi veikti, nepārtraucot ēkas funkciju (norādīt attiecas/neattiecas un, ja attiecināms, paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību)
	/aizpilda pretendents/

	
	
	d) būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas/saņemta atzīme BIS par būvdarbu pabeigšanu, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs (paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību)
	/aizpilda pretendents/

	2.
	Līguma nosaukums (objekts, pasūtītājs, Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona,  tālr.) /aizpilda pretendents/

	a) objekts ir II[footnoteRef:4] vai III[footnoteRef:5] grupas  ēka (norādīt ēkas grupu un paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību) [4:  II grupas ēka- atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā norādītajam,  ēkas, kuras nav pirmās grupas ēkas un trešās grupas ēkas.]  [5:  III grupas ēkas – atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā norādītajam,  ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi; ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs; publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2; rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2; rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2; noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2; noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2; katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW; elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW; transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu 110 kV vai augstāku. Ja   III grupas ēkas būvdarbi veikti ārpus Latvijas teritorijas – objektam jāatbilst kādai no   2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumā uzskaitītajām III grupas ēkas pazīmēm.] 

	/aizpilda pretendents/

	
	
	b) veikti ēkas pārbūves, vienkāršotas pārbūves, atjaunošanas, vienkāršotas atjaunošanas[footnoteRef:6] vai jaunas ēkas būvdarbi (norādīt veidu un paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību) [6:  Par iepirkuma prasībām atbilstošu netiks uzskatīta pieredze kas veikta, pamatojoties uz fasādes vienkāršotu atjaunošanas apliecinājuma karti.  ] 

	/aizpilda pretendents/

	
	
	c) būvdarbi veikti, nepārtraucot ēkas funkciju (norādīt attiecas/neattiecas un, ja attiecināms, paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību)
	/aizpilda pretendents/

	
	
	d) būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas/saņemta atzīme BIS par būvdarbu pabeigšanu, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs (paskaidrot, kur piedāvājumā Komisija var pārliecināties par atbilstību)
	/aizpilda pretendents/
 



*Par norādīto līguma objektu   jāiesniedz  dokumenti, kas apliecina sarakstā minēto pretendenta pieredzi 
 _____________________________         	_________________                _________________	       
(pretendenta paraksttiesīgā persona) 	                  (vārds, uzvārds)                              (paraksts)
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